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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	本溪钢联高温耐火材料有限公司年产8万吨碳材料生产线项目

	项目代码
	2020-210503-30-03-093768

	建设单位联系人
	韩禹
	联系方式
	13942445551

	建设地点
	辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-23栋

	地理坐标
	123度71分51.221秒，41度29分40.076秒

	国民经济

行业类别
	C2529 其他煤炭加工
	建设项目

行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业；煤炭加工 252 中其他煤炭加工

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	72

	环保投资占比（%）
	3.6
	施工工期
	120天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             
	用地（用海） 面积（m2）
	9207（13.82亩）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	  本项目位于辽宁（本溪湖）再生资源产业园，所在位置为《本溪市溪湖区总体规划（2015-2020）》调整规划后的矿冶设备修复及钢铁加工综合利用区。

	规划环境影响
评价情况
	本项目建设地点位于矿冶设备修复及钢铁加工综合利用区内，周边无居民区，与本钢聚丰发展有限公司相邻，周边均为工业企业，该项目符合园区规划。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目建设地点位于矿冶设备修复及钢铁加工综合利用区内，周边无居民区，与本钢聚丰发展有限公司相邻，周边均为工业企业，该项目符合园区规划。
本项目位于辽宁（本溪湖）再生资源产业园，所在位置为《本溪市溪湖区总体规划（2015-2020）》调整规划后的矿冶设备修复及钢铁加工综合利用区，项目建设内容为年加工焦粉8万吨，年产3万吨增碳剂、5万吨电炉焦粉发泡剂，产品用于钢铁加工，可见本项目满足园区功能分区要求，符合园区土地利用规划、符合园区功能区划，符合园区产业定位。

	其他符合性分析
	(1）“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。项目与“三线一单”的符合性具体见下表：

表1-1 “三线一单”符合性判定一览表

序号

内容

要求

本项目情况

相符性

1

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发区建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件

本项目位于辽宁省本溪市溪湖区，该区域无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等。不在生态红线划定的范围内。

符合

2

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量现状超标地区以及未达环境质量目标考核要求地区上新项目将受到限制，对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善管理要求的，依法不予审批环评文件。

本项目所在区域地表水环境、声环境质量现状均满足相应环境质量标准要求。本项目环境空气质量引用《2019年本溪市环境质量公报》，项目所在地属于不达标区。项目实施后，采取相应的污染防治措施，加强污染物达标排放与监控。本项目废气经治理后达标排放，项目所排废气对区域环境影响不大；废水排入化粪池后进行定时清掏，清掏后用于厂内绿化，不对环境进行排放。噪声经治理后达标排放；各类固体废物均可得到合理处置，符合环境质量底线要求。
符合

3

资源利用上线

依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破“天花板”。 资源利用上线是促进资源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，完善水资源、土地资源开发利用和能源消耗的总量、强度、效率等要求。

本项目为年产8万吨碳材料生产线项目（碳材料为煤炭燃烧生成的副产品），本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

符合

4

生态环境准入清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质 量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规 划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发 展和项目准入的指导和约束作用。
本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属允许类。本溪市目前并未制定环境准入负面清单，但本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，符合国家和地方产业政策。参考国家发改委、商务部 制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的 《淘汰落后产能》公告本项目均不在其列，所以本项目符合环境准入条件。
符合

综上所述，本项目符合“三线一单”相关内容，符合现行的环境管理政策要求。
（2）《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》符合性分析
本项目与《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》现行环境管理要求的相符性分析见下表：

表1-2《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》相符性分析

名称

政策要求

符合性

说明

《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》
减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。

符合

本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不建设燃煤锅炉。装卸料过程中产生的粉尘时加强地面洒水抑尘，控制放料高度同时要求车间及进出场道路进行地面硬化；原料库与生产车间配有收尘装置,产生的粉尘经布袋除尘器处理后收集后作为产品外售。

严控高耗能、高污染行业新增产能，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。

符合

本项目不属于“两高”行业。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于允许类。

大力推行清洁生产，重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上。大力发展公共交通。

符合

焦粉储存方式为原料库堆放，采用罐车运输。

加快调整能源结构，加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应。

符合
烘干机使用天然气作为燃料
强化节能环保指标约束，对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。

符合

本项目取得环评批复后开工建设。

综上所述，本项目符合《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》相关内容，符合现行的环境管理政策要求。
《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》以及《土壤污染防治行动计划》合理性分析（以下简称气十条、水十条、土十条）

表1-3 气十条、水十条以及土十条相符性分析
《大气污染防治行动计划》（气十条）国发[2013]37号

减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。
符合

本项目不建设燃煤锅炉。原料库房顶设布袋除尘器用于处理装卸料过程中产生的粉尘；生产车间加强封闭，皮带使用封闭皮带通廊，生产过程中各落料点等产尘节点设置集尘罩收集后经布袋除尘器处理，烘干机产生的燃烧烟气经18m排气筒排放。

严控高耗能、高污染行业新增产能，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。
符合

本项目不属于“两高”行业。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类。
大力推行清洁生产，重点行业主要大气污染物排放强度到2017年底下降30%以上。大力发展公共交通。
符合

焦粉储存方式为原料库堆放，采用罐车运输。

加快调整能源结构，加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应。

-

-

强化节能环保指标约束，对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。

符合

本项目取得环评批复后开工建设。

《水污染防治行动计划》（水十条）国发[2015]17号

全面控制污染物排放。狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，专项整治十大重点行业，集中治理工业集聚区水污染。强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。推进农业农村污染防治。加强船舶港口污染控制。

符合

项目无生产废水，生活废水由化粪池进行处理，处理后进行定时清掏，清掏后用于厂内绿化，不对环境进行排放。

着力节约保护水资源。控制用水总量。实施最严格水资源管理，健全取用水总量控制指标体系，严控地下水超采。提高用水效率，抓好工业节水、城镇节水与农业节水。科学保护水资源。

符合

本项目施工期及运营期用水由辽东水务集团提供，未开采地下水，施工过程严格控制用水量。废水经化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂内绿化，不对环境进行排放。
严格环境执法监管。完善法规标准。健全法律法规，完善标准体系。加大执法力度，严厉打击环境违法行为。提升监管水平，完善流域协作机制及水环境监测网络，提高环境监管能力。

-

-

全力保障水生态环境安全。保障饮用水水源安全，强化饮用水水源环境保护，防治地下水污染。深化重点流域污染防治，加强良好水体保护加强近岸海域环境保护，推进生态健康养殖。严格控制环境激素类化学品污染。整治城市黑臭水体。保护水和湿地生态系统。

符合

项目无生产废水，生活废水由化粪池进行处理，处理后进行定时清掏，清掏后用于厂内绿化，不对环境进行排放。对周边水体造成污染较小。

明确和落实各方责任。强化地方政府水环境保护责任，加强部门协调联动，落实排污单位主体责任。严格目标任务考核，将考核结果作为水污染防治相关资金分配的参考依据。

-

-

强化公众参与和社会监督。依法公开环境信息，各地要定期公布本行政区域内水环境质量状况。加强社会监督，构建全民行动格局，树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。

-

-

国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知
国发〔2016〕31号

开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况。深入开展土壤环境质量调查，并建立每10年开展一次的土壤环境质量状况定期调查制度；建设土壤环境质量监测网络，2020年底前实现土壤环境质量监测点位所有县、市、区全覆盖；提升土壤环境信息化管理水平。

符合

本项目未排放重点污染物，本项目的建设对周边土壤环境影响较小。

推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系。2020年，土壤污染防治法律法规体系基本建立；系统构建标准体系；全面强化监管执法，重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采等行业。

符合

本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业。

实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。按污染程度将农用地土壤环境划为三个类别；切实加大保护力度；着力推进安全利用；全面落实严格管控；加强林地草地园地土壤环境管理。

符合

本项目不涉及农业生产环境安全。

实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。明确管理要求，2016年底前发布建设用地土壤环境调查评估技术规定；分用途明确管理措施，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单；落实监管责任；严格用地准入。

符合

本项目属于其他非金属矿物制品制造类项目，用地性质为工业用地。

强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。

符合

本项目施工期不会对土壤造成污染。

综上所述，本项目符合“三线一单”、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》以及《土壤污染防治行动计划》相关内容，符合现行的环境管理政策要求。

（4）《关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（环大气[2019]56号）的相符性分析
根据《关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（环大气[2019]56号）的相符性分析见下表：

表1-4 <关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知>（环大气[2019]56号）相符性分析

《关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（环大气[2019]56号）
坚持结构优化与深度治理相结合。加大产业结构和能源结构调整力度，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代；
符合

本项目烘干炉使用燃料为天然气。
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。

符合

本项目所在地为工业园区，燃烧废气配备了18m排气筒。
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。

符合

本项目生产车间为全封闭，在各产尘点设置了集气罩与布袋除尘器处理。

开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”、规划环评要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等
符合”
本项目建设符合“三线一单
综上所述，本项目符合《关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（环大气[2019]56号）相关内容，符合现行的环境管理政策要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1工程内容及规模：

2.1.1项目由来
焦粉是焦炭的筛下物，焦炭是煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。焦粉主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。用焦粉为原料生产型焦代替焦炭使用，不但投资小、市场稳定、建设期短、回报率高，还具有生产成本低、附加值高、市场竞争力强、经济效益显著等优势。

本溪钢联高温耐火材料有限公司拟投资2000万元，在辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-23栋，建设一条年加工焦粉8万吨,年产3万吨增碳剂、5万吨电炉焦粉发泡剂生产线。本项目是将原料焦粉通过物理粉碎、分级的方式制成一定粒度要求的半成品，项目只涉及到焦粉的物理粉碎过程，不涉及到化学变化。

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，项目建设前需进行环境影响评价工作。经查阅《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）可知，本项目，属于“C2529 其他煤炭加工”，本项目是将湿焦粉通过物理粉碎、烘干、筛分的方式制成一定粒度要求的增碳剂、焦粉发泡剂。用于炼铁、有色金属冶炼与铸造、化工、电石和铁合金。项目只涉及到焦炭的物理粉碎过程，不涉及到化学变化。所以项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业；煤炭加工 252 ”中其他煤炭加工项目。因此，将本项目环境影响评价类型定为环境影响报告表。为此，本溪钢联高温耐火材料有限公司委托我公司——辽宁维天环保科技有限公司进行该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。

2.1.2项目概况

项目名称：本溪钢联高温耐火材料有限公司年产8万吨碳材料生产线项目

建设单位：本溪钢联高温耐火材料有限公司

项目性质：新建
行业类别：C2529 其他煤炭加工
建设地点：辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-23栋
投资金额：项目总投资2000万元，其中环保投资72万元，环保投资占总投资的3.6%。

项目地理位置及周边环境概况：本项目位于辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-23栋，地理坐标为123度71分51.221秒，41度29分40.076秒，具体地理位置见附图1。项目东侧为闲置厂房、南侧紧邻本钢聚丰发展有限公司、西侧为道路、北侧为闲置厂房，其周边环境情况见下图。
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东侧（闲置厂房）
南侧（本钢聚丰发展有限公司）
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西侧（道路）
北侧（闲置厂房）
图2-1周边环境图

2.1.3工程内容及规模表

表2-1 工程规模内容一览表

名称

内容

备注
主体工程
生产车间
厂区南侧新建厂房1890m2，高度25m，建设层数为一层；综合利用8万吨焦粉，可年产3万吨增碳剂、5万吨电炉焦粉发泡剂。车间内建设一条生产线，
新建
储运工程

原料库
新建原料库648m2，高度25m，建设层数为一层。位于生产车间东侧。湿焦粉由封闭车辆运输至原料库，车辆卸料时将货车开入原料库，卸料在密闭厂房内进行。卸下的湿焦粉堆放在封闭的原料库中。
新建
成品仓
在生产车间内部南侧新建150m3成品仓，生产的产品存放在9台成品罐中。
新建

辅助工程

办公楼

办公楼利用本钢天和钢管有限责任公司原有办公楼。建筑面积为1400m2，位于生产车间北侧，共三层。本项目企业为本钢旗下企业，本钢天和钢管有限责任公司原有办公楼位于厂区内部可用于使用，因此依托此办公楼可行。
依托
天然气管线
我司现有管线位于郑家路东侧路边，预计接口处在天和钢管厂正门口（123.7144,41.2934）延伸到厂内东南角处（123.7156,41.2940），采取PE管埋地（长度50m），钢管架空（70m）的方式敷设燃气管线。调压柜位于用气点位置厂房外4m。需要设备有调压柜1台，流量500m³/h；流量计一台，型号G250；安全报警切断装置一套；阀门及压力表若干。（管线图见附图6）

新建
公用工程

供水

依托辽东水务集团供给。

/
供电

本项目用电由本钢集团公司原料厂供给，年用电量约为100.8万kw·h。

/
供暖

项目冬季由本溪钢铁集团有限公司提供余热水供暖，属于集体取暖。
/
供气
本项目天然气通过管道由新时代燃气公司提供。
排水

项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。
/
环保工程

废气

本项目大气污染物主要来源为：（1）烘干工序中天然气燃烧产生的有组织废气通过18m高排气筒排放；（2）项目原料堆放在全封闭原料库，装卸料产生的粉尘配有集气罩与一台布袋除尘器收尘后外售，少量未收集粉尘无组织排放；（3）生产线中加料、筛分、破碎及出仓各落料点等产尘节点设置集尘罩，配有4台布袋除尘器收尘后外售，少量未收集的粉尘部分进行沉降，剩余极少量的粉尘无组织排放；（4）行驶车辆产生的扬尘进行厂区地面进行硬化，减少车辆产生的扬尘。
/
废水

项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。
/
噪声

生产设备合理布局；选用低噪声设备；减振安装；运行时加强设备维护保养。
/
固废

生活垃圾产生量为11.2t/a，收集后定期交由环卫部门处理。布袋除尘器收集的粉尘与沉降粉尘收集量为24.8862t/a，可收集后作产品外售；铁屑年收集量为3-5公斤进行外售；机械维修时使用润滑油，润滑油使用量为0.5kg/a，使用量较少，润滑油在机械维修擦拭等过程中产生的废润滑油沾染到废含油抹布、手套上，废含油抹布、手套产生的量约为0.005t/a。废含油抹布、手套与生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理。
/
地面硬化

对厂区的9357m2场地进行硬化面处理

/
2.1.4产品方案及质量指标

生产产品情况详见下表2-2。
表2-2 项目产品方案一览表

序号

产品名称

单位

产量

包装方式

主要用途

1

增碳剂

万吨/年
3
少量为袋装（5公斤/袋）

其余为罐车装载
用于炼铁、有色金属冶炼。
2

电炉焦粉发泡剂

万吨/年

5
罐车装载

用于电弧炉在各个不同的熔炼阶段。
2.1.5主要生产设备

本项目营运期主要加工设备见下表。所有设备均不属于国家淘汰设备。
表2-3 生产设备内容一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

利旧情况

分布位置

1

电子皮带秤
B800*4000
1
新增

生产车间

2

料斗
4500*3000
1
3

含磁粉皮带机
B800*21.5M
1
4

控制系统
/
1
5

对辊破碎机
2PG900*750
1
6

管螺旋输送机
G350*3650
1
7

气动插板阀
300*350
2
8

提升机
TD315*14.0M
1
9

原料缓冲仓
2M³
1
10

管螺旋输送机
G350*3750
1
11

重力阀入料流管
/
1
12

单筒保温烘干机
2.2*18
1
13

叶轮给料机
500*500
1
14
拉链机
FU270*12500
1
15

耐热提升机
TD315*14.0M
1
16

封闭式振动筛
3ZGS1836
2
17
对辊破碎机
2PG600*400
1
18
提升机
D250*23.6M
1
19

成品仓
150M³
9
20

拉链机
FU270*10500
2
21
拉链机
FU270*17000
1
22
拉链机
FU270*11000
1
23
包装机
2.5t/h
1
24

烟尘分离器
B2000*6
1
25
布袋除尘器（进料、加料、筛分、破碎、出仓）
LDMD8-730
5
26
鼓风机（500℃）
/
1
28

气动插板阀
400*400
2
29

热风炉
/
1
30
燃烧机
/
1
31
电子皮带秤
B800*4000
1
2.1.6原辅材料及能源消耗

本建设项目运营期主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。

表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况

序号

名称

单位

用量
一次性最大储存量

储存位置

1

焦粉
t/a

8万
4万t，储存周期半年
堆放在原料库
2

水
t/a

1563
/
辽东水务集团供给
3

电
kwh/a
100.8万
/
本钢集团公司原料厂供给
4
天然气
Nm3/a
22.5万
1.48t，储存周期一个月

/
主要原辅材料理化性质：
名称

焦粉
存放位置
原料库
仓储量
8万t/a
规格
0-15mm

成分
主要成分为86%固定碳量，5%水分，0.96%挥发分，13.19%灰分。
真密度

1.8-1.95g/cm3
视密度

0.88-1.08g/cm3
气孔率

35-55%

散密度

400-500kg/m3
平均比热容

0.808kj/（k·g·k）（100℃），1.465kj/（k·g·k）（1000℃）

热导率

2.64kj/（m·h·k）（常温），6.91kg/（m·h·k）（900℃）

着火温度（空气中）

450-650℃

干燥无灰基低热值

30-32KJ/g

表2-5  焦粉特性表

表2-6天然气（甲烷）特性表

标识

英文名：methane

分子式：CH4
分子量：:1.04

危险货物编号：21007

UN编号:1971

RTECS号：PA1490000

IMDG规则页码:2156

CAS号:74-82-8

理化性质

外观与性状

无色无嗅气体

熔点

-182℃
相对密度（水）

0.42/-164℃
沸点

161℃
临界温度

-82.6

相对密度（空气）

0.55

临界压力

4.59最小引燃量：0.28（MPa）

饱和蒸气压

53.32kPa

燃烧热

889.5kJ/mol

溶解性

微溶于水，溶于醇、乙醚

毒性及健康危害

接触限值

中国MAC（mg/m3）：300

美国TVL-TWA：窒息性气体

前苏联MAC（mg/m3）：300

美国TVL-STEL：未制定标准

侵入途径

吸入

毒性：小鼠吸入42%浓度60分钟麻痹

健康危害

甲烷对于人基本无毒，单面浓度过高时，使空气中含氧量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡，皮肤接触液化本品，可致冻伤。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

闪电

-188

引燃温度

528

爆炸极限

53.-15

最小点化能

0.28

最大爆炸压力

0.717

危险特性

有空哈气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

稳定性

稳定

聚合危害

不聚合

灭火方法

切断气源。若不能立即切断电源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火器：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入、切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。喷雾装水稀释、溶解。构筑围梯工挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出的气体用排风机送至空旷地方或装设适当的喷头烧掉。也可将漏气的容器送至空旷处，注意通风。

注：1.毒性类别：按职业接触毒物危害程度分级进行判断；

2.接触限值：《工作场所有害因素职业接触限值》；

3.健康危害、急救措施：参考《化学品安全技术全书》（MSDS）。

2.1.7职工定员及工作制度

施工期：

施工期为4个月，施工人员的最高峰值取20人。
营运期：

劳动定员：厂内职工65人。

工作时间：项目年运营345d/a，每日为三班工作制，每班8h。
2.1.8配套设施

给水：项目无生产用水，主要是生活用水、绿化用水和未预见用水。目前，本项目用水由辽东水务集团供给，预计年用水量为1563t/a。
排水：项目无生产废水，厂区的生活污水依托厂内原有化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。化粪池容量为3.75m3，足够生活废水冬季三个月的贮存。
供暖：项目冬季本溪钢铁集团有限公司提供余热水供暖，属于集体取暖。
供电：本项目用电由本溪市供电公司供给，项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。年用电量约为100.8万kw•h。

供气：本项目天然气通过管道由新时代燃气公司提供。

	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程简述 

2.2.1施工期工艺流程及产污环节
项目施工期将对厂区进行地面硬化，建设新建厂房2555m2，新建天然气管道120m。产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。施工期对环境的影响均为常规污染，且具有暂时性，施工期结束后，此部分污染也随之消除。建设项目施工期主要工序及排污节点见图2-2。
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图2-2 施工期工艺流程及排污节点图
（1）废水

施工废水和施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD、SS和石油类。
（2）废气

施工期废气排放主要来自施工产生的扬尘、车辆燃油废气等。

施工扬尘来自于表面清理、土方开挖和回填、装卸、堆放以及施工机械和车辆运输，扬尘的主要成分是TSP。施工期燃油废气主要来源于大型施工机械、机动车辆所排放的尾气，主要成分是二氧化硫、氮氧化物等。

（3）噪声

噪声以机械噪声和车辆噪声为主。机械噪声主要是装卸材料碰击等工程的敲击声，车辆噪声主要是运输车辆等发动机噪声。

（4）固体废物

施工期固体废弃物主要为施工弃土、施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

2.2.1运营期工艺流程及产污环节

本项目建成投产后的工艺流程简述及产污节点图，见下图表：
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图2-3 项目工艺流程及产污环节点图
工艺流程简要说明：

本项目是将原料焦粉（含水量5%)通过物理粉碎、烘干、筛分的方式制成一定粒径要求的成品（含水量1%）。只涉及焦粉的物理粉碎过程，不涉及化学变化。本项目在烘干机设置一根18米排气筒，进料、加料、破碎、筛分、出仓的产尘点设置集气罩，粉尘捕集后通过布袋除尘器处理，通过管道最后收集到滤袋中，统一作为产品外售。布袋除尘器共五台，编号为1#、2#、3#、4#和5#。具体工艺如下：

1、进料:

运输货车将原料运送入原料库内堆存，原料含水率约5%、含硫率2%左右。车辆卸料时将货车开入原料库，卸料在密闭厂房内进行，房顶安装集气罩进行收尘后使用布袋除尘装置（1#）处理。收集的粉尘作为产品外售。

该工序产生的污染物主要为装卸噪声。

2、加料:

项目利用铲车将原材料从原料库送入进料斗，然后经含有磁粉的封闭皮带输送至对辊破碎设备。投料时会产生少量投料粉尘，在投料口上方设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后使用布袋收尘装置（2#）处理，输送皮带设置封闭廊道，不考虑皮带输送粉尘。

该工序产生的污染物为设备噪声。

3、磁选：

输送皮带设置封闭廊道，落料口设有集气罩与布袋收尘装置(2#)连接，封闭皮带上含有磁粉，在物料运输过程中将其中铁屑筛分出来，收集的铁屑作为一般固废外售。主要污染物为设备产生噪声。

4、破碎

由于原料颗粒大小无规则，需要将过大的颗粒进行破碎。磁选后的焦粉经对辊破碎机处理后由封闭的提升机将破碎后原料输送至烘干机。破碎机为封闭设备，破碎过程产生极少量粉尘会在装置接口或排风口逸出，因而在破碎机上方设置了集气罩，将破碎粉尘经集气罩收集后，使用布袋除尘装置（3#）处理。收集粉尘作为产品外售。

主要污染物为设备运转噪声。

5、烘干:

湿焦原料含水率约为5%，为达到需求，湿焦原料需进行烘干，使其含水率在1%左右。

本工序的热风炉采用天然气加热，热风炉产生的热风对烘干机内部原料进行烘干，烘干过程中水分在炉内受热形成水蒸气从排汽口蒸发，天然气燃烧烟气经18m高排气筒排出，粉尘出料由经密闭管道，通过气体输送至筛分机，所以不涉及粉尘污染。

烘干温度控制在350℃左右，时间5-6min,该工序污染物主要为设备运转产生的噪声、天然气产生的燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）。

6、筛分:

烘干后的焦粉通过密闭管道运输至筛分机，粒径大于3mm则为增碳剂，小于3mm为焦粉发泡剂。筛分机为封闭设备，筛分过程中产生的极少量粉尘会在装置接口或排风口逸出，在筛分机上方设置集气罩，筛分粉尘经集气罩收集后，使用布袋除尘装置（4#）处理。收集粉尘作为产品外售。

该工序产生的污染物为设备噪声。

5、成品:

筛分完成后的成品分别经密闭管道，通过气体输送至成品仓储存，即为成品。该工序不产生粉尘污染，主要为噪声污染。

6、出仓、外运：

加工好的成品从成品仓出口装入罐车，最后运至客户。成品出料时仓顶呼吸口及出料口会产生一定的粉尘，出料时出料口与罐车进料口密闭衔接，成品由罐车自带的空压机抽入罐车内，此时产生的含尘废气由成品仓顶部的呼吸口外排。项目在成品仓上方设置集气罩对粉尘进行收集，出料粉尘收集后使用布袋除尘装置（5#）处理，除尘器收集的粉尘作为产品外售。

该工序污染物主要为设备产生的噪声。

物料平衡：

本项目物料平衡见下图表：

表2-6 物料消耗情况表
投入

产出

物料名称

用量（万t/a）

物料名称

用量（t/a）

焦粉
8
增碳剂
29992.91
焦粉发泡剂
49988.2
合计

8
合计

79981.12
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图2-4 本项目物料平衡图 （m3/a）
水平衡：

1、给、排水 

①给水工程

项目无生产用水，主要是生活用水、绿化用水和未预见用水。

本项目用水由辽东水务集团供给，生活用水根据《建筑给排水设计规范》，用水量按50L/人•d计，本项目劳动定员65人，日用水量3.25t，年用水量1121t。绿化用水按2L/（m2•d）计，项目绿化面积1000t，则日用水量为2t，年灌溉期150天，全年绿化用水为300t，冬季不进行绿化，则年用水量为300t。未预见用水量按上述用水量10%计算，年用水量142t。项目年用水总量1563t。

②排水工程
生活用水年用水量1121t，产污系数0.8，则年排水量为896.8t；未预见用水量142t，产污系数0.8，则年排水量为113.6t。项目年排水总量1010.4t。项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。本项目水量平衡表详见表 2-7，水量平衡图详见图2-5。

表2-7 本项目水平衡表  t/a
项目

入方

出方

排放去向

新鲜水

损耗

排水

绿化用水

300
300
0
落地蒸发

未预见用水

142
142
0
排入化粪池，定期清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内。
生活用水

1121
1121
0
生活污水排入化粪池，定期清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内。
总计

1563
1563
0
总合计

1563
1563
[image: image54.emf]清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，

[image: image55.png]
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图2-5 本项目水平衡图 （t/a）
废气
本项目大气污染物主要来源为烘干机产生的有组织废气；项目原料在堆放过程产生的无组织粉尘；生产线中加料、筛分、破碎及出仓过程产生的无组织粉尘。主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

①有组织废气

A.物料烘干废气

根据《碳素材料》(出版时间1999年10月，杨国华)第三章煅烧工艺设备：“碳质原料在燃烧过程中的变化是复杂的，既有物理变化又有化学变化，原料在低温烘干段(200℃以下)所发生的变化，基本上属于物理变化。而在挥发份的排除阶段主要是化学的变化，原料中既发生芳香族化合物的分解，又产生缩聚过程。碳质原料所含挥发份的高低，取决于原料成焦温度或变质程度的高低。一般焦粉都从400-500℃开始排出挥发分。”

项目烘干设备使用天然气为能源，烘干温度控制在350℃左右，时间5-6min。项目焦粉烘干温度低于400℃，建设单位在严格控制烘干温度的情况下，烘干过程基本不会有挥发份的排出，硫的沸点为444.59℃，因此烘干过程不会有硫份的析出。建设单位拟在烘干设备安装温度计，实时监测烘干窑内温度，安装温度自动调节装置，以确保烘干温度控制在350℃，避免温度超过400℃，从而引起挥发份及硫份的排出。

B.烘干机燃烧废气

根据《污染源源强核算技术指南 准则》，本项目烘干过程中烘干机利用天然气为燃料，根据建设单位提供资料，天然气用量22.5万m3/a，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中第十分册热力生产与供应的系数第249页4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉可知，产污系数见下表。

表2-8  4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉产污系数表
产品

原料名称

工艺

规模等级

污染物指标

单位

产物系数

产生量

蒸汽/热水/其他

天然气

室燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

136259.17

3065831.325m3
二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.2s

0.9t/a
氮氧化物

千克/万立方米-原料

18.71

0.42t/a
注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（s）的形式表示的，其中含硫量（s）是指燃气收到基硫分含量。单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（s）为200mg/立方米，则s=200。
本项目生产过程中需要利用天然气作为燃料，根据建设单位提供资料，天然气用量为22.5万m3/a，本项目烘干炉年运行时间7590h。

燃烧废气总排放量为136259.17
[image: image9.wmf]´

22.5=3065831.325m3，

二氧化硫排放量为22.5
[image: image10.wmf]´

0.2
[image: image11.wmf]´

200=900kg/a=0.9t/a，

排放速率900
[image: image12.wmf]¸

7590=0.12kg/h，排放浓度2.21
[image: image13.wmf]´

10-3mg/m3；

氮氧化物排放量为22.5
[image: image14.wmf]´

18.71=420.975kg/a=0.42t/a。

排放速率420.975
[image: image15.wmf]¸

7590=0.055kg/h，排放浓度1.03
[image: image16.wmf]´

10-3mg/m3。

因此，天然气的燃烧废气产生的SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的限值的要求；NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求。

根据《环境保护使用数据手册》（机械出版社出版）中74页，表2-69典型的气体燃料燃烧时产生的污染物数量，天然气产尘系数为0.8kg/万Nm3，所以本项目燃烧废气中颗粒物产生量为22.5
[image: image17.wmf]´

0.8=18kg/a=0.018t/a，排放速率为18
[image: image18.wmf]¸

7590=0.00235kg/h，排放浓度为4.43
[image: image19.wmf]´

10-5mg/m3。

②无组织废气

本项目设置了五台除尘器（属于布袋收尘装置，不设置排气筒），集气罩设置位置在原料库、加料斗、破碎机、筛分机和出仓口的各落料口与产尘点处。

A.储运扬尘

建设项目位于辽宁省本溪市溪湖区郑家路78-23栋，所在地为郊区地区，项目原料产品运输量约80000t/a，以平均每车次装载20t计算，则年运输原料产品达4000趟。运输粉尘污染以10~100um颗粒居多。运输扬尘污染浓度与车流量及道路路面状况汽车行驶速度、气候等有关。公司已将厂区路面进行硬化处理，从根本上减少厂区扬尘的产生。为防止运输车辆扬尘的影响，产品运输经过村庄或村庄附近时，应降低车速，在干燥天气情况下对地面进行洒水抑尘，以减轻路面扬尘对居民生活与生产的影响。

B.原料库

项目原料进入厂区原料库进行堆放，不露天堆放，原料库与生产车间为全封闭，不受外界风力影响，同时由于原料为湿焦粉，自然堆放过程中产生的无组织颗粒物量较少，对外环境造成影响较小，但卸料过程会产生少量物料表层风干后的扬尘。

本项目需卸料共80000t/a，根据企业提供资料，每天卸料一次，一次卸料时间约6h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表1-12，卡车-自动卸料-颗粒-无控制的排放因子”，产生量为0.01kg/t原料，因此卸料粉尘产生量为0.8t/a。本项目原料仓带有布袋除尘器，设计风机风量为20000m3/h，处理效率99%。集气罩集尘效率为95%，未被收集部分以无组织形式排放，排放量为0.039t/a。所以本项目卸料粉尘共排放0.039t/a。

C.生产车间

a.投料粉尘

本项目投料80000t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表1-13 物料运输和转运的排放因子”，产生量为0.15kg/t，则投料粉尘产生量为12t/a，经投料口上方集气罩收集，收集效率95%，再利用布袋除尘器处理，设计风机风量为20000m3/h，除尘效率取99%，处理后，未被补集和未被收尘处理的粉尘以无组织形式在厂房内扩散沉降，无组织排放量为0.714t/a，由于厂房阻挡，该粉尘大部分沉降在厂房内（按80%计），因而少量排出厂房外部。沉降的物料为0.5712t/a，作为产品外售。剩余0.1428t/a粉尘直接以无组织形式排放。

b.筛分粉尘

本项目需筛分物料共80000t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂”中逸散尘排放因子，一级破碎和筛选中砂和砾石的产尘系数0.05kg/t破碎料，此系数为筛分和破碎共同产尘系数，本项目筛分与破碎工序为单独运行，故考虑最不利因素，取筛分粉尘产生系数为0.03kg/t-破碎料，则颗粒物产生量为2.4t/a，经筛分机上方集气罩收集，收集效率95%，设计风机风量为20000m3/h，利用布袋除尘装置处理，处理效率99%，处理后，未被补集和未被收尘处理的粉尘以无组织形式在厂房内扩散沉降，无组织排放量为0.14t/a，由于厂房阻挡，该粉尘大部分沉降在厂房内（按80%计），因而少量排出厂房外部。沉降的物料为0.112t/a，作为产品外售。剩余0.028t/a粉尘直接以无组织形式排放。

c.破碎粉尘

本项目需破碎的物料共80000t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂”中逸散尘排放因子，一级破碎和筛选中砂和砾石的产尘系数0.05kg/t-破碎料，此系数为筛分和破碎共同产尘系数，本项目筛分与破碎工序为单独运行，故考虑最不利因素，取破碎粉尘产生系数为0.03kg/t-破碎料，则颗粒物产生量为2.4t/a，经筛分机上方集气罩收集，收集效率95%，设计风机风量为20000m3/h，利用布袋除尘装置处理，处理效率99%，则未被收集的粉尘为0.14t/a。未被收集的0.14t/a中有80%在车间内沉降，则沉降粉尘共0.112t/a，收集后外售。剩余0.028t/a粉尘直接以无组织形式排放。

d.出仓粉尘

焦粉出料时仓顶呼吸口及出料口会产生一定的粉尘，出料时出料口与漕罐车进料口密闭衔接，焦粉由槽罐车自带的空压机抽入槽罐车内，此时产生的含尘废气由筒库顶部的呼吸口外排。项目在粉料罐上方设置集气罩对粉尘进行收集，收集效率95%，风机风量为2000m3/h,收集后的粉尘经布袋除尘器( 处理效率99%)处理后外售。出料过程粉尘的产生量参照《逸散型工业粉尘控制技术》中308页，表19-2，转移或运输料产生系数为0.10kg/t产品, 则项目焦粉出仓时产生的粉尘约为8t/a;无组织粉尘排放量为0.476t/a。 

本项目无组织排放粉尘共0.7138t/a,原料库无组织排放浓度为2.01
[image: image20.wmf]´

10-3mg/m3,生产车间无组织排放浓度为3.08
[image: image21.wmf]´

10-2mg/m3,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中标准要求。
废水

项目生活用水根据《建筑给排水设计规范》，用水量按50L/人•d 计，本项目劳动定员65人，日用水量3.25t，年用水量1121t，产污系数0.8，则年排水量为896.8t；绿化用水按2L/（m2•d）计，项目绿化面积1000t，则日用水量为2t，年灌溉期150天，全年绿化用水为300t；未预见用水量按上述用水量10%计算，年用水量142t，产污系数0.8，则年排水量为113.6t。项目年用水总量1563t，则年排水量为1010.4t。项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。

       表2-9 本项目运营期废水污染物产生量及排放量

废水名称
污染物产生状况
处理方式
处理效率
污染物排放状况
处理方式
废水产生量t/a
主要污染物
浓度mg/L
产生量t/a
废水排放量t/a
浓度mg/L
排放量t/a
厂区生活废水
1010.4
COD
300
0.3031
化粪池
16.7%
1010.4
250
0.25
定时清掏后用于厂区内部绿化。
NH3-N
30
0.03031
25
0.025
噪声

项目主要的噪声污染源来对辊破碎机、筛分机、加料斗等生产设备运行噪声及辅助设备如热风机、除尘器等运行噪声，车辆运输噪声，其噪声源的源强为70～120dB(A)，各种噪声源的声源强见下表。
表2-10    本项目主要噪声源强一览表    单位：dB(A)
序号

名称

数量

噪声值

治理措施

1

对辊破碎机
1台

85-120
基础减震，隔声
2

螺旋输送机

1台

75~85
基础减震

3

筛分机

1台
75~80
基础减震

4

除尘器

5台

70~80
基础减震

5

热风机

1台

85~90
基础减震

6

定量给料机

1台

75~80
基础减震，隔声

7

带式输送机

1台

75~85
基础减震，隔声

8

斗式提升机
1台
80~90
基础减震,隔声
9
烘干机
1台

65~70
基础减震
12
罐车

2台

70~80
减速慢行
（4）固体废物

本项目固废包括磁选收集到的铁屑、生活垃圾和废含油抹布手套。

a.在磁选收集的铁屑约为4kg/a，收集的铁屑作为一般固废外售；

b.员工产生的生活垃圾，根据《环境统计手册》进行计算，工人产生的生活垃圾按照每人每天0.5kg,由于劳动定员按65人计，年工作345天，则项目产生的生活垃圾为11.2t/a，.经设置垃圾桶集中收集后由环卫部门进行统一处理。
c.由于定期向设备添加润滑油，润滑油在机械维修擦拭等过程中产生废含油抹布经设置垃圾桶集中收集后由环卫部门进行统一处理。

表2-11   本项目一般固废产生情况及处置措施一览表
序号

固废名称

产生量

处理措施

1

生活垃圾

11.2t/a
环卫部门统一清运处理

2

废含油抹布
0.005t/a
环卫部门统一清运处理
3

铁屑
4kg/a
收集后作为一般固废外售
废含油抹布、手套属于《国家危险废物名录》（2016 版）中列在危险废物豁免管理类，代码为900-041-49，可全环节豁免，处理方法为混入生活垃圾中，全过程不按危险废物管理。

	与项目有关的原有环境问题
	项目位于本钢天和钢管有限责任公司原有厂区，周边多为工业企业，且项目影响范围内无明显生态敏感点，用地现状为硬化地面，植被较少，主要为荒草，土地性质为工业用地。本项目为新建项目，则本项目不存在原有环境问题。 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境质量现状

项目所在区域属于大气二级功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准。项目环境质量数据引用《本溪市环境质量报告书》（2020年度）中的数据。同时，本项目引用的环境空气质量现状数据为2020年，属于3年内的监测资料，故根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目引用其监测数据可行。

表3-1  环境空气质量监测结果

监测点位

日期/时间

SO2
NO2
PM10
PM2.5
O3
CO

本溪市区

2019年

年平均17
年平均29
年平均64
年平均35
日最大8小时平均131

24小时平均2
执行GB3095—2012《环境空气质量标准》及修改单二级标准

60

40

70

35

160

4

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，建设项目所在城市环境空气质量评价指标中各个的浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求。项目所在区域为达标区。

根据《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（辽宁省人民政府文件辽政发〔2018〕31号）：工作目标为大气环境质量得到总体改善，打赢蓝天保卫战，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。重点区域为环沈阳城市群，包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭6个城市。本溪已制定相关改善大气环境质量的规划，环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）24小时平均值第95百分位数浓度和臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度同比下降，环境空气质量持续改善。

特征污染物环境质量现状

本项目委托辽宁康瑞检测有限公司于2020年10月23日-10月29日对项目所在区域环境空气TSP进行监测，监测报告件附件4，监测布点见附图3。

①监测点位及监测因子

表3-2 环境空气质量现状监测点

监测点位

方位

经纬度

距厂区距离m

监测因子

经度

纬度

1小时平均

厂址

/

123.27151
41.2941
/

TSP
郑家屯

NE

123.7205
41.2983
653
②监测时间及频次

连续监测7 天，监测小时值，每天 4 次，每次不小于45分钟。

③监测结果

补充监测结果见表3-3。
表3-3 补充监测结果

采样日期

检测项目

监测结果

单位

超标率%

厂址

新光村

2020年10月23日

TSP
0.184
0.170
mg/m3
0

2020年10月24日

0.190
0.178
2020年10月25日

0.195
0.168
2020年10月26日

0.175
0.164
2020年10月27日

0.183
0.162
2020年10月28日

0.188
0.158
2020年10月29日

0.197
0.153
以上监测结果表明：TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求限值。

3.1.2声环境质量现状

（1）评价因子

评价因子：等效声级，dB(A)。

（2）监测布点


辽宁康瑞检测有限公司分别在厂区四周边界外各设置一个监测点位进行环境噪声监测。监测点位见附图

（3）监测时间

2020年9月18日-19日，连续监测2天，每天昼间、夜间各1次。

（4）监测结果及评价

项目边界噪声监测结果列于下表。

表3-4  项目所在地区声环境质量现状   单位：dB（A）

监测点位

检测结果Leq   dB(A)

2020年9月18日

2020年9月19日

昼

夜

昼

夜

厂界东侧
56.8
47.2
56.1
46.4
厂界南侧
55.9
46.9
57.1
46.5
厂界西侧
56.8
46.5
55.3
47.1
厂界北侧
55.6
46.0
56.8
45.4
3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；

由表3-4可知，项目边界昼夜噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准（昼：65 dB(A)，夜：55 dB(A)）项目所在地声环境质量良好。


《环境空气质量标准》（

	B305-2012）修改单中二级标准的要求

	大气二类区

	N

	0.56k


	彩北新村
	123.7136652
	41.3120020
	200

			EN

	3.0km


	东沟
	123.728762
	41.2617205
	300

			ES
	3.46km


	前甸子
	123.6812254
	41.2696914
	100

			W
	3.49km


	太子河

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

	IV类

	S
	1.1km


	声环境

	项目厂区外50m范围
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）3类标准


	
	

	污染物排放控制标准
	3.3大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期土石方开挖、汽车运输等产生的颗粒物执行辽宁省地方排放标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区浓度限值，具体标准限值见下表：
表3-6 扬尘排放浓度限值单位：mg/m3

监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物

（TSP）

郊区及农村地区
1
（2）营运期
①无组织废气

运营期项目焦粉装卸、加料、筛分、破碎、出仓过程中各产尘点设置集尘罩然后经除尘装置（共5台）处理后，未捕集到的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织粉尘的二级标准，具体标准限值见下表：

表3-7 无组织粉尘《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外最高点浓度

1.0

②有组织废气

烘干机中天然气燃烧废气通过18米排气筒排放，燃烧废气中颗粒物与二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2“干燥炉、窑”标准限值；氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。具体标准限值见下表。

表3-8 有组织大气污染物排放标准 

污染源

污染物

排气筒高度

最高允许排放浓度mg/m3
标准
烘干机

氮氧化物

18m
240
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
二氧化硫

18m
850
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
颗粒物

18m
200
3.4废水排放标准

项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。
3.5噪声排放标准

施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-7。

表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表4-8。

表3-10   环境噪声排放标准     单位：dB（A）

时间

昼间

夜间

类别

运营期

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类

3.6固体废物排放标准

本项目一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准修改单要求。

职工生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号)。

	总量控制指标
	项目总量控制指标如下：

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）和《辽宁省生态环境厅进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）确定的污染物排放总量控制原则，报告建议将本项目SO2、NOx作为总量控制因子：

本项目所在地本溪市上一年度大气环境质量不达标，辖区内建设项目SO2、NOX污染物总量指标实行2倍（等量）削减替代，即：该项目实际SO2、NOX总量指标分别为0.18t/a、0.84t/a。

本项目污染物排放总量：SO2：0.18t/a；NOx：0.84t/a。

表3-12 项目总量控制指标一览表

类别

控制因子

排放总量t/a

需申请总量指标t/a

废气

SO2
0.9
0.18
NOx
0.42
0.84



四、主要环境影响及保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境保护措施

4.1.1施工期大气环境影响分析及污染防治措施

施工期：该项目施工过程中，造成的大气污染的主要污染源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械走行车道带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

1.施工扬尘

施工过程中将不可避免地对当地大气环境质量造成影响，主要为施工扬尘，来自开挖土石方时施工现场场地裸露在外面的土壤、露天堆积的土石方和建筑材料被风吹后引起的二次扬尘，以及设备及运输车辆产生的运输扬尘。由于北方气候干燥多风，在施工现场很容易产生二次扬尘，易加重对周围环境的污染。

根据《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知》（环办[2014]80号）施工扬尘排污特征值系数及排污费计算方法中相关要求核算本项目施工扬尘产生量，具体如下：

本项目扬尘计算类比《盘锦辽东湾新区联成街西段市政基础设施工程项目》报告表。

施工面积计算为建设厂房宽度乘以长度。施工工地必须采取道路硬化措施、边界围挡、裸露地面（含土方）覆盖、易扬尘物料覆盖、持续洒水降尘、运输车辆冲洗装置等措施，并按控制措施达标与否，扣除削减量。施工扬尘产生、削减系数表见下表。

表4-1    施工扬尘产生、削减系数

工地类型

扬尘产生量系数（kg/m2·月）

建筑施工

1.01

市政（拆迁）施工

1.64

工地类型

扬尘类型

扬尘污染控制

扬尘排放量削减系数（kg/m2·月）

措施达标

是

否

建筑工地

一次扬尘

道路硬化措施

0.071

0

边界围挡

0.047

0

裸露地面覆盖

0.047

0

易扬尘物料覆盖

0.025

0

定期喷洒抑制剂

0.03

0

二次扬尘

运输车辆机械冲洗装置

0.31

0

运输车辆简易冲洗装置

0.155

0

市政（拆迁）工地

一次扬尘

道路硬化措施

0.102

0

边界围挡

0.102

0

易扬尘物料覆盖

0.066

0

定期喷洒抑制剂

0.03

0

二次扬尘

运输车辆机械冲洗装置

0.68

0

运输车辆简易冲洗装置

0.034

0

注： 
为本项目所选系数

本项目涉及厂房建设，其扬尘量按建筑工地扬尘系数计算。其中，扬尘产生量取1.01 kg/m2·月，一般性粉尘污染当量值取4kg，施工面积=永久占地+临时占地=2555+732=3270m2。其扬尘量计算如下：

A.扬尘产生量：

扬尘产生量=扬尘产生量（kg/m2·月）×月建筑面积（或施工面积/m2）/一般性粉尘污染当量值（kg）

          =1.01×3270/4

          =525.705kg（0.525t）

B.扬尘排放量 

扬尘量排放量=（扬尘产生量—扬尘削减量）（kg/m2·月）×月建筑面积（或施工面积/m2）/一般性粉尘污染当量值（kg）

       =（1.01-0.071-0-0.047-0.025-0.03-0.31-0.155）×3270/4

       =193.626kg（0.193t）

经计算，本项目施工期扬尘产生量为0.525t，采取相关措施后，扬尘排放量降为0.193t。

为控制扬尘对周围的影响，建设单位应严格按照采取以下施工污染控制对策：

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，且围挡高度不得低于2.5m。施工期间，应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

②施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施。裸露地面应当铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施。

③开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。

④施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌 围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。

⑤施工工程中产生的建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施。

⑥施工期间，必须在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应当及时清扫冲洗。 

2.运输车辆及施工机械废气

进出施工场地大型运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为CO、THC和NOx等。另外，在施工中可能由于车辆改道引起交通阻塞和汽车减速亦会造成局部的汽车尾气浓度增大。下表列出了不同工况条件下汽车排气中的CO、THC的变化情况，可以看出空挡、减速时排放的尾气中的CO、THC的浓度比正常行驶时高.。

表4-2 汽车尾气中CO、THC浓度的变化情况

行车情况

空挡

正常行驶

加速

减速

慢速

快速

中等

快速

CO浓度

高

低

极低

低

高

高

THC浓度

高

低

极低

低

中等

极高

施工现场施工机械、机动车辆治理应选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳而造成的环境污染。

4.1.2施工期水环境影响分析及污染防治措施

施工废水主要来自于施工人员少量的生活污水。施工人员产生的生活污水排放的污染物主要为BOD5、CODcr、氨氮和SS。施工期生活废水由化粪池进行处理，处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放，不会对地表水及地下水造成影响。
4.1.3施工期施工噪声环境影响分析及污染防治措施

1、施工期噪声预测

施工噪声可近视为声源处理，其衰减模式如下：
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式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）；

ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。

施工期主要噪声源有施工机械如装载机、挖掘机、电锯、电焊机、电钻和切割机等。施工阶段主要噪声源情况见下表。

表4-3 施工阶段主要噪声源情况一览表

噪声源

噪声级dB（A）

噪声源

噪声级dB（A）

挖土机

78-86

电焊机

90-95

空压机

78-100

混凝土输送泵

90-100

电锯

90-98

电钻

90-98

2、施工噪声预测结果

根据各施工机械噪声源最大值，运用点声源衰减公式对施工过程中施工机械噪声的影响进行预测，其结果见下表。
表4-4 施工阶段主要噪声源情况一览表 单位：dB（A）

距离
5m

15m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

挖土机

77

67.5

65

61.5

59

57

51

47.5

空压机

76

66.5

64

60.5

58

56

50

46.5

混凝土输送泵

84

74.5

72

68.5

66

64

58

54.5

电锯

84

74.5

72

68.5

66

64

58

54.5

电焊机

81

71.5

69

65.5

63

61

55

51.5

电钻

84

74.5

72

68.5

66

64

58

54.5

施工噪声源主要为施工场地的施工机械运行及施工作业产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。根据同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度大约在80-95dB（A）之间。施工期间采取措施后，施工噪声影响不大。

建议施工单位应严格按照以下措施进行施工作业：

（1）合理安排施工作业时间，夜间22时至次日6时之间严禁施工。

（2）要选用较先进、噪声较小的施工设备，缩短一次开机时间、避免集中作业等，以减少噪声污染。

（3）施工期的工作尽量避开工作区与办公生活区，并进行一定隔离和防护消声处理。

由于施工期均在厂房内，距与周围敏感点的距离较远，且噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。采取上述措施后，厂界施工噪声可以满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析及污染防治措施
项目施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾和生活垃圾。

根据拟建项目工程分析可知，项目施工弃土方全部用于地面硬化前的土地平整；拟建项目施工期的生活垃圾主要包括剩饭剩菜、饭盒等。按每天进场施工人数20人，生活垃圾0.5kg/人.d计算，则产生的生活垃圾量约10kg/d，施工期4个月，则施工期共产生生活垃圾1.2t。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；施工期建筑垃圾产生量为1.278t，建筑垃圾运送至指定建筑垃圾堆放场。
只要合理规划、科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周围环境产生影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1运营期大气环境影响分析

根据工程分析可知,本项目废气主要为生产过程中加料、磁选、筛分及破碎工序产生的粉尘。
（1）评价等级判定

本项目选址为环境空气二类区，废气主要污染物为颗粒物，以TSP计，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择导则推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，评价工作等级判定依据如下表所示。

表4-5  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

根据本项目的初步工程分析结果，选取计算其最大地面浓度占标率 P（i第 i 个污染物）。其中 Pi 定义为：
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式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i－第 i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。（TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中日均值的3倍，即900μg/m3）。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，计算搅拌车间有组织和无组织排放的颗粒物的评价等级。估算模型参数如下表所示：

表4-6 估算模型参数

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

38
最低环境温度/℃

-33
土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

(是   (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是   (否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

本项目的主要大气污染源为车间无组织排放，具体污染源调查清单如下：

表4-7 无组织废气矩形面源参数表

编号

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率t/a
1

生产车间
25
105
18
10

15

8760
正常排放

0.6748
2
原料库

25
27
24
10
15
8760
正常排放

0.039
表4-8  有组织废气污染物排放源强及有关参数一览表
名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒高度m

出口内径

m

烟气温度℃
年排放小时数

h

排放工况

污染物

排放速率

kg/h

X

Y

烘干机
0
0
18
0.4
常温
7590
正常

颗粒物
0.00235
SO2
0.012
NOX
0.055
（2）环境影响预测

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模式）进行预测，预测结果如下：

表4-9 估算结果

污染源

评价因子

Cmax

（mg/m3）

Pmax（%）

评价等级

Cmax落地距离（m）

烘干机
颗粒物

有组织
4.43E-05
0.01
三级

29
SO2
2.21E-03

0.44
三级
29
NOx
1.03E-03
0.41
三级

29
生产车间
颗粒物
无组织

3.08E-02
3.43
二级

53
原料库

颗粒物

2.01E-03
0.022
三级

37
根据表4-9计算结果可知，本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的颗粒物， Pmax值为3.43%，Cmax为0.0308mg/m3，Cmax落地距离为53m，项目距离最近的居民为340m，则废气对居民产生影响较小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，生产车间无组织排放的颗粒物Pmax值为3.43%(10>Pmax
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1),确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步的预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目大气污染物年排放量核算见表7-10。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)要求:“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”根据前述分析，本项目排气的废气厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

（4）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气污染物排放量核算情况如下：
表4-10 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率(kg/h)

核算年排放量(t/a)

主要排放口

1

DA001

颗粒物
4.43E-05
0.00235
0.018
2
SO2
2.21E-03
0.012
0.9
3
NOx
1.03E-03
0.055
0.42
主要排放口合计

颗粒物
0.018
SO2
0.9
NOx
0.42
表4-11 大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要防治措施

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率(kg/h)

核算年排放量(t/a)

1

生产车间
未收集粉尘
颗粒物
/
3.08E-02
0.6748
0.6748
2
原料库
无组织粉尘
颗粒物
2.01E-03
0.039
0.039
无组织排放总计

无组织排放总计(t/a)

颗粒物
0.7138
表4-12 大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量(t/a)
1
无组织排放颗粒物
0.7138
2
颗粒物
0.018
3
SO2
0.9
4
NOX
0.42
4.2.2运营期水环境影响分析

    （1）地表水环境影响分析
项目无生产用水，生活用水由市政管网供给，生活用水根据《建筑给排水设计规范》，用水量按50L/人•d 计，本项目劳动定员65人，日用水量3.25t，年用水量1121t，产污系数0.8，则年排水量为896.8t；绿化用水按2L/（m2•d）计，项目绿化面积1000t，则日用水量为2t，年灌溉期150天，全年绿化用水为300t；未预见用水量按上述用水量10%计算，年用水量142t，产污系数0.8，则年排水量为113.6t。项目年用水总量1310.4t，则年排水量为1010.4t。项目无生产废水，厂区的生活污水经厂内化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。

项目废水产排污情况详见下表。

表4-13 本项目运营期废水污染物产生量及排放量

废水名称
污染物产生状况
处理方式
处理效率
污染物排放状况
处理方式
废水产生量t/a
主要污染物
浓度mg/L
产生量t/a
废水排放量t/a
浓度mg/L
排放量t/a
厂区生活废水
1010.4
COD
300
0.3031
化粪池
16.7%
1010.4
250
0.25
定时清掏后用于厂区内部绿化。
NH3-N
30
0.03031
25
0.025
由上表可知，项目废水经化粪池处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。项目废水对项目所在地区周围地表水环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析 

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录 A,本项目化粪池地下水评价行业分类为 IV 类，故无需进行地下水影响评价工作。 

由于化粪池依托原有，企业应根据要求做好相关防渗工作。通过采取上述措施后，化粪池对地下水的影响较小。

4.2.3运营期噪声影响分析

项目主要的噪声污染源来物料卸料、破碎系统的对辊破碎机、筛分机、定量给料机等生产设备运行噪声及辅助设备如空压机、除尘器等运行噪声，车辆运输噪声，其噪声源的源强为70～120dB(A)。

为进一步降低生产噪声带来的环境影响，企业应在合理布置与规划的基础上加强对噪声源设备的防护措施，尽量减少工程噪声对周围环境的影响。噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手：

（1）采用低噪声设备，从源强降低噪声源。

（2）噪声较高的设备采用隔振垫，并加固安装设备以降低振动时产生的噪声。

（3）要合理布局噪声源，门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构，再加上距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减。

（4）运营期应加强调度管理，限制车速，经过噪声敏感点禁止鸣笛。

本项目将生产车间的产噪声设备的噪声级分别进行叠加，参考《排污系数速查手册》，框架结构墙体隔声量为15 dB（A）~35 dB（A），本项目取值为 25dB（A），减振基础可降噪5 dB（A），总计隔音效果可达到30dB（A）。

表4-14 主要设备噪声一览表        单位：dB（A）

设备名称

数量

单机噪声水平
叠加后
治理后
降噪措施

对辊破碎机
1台
80

90.2
60
采用低噪声设备噪声，噪声较高的设备采用隔振垫。
螺旋输送机
1台
80

筛分机
1台
80

除尘器
5台
80
定量给料机
1台
70
带式输送机
1台
80
斗式提升机
2台
70
烘干机
1台
75
罐车
2台
60
按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测计算。企业厂界预测点不同距离处噪声值预测模型如下：
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   式中：L（r）— 点声源在预测点产生的声压级；

         L（r0）— 参考位置r0处的声压级；

         r — 预测点距声源的距离；

         r0 — 参考位置距声源的距离；

L —各种因素引起的衰减量，室外无阻挡、阻碍设施，噪声源ΔL取0dB（A）。
噪声值的叠加公式为：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

根据前述的预测方法和预测模式，厂界噪声预测结果见表7-16。

由于本项目为新建项目，则噪声贡献值即为预测值。

表4-15 噪声预测结果    单位：dB（A）

离散点信息

距离

昼间

夜间

序号

点位（厂界）

贡献值

预测值

标准

贡献值

预测值

标准

1

东

7
41
41
65
41
41
55
2

南

2
51
51
51
51
3

西

40
25
25
25
25
4

北

48
24
24
24
24
由预测结果可以看出，厂区东、南、西、北厂界昼间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.2.4运营期固体废物影响分析

本项目产生的固废主要分为收集的铁屑、废含油抹布、手套和生活垃圾。本项目全厂固体废物的产生量及处置情况见下表。

表4-17 项目固体废物产生情况及处置措施一览表
固废类别

污染物

来源

产生量t/a

处置去向

一般固废

铁屑

磁选

0.0004
作为一般固废外售

废含润滑油抹布、手套
机械维修擦拭
0.005
环卫部门收集
生活垃圾

生活垃圾
职工生活

11.2
环卫部门收集

综上所述，本项目产生的固体废物去向合理，经上述措施处理后，对周围环境无明显影响。

焦粉堆放环保要求：
本项目焦粉存储在封闭的原料库房内，尽量减少焦粉堆放量，少量多次购买，减少焦粉堆放时间同时减少占地，定期洒水抑尘。 
一般工业固废存储间环保要求：
一般固废间设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）要求。

项目产生的各种固体废物均为干燥材料，不会对土壤由入渗的风险，得到妥善处置，从根本上解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，避免因固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。

4.2.5运营期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目中化粪池属于附录A：土壤环境影响评价项目类别中的其他项目，属于IV类，因此，化粪池不开展土壤环境影响评价。

化粪池依托原有，企业应做好相关防渗工作。通过采取上述措施后，化粪池对土壤的影响较小。
4.2.6运营期环境风险分析

风险源调查

本工程涉及的主要危险物质是天然气和焦粉粉尘，具有易燃、易爆的性质。物料的危险性分析如下：

天然气属甲B 类易燃易爆气体，含有大量的低分子烷烃混合物，其与空气混合形成爆炸性混合物遇明火极易燃烧爆炸。如果出现泄漏，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火回燃。天然气主要成分为甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。

焦粉是可燃性物质，焦粉粉尘浮游在空气中且达到一定浓度、有足够点燃煤尘的热源就可产生粉尘爆炸。粉尘爆炸产生的爆炸波可以扬起车间内中沉积的粉尘，发生连续爆炸，甚至波及全厂。粉尘爆炸时，爆温可达2300〜2500℃，火焰传播速度可达1120m/s以上，冲击波速度可达2340m/s，破坏力极强。粉尘爆炸产生大量一氧化碳，其浓度可达2%〜3%，能使人员中毒身亡。

表4-21 天然气特性表

标识
中文名：甲烷
英文名：methane
危规号：21007
CAS号：74-82-8
理化性质
外观与形状：无色无味气体
自燃温度：413℃
相对密度（水=1）：0.42（-164℃）
相对蒸气密度（空气=1）：0.6
危险特性
危险性类别：第2.1 类易燃气体
燃烧性：易燃
闪点（℃）：-218℃
爆炸上限（%）：15
爆炸下限（%）：5
燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳
易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
健康危害
侵入途径：吸入
健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。
表4-21 焦粉特性表

名称

焦粉
存放位置
原料库
仓储量
8万t/a
规格
0-15mm

成分
主要成分为86%固定碳量，5%水分，0.96%挥发分，13.19%灰分。
真密度

1.8-1.95g/cm3
视密度

0.88-1.08g/cm3
气孔率

35-55%

散密度

400-500kg/m3
平均比热容

0.808kj/（k·g·k）（100℃），1.465kj/（k·g·k）（1000℃）

热导率

2.64kj/（m·h·k）（常温），6.91kg/（m·h·k）（900℃）

着火温度（空气中）

450-650℃

干燥无灰基低热值

30-32KJ/g

物质识别

根据分析,本项目运营过程中使用的主要危险物质是天然气和焦粉粉尘，具有易燃、易爆的性质。
环境风险评价等级划分方法

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目Q 值确定情况见下表。

表2-23 危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况
序号
危险物质
CAS号

最大存在总量（t）
临界量（t）
物质Q值qn/Qn
1

天然气（甲烷）
74-82-8

1.48
10

0.148
2
焦粉粉尘
64743-05-1
/
/
/
项目Q=Σqn/Qn
0.148
根据上表，本项目Q＜1 时，环境风险潜势为Ⅰ。

风险防范措施

1.厂区选址

厂区满足规范《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《建筑设计防火规范》GB50016-2014规范定的厂区工艺设施与厂界外建筑物防火距离。平面布置是本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境并结合场地建设的具体情况布置的，严格按有关规范要求进行。厂区周围围墙采用不低于2.2m的实体围墙。厂区工艺设备与周围建、构筑物的安全间距均严格按照有关规范执行。

2.工艺技术防火设计

（1）厂区工艺管线及管件的选择均符合国家有关规范的规定及材质标准。工艺设备及附件选用性能优良，具有国际或国内权威机构认定的产品。

（2）各装置均设计成密闭系统，在控制的操作条件下使介质保持在由设备和管道组成的密闭系统中。

（3）所有压力容器和设备按国家现行标准和规范进行设计、制造和检验。

3.建、构筑物防火设计

根据规范的要求，建筑类别为丙类，耐火等级采用二级，配电室和控制室采用防静电橡胶地面，其他房间采用普通地板砖地面，所有的门窗均朝外开、以利于事故状态下员工的逃逸。地震烈度按当地要求的抗震要求设计。 

4.电气、仪表防火设计 

（1）本项目及配套系统防雷、防静电接地、工作接地、保护接地均按国家规范进行设计。

（2）值班控制室内装设应急照明，以保证事故情况下控制室的照明，在控制室设断电延时一小时的UPS以确保仪表用电。

（3）电气设计严格遵守《爆炸危险环境电力装置设计规范》和其他现行的国家标准。选用性能优良、密封绝缘良好的电缆及电气设备以杜绝火灾隐患。用于爆炸性气体环境的电气设备和灯具是与该区域的级别相适应的防爆电气设备和灯具。 

（4）全部采用阻燃电缆，在电缆沟、电缆穿墙处用防火密封阻燃堵料进行防火封堵。在电缆群、电缆穿墙处、电缆头等处涂刷阻燃涂料。 

（5）在厂界各设备附近等可能产生天然气泄漏的区域设置可燃气体浓度报警器和低温泄漏报警器，值班室设置可燃气体泄漏、低温泄漏集中报警系统，一旦有泄漏发生，在天然气与空气形成爆炸性混合物之前，探测器（或手动报警开关）将信号传至报警器，报警器会发出声光报警，启动相应的消防设施。 

（6）为了确保全厂的安全生产，厂内设有必要的仪表，对重要的工艺操作参数进行在线即时监控。 

（7）整个系统设有紧急切断系统，另外在值班控制室和现场各设有急停按钮，以备事故状态下进行紧急切断。

5.消防设置

根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，厂区属于轻危险级C类火灾。在可能发生火灾的生产车间、办公楼、仪表及电器设备间等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量的移动式灭火器，以便及时扑救初始零星火灾。与当地消防区队建立电话专线，依附当地消防力量作为辅助消防措施。

表4-24  厂界灭火器配置表

项目名称

型号

数量

办公楼
MF/ABC8（手提式）

2

生产车间
MF/ABC4（手提式）

4

MT7（用于控制室）

2

6.安全管理

（1）配备管道漏检和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。

（2）严禁火种进入生产区。

（3）设置了各种指示、警示作业安全等警示标志。

（4）配备了现场受伤人医疗抢救装备。符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十一条的规定。

（5）厂区设专职安全员，并组建安全防火委员会，下设：义务消防队、器材组、救护组和治安组。并在当地消防部门指导下，制订消防方案，定期进行消防演习。

（6）建立健全的各项规章制度，如：岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度，职工定期考核制度等。

（7）做好职工安全和技术教育，生产岗位职工经考试合格后，需持证方可上岗，还要建立技术档案，做好定期检修和日常维修工作。

（8）设置消防报警器，发生事故时，迅速通知本单位职工和邻近单位，切实做好警戒。

（9）生产区内设置明显的“严禁烟火”警戒牌。

（10）严格遵守国家安全部门和燃气行业安全管理的有关规定。

（11）严格操作规程，谨防天然气泄漏引起火灾。

（12）重要部门设置直通外线的电话，以便发生事故时及时报警。

（13）对消防设施加强管理和维护，并对运行管理进行监督检查。

7.天然气泄漏应急处置
a天然气管道敷设线路区域，应划定一定距离范围内为防爆区，并设立禁止明火标志，防爆区要加强通风，防治天然气蓄积；配备必要的消防器材。

b输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保输送设施气密性良好运营。

c制定项目天然气利用工程区电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。防止因静电火花诱发天然气燃爆事故发生。

d输送天然气管道上的阀门要灵活、严密，不能漏气。导气管应经常检查，确保不漏气。

e导气管上应装上压力表，压力不足时应停止使用，以防止回火。

f使用天然气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

g使用时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各种火源，以防止爆炸。 

h检修管道由燃气公司专业人员进行，也要提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生。
4.2.6环保投资估算及“三同时”验收清单

环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表详见下表。 

表4-25 本项目“三同时”验收一览表

项目

污染物

污染源

污染物

环境保护措施

验收标准

废气

烘干机
SO2
18m高排气筒
850mg/m3
《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)

颗粒物
200mg/m3
NOX
240mg/m3
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

生产车间
颗粒物
4台布袋除尘器分别位于进料斗、对辊破碎机、筛分机、成品仓。
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
原料库
颗粒物
全封闭，配有除尘装置
1.0mg/m3
废水

生活废水
COD、NH3-N
化粪池
《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）
噪声

合理布局；选用低噪声设备；减振安装；运行时加强设备维护保养。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

固废
垃圾桶
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号)
4.2.7环境管理与监测计划

环评建议，建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划中的废气和噪声的监测工作，监测结果向当地环境保护局汇报。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定本项目废气和噪声监测方案，具体监测方案与环保投资见下表。

表4- 26 项目环保投资估算一览表

时期

项目

投资（万元）

施工期
施工材料堆放
设立围挡、围护
2
施工扬尘
洒水抑尘
1
分层堆放的土壤，及开挖面的防风、防雨、防尘
塑料布、席子、油毡纸、铁皮、苫布等
2.5
生活垃圾分类收存
垃圾袋、密闭式垃圾桶
1
噪声防治
设立围挡、围护
3
废弃沥青等废弃建材
取得城市建筑垃圾处置核准手续
2
运营期

废气

生产线

布袋除尘器、18米排气筒。
51.5
原料库
布袋除尘器

废水

依托现有化粪池
——
噪声

选用低噪声设备；减振安装；运行时加强设备维护保养。
1
固废

垃圾桶，危废间
1.5
地面硬化

对厂区整体进行地面硬化处理

6.5
合计

72
表4-26 环境监测方案

类别
监测位置
监测项目
监测频率
燃烧废气
18m烟囱
有组织排放NOx、SO2、颗粒物
1次/年
无组织粉尘
生产车间与原料库
无组织颗粒物
1次/年
噪声
四侧厂界外 1m
等效连续A 声级
1次/季度



环境保护措施监督检查清单

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	扬尘
	TSP
	对施工现场扬尘采取各种防护措施
	符合环保要求

	
	
	运输车辆
	机械、汽车尾气
	选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，选用质量高、对大气环境影响小的燃料。
	符合环保要求

	
	运营期
	烘干机
	NOX
	18m高排气筒
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	
	
	
	SO2
	
	满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	生产线
	颗粒物
	布袋除尘器
	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	
	
	原料库卸料
	颗粒物
	封闭卸料，全封闭储存，配有除尘装置
	

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	生活废水由化粪池进行处理，处理后进行定时清掏，清掏后用于厂区内部绿化，冬季贮存于化粪池内，不对环境进行排放。
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）的要求

	
	运营期
	员工
	生活污水
	
	

	
	
	绿化用水
	
	
	

	
	
	未预见用水
	
	
	

	固

体

废

物
	施工期
	建设工程
	建筑垃圾
	运送至指定建筑垃圾堆放场
	合理有效的处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	交由环卫部门统一处理
	

	
	运营期
	员工
	生活垃圾
	交由环卫部门统一处理
	

	
	
	磁选收集铁屑
	粉尘
	收集后作为一般固废外售
	

	
	
	废含油抹布、手套
	生活垃圾
	交由环卫部门统一处理
	

	噪

声
	施工加强管理，选用低噪声机械设备和工艺；加强施工设备养护。

运营期选用低噪声设备；减振安装；运行时加强设备维护保养。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目区域现状为郊区生态环境，项目根据各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放和防治泄漏的发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，本项目对区域土壤环境影响是可接受的

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	/

	其他环境管理要求
	①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目应实行登记管理。
②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。


六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，选址合理；在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，本项目营运期对周围环境的影响不大，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物
产生量）①
	现有工程 

许可排放量
②
	在建工程排放量

（固体废物
产生量）③
	本项目排放量

（固体废物
产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后

全场排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.018t/a
	0
	0.018t/a
	+0.018t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.9t/a
	0
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	NOX
	0
	0
	0
	0.42t/a
	0
	0.42t/a
	+0.42t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	11.2t/a
	0
	11.2t/a
	+11.2t/a

	
	磁选收集铁屑
	0
	0
	0
	4kg/a
	0
	4kg/a
	+4kg/a

	
	废含油抹布、手套
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.005t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图一  地理位置图
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附图二  监测点位图
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附图三 平面布置图
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附图四  环境评价范围图


附图五 园区规划图
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附图六 天然气管线图
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附件二  土地协议书
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附件三  营业执照
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附件四  监测报告
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附件五  备案证明
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附件六  焦粉监测报告
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附件七  总量确认书
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