建设项目环境影响报告表

(报批版)
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项目名称：本溪市旭岩耐火材料有限公司年产1500吨耐火

材料项目

建设单位（盖章）：  本溪市旭岩耐火材料有限公司
编制日期：2018年6月
国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	本溪市旭岩耐火材料有限公司

年产1500吨耐火材料项目

	建设单位
	本溪市旭岩耐火材料有限公司

	法人代表
	董锡旭
	联系人
	高俊峰

	通讯地址
	辽宁省本溪市溪湖区二道街

	联系电话
	13904146661
	传真
	
	邮政编码
	117002

	建设地点
	辽宁省本溪市溪湖区二道街

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	扩建
	行业类型
及代码
	C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造

	占地面积
	900m2
	绿化面积
	90m2

	总投资
（万元）
	50
	其中：环保投资（万元）
	1.2
	环保投资占
总投资比例
	2.4%

	评价经费(万元)
	
	预期投产
日期
	2018年10月

	工程内容及规模：

1．建设项目内容

1.1项目由来

本溪市旭岩耐火材料有限公司投资50万元，在本溪市溪湖区二道街建设本溪市旭岩耐火材料有限公司年产1500吨耐火材料项目。该项目原辅材料主要为镁砂、石油沥青、铁磷粉、白油和柴油，产品为大面料。

该企业根据目前市场形势和公司发展的需要，利用厂区内现有厂房、基础设施等进行项目的扩建。在确保生产运营过程中污染物达标排放的基础上，提高产能、工作效率及经济效益。
1.2编制依据

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》要求，本项目为非金属制品加工制造（其他），参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28），本项目在建设前应开展环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表。本溪市环保科技研究有限公司于2018年6月受本溪市旭岩耐火材料有限公司委托，经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“客观、公正、公开”的态度，承担《本溪市旭岩耐火材料有限公司年产1500吨耐火材料项目》的环境影响评价工作。

通过本次环评，掌握项目所在地区自然概况；环境质量现状；分析项目污染物产生节点，污染物种类、排污负荷、排放方式和排污规律；分析本项目对四周环境产生的不良影响，提出技术上可行、经济上合理的污染防治措施与对策，实现污染物达标排放和总量控制；从环境保护的角度对项目是否可行做出结论；为建设单位和环境保护部门对环境的管理提供科学依据。
2．产业政策符合性分析

对照《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正版）本项目不属于“淘汰类”，同时也不在“鼓励类”和“限制类”范围内，所以本项目属于“允许类”，项目建设符合国家产业政策。
3．选址合理性分析

本项目位于辽宁省本溪市溪湖区二道街，属城市郊区。根据该项目企业所持有的房屋所有权证可知，所有权单位为本溪汽车工业贸易总公司。本项目环境评估范围内没有自然保护区、生态保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标，符合环境保护法律法规相关要求。因此项目选址合理。

4．建设项目主要内容

本项目总占地面积为900m2，建筑面积为500m2，利用原有厂地，厂房及生产设备，厂房主要为生产车间、办公室，生产设备为搅拌机。扩建后项目主要将人工上料建成现在的用叉车进行机械上料，并对搅拌机进行封闭。厂区平面布置图见附件6。具体工程内容及项目组成见表1。
表1 工程建设内容汇总表

项目名称

建设规模及内容

备注

主体工程

车间

400m2
设置耐火材料生产线一条依托原有；

产能1500t/a

辅助工程

办公室

100m2
依托原有

环保工程

废气

机械上料、搅拌机封闭

机械上料、搅拌机封闭均为新增
噪声

基础减震、厂房隔声
厂房隔声为依托原有；
固废

设置固废暂存区
新增
主要设备

本项目主要生产设备明细见表2。

表2 主要设备明细表

类别

名称

单位

数量

备注

生产设备

搅拌机
台

1
依托原有

叉车

台

1
新增
6．产品方案

本项目生产项目为大面料，产能为1500t/a。主要产品及产量见表3。

表3 主要产品表
序号

产品名称

产量

1

大面料

1500t/a

7．主要原辅材料

本项目主要原辅材料为镁砂、石油沥青、铁磷粉、白油和柴油等，原料均为外购。原辅料及能源用量见表4。

表4 项目所用原辅材料及能源消耗表

项目
原料
名称
理化性质
年用量
损耗量
原料存储方式
来源
主要

原辅

材料
镁砂
水化能力强，主要用于制耐火材料
1200吨
0.05吨
袋装
外购
石油
沥青
黑褐色复杂液态混合物，具有防水、防潮和防腐功能
150吨
0.005吨
罐装
外购
铁磷粉
灰色不溶于水粉末，是一种最新无毒防锈颜料，适用任何油漆涂料
75吨
0.01吨
袋装
外购
白油
有溶剂气味的液体，不易溶于水，适用于灭火剂
37.5吨
0.001吨
罐装
外购
柴油
复杂烃类混合物，密度高，能耗低，主要用于柴油机燃料
37.5吨
0.001吨
罐装
外购
水及

能源
电
—
4.5万kWh

—
—
当地电网
水

—

0.96t/a

—
—

地下水井
8．公用工程

8.1给水

本项目用水主要为职工生活用水和日常办公卫生用水，水源由市政供水管网供给。

8.2排水

生活污水：本项目无生产废水产生，厂区污水主要为生活污水。生活污水集中收集，排入厂区化粪池，定期清掏，外运处理。

8.3供电

本项目供电由当地供电电网统一提供。

8.4供暖

本项目供暖主要用于冬季员工的生活取暖，采用电取暖。

9．资金来源

本项目总投资50万元，资金来源为企业自筹。
10．劳动定员及工作制度

本项目现全年生产时长定为120天，12个月连续工作，每月工作10天，每天工作8小时，均为白班。根据企业的实际工作安排，劳动定员4人。

11．扩建前企业存在问题

（1）企业未能合理利用已有资源，充分发挥自己所长，在产能方面较低效；

（2）企业在上料工序中，采用人工上料，导致生产效率低，粉尘产生量大；

（3）搅拌机未进行封闭，生产过程中会产生较多粉尘；

（4）各生产设备未进行基础减震，在运转过程中产生一定的噪声，对周边环境有一定的影响。


建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)：

1．地理位置
本项目位于本溪市火连寨镇，南侧为山地，东侧有纸制品厂，西侧临营子村，北侧紧靠沈丹公路和沈丹铁路，交通方便。火连寨镇及周边拥有丰富的水泥生产原材料。

2．地形地貌
本溪市周围环山，中部为太子河冲击区，是较平缓的河谷盆地，地形由东向西倾斜呈螺旋状，是一座典型山区城市。

本溪市地质构造较为复杂，处于华北地区本溪向斜上，即太子河复向斜的中部，主要向斜构造有“程沟向斜构造”，“小市向斜构造”，“同江峪背斜构造”和“中寨子背斜构造”等。基岩断裂发育，偏岭一带主要为近南北向斜裂及北东向断裂，断裂结构为逆断层与逆掩断层，以压性断裂为主，中部地区以南北向逐渐变为北向断裂，同样以压性断裂为主。东部小市镇一带则以北东向或近东西向断裂为主。区间土壤系由花岗岩，寒武系云母砂质页岩等组成的暗棕壤和棕壤，随着地形由高到低，分为残积坡积土、洪积土等，其中棕壤土是河区内的基本土壤

3．气候特征
本溪市位于辽宁省东部山区，属大陆气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，年平均气温为6.2℃，月平均最高气温为23.1℃，月平均最低气温为-14.3℃，夏季最高气温为37.3℃，冬季最低气温为-32℃，全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量793.7mm，多集中在7、8两个月，年日照时数为2411h，全年多为东风、西南风和偏南风，主导风向为偏南风，平均风速为2.8m/s，最大风速为12.6m/s。冻土深度为1~1.5m。
4．水文气象

太子河是本溪境内最大河流，源头分南，北两支，北支发源于抚顺市新宾县红石砬子山，南支发源于本溪县草帽顶子山，南、北两支流在本溪县马城子汇合，自东北向西南贯穿市区，然后流经辽阳，鞍山，营口入海。据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量为26.5~96m3/s，最大流量为3250m3/s，最小流量为1.25m3/s。

5．植被

本溪市溪湖区自然环境优美，是重要的水源涵养地，是辽宁主要的天然次生林区，森林覆盖率75%，可利用水量29.76×108m3，是中国优秀旅游城市。本溪市溪湖区是著名的“山水之城、绿色之城”，山水林泉洞融为一体，享有“辽宁生态绿洲”、“天然氧吧”的美誉。评估范围内无自然保护区、古迹及遗址等人文景观。




	环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1．环境空气质量现状调查及评价

1.1环境空气质量现状

本项目环境空气质量引用本溪市溪湖区2016年环境简报监测数据，监测时间为：2016年6月25日—2016年6月26日，监测项目：常规污染物SO2、NO2、PM10、TSP。

监测点位于溪湖区二道街，与项目所在地自然环境社会环境较相似，周围无其他较大大气污染源，具有较好的类比性。具体数值见表5。

表5 环境空气质量监测结果

项目名称
污染物浓度（mg/m3）

24小时平均
二级标准年平均

（mg/m3）
超标率（%）
二氧化硫
0.034-0.050
0.06
0
二氧化氮
0.024-0.035
0.04
0
PM10
0.048-0.067
0.07
0
PM2.5
0.025-0.032
0.035
0
1.2环境空气质量评价
由上表可知，项目所区域各项监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2．声环境质量现状监测及评价

2.1声环境质量现状
辽宁康瑞检测有限公司受本溪市旭岩耐火材料有限公司委托，于2018年06月25日至2018年06月26日对本溪市旭岩耐火材料进行声环境质量检测，并于2018年06月27日提交检测报告。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地为声环境二类功能区。依据现场调查，项目所在地声环境质量现状检测结果如下。

（1）噪声检测项目及频次

表6 检测项目及频次
序号
采样点位
检测项目
检测频次
1

厂界东1#

等效连续A声级Leq
连续监测2天，
每天昼间、夜间各1次。
2

厂界南2#

3

厂界西3#

4

厂界北4#

（2）噪声检测项目标准（方法）及检测仪器

表7 检测项目标准（方法）及检测仪器
序号

检测项目

检测标准（方法）
分析、采样仪器名称型号编号
1

环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

声级计
AWA5636-3
（3）气象条件

表8 气象条件
采样日期
气温℃
气压kPa
风速m/s
风向
2018年06月25日
22~34

98.2

1.7

东北
2018年06月26日
20~30

99.7

2.1

东北
（4）检测结果

表9 检测结果
采样点位
主要声源
检测结果Leq[dB(A)]

2018年06月25日
2018年06月26日
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东1#

环境
53.4

44.8

51.4

43.8

厂界南2#

环境
53.2

42.1

51.1

44.8

厂界西3#

环境
51.0

41.4

50.9

42.8

厂界北4#

环境
52.4

44.6

50.8

43.5

测点示意图
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图1 测点示意图

2.2声环境质量评价
由检测结果可知，项目所在区域声环境质量满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区标准要求。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目位于本溪市溪湖区二道街，项目西侧60m处为居民区；西南560m为本溪市第三中学。具体保护目标如表10所示。

表10 环境保护目标和规模

环境要素

保护目标

方位

距离

规模
保护等级

声环境

居民区

西侧

60m

54户居民

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
本溪市第三中学

西南
560m

在校师生1310人




评价适用标准

	环

境
质
量
标
准
	1．环境空气质量标准

项目所在区域为2类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见下表。

表11 环境空气质量标准  单位：ug/m3
污染物

环境质量标准

取值时间

浓度限值(ug/m3)

颗粒物

24小时平均

150

年平均值

70

2．声环境质量标准

拟建项目所在地为居住、商业、工业混合区，所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。

表12 声环境质量标准  【单位：dB(A)】

类别

适用区域

昼间

夜间

2类

居住、商业、工业混合区

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1．运营期污染物排放标准

1.1废水排放标准

本项目无生产废水排放，仅有少量生活污水产生。生活污水排入化粪池，定期清掏。

1.2废气排放标准

本项在目运营期中，生产工序产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值。具体标准限值如表13所示。

表13 大气污染物排放标准限值             单位：mg/m3 
生产过程

污染物

最高允许排放浓度

执行标准

搅拌机

颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

非甲烷总烃

4.0

其他工序

颗粒物

1.0（无组织排放监控浓度限值）

1.3噪声排放标准

项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值如表14所示。
表14 工业企业厂界噪声排放标准值  【 单位：dB（A）】

类别

昼间

夜间

2类

60

50

1.4固体废物

本项目的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2013）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36号）。生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。

	总总量控制指标
	污染物排放总量及控制指标：

根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号），对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4种污染物实行排放总量控制。

结合本项目的污染物排放情况，本项目运营过程中废气主要为搅拌机运作时产生的粉尘，其产生量约为0.195t/a，浓度为0.026mg/m3。

运营过程中无生产废水产生，生活污水全部排入化粪池，定期清掏，因此本项目废水总量指标各项因子均为0。
运营过程中无二氧化硫、氮氧化物等废气产生，因此本项目废气总量指标各项因子均为0。
确定本项目总量控制因子均为0。

	建设项目工程分析

1．工艺流程简述：

本项目原辅材料为镁砂、石油沥青、铁磷粉、白油和柴油，经搅拌机搅拌后，加工制成成品大面料。其工艺流程与污染节点图示如下：




图2施工期工艺流程及产污节点图

2．主要污染工序
2.1运营期污染工序

运营期主要为上料阶段和包装阶段，对环境影响轻微。
（1）废气

工艺废气

本项目废气主要为配比投料工段、搅拌工段及出料及出料和包装工段产生的工艺粉尘。具体废气产生情况如下：

①投料工段：原本项目在投加原材料时会产生粉尘。此次扩建将原来的人工上料建成现在的用叉车进行机械上料，减少了粉尘在此过程中的产生。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.3‰，在年产1500t/a耐火材料情况下其粉尘产生量为0.45t/a。此次扩建后，粉尘量去除率可达90%。则此过程粉尘排放量为0.045t/a，排放浓度为0.0060mg/m3，此次扩建使得粉尘量减少0.405t/a。

②搅拌阶段：本项目在扩建后，搅拌过程由于密闭，不会产生粉尘。此次扩建后，粉尘量去除率可达100%。则此过程粉尘排放量为0t/a，排放浓度为0mg/m3。
③出料和包装阶段：本项目在包装时会产生少量粉尘。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.1‰，即产生量为0.15t/a。此过程粉尘排放量为0.15t/a，排放浓度为0.020mg/m3。

本项目原材料中含有石油沥青，因此会有非甲烷类总烃产生，经查阅相关资料，每吨沥青中约产生2.5×10-6t/a非甲烷类总烃，所以非甲烷类总烃总产生量为3.75×10-4t/a，排放浓度为5.03×10-5mg/m3。综上所述，则本项目工艺粉尘在上述过程中总排放量约为0.195t/a，均为无组织排放，排放浓度为0.026mg/m3。
表15 企业扩建前后各工序变化一览表

序号

工序

扩建前

扩建后

扩建前后污染物产排污增减情况（+、—）

环保措施

产污量

环保措施

产污量

1

投料

人工上料

0.45t/a

机械上料

0.045t/a

-0.405t/a

2

搅拌

搅拌机

0.15t/a

搅拌机密闭
0t/a

-0.15t/a

3

出料及包装

—
0.15t/a

—
0.15t/a

0t/a

（2）废水
本项目无生产废水排放。全厂废水仅为生活污水，主要包括职工生活用水和日常办公卫生用水。项目建成达产后，劳动定员为4人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2015），按每人每天消耗2L新鲜水计算，则生活用水量为0.008t/d（0.96t/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.0064t/d（0.768t/a），污水中主要含有COD和氨氮等。

本项目生活污水水质为CODCr：300mg/L，NH3-N：30mg/L计算，则本项目年产生COD约为2.304×10-4t/a，氨氮约为2.304×10-5t/a。生活污水进入化粪池，定期清掏。

（3）噪声

运营期噪声主要来自车间各机械运作等环节产生的噪声。设备噪声在70-85dB(A)左右。各设备噪声源强度见表16。

表16 各设备噪声源强表

设备名称

噪声源强dB（A）

数量

治理措施

搅拌机

75-85

1
建筑物隔声

叉车
75-85

1
建筑物隔声

（4）固体废物

本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、一般固体废物。

①生活垃圾

本项目工作人员4人，按职工每人每天约产生0.5kg生活垃圾计算，年产生生活垃圾量为0.24t。这些生活垃圾，不能随意散乱排放，建设单位应该及时收集，定点存放，定期清运至当地垃圾存放点。

②一般固体废物

本项目生产过程中产生的工艺固废如下表所示。

表17 项目固体废物产生情况汇总

序号

固废种类

产生工序

属性

主要成分

产生量

去向

1

次品

生产车间

一般固废

耐火材料

次品

0.18t/a

收集后出售给相关回收单位

2

收集的粉尘

投料、搅拌
袋装

一般固废

各原料粉末

0.75t/a

回用于生产

3

原料废弃包装

生产车间

一般固废

包装袋

0.45t/a

环卫清运或
返回厂家

2.2拟建项目工程运营后各污染源产生的污染物情况汇总

拟建项目扩建前后各污染物排放对比情况详见表18。

表18 拟建项目实施前后污染排放对比一览表
类型             内容

现有工程

环保提升改造工程

以新带老削减量

总体工程

增减情况

(+、-)

生产废水

CODCr排放量(t/a)

/

/

0

/

/

BOD排放量(t/a)

/

/

0

/

/

SS排放量(t/a)

/

/

0

/

/

废气

粉尘排放量(t/a)

0.75
/

0.555

0.195
-0.555

固体废物

生活垃圾(t/a)

0.24
/

0

0.24

0

一般固废(t/a)

1.38

/

0.675
0.705

-0.675



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	处理后排放浓度及

排放量(单位)

	大气污染物
	工艺粉尘
	原材料粉尘
	0.75t/a
	无组织排放量：0.195t/a

排放浓度：0.026mg/m3

	废水
	运营期
	废水量
	0.768t/a
	排至企业化粪池

定期清掏

	
	
	职工生活
	CODCr：300mg/L
	2.304×

10-4t/a
	

	
	
	
	氨氮：30mg/L
	2.304×

10-5t/a
	

	固体废物
	工艺固废
	次品
	0.18t/a
	集中收集后统一处理

	
	
	收集的粉尘
	0.75t/a
	

	
	
	废弃包装
	0.45t/a
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	0.24t/a
	

	噪声
	运营期噪声主要是密闭无尘搅拌机、叉车等设备运行时的噪声以及投料、装袋过程中产生的噪声，噪声源强在70～85dB(A)，经基础减震、厂房建筑物隔声等噪声治理措施后，使厂界噪声达标。

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目运营期大气污染物、废水、噪声及固体废物通过处理后对周围环境基本没有生态影响。

	环境影响分析

1．运营期环境影响分析：
1.1大气环境影响分析

本项目各类原料均采用袋装存放在室内，因此无堆场扬尘产生。
运营期主要为上料阶段和包装阶段，对环境影响轻微。
（1）废气

工艺废气

本项目废气主要为配比投料工段、搅拌工段及出料及出料和包装工段产生的工艺粉尘。具体废气产生情况如下：

①投料工段：原本项目在投加原材料时会产生粉尘。此次扩建将原来的人工上料建成现在的用叉车进行机械上料，减少了粉尘在此过程中的产生。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.3‰，在年产1500t/a耐火材料情况下其粉尘产生量为0.45t/a。此次扩建后，粉尘量去除率可达90%。则此过程粉尘排放量为0.045t/a，排放浓度为0.0060mg/m3，此次扩建使得粉尘量减少0.405t/a。

②搅拌阶段：本项目在扩建后，搅拌过程由于密闭，不会产生粉尘。此次扩建后，粉尘量去除率可达100%。则此过程粉尘排放量为0t/a，排放浓度为0mg/m3。
③出料和包装阶段：本项目在包装时会产生少量粉尘。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.1‰，即产生量为0.15t/a。此过程粉尘排放量为0.15t/a，排放浓度为0.020mg/m3。

本项目原材料中含有石油沥青，因此会有非甲烷类总烃产生，经查阅相关资料，每吨沥青中约产生2.5×10-6t/a非甲烷类总烃，所以非甲烷类总烃总产生量为3.75×10-4t/a，排放浓度为5.03×10-5mg/m3。综上所述，则本项目工艺粉尘在上述过程中总排放量约为0.195t/a，均为无组织排放，排放浓度为0.026mg/m3。能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关污染物的二级排放标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3），项目厂界处粉尘无组织排放浓度预计能满足小于1.0mg/Nm3的浓度限值。该项目卫生防护距离为50m，最近敏感区距离该项目60m，因此该项目对周围环境几乎无影响。

1.2水环境影响分析
本项目无生产废水排放。全厂废水仅为生活污水。由于企业员工为4人，每年工作时长为120天，若按每人每天消耗2L新鲜水计算，则生活用水量由原来的1.4t/a变为现在的0.96t/a，减少0.44t/a。若生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量减少0.352t/a。污水中主要含有COD和氨氮等，排入化粪池，定期清掏。本项目污水对地表水环境无影响。

1.3声环境影响分析

（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2009），室内声源等效室外声源声功率级计算方法如下。
声源位于室内（生产车间内），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2＝Lp1-(TL+6)

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image2.png]



图3室内声源等效为室外声源图例
也可以按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当

放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=SR/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系

数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i(T) ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（2）噪声源强

拟建项目的噪声源强情况见表19。

表19 拟建项目隔声后的源强情况一览表          单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

声级值dB(A)

治理措施

降噪效果

1

密闭无声搅拌机

1

75-85

隔声、减震

>20

2

叉车

1

75-85

隔声、减震

>20

（3）噪声环境影响预测结果及评价

根据项目厂区平面布局图以及本项目拟建区域的环境功能区划，拟建项目营运期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，且本项目噪声源全部位于全封闭车间内，同时产噪设备距离厂界约10m，距离最近敏感目标约60m。项目敏感目标主要位于项目西侧，因此对项目西侧厂界及最近敏感点（居民楼）噪声值进行预测。拟建项目运行后噪声预测及评价结果见表20。

表20 拟建项目噪声影响预测结果表             单位：dB(A) 

序号

点位

时间

贡献值

背景值

预测值

标准值

1

居民楼

白天

50.2

34.2

51.2

60

夜间

48.2

32.5

49.3

50

2

本溪市第三中学

白天

40.2

48.1

49.18

60

夜间

38.2

43.3

44.54

50

由上表可知，在采取本环评提出的降噪措施后，预计该项目正常生产时，拟建项目厂界的噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西侧敏感点的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，故生产噪声对周边环境的影响较小。
建设单位应当加强设备的维护和管理，保证设备正常运转，避免由于设备的非正常运转时产生高噪声对周边环境产生的不利影响。同时，加强场区内部的交通管理，车辆进出场区时减速慢行，在场区内卸货场应设置禁止鸣笛标志以禁止鸣笛；合理安排厂区的装卸和运输时间，故生产噪声对周边环境的影响较小。

1.4固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾以及一般固体废物。固体废物产生量及处置方式如表21所示。

表21 项目固体废物产生情况汇总
序号

固废种类

产生工序

属性

主要成分

产生量

去向

1

次品

生产车间

一般固废

耐火材料次品

0.18t/a

收集后出售给相关回收单位

2

收集的
粉尘

投料、搅拌
袋装

一般固废

各原料粉末

0.75t/a

回用于生产

3

原料废弃
包装

生产车间

一般固废

包装袋

0.45t/a

环卫清运或返回厂家

4

生活垃圾

生活区

一般固废

—

0.24t/a

环卫清运

经分析，本项目固废的利用处置方式符合环保要求。企业产生的各项固体废物在落实相应的环保措施后不会对周边环境产生影响。
污染防治措施及预期效果
1．运营期污染防治措施及预期效果

1.1废水污染防治措施及可行性分析

本项目无生产废水排放。全厂废水仅为生活污水，主要包括职工生活用水和日常办公卫生用水。项目建成达产后，劳动定员为4人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2015），按每人每天消耗2L新鲜水计算，则生活用水量为0.008t/d（0.96t/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.0064t/d（0.768t/a），污水中主要含有COD和氨氮等。

本项目生活污水水质为CODCr：300mg/L，NH3-N：30mg/L计算，则本项目年产生COD约为2.304×10-4t/a，氨氮2.304×10-5t/a t/a。生活污水进入化粪池，定期清掏。

1.2噪声污染防治措施及可行性分析

本项目的高噪声设备主要为搅拌机和叉车设备运行的噪声。
针对企业厂区周边环境及其噪声源强的特点，本环评提出以下噪声治理措施：
（1）设计中首先在设备选型时考虑选用低噪声设备；
（2）设备安装隔音设施，做好基础减震措施；
（3）对必须在噪声环境中工作的操作人员，可配带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求；
（4）厂区平面布置上，高噪声设备放置在厂区生产车间的中央，减少对周围环境的影响；
（5）厂区内禁止机动车辆鸣笛，降低运输车辆在厂区内的行驶速度；严格按照操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。
从影响分析知，经上述措施处理后，拟扩建项目厂界噪声可以做到达标排放，对周围环境的影响较小。
1.3废气污染防治措施及可行性分析
运营期主要为上料阶段和包装阶段，对环境影响轻微。
（1）废气

工艺废气

本项目废气主要为配比投料工段、搅拌工段及出料及出料和包装工段产生的工艺粉尘。具体废气产生情况如下：

①投料工段：原本项目在投加原材料时会产生粉尘。此次扩建将原来的人工上料建成现在的用叉车进行机械上料，减少了粉尘在此过程中的产生。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.3‰，在年产1500t/a耐火材料情况下其粉尘产生量为0.45t/a。此次扩建后，粉尘量去除率可达90%。则此过程粉尘排放量为0.045t/a，排放浓度为0.0060mg/m3，此次扩建使得粉尘量减少0.405t/a。

②搅拌阶段：本项目在扩建后，搅拌过程由于密闭，不会产生粉尘。此次扩建后，粉尘量去除率可达100%。则此过程粉尘排放量为0t/a，排放浓度为0mg/m3。
③出料和包装阶段：本项目在包装时会产生少量粉尘。类比同类企业，此过程粉尘产生量约为原材料用量的0.1‰，即产生量为0.15t/a。此过程粉尘排放量为0.15t/a，排放浓度为0.020mg/m3。

本项目原材料中含有石油沥青，因此会有非甲烷类总烃产生，经查阅相关资料，每吨石油沥青中约产生2.5×10-6t/a非甲烷类总烃，所以非甲烷类总烃总产生量为3.75×10-4t/a，排放浓度为5.03×10-5mg/m3。综上所述，则本项目工艺粉尘在上述过程中总排放量约为0.195t/a，均为无组织排放，排放浓度为0.026mg/m3。能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关污染物的二级排放标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3），项目厂界处粉尘无组织排放浓度预计能满足小于1.0mg/Nm3的浓度限值。该项目卫生防护距离为50m，最近敏感区距离该项目60m，因此该项目对周围环境几乎无影响。

1.4固体废物污染防治措施及可行性分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、一般固体废物。

（1）生活垃圾

本项目工作人员4人，按职工每人每天约产生0.5千克生活垃圾计算，年产生生活垃圾量为0.24t/a。这些生活垃圾，不能随意散乱排放，建设单位应该及时收集，定点存放，定期到当地垃圾存放点。

（2）一般固体废物

各固体废物均得到妥善处理，对周围环境几乎无影响。


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	工艺粉尘
	原材料粉尘
	机械上料
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）

	水污染物
	生活废水
	COD、NH3-N
	生活污水排入化粪池，

定期清掏。
	不外排

	固体废物
	生产固废
	次品
	收集后出售给相关回收

单位
	无害化、资源化对周围环境无影响

	
	
	收集粉尘
	经收集后回用于生产
	

	
	
	原材料废弃

包装
	厂家回收/由环卫部门清运
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	由环卫部门清运
	

	噪声
	运营期通过整改为低噪声设备；加强设备的维护和管理，避免由于设备的不正常运行引起的噪声影响，对当地声环境造成的影响不大。

	生态保护

措施
	—

	环境管理与监测

1．环境管理

为加强工程的环境保护管理工作，根据工程性质确定运营期的环境管理任务。运营期配兼职管理干部和环保技术人员1人，统一负责场区环境保护监督管理工作（运营管理等），且应有一名厂级领导分管环保、安全工作。为加强企业环保护管理工作，发挥环保人员的作用，明确其环境管理的主要职责为：

（1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。

（2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。

（3）监督实施固体废物分类收集储存处置，建立档案。

（4）认真贯彻落实环保“三同时”规定，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

（5）加强废水、废气等治理设施监管，确保设备正常运行，厂界噪声达标。

（6）搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

2．环境监测

根据本项目的特点及该厂实际情况，建设单位应对本项目运营后建立监测制度，并保证其实施。监测制度详细内容见表22。

表22 污染物主要监测计划

环境要素

监测位置

监测项目

频次

备注

废气

厂界四周

颗粒物

每年1次

委托有资质单位进行监测

厂界四周

非甲烷总烃类
每年1次

噪声

厂界四周

噪声

每年1次

环保设施投资估算

该项目总投资为50万元，改扩建后环保投资1.2万元，占总投资的2.4%。该项目原有环保设施不计入此次环评投资估算内容。环保设施及投资估算情况见表23。

表23 环保设施及投资估算情况一览表

项目
主要内容
投资（万元）
备注
废水治理
化粪池1个，定期清掏
—

依托原有

废气治理
叉车机械上料、搅拌机密闭
0.8
新建

固废治理
固废暂存区垃圾箱
0.2

新建
噪声防治
基础减震、建筑隔声
0.2
基础减震为新建；

其他为依托原有
合计
1.2

“三同时”验收

环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表24。

表24 本项目“三同时”验收一览表

类别

污染物

处理设施

监测因子

验收标准

废气

工艺粉尘

机械上料

颗粒物

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）

废水

生活废水

化粪池

COD/氨氮

不外排

噪声

等效A声级

对设备进行基础减振、厂房隔声
厂界等效A声级

GB12348-2008中2类标准

居民敏感点设置监测点

/

等效A

声级

GB3096-2008中2类标准

固废

一般固废

设置单独暂存区域合理暂存

/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2013）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36号）

结论与建议

一、结论

1．建设项目概况

本溪市旭岩耐火材料有限公司投资50万元，在本溪市溪湖区二道街建设本溪市旭岩耐火材料有限公司年产1500吨耐火材料项目。该项目原辅材料主要为镁砂、石油沥青、铁磷粉、白油和柴油，产品为大面料。

该企业根据目前市场形势和公司发展的需要，利用厂区内现有厂房、基础设施等进行项目的扩建。在确保生产运营过程中污染物达标排放的基础上，提高产能、工作效率及经济效益。
2．产业政策符合性

对照《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正版）本项目不属于“淘汰类”，同时也不在“鼓励类”和“限制类”范围内，所以本项目属于“允许类”，项目建设符合国家产业政策。

3．环境质量现状

（1）大气环境质量现状：项目所在区域环境空气中SO2、NO2、TSP的浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，评价区域的环境空气质量总体较好。
（2）声环境质量现状：项目所在区域声环境质量标准均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4．环保措施

（1）废水污染防治措施

本项目无生产废水排放。全厂废水仅为生活污水，生活污水进入化粪池，定期清掏。

（2）噪声污染防治措施

针对企业厂区周边环境及其噪声源强的特点，本环评提出此次扩建中，噪声治理措施主要包括：对设备进行基础减震；设备布置在厂房内，通过厂房隔声减轻项目对环境的影响等。从影响分析知，经上述措施处理后，拟建项目厂界噪声可以做到达标排放，对周围环境的影响较小。

废气污染防治措施

则本项目工艺粉尘在上述过程中总排放量约为0.195t/a，均为无组织排放，排放浓度为0.026mg/m3。能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关污染物的二级排放标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3），项目厂界处粉尘无组织排放浓度预计能满足小于1.0mg/m3的浓度限值。该项目卫生防护距离为50m，最近敏感区距离该项目60m，因此该项目对周围环境几乎无影响。

（4）固废污染防治措施

项目产生的固废主要为废料、生活垃圾等，均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

5．总量控制

根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号），对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4种污染物实行排放总量控制。

结合本项目的污染物排放情况，本项目运营过程中废气主要为搅拌机运作时产生的粉尘，其产生量约为0.195t/a，浓度为0.026mg/m3。

运营过程中无生产废水产生，生活污水全部排入化粪池，定期清掏，因此本项目废水总量指标各项因子均为0。
运营过程中无二氧化硫、氮氧化物等废气产生，因此本项目废气总量指标各项因子均为0。
确定本项目总量控制因子均为0。

6．环保投资

本项目总投资为50万元，其中环保投1.2万元，占总投资的2.4%。

7．总结论

项目符合国家产业政策、符合用地要求，选址合理，在认真落实报告表提出的各项环保措施，调整项目平面布局的前提下，做好污染治理设施的运营管理，废水污染物和噪声能够做到达标排放，项目建设及运营对周边环境的影响可以满足环境功能的要求，从环境保护角度而言，项目在该址建设运营是可行的。

建议
认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度；

加强环境管理及设备维护工作，确保污染治理措施正常运行；

对操作人员进行严格培训，同时加强操作人员的安全意识；

建设单位应加强产区内绿化、美化，吸尘降噪，改善厂区及周围生态。

注          释

1．本报告表应附以下附件、附图：

附件1：委托书

附件2：房屋租用协议

附件3：项目地理位置图

附件4：项目与周边敏感目标位置关系

附件5：项目周边情况区位图

附件6：厂区平面布置图

2．如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

（3）生态影响专项评价

（4）声影响专项评价

（5）土壤影响专项评价

（6）固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见：

     公    章

经办人                                    年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

     公    章

经办人                                    年    月    日

审批意见：

     公    章

经办人                                    年    月    日


附件1委托书

委托书

本溪市环保科技研究有限公司：
根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等规定，我单位《本溪市旭岩耐火材料有限公司年产1500吨耐火材料项目》需要进行环境影响评价，特委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接受委托后，尽早开展工作为盼！

                本溪市旭岩耐火材料有限责任公司
                      2018年6月25日

附件2房屋租用协议
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附件3项目地理位置图
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附件4项目与周边敏感目标位置关系
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附件5项目周边情况区位图
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附件6厂区平面布置图
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