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1 概述

1.1 建设项目特点

本溪市远通物资回收有限公司成立于2007年1月，位于辽宁省本溪市溪湖区郑家，地理位置坐标为N41°17′51.57600″″E123°43′17.97600″。该公司于2010年11月建设本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程，同年委托本溪市环境科学研究所编制《本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程环境影响报告表》，2010年12月30日，本溪市环境保护局以本环建表字【2010】77号文对该项目下达了审批意见（批复见附件）。该项目针对不同种类的废钢设有三条生产线，年废钢加工生产能力为20万吨，产品主要销往大钢厂用作炼钢原料使用。2020年6月13～14日，本溪市远通物资回收有限公司对该项目进行自主验收，委托沈阳恒光环境检测技术有限公司对该项目污染源进行监测，并成立验收工作组对该项目进行竣工环境保护验收，根据项目污染源监测数据结果显示，该项目排放的废气及噪声均达到相应环境功能区环境质量标准，固废得到了合理处置。该项目的建设符合竣工环境保护验收条件，验收工作组同意该项目验收（验收意见见附件）。

现阶段本溪市远通物资回收有限公司拟投资3000万元建设本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目。该项目位于本溪市溪湖区东风街道办事处远通路（本溪市远通物资回收有限公司预留用地内），土地类型为工业用地（土地证见附件），本次扩建项目主要从事废旧汽车拆解，新建拆解车间、成品仓库、办公楼及报废汽车暂存区，主要从事报废汽车拆解服务，新增报废汽车拆解生产线1条。该项目建成后，预计年拆解小型汽车5000辆、大中型汽车3000辆，共8000辆。

由于项目施工期及运营期将产生废气、废水、噪声及固体废物等环境污染因素，为使项目建成后及建设过程中可能产生的污染尽可能避免和削减对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价，该项目为废旧汽车拆解项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中“三十、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 86 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 应编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表”，本次扩建项目为废汽车拆解，因此该项目应编制环境影响报告书。

1.2 环评工作过程

本溪市远通物资回收有限公司根据环境保护有关法律、法规和条例，委托我公司对该项目进行环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我公司有关环评工作人员积极开展现场调查，收集有关资料，了解厂区附近的自然社会环境概况。根据调查结果，项目用地不占用基本农田，不干扰周边农田的耕种和作业，所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、重要水源地和其他需要特殊保护的区域，从区域土地利用方面分析，选址可以满足规划要求。在此基础上，进一步对环境特征和工程特征进行分析；对环境影响因子和评价因子进行了识别和筛选；根据环境影响评价技术导则进行了评价等级确定；结合有关环境保护法规和地方实际情况，确定了本次评价的评价标准、评价范围和深度，编制完成了《本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目环境影响报告书》。

本次环评报告的环境影响评价工作大致分为三个阶段，具体工作程序图见图1-1。
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图1-1    建设项目环境影响评价工作程序图
1.3 主要环境问题

项目施工期主要产生施工扬尘、施工噪声、施工尾气、施工废水等污染因素，施工车辆和施工机械等将不可避免的对区域水环境、大气环境、声环境、社会环境产生影响，在施工单位严格落实了相关规定和相应环保措施后，施工环境影响总体可控。

该项目营运期对周围环境会产生一定的影响，主要表现为以下几个方面：

① 废气：本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。
② 废水：本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要包括：报废车辆清洗废水、车间地面冲洗废水。
③ 噪声：本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。

④ 固废：本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

通过加强绿化、设置活性炭吸附、排气筒、污水处理站、隔声等措施后，运营期环境影响可得到有效控制和减缓。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展和改革委员会令2019年第29号），本次扩建项目属于鼓励类项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用，5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设），项目建设符合相关产业政策要求。

1.4.2 行业规范符合性分析
① 与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）的相符性

根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见表1-1。

表1-1   项目与《报废汽车回收管理办法》相关规定比对一览表

	《报废汽车回收管理办法》规定
	本项目建设内容
	相符性

	具有企业法人资格
	项目营业执照有效，经营内容包含汽车拆解
	相符

	具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范
	拟配备符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范
	相符

	具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员
	拟聘请专业技术人员共15名
	相符

	拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。
	具备再制造条件的“五大总成”回收定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不具备再制造条件的“五大总成”作为废金属出售给钢铁企业作为冶炼原料。
	相符

	拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。
	“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的标明“报废机动车回用件”出售
	相符


② 与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）的相符性

根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见表1-2。

表1-2    项目与《报废汽车回收拆解企业技术规范》相关规定比对一览表

	项目
	《报废汽车回收拆解企业技术规范》有关规定
	本项目情况
	相符性

	企

业

建

设

要

求
	场地
	面积不低于10000m2，其中作业场地（包括存储和拆解场地）面积不低于6000m2
	总占地面积为20000m2，其中拆解车间6048m2
	相符

	
	
	报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏
	报废汽车存储场地，地面拟采用混凝土硬化，采取防渗漏措施
	相符

	
	
	拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区
	项目拟建设全封闭式拆解车间，车间地面采用水泥硬化并作重点防渗处理；在拆解车间内安装排风扇，加强通风
	相符

	
	
	应设置旧零件仓库
	项目拟在项目厂区设置仓库收集可回收利用的“五大总成”和“报废机动车回用件”及其他可回用物品
	相符

	
	
	存储场地和拆解车间的总排水口应设置油水分离装置和与其相接的排水沟
	拆解车间设置1套油水分离器，总排口前设置1座隔油沉淀池
	相符

	
	设施

设备
	具备车辆称重设备
	项目设置1台电子磅对车辆进行称重
	相符

	
	
	具备室内拆解预处理平台，并配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器
	项目拟设置冷媒抽取机及真空抽油机收集废油液，并设有废液专用密闭容器分类存放
	相符

	
	
	具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置
	项目设置1台安全气囊引爆装置
	相符

	
	
	具备汽车空调制冷剂的收集装置
	项目设置1台制冷剂抽取装置
	相符

	
	
	具备分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池的容器
	项目设置收纳箱，专用于存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池等
	相符

	
	
	具备车架剪断设备、车身剪断或压扁设备
	项目设置有液压剪及气割机设备，用于剪断车身
	相符

	
	
	具备起重运输设备
	项目配置行吊、叉车、铲车等起重运输设备
	相符

	
	人员
	专业技术人员不少于5人，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗
	本项目专用技术人员15人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求
	相符

	
	其他
	具备电脑等办公设施。具备符合国家有关规定消防设施
	项目配备电脑用于报废汽车登记及管理；库房内设置有灭火器、消防栓设施
	相符

	
	
	各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准。
	按评价要求，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）及修改单的标准要求执行；危险废物设置专用容器存储，暂存于危废暂存间，存储过程安格按照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2001）及修改单的标准要求执行
	采取评价提出的措施后相符

	企

业

作

业

程

序
	检

查

和

登

记
	1）报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

2）废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。

3）前款提到的主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。

4）将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记
	公司设置有专人负责对入厂的报废汽车进行检查，主要检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，采用密闭收集容器收集，防止废液渗入地下；后对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库，并在车身醒目位置贴上显示信息的标签后在报废汽车贮存区暂存
	相符

	
	拆

解

预

处

理
	1）拆除蓄电池，拆除液化气罐；

2）直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆；

3）室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液；

4）专门设备回收汽车空调制冷剂
	本项目预处理流程为：

1）拆下蓄电池；2）拆除液化气罐；3）拆除安全气囊；

4）拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化催化剂；

5）采用真空抽油机将废油液收集；

6）拆除空调器：空调制冷剂采用冷媒抽取机抽出并置于专用容器内，拆除空调器
	相符

	
	报

废

汽

车

存

储
	1）应避免侧放、倒放。

2）如需要叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过4.5m；对大型车辆应单层平置。如果为框架结构，要考虑其承重安全性，做到结构合理，可靠性好，并且能够合理装卸，而对存储高度没有限制。

3）与其他废弃物分开存储。

4）接收或收购报废汽车后，应在3个月之内将其拆解完毕。
	项目建设有专门的报废汽车贮存场，地面拟硬化；大型车辆均为单层平置；小型车辆采用框架结构叠放，且外侧高度不超过2m，内侧高度不超过3m。报废汽车接收后，三个月内将其拆解完毕
	相符

	
	拆

解
	1）废汽车预处理完毕之后，应完成以下拆解。

a）拆下油箱；

b）拆除机油滤清器；

C）拆除玻璃；

d）拆除包含有毒物质的部件

e）拆除催化转化器及消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；

f）拆除车轮并拆下轮胎；

g）拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件

h）拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；

i）拆除橡胶制品部件；

j）拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。

2）废的大型客、货车及其他营运车辆应当按照国家有关规定在公安机关交通管理部门的监督下解体
	报废汽车经预处理及排空废油液后，先拆除油箱及滤清器，然后按照规范规定的拆解流程进行内部及外部饰件的拆解（即玻璃、含汞部件、车轮、含金属铜、铝、镁的部件、保险杠、仪表板、液体容器等），然后拆除有关总成及其他零部件
	相符

	拆解的技术要求
	拆解报废汽车零部件时，应当使用合适的专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性
	本项目在拆解过程中以零件可再利用及材料可回收为原则，不进行破坏性拆解
	相符

	
	应按照汽车生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解
	严格按照规范及拆解手册进行拆解作业
	相符

	
	存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90％。
	本项目废油液回收率为90%以上
	相符

	
	各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料
	各种零部件和材料都以恰当的方式拆除和隔离，避免损伤或污染再利用零件和可回收材料
	相符

	
	按国家法律、法规规定应解体销毁的总成，拆解后应作为废金属材料利用
	按现行法律，可回收利用的五大总成和报废汽车回用件销售给相关单位回收利用。其余不可回用的作为废金属材料外售冶炼企业
	相符

	
	可再利用的零部件存入仓库前应做清洗和防锈处理
	可用零部件经湿抹布擦拭干净后作防锈处理，后外售
	相符

	存储及管理要求
	应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。
	各种废油液根据性质不同采用不同容器收集，定期委托有资质的回收或处理单位处置
	相符

	
	拆下的可再利用零部件应在室内存储
	项目车间内建设可用零部件货架
	相符

	
	对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放
	各种零部件、材料、废弃物的容器均设置标识
	相符

	
	对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。
	各种零部件、材料、废弃物的容器均设置标识；标识有害物质的容器表面有害物质种类、危险标志及重量等
	相符

	
	容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查
	安全气囊在车间内经引爆后存储，容器采用与储存物质相容的密闭容器，定期检查
	相符

	
	拆解后废弃物的存储应严格按照GB18599 和 GB18597 要求执行。各种废弃物的存储时间一般不超过一年。
	一般废弃物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行储存；危险废物按照 《危险废物贮存污染控制标准》进行管理及存储，储存时间不超过1年
	相符

	
	固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置
	危废均交由有相应资质的单位进行处理处置；

其他按法律要求处置。
	相符

	企业管理要求
	应建立相关制度防止报废汽车及国家禁止销售的报废汽车总成零部件流向市场
	按现行法律，可回收利用的五大总成和报废汽车回用件销售给相关单位回收利用。其余不可回用的作为废金属材料外售冶炼企业。
	相符

	
	对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，推行培训上岗制度。
	定期对操作工人进行安全操作和废弃物处理方面的培训，

持证上岗。
	相符

	
	应实施消防安全检查制度，建立设施设备检修和维护制度、废弃物环保管理制度等，并形成相应的管理文件
	企业建立消防安全检查制度，建立设施设备检修和维护制度、废弃物环保管理制度等，以企业规章的形式成为确立
	相符

	
	应建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等。档案和数据库的保存期限应不少于3年。
	企业严格按照规范建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记，档案和数据库的保存期限为3年。
	相符


评价认为在严格落实工程设计及评价要求的污染防治及管理措施后，项目符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）对企业的相关要求。

③ 与《报废机动车拆解环保技术规范》（HJ348-2007）的相符性

根据《报废机动车拆解环保技术规范》（HJ348-2007）对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见表1-3。

表1-3    项目与《报废机动车拆解环保技术规范》相关规定比对一览表

	项目
	《报废机动车拆解环保技术规范》有关规定
	本项目情况
	相符性

	拆解

企业

建设

环保

要求
	拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。
	本项目位于本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧空地处，周围主要为山地，仅东北侧480m处有彩屯社区，不在环境敏感区内
	相符

	
	拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。
	企业在拆解项目建设场地建设封闭式围墙，并设置“无关人员禁止进入”的标识
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。
	厂区道路均硬化，并定期进行维护和管理
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区
	厂区按功能分为生活办公区；报废机动车贮存区（评价要求地面硬化并防渗处理）；拆解作业区（封闭拆解车间，重点防渗）；贮存区（可用零部件拟建设钢结构封闭库，评价要求地面硬化及防渗处理）；污染控制区（拆解车间、危废暂存仓库、废水处理设施等重点防渗）
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活污水应设置专门的收集设施和污水处理设施
	厂内实行雨污分流、清污分流制，初期雨水和生产废水经处理后排放污水管网，生活污水经化粪池出里后排放污水管网。屋面雨水直接排放雨水管网。
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解和破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。
	企业已设置消防栓、灭火器、事故应急池；厂区已设置消防通道
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解和破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案
	评价对废气、废水、噪声、固废均提出了污染防治措施；同时企业尽快编制及完善突发环境事件应急预案，并报环保局备案
	采取评价提出的措施后相符

	拆解

企业

运行

环保

要求
	拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。
	项目采用的拆解工艺主要为非破坏性拆解，以达到废物的最大回收率的目的
	采取评价提出的措施后相符

	
	应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。
	报废汽车入厂后首先进行检查，对于有漏液情况的车间及时处理或立即拆解
	采取评价提出的措施后相符

	
	报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。
	车辆均为平置
	采取评价提出的措施后相符

	
	禁止露天拆解、破碎报废机动车
	拆解车间设置为封闭式
	相符

	
	报废机动车应依照下列顺序进行拆解：

（1）拆除蓄电池；

（2）拆除液化气罐；

（3）拆除安全气囊；

（4）拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化催化剂；

（5）排除残留的各种废油液；

（6）拆除空调器；

（7）拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器；

（8）拆除其他零部件。在完成以上各项拆解作业后，应按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。禁止在未完成以上各项拆解作业前对报废机动车进破碎处理或者直接进行熔炼处理。

拆解企业在拆解作业过程中拆除下来各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。
	评价要求，报废汽车拆解顺序及流程与HJ348-2007报废机动车拆解环境保护技术规范要求一致。报废汽车在拆解所有可用零部件及可回收材料后，剩余的车架经剪断破坏成废钢；拆除下来各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度；企业在签订危废处置协议时应核对相关企业的资质及《危险废物经营许可证》等相关证件。
	采取评价提出的措施后相符

	
	报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照规定进行处理，不得向大气排放。
	废制冷剂采用专用冷媒抽取机收集在密闭容器中，评价要求，定期由有相应资质的企业进行处理与处置。
	采取评价提出的措施后相符

	
	禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照规定进

行处理
	评价要求，企业在厂区内不进行蓄电池、电容器的进一步拆解；蓄电池作为一个整体保存与耐酸容器内，废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或具有耐酸地面的专用区域内；定期委托有相应处理资质的处置单位回收处置
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。
	评价要求，拆解过程产生的危险废物按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存区域内；评价要求各区设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物在不同的专用容器中分别贮存。危险废物在厂区内的贮存时间不得超过1年。
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置
	评价要求，各种废弃电子电器部件定期委托交由具有相应资质的处置单位进行处理处置
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，并尽量避免大量堆放。
	项目设置可用零部件仓库，专用于可用零部件的储存；废钢、橡胶、塑料等再生材料分别建设储存区，场地硬化并防渗；并设置区分标志评价要求项目在轮胎和塑料部件的贮存区域设置灭火器等消防设施，并做到定期清运
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活污水等应通过收集管道（井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。本次扩建项目废水沉淀池（1#）有效容积为35m3，废水沉淀池（2#）有效容积为35m3，隔油沉淀池有效容积为50m3，油水分离器设计处理规模为50m3/d，均为重点防渗区。
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施
	采用减震、隔声、绿化等措施
	相符

	
	拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立报废机动车拆解、破碎经营情况记录制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、 贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存三年。
	评价要求，项目运营产生的各类污染物均制定监测计划，定期对其进行监测；企业建立报废机动车拆解经营情况记录制度，监测报告和经营情况记录应至少保存三年。
	采取评价提出的措施后相符

	污染

控制

要求
	拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染
	本次评价对项目产生的废气、废水、噪声及固废均采取了相应的治理及防治措施，运营过程对空气、土壤、地表水和地下水影响较小
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB 8978中的1998 年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求；经处理后排入城市管网的水质应满足GB 8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。
	生活污水经化粪池处理，初期雨水和车间地面冲洗废水、车辆清洗废水收集后经隔油处理后进入市政污水管网可达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度后进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处理。
	相符

	
	拆解、破碎过程中产生的危险废物的贮存应满足GB 18597的要求
	评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危废暂存库，进行危险废物的管理及存储，定期交有资质的单位处置，储存时间不超过一年
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满GB18599的要求，焚烧设施应满足GB 18484 的要求。
	一般废弃物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行储存；不可回收再利用的废物委托有资质的填埋及焚烧单位进行处置。评价要求废旧轮胎、废钢材、轻薄料等储存厂区场地硬化并防渗处理
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业产生的危险废物焚烧设施应满足 GB18484 的要求，填埋设施应满足 GB18598 的要求
	评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危废暂存库，进行危险废物的管理及存储，定期交于有相应资质单位处置，委托处置危险废物的单位应有相关营业许可证等相关资质证明
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。
	评价要求，项目切割烟尘经集气罩收集通过袋式除尘器处理后由15m排气筒排放，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。废油液、氟利昂抽取过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集通过活性炭吸附处理后由15m排气筒排放，非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。
	采取评价提出的措施后相符

	
	拆解、破碎企业的厂界噪声应满足GB 12348 中的3类标准要求。
	采取评价要求的降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类。
	采取评价提出的措施后相符


综上所述，评价认为在严格落实工程设计及评价要求的各种污染防治及管理措施后，项目符合《报废机动车拆解环保技术规范》（HJ348-2007）中有关建设及运行的环保要求。

④与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关规定，本项目建设内容与该标准的相符性分析结果见表1-4。

表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性分析》

	类别
	标准具体要求（摘录）
	本项目拟建设情况
	符合性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

VOCs物料储罐应密封良好。

VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态
	本项目使用产生VOCs的物质主要包括各类废油液，均使用密闭容器包装，并储存于危废暂存库中，符合标准中对VOCs物料储存无组织排放控制要求
	符合

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非密闭管道方式转移液态物料时，应采用密闭容器、罐车
	本项目涉VOCs物料均使用密闭容器包装，符合标准中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	符合

	含VOCs产品的使用过程
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
	本项目拆解车间涉VOCs操作过程采用集气罩收集泄露的非甲烷总烃，经15m排气筒排放
	符合

	VOCs排放控制要求
	收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%
	本项目收集的废气中VOCs初始排放速率为0.03kg/h，低于3kg/h，项目按标准要求配置了废气收集装置，并配置了活性炭吸附措施
	符合


从上表可以看出，拟建项目对VOCs物料储存、转移和输送、废气的收集和排放控制措施均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规范要求。
1.4.3 环境管理政策相符性分析

1.4.3.1与“气十条”相关要求符合性分析

本项目的建设与《大气污染防治行动计划》（以下简称“气十条”）的相符性分析见下表：
表1-5    项目与“气十条”符合性分析一览表

	编号
	分析内容
	本项目情况
	分析结果

	第一条
	加大综合治理力度，减少多污染物排放（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	符合

	
	推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
	本次扩建项目不属于石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、加油站、储油库、油罐车等行业。
	符合

	第二条
	调整优化产业结构，推动产业转型升级（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第三条
	加快企业技术改造，提高科技创新能力（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第四条
	加快调整能源结构，增加清洁能源供应（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第五条
	严格节能环保准入，优化产业空间布局（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第六条
	发挥市场机制作用，完善环境经济政策（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第七条
	健全法律法规体系，严格依法监督管理（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第八条
	建立区域协作机制，统筹区域环境治理（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第九条
	建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气

（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第十条
	明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护（详细内容略）
	不涉及
	符合


由上表可知，该项目符合《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）中的相关要求。

1.4.3.2与“水十条”相关要求符合性分析

为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定了《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）（简称“水十条”）。考虑该项目实际情况和“水十条”相关要求，分析该项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性，具体见下表1-6。

表1-6    项目与“水十条”符合性分析一览表

	编号
	分析内容
	本项目情况
	分析结果

	第一条
	全面控制污染物排放（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第二条
	推动经济结构转型升级（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第三条
	着力节约保护水资源（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第四条
	强化科技支撑（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第五条
	充分发挥市场机制作用（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第六条
	严格环境执法监督（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第七条
	切实加强水环境管理（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第八条
	八、全力保障水生态环境安全（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第九条
	九、明确和落实各方责任（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第十条
	十、强化公众参与和社会监督（详细内容略）
	不涉及
	符合


由上表可知，该项目符合《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）中的相关要求。

1.4.3.3与“土十条”相关要求符合性分析
为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，制定《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）（简称“土十条”）。考虑本项目实际情况和“土十条”相关要求，分析该项目与《土壤污染防治行动计划》符合性，具体见下表1-7。

表1-7    项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析表
	编号
	分析内容
	本项目情况
	分析结果

	第一条
	一、开展土壤污染调查（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	(一)狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。(环境保护部牵头，工业和信息化部、国土资源部、能源局等参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出)
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	符合

	第二条
	二、推进土壤污染防治立法（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第三条
	三、实施农用地分类管理（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第四条
	四、实施建设用地准入管理（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第五条
	五、强化未污染土壤保护（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第六条
	六、加强污染源监管（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第七条
	七、开展污染治理与修复（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第八条
	八、加大科技研发力度（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第九条
	九、发挥政府主导作用（详细内容略）
	不涉及
	符合

	第十条
	十、加强目标考核（详细内容略）
	不涉及
	符合


注：“—”表示本项目不涉及；其他与本项目不相关的条款未罗列在本表格中。

由上表可知，该项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）中的相关要求。

1.4.3.4与辽宁省“气十条”、“水十条”、“土十条”相关要求符合性分析

该项目与《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2014]8号，2014年3月13日）、《辽宁省水污染防治工作方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2015]79号，2015年12月31日）及《辽宁省土壤污染防治工作方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2016]58号，2016年8月24日）的相符合性分析详见表1-8。

表1-8    项目与相关规划符合性分析表

	序号
	相关规划
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	辽宁省大气污染防治行动计划实施方案
	提高能源使用效率。严控“两高行业”新增产能。加快淘汰落后产能。
	项目不属于高耗能、高污染行业，不属于淘汰落后产能，项目能耗可达到国内先进水平。
	符合

	
	
	全面拆除燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、清洁能源或洁净煤。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	符合

	
	
	严格环境准入。严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策，将烟粉尘和挥发性有机污染物纳入总量控制管理。
	项目配备高效废气处理装置。
	符合

	
	
	严控工业堆场扬尘。
	企业按照环保规范要求，加强内部管理。
	符合

	2
	辽宁省水污染防治工作方案
	依法淘汰落后产能。推进循环发展。加强清洁生产审核。
	项目不属于高耗能、高污染行业，不属于淘汰落后产能。
	符合

	
	
	严控地下水超采。
	项目新鲜水均由市政供水管网提供，不涉及地下水超采。
	符合

	
	
	落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规等要求，加大资金投入，加强节水治污设施运行管理，确保稳定达标排放。
	建设单位加强污染污染治理设施的建设和运行管理，定期维护污染防治设施，落实了排污单位的主体责任。
	符合

	3
	辽宁省土壤污染防治工作方案
	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	项目不涉及重点污染物的排放。
	符合

	
	
	严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业项目。
	项目污染物均不涉及重金属的排放。
	符合


由上表可知，该项目符合《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2014]8号，2014年3月13日）、《辽宁省水污染防治工作方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2015]79号，2015年12月31日）及《辽宁省土壤污染防治工作方案》（辽宁省人民政府，辽政发[2016]58号，2016年8月24日）中的相关要求。
1.4.3.5与本溪市“气十条”、“水十条”相关要求相符性分析

该项目与《本溪市人民政府关于印发本溪市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（本政发〔2015〕1号，2015年1月27日）及《本溪市人民政府关于印发本溪市水污染防治工作方案的通知》（本政发〔2016〕7号，2016年4月11日）的相符性分析详见表1-9。

表1-9   项目与本溪市“气十条”、“水十条”相关要求相符性分析一览表
	序号
	相关规划
	文件要求
	项目情况
	符合情况

	1
	本溪市人民政府关于印发本溪市大气污染防治行动计划实施方案的通知
	（一）加快调整能源结构（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（二）加快推进区域一体高效供热工程
	/
	/

	
	
	严控新建小型燃煤热源。城市建成区要结合大型热电企业建设，实行集中供热，不再批准建设新的分散燃煤锅炉。新、改、扩建单台燃煤锅炉蒸发量不小于90吨/小时，两县可根据人口、供暖半径有所调整，但原则上单台燃煤锅炉蒸发量应不小于65吨/小时。所有新建燃煤热源须经省主管部门审批，对未通过环评审查的燃煤锅炉项目，有关部门不得提供土地、供电、供水，不得批准实施并网供热。工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	符合

	
	
	（三）加快调整产业结构，优化城市空间布局
	/
	/

	
	
	压缩过剩产能，严控“两高”行业（高能耗、高污染行业）新增产能。建立和完善以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出机制。制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。严格落实国家“两高”行业和资源性行业准入条件。对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、有色、电石、铁合金等产能严重过剩行业，不再审批新增项目，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
	该项目不属于“两高行业”。
	符合

	
	
	严格环境准入。严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策，将烟粉尘和挥发性有机污染物纳入总量控制管理。对未能通过能评、环评审查的项目，不得审批、核准、备案，不得提供土地，不得发放生产许可证、安全生产许可证，不得供水、供电，金融机构不得提供新增授信支持。
	该项目严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策，将烟粉尘污染物纳入总量控制管理。
	符合

	
	
	（四）实施综合治理，强化污染物协同减排（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（五）提高科技创新能力（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（六）加强城市扬尘污染防治
	/
	/

	
	
	加强施工扬尘整治。认真贯彻落实《辽宁省扬尘污染防治管理办法》，积极推进绿色施工，强化封闭围挡、裸露土方覆盖、进出车辆冲洗、材料堆放遮盖等环节管控，在城区内的主要施工工地出口、料堆等易产生扬尘的位置，安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控系统联网。建立实施扬尘排污申报登记和排污收费制度，对施工期产生扬尘污染的建设项目全面开展施工期环境监理。
	该项目施工期工地周围设置连续、密闭的围挡。
	符合

	
	
	严控工业堆场扬尘。堆场和露天仓库堆放物料采取路面硬化、设置围挡、车辆清洗等防风抑尘措施。到2017年，所有大型煤场、料场全面完成抑尘改造。
	不涉及
	符合

	
	
	（七）强化机动车污染防治（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（八）加强环保基础能力建设（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（九）明确工作责任，严格责任追究（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（十）加强政策引导，动员全社会参与（详细内容略）
	不涉及
	符合

	2
	本溪市人民政府关于印发本溪市水污染防治工作方案的通知
	（一）加强综合防治，全面控制污染物排放（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（二）加快调整产业结构，优化空间布局
	/
	/

	
	
	依法淘汰落后产能。各县（区）及相关企业要严格按照工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，梳理辖区内应淘汰落后产能项目，组织企业按规定期限实施设施拆除并做废毁处理。未按要求完成淘汰任务的县（区），按照省发展改革委要求暂停审批和核准相关行业新建项目。
	该项目不属于淘汰落后产能。
	符合

	
	
	（三）加强资源管理，节约保护水资源
	/
	/

	
	
	抓好工业节水。积极推广先进适用的节水技术、工艺、产品和设备，认真贯彻落实国家制定的淘汰用水技术、工艺、产品和设备目录，严格用水定额管理，在水资源论证、取水许可、节水水平与用水效率评估等工作中，贯彻执行国家和省用水定额标准。到2020年，钢铁、化工、食品发酵等高耗水行业重点企业达到先进定额标准。
	不涉及
	符合

	
	
	（四）深化饮用水源保护，保障群众饮水安全（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（五）巩固太子河流域治理成果，全面提升河流水质（详细内容略）
	不涉及
	符合

	
	
	（六）加强能力建设，提升环境管理水平（详细内容略）
	不涉及
	符合


由上表可知，该项目符合《本溪市人民政府关于印发本溪市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（本政发〔2015〕1号，2015年1月27日）及《本溪市人民政府关于印发本溪市水污染防治工作方案的通知》（本政发〔2016〕7号，2016年4月11日）中的相关要求。
1.4.4 “三线一单”的符合性分析

本项目“三线一单”符合性分析具体见表1-10。

表1-10              项目“三线一单”符合性分析

	内容
	符合性分析
	备注

	生态保护红线
	本次扩建项目拟建地位于位于本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧空地处，用地性质为工业用地，项目占地范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。
	符合

	资源利用上限
	本次扩建项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
	符合

	环境质量底线
	从《本溪市环境质量简报（2019年）》结论可以看出该项目所在区域为不达标区。本项目区域内1个地表水监测点位中，各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准限值要求或低于检出限；本项目拟建地厂界昼夜间声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值；本项目生产废水、生活污水均得到有效处置，废气处理系统处理后达标排放废气经收集处理后达标排放，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。
	符合

	负面

清单
	参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》的通知等内容，本项目均不在其列，因此符合环境准入条件。
	符合


综上，该项目满足三线一单规划内容。

1.4.5 与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性分析

本次扩建项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性分析具体见下表。
表1-11与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案方案》相符性分析

	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	二、主要任务

	（一）大力实施产业结构调整
	1.加快推进“散乱污”企业综合整治

不符合产业政策、无污染防治设施污染物直接排放，或防治设施不具备达标排放能力、没有治理价值、不能达标排放的列入淘汰类，依法依规予以取缔，基本做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入整合搬迁类的，要按照发展规模化、现代化产业的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造。
	项目位于本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧空地处，项目的建设符合国家及地方产业政策，项目产生污染物均经集气罩收集后由高效处理措施处理达标后有组织排放。
	是

	
	2.严格建设项目环境准入

新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区；新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安装高效收集治理设施。（省环保厅牵头，省发展改革委配合）。
	项目为扩建的排放VOCS项目，项目配套安装高效收集治理设施，可以满足达标排放要求。
	是

	
	3.强化重点企业减排调控

引导企业合理安排生产工期，制定错峰生产计划，依法合规落实到企业排污许可证和应急预案中。O3超标的城市，夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃等VOCs的行业研究制定生产调控方案；PM2.5污染严重的城市，冬季重点对生产芳香烃的行业实施生产调控措施。
	项目积极响应辽宁省环保厅及辽宁省工业和信息化委管理要求进行错峰生产。
	符合

	（二）深入推进工业源VOCs
	3.加大工业涂装VOCs治理力度。

（2）汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置全密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。
	项目对有机废气建设活性炭吸附等高效治理设施，实现达标排放。
	符合


1.4.6 与《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（辽政发〔2019〕31号）相符性分析

本次扩建项目与《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（辽政发〔2019〕31号）相符性分析具体见下表。

表1-12    项目与《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案》相符性分析

	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	二、重点任务

	（一）深入调整能源结构
	1、推进清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）》，按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源，保证电力供应。2018年清洁取暖率达到40%；2019年达到44%；2020年达到49%。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	是

	
	2、深入实施燃煤锅炉治理。加大燃煤小锅炉（包括燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰力度。按照拆小并大和推动清洁能源利用的原则，统筹制定拆除方案，建立管理清单和台帐。加强环保、住房城乡建设、质监部门联动，严控新建燃煤锅炉。2018年，以10蒸吨/小时（或7兆瓦）及以下燃煤锅炉为重点，淘汰县级及以上城市建成区和工业园区内全部老旧低效燃煤小锅炉，完成2503台小锅炉拆除任务；2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，扩大实施范围，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	是

	（八）实施挥发性有机物专项整治方案
	1.深化工业挥发性有机物（VOCs）治理。采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。严格执行《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》。
	产生的挥发性有机物采用活性炭吸附处理设施处理。
	符合


1.4.7 与《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（本政发〔2019〕3号）相符性分析

本次扩建项目与《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（本政发〔2019〕3号）相符性分析具体见下表。

表1-13    项目与《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案》相符性分析

	序号
	具体要求
	本项目情况
	是否符合

	二、重点任务

	（一）深入调整能源结构
	1、推进清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保我市群众安全取暖过冬。按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	是

	
	2、深入实施燃煤锅炉治理。加大燃煤小锅炉（包括燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰力度。加强生态、住建、市场监管部门联动，严控新建燃煤锅炉。2018年，以10蒸吨/小时（或7兆瓦）以下燃煤锅炉为重点，淘汰县级以上城市建成区和工业园区内332台小锅炉拆除任务；2019年，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）以下燃煤锅炉全部予以淘汰。
	本次扩建项目不涉及燃煤锅炉的使用，供暖由依托企业原有燃生物质锅炉提供
	是

	（八）实施挥发性有机物专项整治方案
	1.深化工业挥发性有机物（VOCs）治理。采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。
	产生的挥发性有机物采用活性炭吸附处理设施处理。
	符合


1.4.8 环境可行性分析

废气：本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

拟采取的污染防治措施如下：

本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。

在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。

废水：本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。
本次扩建项目生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，经油水分离器处理，排入拆解车间外废水沉淀池（2#），随后与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理，达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
雨水收集池内的初期雨水分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），再经隔油沉淀处理达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

噪声：本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。项目所有设备噪声源均置于室内，首选低噪声设备，通过减振、隔声，以达到降噪目的。

固废：本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

职工生活垃圾在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理；不可回收一般工业固废集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站；除尘器收集的粉尘集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理；拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭，在成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理；五大总成、报废机动车回用件按国家规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；废钢铁在厂区内成品仓库分类收集暂存后直接外售处置，不在厂区内进一步拆解加工；废有色金属进行分类收集，分类出售，进行综合利用；废橡胶集中收集后外售给橡胶回收企业，进行综合利用；废塑料集中收集后外售给塑料回收企业，进行综合利用；废玻璃拆解下的玻璃质检合格，可直接作为旧零件配件使用于原设计制造的车型上；不能直接回收利用的玻璃收集后外售给玻璃回收生产企业；引爆后的安全气囊属一般固体废物，主要成分为尼龙织布，集中收集后外售给安全气囊回收企业，进行综合利用。
在采取有效的防治措施的基础上，项目运营期间生产过程中产生的粉尘、挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中标准限值要求；废水排放满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；对当地地表水环境质量影响不大；项目产生的噪声经降噪措施治理后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，从环境空气质量、水环境质量、声环境质量可受性角度分析，项目选址合理。

1.4.8 选址合理性分析

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。该项目不占用基本农田，不干扰周边农田的耕种和作业，所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、重要水源地和其他需要特殊保护的区域，从区域土地利用方面分析，选址可以满足规划要求。

项目选址综合考虑了场地地形、地势、水源、当地气候条件、原材料供应及交通运输，项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、排水、电力、交通等均可与该项目相衔接，具有良好的外部条件。距离该项目最近的居民点为厂区东北侧480m处的彩屯社区，经对产生的废气、废水、噪声及固废采取相应的污染控制措施后，对周围环境质量影响较小。

通过以上分析，拟建项目选址是合理的。

1.4.9  规划符合性分析

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，位于本溪湖经济开发区内，本溪湖经济开发区总体的规划范围:东至本钢石灰石矿，南至太子河，西至东风湖大清沟里，北至本溪高新区。规划范围涵盖东风湖、彩北及竖井地区，蚂蚁沟新洞沟、火连赛镇、高程寨、响山子等地区，规划面积14.92平方公里。

本溪湖经济开发区重点打造四大主导产业，即钢铁深加工产业、现代装备制造产业、工业资源综合利用产业、商贸物流及现代服务业。主导产业细分领域如下：

钢铁深加工产业:重点依托本钢集团配套项目承接基地，发展钢铁深加工产业，主要包括:汽车零部件类、钢铁冷轧类、机械装备零部件类、管泵阀类、以及钢结构类深加工产品等产业链。同时，结合棚改配套和城区老工业区搬迁改造项目。

发展钢结构和装配式建筑现代装备制造产业:结合钢铁上下游产业，主要配套的装备制造产业有:治金装备类，冷热轧深加工装备类，节能环保装备类，汽车及轨道交通装备等。

资源深加工及固废综合利用产业:主要包括工业固废综合利用类和再生资源回收利用类，以及稀土荧光新材料和氢氧化钙、碳酸钙等新材料类。其中工业固废以钢渣、尾矿、煤矸石的综合利用，治金烟尘灰的回收利用为主，再生资源回收利用类以废钢综合利用、废塑料、废橡胶、废纸回收利用、生活垃圾、污泥回收利用、以及新型干法水泥窑企业协同处置城市生活垃圾为主。

商贸物流及现代服务业:包括汽车贸易、废钢贸易、建材贸易、电子商务、再生资源回收贸易，以及各类技术平台、检测平台等。在发展过程中，从细分领域里选择发展潜力大，后劲足，空间大的企业作为发展驱动点，抓好存量做大做强，进一步扩大外延空间。

该项目位于园区的规划用地范围内，主要从事废旧汽车的拆解以及综合利用，属于资源深加工及固废综合利用产业，因此符合本溪湖经济开发区发展规划。本项目与本溪湖经济开发区位置关系图见图1-2。
1.4.10项目平面布局合理性分析

（1）周围环境

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。

（2）总平面布置原则

①严格执行国家颁布的有关规范、规定和标准。

②根据生产要求，结合场地的地形、地质、气象等自然条件，就建筑物、运输路线，工程管线等因素综合考虑，统筹安排，合理紧凑地进行总图布置。

③工艺生产流程通畅，物料运输路线短捷方便。避免频繁的物流与主要人流的交叉，实行人流和货流分离的原则，使人流和货流互不干扰，合理通畅。

④满足功能分区的要求，各种辅助和附属设施应尽可能地靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量布置在负荷中心，且要充分利用现有的资源，节约投资。

⑤总图布置充分考虑规划厂址的风向因素。

（3）总平面布置合理性分析

①本次扩建项目位于本溪市远通物资回收有限公司院内。主要建筑物为：拆解车间1栋、成品仓库1栋、办公楼1栋、报废汽车暂存区1座，根据项目总平面布置图，整个厂区形状较规则，工业场地已规划完善生产区与办公生活区等，办公与生产车间分开布局，总体功能布局清晰。

②车间内按照产品配置相应的机器设备，且设备按产品要求的工艺流程合理布置，使各阶段的半成品顺次流转。
③原料及产品存放区与生产区联系紧密，缩短了物料运输距离，节省了能源。

④主要产噪设备距离厂界距离超过 5m，有利于减少噪声对外环境的影响。
综上所述，本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、办公环境，因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。

本次扩建项目建成后生产厂区平面布置情况见图1-3。

1.5 环境影响评价结论

项目符合国家现行产业政策要求，项目的建设具有明显的社会和经济效益。为了进一步减免项目运营对周边环境产生的环境影响，建议企业认真执行国家环境保护法律法规的“三同时”制度；落实相应的污染防治措施，并加强环保设施的日常维护和管理，保证各类污染治理设施稳定运行；持续实行清洁生产，贯彻循环经济有关原则，实现经济可持续发展。

项目在采取相应的污染防治措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免项目运营对周围环境产生较大的不利影响。从环境保护的角度考虑，项目可行。
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图1-2    建设项目与本溪湖经济开发区位置关系图
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图1-3    建设项目厂区平面布置图


图1-4    本次扩建项目所在区域平面布置图
2 总则

2.1 评价目的与原则 

2.1.1 评价目的

针对项目的特点，对项目所在区域环境概况进行现场调查，在明确项目污染源及受纳环境本底情况的基础上，按照国家和地方的有关法律、法规、标准的要求以及环保部对建设项目环境影响评价报告书编制内容的规定编制科学合理、更具针对性和可操作性的环境影响报告书。通过实地考察、环境质量现状监测、污染源调查以及环境影响预测等系统工作，全面分析该项目在施工期、运营期的环境影响特点及影响范围、程度。从环境角度评价工程的可行性，为建设单位和环境管理部门提供科学依据。

2.1.2 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.1.3 评价时段

根据对环境影响要素分析，评价时段为施工期、运营期。

2.2 编制依据

2.2.1 建设项目环境影响评价的法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；

《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起施行；

《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

《中华人民共和国循环经济促进法》，2012年7月1日起实施；

《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订；

《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起实施；

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年7月16日修订；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》，部令第1号，自2018年4月28日修订；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

《危险化学品安全管理条例》（2002.01.26国务院令第344号），2013.12.7修订；

《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016年8月1日起实施；

《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日起施行；

《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函〔2017〕905号），2017.6.12起施行；

《汽车产业投资管理规定》（发改委令22号 2019年1月10日实施）；
《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]121号；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号），2013.05.24起施行。

2.2.2 建设项目环境影响评价的地方性法规和规章

《辽宁省环境保护条例》，辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第38次会议审议通过，2018年2月1日起施行；

《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，辽环发[2015]17号，2015年3月13日；

《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，辽宁省人民政府令第311号，2017年11月29日修订；

《辽宁省大气污染物防治条例》，辽宁省人民代表大会常务委员会公告第71号，2017年8月1日起施行；

《辽宁省辽河流域水污染防治条例》，辽宁省十一届人大常委会第21次会议审议通过，2011年4月1日起施行；

《关于做好全省大气污染联防联控工作的意见》，辽政办发[2011]23号文，2011年4月15日；

《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》，辽政发[2014]8号；
《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》辽政发[2015]79号；

《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2016〕58号；

《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（辽政发【2018】31号），2018年10月13日；

《本溪市2015年度蓝天工程暨大气污染防治行动计划实施方案》（本蓝天办[2015]1号），2015年2月15日；

《本溪市人民政府关于印发本溪市水污染防治工作方案的通知》（本政发〔2016〕7号），2016年4月11日；

《本溪市人民政府关于印发本溪市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（本政发〔2015〕1号），2015年1月27日；

《本溪市人民政府关于印发本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的通知》（本政发〔2019〕3号），2019年1月31日；

《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)。

2.2.3 建设项目环境影响评价的相关政策及规划

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起施行）；

《本溪市土地利用总体规划（2006-2020年）》本溪市人民政府，2011年12月；

《本溪市城市总体规划》（2013-2020年）；
《本溪市环境总体规划》（2015-2030年）。

2.2.4 建设项目环境影响评价的相关导则及技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》，HJ 2.1-2016；

《环境影响评价技术导则—大气环境》，HJ 2.2-2018；

《环境影响评价技术导则—地表水环境》，HJ 2.3-2018；

《环境影响评价技术导则—地下水环境》，HJ 610-2016；

《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ 2.4-2009；

《环境影响评价技术导则—生态影响》，HJ 19-2018；

《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》，HJ964-2018；

《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ 169-2018；

《危险废物处置工程技术导则》，HJ 2042-2014；

《地下工程防水技术规范》，GB 50108-2008；

《大气污染治理工程技术导则》，HJ 2000-2010；

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环环评[2016]150号；

《固体废物处理处置工程技术导则》，HJ 2035-2013；

《危险化学品重大危险源辨识》，GB18218-2009；

《危险废物鉴别技术规范》，HJ/T298-2007；

《固体废物鉴别标准 通则》，GB5085.7-2007；

《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）；

《防治城市扬尘污染技术规范》，HJ/T393-2007；

《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）；

《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）；

《报废机动车拆解环保技术规范》（HJ348-2007）。
2.2.5 建设项目环境影响评价的其它相关依据

《本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目》环境影响评价工作委托书；

《本溪市远通物质回收有限公司废铁加工建设工程环境影响报告表》；

（3）《本溪市远通物质回收有限公司废铁加工建设工程竣工环境保护验收监测报告》。
2.3 评价内容及评价重点

2.3.1 评价内容

根据项目特点及项目所在区域环境概况，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）对项目所在区域的环境质量现状进行评价，作为环境影响预测评价的依据。

（2）针对项目的建设特点及排污特征，贯彻污染源治理“达标排放”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施。

（3）预测项目投产后所排污染物对评价区环境质量和敏感目标产生影响的范围和程度，从环保角度论证项目选址的可行性。

（4）对项目环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。

2.3.2 评价重点

根据项目的排污特点及所在区域的环境特征，本评价在工程分析的基础上，以大气环境影响评价、产业政策分析和污染防治措施评价分析为重点，兼顾地下水环境影响评价和声环境影响分析。

2.4 环境功能区划

2.4.1 大气环境功能区划

根据《本溪市人民政府关于印发本溪市环境总体规划（2015-2030年）的通知》（本政发〔2017〕2号）：五、完善环境功能区划  （一）环境功能区划方案与管理要求  1.全市域综合环境功能区划方案与管理要求。全市域综合功能区划划分为自然生态保留区、生态功能保育区、食物环境安全保障区、聚居环境维护区和资源开发环境引导区5个功能区以及13个亚区。本项目位于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，属于聚居环境维护区，其环境功能区分区管理要求如下：空气质量执行《环境空气质量标准》二级标准，因此该项目评价区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2.4.2 地表水环境功能区划

根据《本溪市人民政府关于印发本溪市环境总体规划（2015-2030年）的通知》（本政发〔2017〕2号）：（三）环境功能区划修订  2. 地表水环境功能区划修订。（1）太子河观音阁水库下游至彩屯桥段水域、细河南芬水源地上游水环境功能区水质执行标准应不低于III类。（2）浑江流域和叆河流域地表水环境功能区水质执行标准应不低于III类。（3）太子河草帽顶子山至老人沟水域、草河秦华岭至草河掌大庙水域地表水环境功能区需设置为源头水，水质执行标准应不低于I类。（4）观音阁水库水域、桓仁水库水域功能区类型需设置为饮用水水源保护区，水质执行标准应不低于II类。项目所在区域地表水体为东南侧约780m处的太子河，因此，该河段执行标准不低于III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准。

2.4.3 地下水环境功能区划

该项目评价区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）分类，确定该项目评价区域地下水为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类。
2.4.4 声环境功能区划

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，本溪湖经济开发区内，本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区分类，该项目评价区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境标准限值。

2.5 评价因子与评价标准

2.5.1 评价因子筛选

环境影响要素识别

根据该项目工程概况、主要污染源及污染物的排放情况，结合建设地区的自然环境概况和环境质量概况，以及建设项目对周围环境的影响程度、影响性质和影响范围，综合分析，本项目环境影响因素识别见表2-1。

表2-1    环境影响要素识别矩阵表

	项目

阶段
	类别
	自然环境要素

	
	
	地表水水质
	地下水水质
	声环境
	空气质量

	施

工

期
	影响程度
	-1
	-1
	-2
	-2

	
	影响性质
	直接
	直接
	直接
	直接

	
	影响范围
	-1
	-1
	-2
	-2

	营

运

期
	影响程度
	-1
	-1
	-1
	-2

	
	影响性质
	间接
	直接
	直接
	直接

	
	影响范围
	-1
	-1
	-1
	-1


注：“1”影响较小；“2”影响一般；“3”影响较大；“-”表示负面影响；“+”表示正面影响。

由表2-1可以看出，该项目施工期和营运期将对当地自然环境产生一定程度的不利影响，主要影响因素是环境空气。

（2）评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、污染物种类、污染物排放去向及周围地区环境质量概况，确定本评价因子包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，评价因子见表2-2。
表2-2    评价因子一览表

	项目
	类别
	评价因子

	空气

环境
	污染源排放因子
	颗粒物、非甲烷总烃

	
	环境质量评价因子
	TSP、PM10、PM2.5、NOX、SO2、CO、O3、非甲烷总烃

	
	环境影响预测因子
	TSP、非甲烷总烃

	地表水环境
	污染源排放因子
	pH、COD、氨氮、石油类、SS、BOD5、总P

	
	环境质量评价因子
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群

	
	环境影响预测因子
	COD、氨氮、石油类、SS、BOD5、总P

	地下水环境
	污染源排放因子
	COD、氨氮、石油类、SS

	
	环境质量评价因子
	pH、溶解性总固体、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、铝、浑浊度、耗氧量、氨氮、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、细菌总数和总大肠菌群

	
	环境影响预测因子
	COD

	声环境
	污染源排放因子
	等效连续A声级

	
	环境质量评价因子
	等效连续A声级

	
	环境影响预测因子
	等效连续A声级

	固体

废物
	污染源排放因子
	一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物

	
	环境影响预测因子
	一般工业固体废物、生活垃圾、危险废物


2.5.2 评价标准

2.5.2.1 环境质量标准

（1）环境质量标准

① 环境空气质量标准

项目建设地区TSP浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准；特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中浓度要求；标准详见表2-3。

表2-3    环境空气质量标准

	污染物名称
	污染物浓度限值
	标准
	单位

	
	年平均
	24小时平均
	1小时平均
	
	

	TSP
	200
	300
	/
	《环境空气质量标准》GB3095-2012(二级)
	μg/m3

	污染物名称
	日平均
	日最大8小时平均
	1小时平均
	标准
	单位

	NMHC
	—
	—
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》*
	mg/m3


注：“*” 由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此选用2mg/m3作为计算依据。摘自“由中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页。”

② 地表水环境质量标准

根据《辽宁省主要水系地表水环境功能区划》，项目所在地东南侧约780m处的太子河河段属于III类地表水水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准，具体见表2-4：

表2-4    地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

	序号
	污染物
	标准值
	标准

	1
	pH
	6-9
	《地表水环境质量标准》

（GB3838—2002）

	2
	COD
	≤20
	

	3
	BOD5
	≤4
	

	4
	NH3-N
	≤1.0
	

	5
	石油类
	≤0.05
	

	6
	粪大肠杆菌群（个/L）
	≤10000
	


③ 声环境质量标准

该项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体见表2-5。

表2-5    声环境质量标准（单位：dB(A)）

	类别
	昼间
	夜间

	（GB3096-2008）3类
	65
	55


2.5.2.2 污染物排放标准

（1）废气

①施工期施工场地扬尘及堆料场扬尘为无组织排放，厂界颗粒物排放浓度执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB212642-2016），见表2-6。

表2-6    《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB212642-2016）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	监控点
	浓度

	TSP
	周围外浓度最高点
	1.0


②项目生产过程中产生的粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，厂区内VOCS无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1，具体见表2-7。
表2-7   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度(m)
	二级
	周界外浓度最高点（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	4.0


表2-8   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	污染物
	特别排放限值
（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一处浓度值
	


（2）废水

本次扩建项目产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，经油水分离器处理，排入拆解车间外废水沉淀池（2#），随后与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理，达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。雨水收集至雨水收集池内，池内的初期雨水分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），再经隔油沉淀处理达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

生产废水、生活污水以及初期雨水污染物排放浓度执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准，具体见表2-9。

表2-9    废水污染物排放标准    单位：mg/L

	序号
	污染物名称
	限值
	执行标准

	1
	悬浮物
	300
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB211627-2008）表2

	2
	五日生化需氧量
	250
	

	3
	化学需氧量
	300
	

	4
	氨氮
	30
	

	5
	石油类
	20
	

	7
	pH
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准


（3）噪声

①项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），标准值见表2-10。

表2-10    建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）
	类别
	昼间
	夜间

	标准值
	70
	55


②项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表2-11。
表2-11   工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

	类别
	昼间
	夜间

	（GB12348-2008）3类
	65
	55


（4）固体废物

①施工期：一般废物的处理/处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

②运营期：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。

危险废物分类按照环境保护部、国家发展和改革委员会及公安部修订发布的《国家危险废物名录》（2016版），自2016年8月1日起实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中的相关要求。

2.6 评价工作等级与评价范围

2.6.1 评价工作等级

2.6.1.1 环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，将大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表2-12。

表2-12    大气评价等级确定表

	评价工作等级判据
	评价工作等级

	Pmax≥10%
	一级

	1%≤Pmax＜10%
	二级

	Pmax＜1%
	三级


评价工作等级按表2-11的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级采用附录A推荐模型中估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。由工程分析计算结果，计算最大地面空气质量浓度占标Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi = Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选取GB3095 中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。估算模型参数见表2-13。

表2-13   估算模型参数表

	参数
	取值

	农村/城市选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	37.3

	最低环境温度/℃
	-35.6

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ☑否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


根据工程分析结果，该项目污染源最大地面浓度占标率Pi见表2-14。
表2-14    项目主要污染物最大浓度及浓度占标率

	污染物
	Cmax（mg/m3）
	Pmax（%）
	最大落地点浓度距离(m)
	评价等级

	DA001
	颗粒物
	0.001545
	0.34
	221
	三级

	DA002
	颗粒物
	0.001004
	0.05
	221
	三级

	厂区
	NMHC
	0.0117
	1.30
	457
	二级

	
	TSP
	0.0003343
	0.02
	
	三级


根据上表，估算模式计算得到正常工况下本项目大气污染物最大地面浓度占标率Pi最大值为3.93%，大于1%，小于10%；根据表2-14确定本项目环境空气影响评价工作等级应定为二级。

2.6.1.2 地表水环境

本次扩建项目产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，经油水分离器处理，排入拆解车间外废水沉淀池（2#），随后与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理，达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。雨水收集至雨水收集池内，池内的初期雨水分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），再经隔油沉淀处理达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级确定根据表2-15。
表2-15    水污染影响型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


确定本项目的地表水评价等级为三级B。

根据地表水导则，等级为三级B其评价范围应符合以下要求：

a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

该项目地表水评价仅分析该项目生产废水、生活污水以及初期雨水排入厂区污水处理站水质依托可行性。不再确定地表水评价范围。

2.6.1.3 地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，具体见下表2-16。

表2-16  地下水环境影响评价行业分类表

	    环评类型

项目类型
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	U 城镇基础设施及房地产

	155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用
	废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工
	其他
	Ⅲ类
	Ⅳ类


该项目为废旧拆解项目，根据上表可知，该项目属于Ⅲ类建设项目。

（2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-17。

表2-17   地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 


项目厂区不在集中式饮用水水源保护区内，不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。且项目下游地区无分散式居民个人饮用水井，无集中式居民饮用水井，因此确定项目地下水环境敏感程度为不敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表2-18。
表2-18    地下水评价工作等级分级表

	  项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上分析，项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此评价工作等级确定为三级。

2.6.1.4 声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下(不含3dB(A))，或受影响人口数量增加较多时，按三级评价。

项目所在声环境功能区为GB3096规定的3类功能区，项目建设前后噪声级的增加量＜3dB（A），受影响人口变化情况不明显，因此确定声环境影响评价工作等级为三级。

表2-19    声环境评价工作等级判断表

	功能区
	建设前后噪声级的增加量
	受影响人口变化情况
	判定等级

	3类
	＜3dB（A）
	不明显
	三级


2.6.1.5土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级的划分应依据建设项目土壤环境影响评价项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别表，具体见下表2-20。

表2-20    土壤环境影响评价项目类别

	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	环境和公共设施管理业
	危险废物利用及处置
	采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置
	一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用
	其它


该项目为废旧汽车拆解项目，根据上表可知，该项目属于Ⅲ类建设项目。

（2）该项目属于污染影响型，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，判别依据见表2-21。

表2-21   污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目所在地四周无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此确定项目土壤环境敏感程度为不敏感。  

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。”该项目占地面积20000m2（即2hm2），占地规模属于小型。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分见表2-22。

表2-22    土壤评价工作等级分级表

	         占地规模
敏感  评价

程度      工作等级
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作 


综上分析，项目属于土壤环境影响评价分类的Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为不敏感，项目占地规模为小型，因此本项目可不展开土壤环境影响评价工作。

2.6.1.6 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，是根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行的概化分析，风险评价等级划分依据见表2-23。
表2-23   建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


同时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
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式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量，同时参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中突发环境事件风险物质及临界量清单，本项目涉及的危险化学品主要为回收的汽油、柴油、润滑油等可燃性液体、氟利昂等低毒液体、氧割用乙炔等易燃气体、蓄电池中包含的酸液、废液化气罐中的天然气等。具体风险物质数量与临界量比值见表2-24。
表2-24   风险物质数量与临界量比值
	单元
	装置/工段
	物质名称
	一次最大储存量（qn）
	临界量(Qn)
	比值Q

	拆解车间
	乙炔储存房
	乙炔
	0.13
	1
	0.13

	危废暂存库
	废油液收集桶
	废油液（汽油、柴油、润滑油等）
	3.5
	200
	0.0175

	危废暂存库
	蓄电池
	硫酸
	6.5
	10
	0.65

	危废暂存库
	废液化气罐
	甲烷
	2.0
	10
	0.2

	合计
	0.9975


根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，直接判定该项目环境风险潜势Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险评价工作等级判定见表2-25。

表2-25    风险评价级别的判定

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。见附录A。


该项目环境风险潜势为Ⅰ级，可以确定该项目环境风险评价级别为简单分析，即仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。

2.6.2 评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围如下：

环境空气：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，结合本项目规模、大气污染物排放特点、气象条件等因素，确定大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长取5km的矩形范围。

（2）地下水环境：

项目场地周边地势平缓、水文地质条件相对简单，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的有关规定，并参照HJ/T 338，采用公式计算法确定下游迁移距离。

L=α×K×I×T/n

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，取30m/d；

I—水力坡度，无量纲，本次工作取值为1‰；

T—质点迁移天数，取值= 5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，从保守原则出发根据收集的已有水文地质数据，取值0.35。

L的计算结果为857m，评价范围沿地下水流方向，结合场地实际情况，以厂区边界向地下水上游和南、北两侧分别外扩450m，向地下水下游外扩900m，作为本项目的调查评价范围，面积约为1.24km2。

（3）地表水环境：该项目地表水评价仅分析该项目生产废水排入厂区污水处理站水质依托可行性。不再确定地表水评价范围。

（4）声环境：根据导则要求结合工程噪声污染特点以及厂界四周的声环境敏感目标分布，确定本次评价的声环境评价范围为项目厂界外200m范围内。

（5）环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及项目物料的毒性指标、燃爆指标及生产、存储量，可以确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，可以确定该项目环境风险评价级别为简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未明确简单分析级别评价范围，因此该项目大气环境风险评价范围参照三级评价范围，即距生产厂房边界3km的范围。

根据工程特征与环境现状确定项目评价范围见表2-26。

表2-26   工程评价范围表

	评价因子
	评价范围

	环境空气
	以项目厂址为中心区域，边长取5km的矩形范围

	噪声
	厂界外200m范围

	地下水
	厂区周围1.24km2范围

	环境风险
	距生产厂房边界3km的范围


2.7 环境保护目标

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目位于辽宁省本溪市溪湖区郑家，地理位置坐标为N41°17′51.57600″″E123°43′17.97600″。项目不新增用地，所用土地为工业用地。项目厂址所在区域不属于风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。依据项目污染物排放特征和厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本次评价的主要保护目标及保护级别，环境保护目标见表2-27、表2-28和图2-1。

表2-27    环境空气保护目标

	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境

功能区
	相对厂址方向
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	彩屯社区
	123°43′40.11600″
	41°18′12.85200″
	村庄
	800户，2800人
	二类
	东北
	480

	新合村
	123°42′13.57200″
	41°17′59.56800″
	村庄
	80户280人
	二类
	西侧
	1400

	本溪市第二十二中学
	123°43′53.07600″
	41°18′12.92400″
	学校
	300人
	二类
	东北
	830

	新兴村
	123°42′38.77200″
	41°18′12.99600″
	村庄
	106户，371人
	二类
	西北
	940

	彩北街道
	123°54′9.00315″
	41°17′60.00000″
	村庄
	680户，2380人
	二类
	西北
	750

	竖井街道
	123°43′57.57600″
	41°18′56.88000″
	村庄
	110户，385人
	二类
	东北
	1900

	本溪市第二高级中学
	123°43′53.07682″
	41°18′12.9368″
	学校
	500人
	二类
	东
	1880


表2-28    其他环境保护目标
	环境要素
	保护内容
	保护级别

	声环境
	敏感点
	保护内容
	相对厂址方向
	相对厂界直线最近距离/m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	
	厂界外200m范围内无声环境敏感目标分布，

保护区域声环境
	

	地下水环境
	敏感点
	保护内容
	相对厂址方向
	相对厂界直线最近距离/m
	达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	彩屯社区
	水井
	东北侧
	480
	

	地表水环境
	敏感点
	方位
	距离(m)
	功能
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准

	
	太子河
	东南
	780
	河流
	

	环境风险
	敏感点
	保护内容
	相对厂址方向
	相对厂界直线最近距离/m
	/

	
	彩屯社区
	村庄
	东北
	480
	

	
	新合村
	村庄
	西侧
	1400
	

	
	本溪市第二十二中学
	学校
	东北
	830
	

	
	本溪市第十一中学
	学校
	北
	480
	

	
	新兴村
	村庄
	西北
	940
	

	
	彩北街道
	村庄
	西北
	750
	





3项目概况与工程分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程基本情况

本溪市远通物资回收有限公司成立于2007年1月，位于辽宁省本溪市溪湖区郑家，地理位置坐标为N41°17′51.57600″″E123°43′17.97600″。该公司于2010年11月建设本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程，同年委托本溪市环境科学研究所编制《本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程环境影响报告表》，2010年12月30日，本溪市环境保护局以本环建表字【2010】77号文对该项目下达了审批意见。该项目针对不同种类的废钢设有三条生产线，年废钢加工生产能力为20万吨，产品主要销往大钢厂用作炼钢原料使用。2020年6月13～14日，本溪市远通物资回收有限公司对该项目进行自主验收，委托沈阳恒光环境检测技术有限公司对该项目污染源进行监测，并成立验收工作组对该项目进行竣工环境保护验收，根据项目污染源监测数据结果显示，该项目排放的废气及噪声均达到相应环境功能区环境质量标准，固废得到了合理处置。该项目的建设符合竣工环境保护验收条件，验收工作组同意该项目验收。

本溪市远通物资回收有限公司于2019年12月30日取得排污许可证，本次排污许可证范围为废钢加工建设工程，许可证编号为9121050379765211XW001Q。
3.1.2现有工程项目组成

表3-1    现有工程项目组成表
	类别
	序号
	项目
	实际工程内容

	主体工程
	1
	生产厂房
	项目大型破碎机位于生产厂房外（已设置旋风除尘器+布袋除尘器双重除尘处理），其余生产设备均置于生产厂房内。

	
	2
	原料堆场
	建筑面积36000m2。

	辅助工程
	1
	宿舍楼
	建筑面积1657m2，砖混结构.

	
	2
	办公楼
	建筑面积2055m2，砖混结构。

	
	3
	门卫
	建筑面积22.6m2。

	
	4
	变电所
	建筑面积177.9m2。

	
	5
	危险废物暂存间
	项目危险废物暂存间建于厂区内西侧，建筑面积10m2，危险废物暂存间设有明显警示标示且地面均做防渗处理，并设置了0.5m高围堰。

	公用

工程
	1
	给水系统
	本项目生产过程中不需要用水，员工生活用水为自来水，通过水泵房及蓄水池输送至各用水点，用水量为1500t/a。

	
	2
	排水系统
	本项目厂区附近已铺设市政污水管网，项目主要为员工生活废水，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终排放至科泰污水处理厂，生活污水产生量为1200t。

	
	3
	供电系统
	项目设有一座变电所，变电所内设有变压器及配电设备，用电量为8万kW·h/a。

	
	4
	供暖系统
	本项目办公室及宿舍楼冬季供暖依托1台1.4MW生物质锅炉，锅炉已设置水浴除尘设施，锅炉烟气由30m排气筒排放。

	环保

工程
	1
	废气治理
	项目破碎机采用旋风除尘器+布袋除尘器双重除尘处理，处理后的废气由15m排气筒排放，在厂房内实施洒水降尘以减少无组织粉尘产生。

	
	
	
	项目使用生物质锅炉，锅炉已设置水浴除尘设施，锅炉烟气由30m排气筒排放。

	
	2
	污水治理
	本项目厂区附近已铺设市政污水管网，污水主要为员工生活污水，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终排放至科泰污水处理厂，生活污水产生量为1200t。

	
	3
	噪声治理
	项目破碎生产线、剪切机等设备及锅炉风机会产生噪声，将其安装减震基础，经厂房屏蔽、距离衰减厂界可达标。

	
	4
	固废治理
	一般工业固废
	项目破碎生产线生产加工过程中会产生少量不可利用固废，定期清运至废品回收公司处理；锅炉炉渣收集后定期清运外售作为筑路材料使用。

	
	
	
	危险废物
	项目各生产设备维护过程产生废机油，废机油产生量为1.2t/a，统一收集至固定封闭容器中后置于危废暂存间内，积攒到一定数量后交由本溪市金油泰再生资源利用有限公司（有危险废物处理资质）处理。

	
	
	
	生活

垃圾
	生活垃圾产生量为15t/a，统一收集后交由环卫部门处理。


3.1.3现有工程工艺流程

（1）现有项目针对不同种类的废钢设有三条生产线：其一是压块、打包设备，主要用来处理切屑、薄板、盘条等轻料，得到密度加大的包块；其二是剪断机，主要用来处理重型废钢和大型构件；其三是破碎生产线，用来处理未分类混杂的低质废钢，得到洁净的碎钢片。
①压块、打包生产线
废钢由龙门吊运送至拆包机内进行拆解和检测，筛选出不合格的废钢后由龙门吊运送至打包机料箱内，液压油缸工作打压，将打包物料压缩成型，压制成各式金属包块，打包机可将废钢压制成各种不同的形状以便储存。经压块、打包后的废钢储存于厂房内成品料堆。
②剪切生产线
废钢运送至生产厂房内冷剪车间，经鳄鱼式液压剪断机和龙门剪进行冷剪切处理，冷剪切处理后的废钢存放于厂房内成品料堆。

鳄鱼式液压剪断机工作原理：鳄鱼式液压剪断机的主要部分包括了主机、液压站两个部分,适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切。

龙门剪工作原理：①侧压油缸活塞带动侧压滑块回程到位，推料油缸带动推料滑块回程到位，门盖油缸带动门盖开启到位，压料油缸、剪切油缸带动压料块、剪刀下降到位，料箱清空敞开。②用龙门吊将需要剪切的废钢加人料箱。③侧压油缸活塞推动侧压滑块前进，形成对废钢的侧向挤压力；同时门盖在门盖油缸的推动下，旋转90°将门盖关闭，对废钢形成向下的挤压力。侧压油缸、门盖油缸共同作用将料箱内废钢在出料口前挤成条形（腊肠状）。④推料油缸推动滑块将料箱内条形废钢向前推动，压料油缸、剪切油缸带动活塞上升，将压料块、剪刀提起。推料油缸推料继续向前，达到预设长度，压料油缸、剪切油缸活塞下降，压料块压住废钢，剪切刀将废钢剪断。⑤压料油缸、剪切油缸带动活塞上升，推料油缸在光电开关控制下，按预先设定长度推料，压料油缸、剪切油缸活塞下降，对废钢进行压实和剪切。然后按：推料一压实一剪切一推料一实一剪切循环工作直到将料箱内废钢剪切完。⑥侧压油缸回程，门盖开启，料箱清空，重新加料。如果是二层、三层料箱可以边剪切边加料。待第三层料箱废钢剪切完毕，上层料箱废钢落入下层料箱。进行侧压、推料、剪切。
③破碎生产线
项目厂区东侧设有一台预破碎设备，废钢进行与破碎处理后存放于原料堆场，原料堆场处设置一台抓钢机，抓钢机将废钢抓起并输送至大型破碎机上料皮带处，大型破碎机设有破碎系统、磁力分选系统，废钢在大型破碎机处将进行破碎、磁力分选处理。

破碎生产线工作原理：废钢铁原料运至进料斜面，进料斜面上装有可转动的一高一低的两个碾压滚筒将其压扁并送入破碎机内。在破碎机内，由十个固定在主轴上的圆盘和十个安在圆盘之间可以自由摆动的峰头。通过高速旋转产生的动能，对废钢铁进行砸、撕、破碎的处理，使废钢铁处理成块状或团状，穿过下部和顶部的栅格，落于振动输送机上。第一次未能处理成足够小的废钢铁，会在破碎机内被转动的圆盘和锤头再次处理，直到能穿过栅格为止，意外进入破碎机内不可破碎物，由操作人员及时打开位于顶部衍格后下方的排料门，将它们弹出。在破碎机进行破碎处理的同时，对破碎机内进行喷水，以便降温和避免扬尘。从破碎机出来的破碎物，经过振动输送机、皮带输送机、磁力分选系统，把铁金属物与有色金属物和非金属物分离开，并由各自输送机送出归推，有色金属和非金属物在输送机上，会再次受到磁选设备的搜索，把游离铁金属物拣出，从而提高铁金属的回收率，同时通过人工挑选有色金属，可提高回收效益。整个破碎线由上位机电脑监控，PLC控制，可实现微机控制和人工操作。废钢经破碎、磁力分选工序后由下料皮带输送至生产厂房内，由风机对废钢进行分选，将废钢收集为成品料堆和半成品料堆，成品料堆为破碎后尺寸合格的洁净碎钢片，半成品料堆为不完全破碎产物，需进入大型破碎机重新破碎加工。

图3-1  现有生产线工艺流程图

3.1.4现有工程主要技术指标

（1）原辅材料

该项目原辅材料消耗情况如下：

表3-2    原辅材料消耗表

	序号
	名称
	单位
	环评设计消耗量
	实际生产消耗量

	1
	电
	kW·h/a
	8万
	8万

	2
	水
	t/a
	1800
	1500

	3
	型煤
	t/a
	200
	—

	4
	废钢
	t/a
	200000
	200000

	5
	生物质燃料
	t/a
	—
	100

	6
	机油
	t/a
	—
	1.2


项目所用废钢铁均从当地各大企业回收。原料废钢铁入场前，都是经各供料公司筛检、拆解过的零散废件，不涉及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废钢铁中不含废机油等危险废物。

（2）产品方案

现有工程产品方案见表3-3。
表3-3    项目产品方案

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	去向
	执行标准

	1
	精品废钢
	万吨/a
	20
	外售
	满足《废钢铁》（GB4223-2004）标准要求


（3）生产设备

表3-4    项目主要设备一览表

	序号
	名称
	规格型号
	环评设计数量
	实际数量
	备注

	1
	大型破碎机
	PSX-6080型
	1台
	—
	根据实际需要更换设备型号

	2
	大型破碎机
	PSX-2000型
	—
	1台
	/

	3
	液压金属打包机
	Y81/T-315
	2台
	1台
	根据实际生产需要对设备台数作出调整

	4
	门式剪切机
	/
	2台
	1台
	根据实际生产需要对设备台数作出调整

	5
	龙门吊
	/
	1台
	2台
	根据实际生产需要对设备台数作出调整

	6
	挖沟机
	/
	2台
	2台
	/

	7
	吊车
	/
	3个
	1个
	根据实际生产需要对设备台数作出调整

	8
	铲车
	/
	3个
	3个
	/

	9
	鳄鱼式液压剪断机
	Q43160T-400T
	20台
	—
	根据实际需要更换设备型号

	10
	鳄鱼式液压剪断机
	Q43160T-800T
	—
	1台
	/

	11
	抓钩机
	/
	—
	3台
	上料工序需要

	12
	抓钢机
	/
	—
	2台
	上料工序需要

	13
	拆包机
	/
	—
	1台
	拆包工序需要

	14
	预破碎设备
	/
	—
	1台
	破碎工序需要

	15
	龙门剪
	/
	—
	1台
	冷剪工序需要


（4）公用工程

①给水

本项目生产过程无须用水，用水主要为员工生活用水，供水依托当地市政管网，用水量为1500t/a。
②排水

本项目厂区附近已铺设市政污水管网，废水主要为员工生活污水，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终排放至科泰污水处理厂，生活污水产生量为1200t。


图3-5   该项目水平衡图    单位：t/d
③供电

本项目供电由当地供电电网引入，年耗电量为80000千瓦时。

④供热

本项目办公室和宿舍楼冬季供暖依托2t生物质锅炉供暖。

3.1.5现有工程环境污染状况以及治理措施

3.1.5.1 废水排放情况及治理措施

本项目无生产废水，废水主要为员工生活污水。员工生活污水产生量为4t/d，即1200t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，厂区内设有一座化粪池，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，最终排放至科泰污水处理厂。

3.1.5.2 废气排放情况及治理措施

该项目大气污染物主要锅炉烟气和破碎生产线产生的粉尘，均为有组织排放，集气罩未捕集的废气为无组织排放，主要污染物为粉尘。
锅炉烟气
项目冬季供暖使用一台2t生物质锅炉，锅炉烟气经集气罩收集后进入水浴除尘设备处理，处理后的烟气由30m排气筒高空排放。
破碎生产线产生的粉尘

本项目废钢在大型破碎机进行破碎与磁力分选处理时会产生粉尘，大型破碎机为封闭式，整个破碎与磁力分选过程均在封闭的设备仓内进行，产生的粉尘经封闭管线引入旋风除尘器+布袋除尘器进行双重除尘处理，处理后的废气由15m高排气筒高空排放。
（3）集气罩未捕集的废气

集气罩未捕集的废气为无组织排放，主要污染物为粉尘，经厂房逸散到大气中。生产厂房内每日洒水降尘，降尘率可达70%，经洒水降尘后无组织粉尘排放量较小。
3.1.5.3 噪声排放及治理措施

本项目噪声源主要生产车间内各类机械设备，如大型破碎机、拆包机、打包机、龙门剪、鳄鱼剪等生产设备产生的噪声，其噪声值在70-100B(A)之间，对大型破碎机、拆包机、打包机、龙门剪、鳄鱼剪等产噪设备安装基础减震底座，并通过厂房隔声降噪，厂区四周为山体，对噪声有一定的削减作用，加上自然距离的衰减作用，厂界噪声可达标排放，对周围环境影响较小。
3.1.5.4 固体废物及治理措施

本项目固体废物包括一般工业固废、生活垃圾和危险废物，一般工业固废为剪切生产线产生的边角料、破碎生产线产生的不可利用废钢、磁选过程产生的废料、布袋除尘器收集的灰尘，危险废物为定期更换的废机油。剪切生产线产生的边角料可回用于龙门剪、鳄鱼剪作为原料再次处理；破碎生产线产生的不可利用废钢和磁选过程产生的废料均外售于废品回收公司；布袋除尘器收集的灰尘外售于建筑材料公司作筑路材料使用；员工的生活垃圾统一收集至封闭的生活垃圾箱内并由环卫部门定期清运；危险废物为废机油，产生量为1.2t/a，统一收集至固定封闭容器中后置于危废暂存间内，积攒到一定数量后交由本溪市金油泰再生资源利用有限公司（有危险废物处理资质）处理。

根据《本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程竣工环境保护验收监测报告表》，2020年6月13日~14日，本溪市远通物质回收有限公司委托沈阳恒光环境检测技术有限公司对厂内破碎与磁力分选处理时产生的粉尘、锅炉污染物、废水总排口厂界噪声进行监测（监测报告见附件），其监测数据如下：

（1）废气

项目废气污染物监测结果见表3-6~表3-8。

表3-6    有组织废气监测结果表
	监测点位
	监测时间
	烟气

流量Nm3/h
	烟尘

浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	均值mg/m3
	除尘效率

	布袋进口处
	2020.06.13
	第一次
	3075
	879
	2.70
	1759.5
	98%

	
	
	第二次
	3128
	953
	2.98
	
	

	
	
	第三次
	3036
	828
	2.51
	
	

	
	
	第四次
	2988
	906
	2.71
	
	

	
	2020.06.14
	第一次
	3091
	927
	2.87
	
	

	
	
	第二次
	3142
	828
	2.60
	
	

	
	
	第三次
	3048
	879
	2.68
	
	

	
	
	第四次
	3015
	853
	2.57
	
	

	旋风进口处
	2020.06.13
	第一次
	9063
	2629
	23.8
	
	

	
	
	第二次
	9125
	2852
	26.0
	
	

	
	
	第三次
	9028
	2477
	22.4
	
	

	
	
	第四次
	9152
	2705
	24.6
	
	

	
	2020.06.14
	第一次
	9049
	2778
	25.1
	
	

	
	
	第二次
	9116
	2476
	22.6
	
	

	
	
	第三次
	9023
	2629
	23.7
	
	

	
	
	第四次
	9137
	2553
	23.3
	
	

	布袋+旋风出口处
	2020.06.13
	第一次
	15138
	35
	0.530
	35.1
	

	
	
	第二次
	15079
	38
	0.573
	
	

	
	
	第三次
	15012
	33
	0.495
	
	

	
	
	第四次
	14958
	36
	0.538
	
	

	
	2020.06.14
	第一次
	15151
	37
	0.561
	
	

	
	
	第二次
	15086
	33
	0.498
	
	

	
	
	第三次
	15025
	35
	0.526
	
	

	
	
	第四次
	14976
	34
	0.509
	
	


表3-7   锅炉有组织废气监测结果表
	监测点位
	监测时间
	烟气

流量Nm3/h
	颗粒物

浓度mg/m3
	二氧化硫

浓度mg/m3
	氮氧化物

浓度mg/m3

	锅炉烟囱出口处
	2020.06.13
	第一次
	3613
	24.6
	＜3.8
	77.9

	
	
	第二次
	3641
	24.9
	＜4.0
	87.6

	
	
	第三次
	3689
	25.7
	＜3.9
	81.3

	
	
	第四次
	3665
	24.6
	＜3.8
	83.4

	
	2020.06.14
	第一次
	3607
	24.2
	＜4.0
	81.8

	
	
	第二次
	3629
	25.4
	＜3.8
	84.6

	
	
	第三次
	3672
	24.4
	＜3.9
	83.9

	
	
	第四次
	3653
	24.0
	＜3.7
	77.9


表3-8   无组织废气监测结果表
	监测项目
	监测时间
	厂界上风向1#
	厂界下风向2#
	厂界下风向3#
	厂界下风向4#

	颗粒物

浓度mg/m3
	2020.06.13
	第一次
	0.135
	0.105
	0.131
	0.151

	
	
	第二次
	0.143
	0.109
	0.142
	0.146

	
	
	第三次
	0.139
	0.107
	0.107
	0.153

	
	
	第四次
	0.147
	0.103
	0.139
	0.142

	
	2020.06.14
	第一次
	0.138
	0.125
	0.093
	0.126

	
	
	第二次
	0.135
	0.131
	0.086
	0.131

	
	
	第三次
	0.142
	0.127
	0.091
	0.129

	
	
	第四次
	0.145
	0.122
	0.089
	0.123


表3-6~表3-8可以看出，根据监测结果，本项目废钢在破碎与磁力分选处理时产生的粉尘排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（粉尘浓度＜120mg/m3，排放速率＜3.5kg/h），实现达标排放；根据旋风除尘器+布袋除尘器进口和烟囱出口处粉尘监测数据结果，旋风除尘器+布袋除尘器除尘效率达到98%；锅炉烟气中污染物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》表3中燃煤锅炉污染物特别排放限值要求（粉尘浓度＜30mg/m3，二氧化硫浓度＜200mg/m3，氮氧化物浓度＜200mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（颗粒物＜1.0mg/m3），无组织颗粒物可实现达标排放，经大气扩散后对周围空气环境影响较小。
（2）废水

项目废水污染物监测结果见表3-9。
表3-9    废水监测结果表    （单位：mg/L）
	监测点位
	监测时间
	PH
	化学需氧量
	悬浮物
	五日生化需氧量
	氨氮
	动植物油

	污水总排口
	2020.06.13
	第一次
	7.25
	121
	27
	32.6
	11.9
	6.47

	
	
	第二次
	7.19
	126
	23
	32.1
	12.3
	7.01

	
	
	第三次
	7.23
	115
	25
	33.2
	11.1
	6.50

	
	2020.06.14
	第一次
	7.21
	118
	21
	31.9
	10.9
	6.56

	
	
	第二次
	7.18
	125
	25
	32.3
	13.2
	6.72

	
	
	第三次
	7..22
	122
	23
	32.7
	12.8
	6.40


表3-9可以看出，污水总排口排放的废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量浓度均可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排放浓度限值要求（化学需氧量＜300mg/L，氨氮＜30mg/L，悬浮物＜300mg/L，五日生化需氧量＜250mg/L）；废水PH、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中限值要求（PH：6-9、动植物油＜15mg/L）。
（3）厂界噪声

项目厂界四周噪声监测结果见3-10。
表3-10    厂界噪声监测结果    单位：dB(A)

	检测日期/检测点位
	检测因子/检测结果
	标准值
	达标情况

	
	Leq[dB(A)]
	
	

	
	昼间
	昼间
	夜间
	夜间
	
	

	2020.06.13
	厂界东
	58
	57
	48
	48
	65/55
	达标

	
	厂界南
	54
	55
	45
	46
	65/55
	达标

	
	厂界西
	57
	57
	48
	47
	65/55
	达标

	
	厂界北
	56
	56
	47
	46
	65/55
	达标

	2020.06.14
	厂界东
	58
	58
	47
	48
	65/55
	达标

	
	厂界南
	55
	54
	45
	45
	65/55
	达标

	
	厂界西
	57
	58
	47
	47
	65/55
	达标

	
	厂界北
	56
	57
	47
	46
	65/55
	达标


由表3-10可以看出，在验收监测期间，项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，达标排放。
根据《本溪市远通物资回收有限公司废钢加工建设工程验收项目监测报告》（报告编号：恒检字（2020）Y06006）监测结果，反推污染物排放量，具体现有工程污染物排放量见表3-11。
表3-11    现有工程污染物排放汇总

	类别
	污染源
	污染物名称
	产生量
	排放量
	排放标准
	治理效果

	大

气

污

染

物
	破碎生产线产生的粉尘
	颗粒物
	35t/a
	0.35t/a
	120mg/m3
	达标排放

	
	锅炉废气
	颗粒物
	50t/a
	0.5t/a
	30mg/m3
	达标排放

	
	
	二氧化硫
	0.05t/a
	0.05t/a
	200mg/m3
	达标排放

	
	
	氮氧化物
	1.15t/a
	1.15t/a
	200mg/m3
	达标排放

	水污染物
	废水

（1200m3/a）
	COD
	0.958t/a
	0.072t/a
	300mg/m3
	经化粪池处理后经管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司处理。

	
	
	SS
	0.711t/a
	0.219t/a
	300mg/m3
	

	
	
	NH3-N
	0.0958t/a
	0.0072t/a
	30mg/m3
	

	
	
	BOD5
	0.492t/a
	0.328t/a
	250mg/m3
	

	固体

废物
	生产过程
	破碎生产线产生的不可利用固废
	10000t/a
	0
	—
	合理处置

	
	锅炉
	锅炉灰渣
	3t/a
	0
	—
	合理处置

	
	员工生活
	生活垃圾
	18t/a
	0
	—
	合理处置

	
	布袋除尘器
	收集的粉尘
	0.5t/a
	0
	—
	合理处置

	
	废机油
	废机油
	1.2t/a
	0
	—
	合理处置


3.2 现有工程主要环保问题以及解决措施

通过对现有工程污染治理措施和污染物排放情况分析，现有工程存在的主要环境问题是：

（1）该公司应对初期雨水进行收集，现厂区内未建设雨水收集池。
针对以上现有工程存在的环境问题，本次改扩建项目将建设1座雨水收集池用于收集初期雨水，以满足相应标准要求。
4 扩建项目工程分析

4.1 扩建项目项目概况

4.1.1 项目名称、性质

项目名称：本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目；

行业类别：C4210 金属废料和碎屑加工处理；

建设性质：改扩建；

建设单位：本溪市远通物资回收有限公司；

建设地点：辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧空地处；中心地理坐标：N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。项目地理位置见图4-1；

总投资：本次扩建项目新增投资3000万元；

占地面积及建筑面积：总用地面积20000m2，总建筑面积约12632.83m2；

建设规模：本次扩建项目新建拆解车间、成品仓库、办公楼及报废汽车暂存区，主要从事报废汽车拆解服务，新增报废汽车拆解生产线1条。该项目建成后，预计年拆解小型汽车5000辆、中型汽车3000辆，共8000辆；
劳动定员：本次扩建项目新增劳动定员50人；

工作制度：每年工作360天。每日采用1班工作制，每班工作时间8小时；

预计投产时间：2020年10月。
4.1.2 建设内容及项目组成

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。本次扩建项目总投资3000万元，总占地面积为20000m2，总建筑面积约12632.83m2，主要建设内容包括：新建拆解车间1栋，建筑面积6048m2；新建成品仓库1栋，建筑面积5183.08m2；新建办公楼1栋，建筑面积1401.75m2；报废汽车暂存区1座，建筑面积3500m2。本次扩建项目主要建设内容为主体工程、配套工程、储运工程等，项目详细组成内容见表4-1。
表4-1    项目组成一览表

	工程类别
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	拆解车间
	位于厂区东侧，1层，轻钢框架封闭式结构，建筑面积6048m2，内设预处理区（卸蓄电池、电容器、液化气罐、抽油液、回收制冷剂）、安全气囊引爆区及拆解区。
	新建

	辅助

工程
	办公楼
	位于厂区南侧，3层，砖混结构，建筑面积1401.75m2，用于本次改扩建项目新增员工办公和休息。
	新建

	储运工程
	报废汽车暂存区
	位于拆解车间东侧，占地面积3500m2，用于停放待拆解的报废汽车，可容纳1个月的待拆解汽车，即最多可停放120辆报废汽车，其中小型报废汽车最多可停放50辆、大中型报废汽车最多可停放70辆。报废汽车暂存区为露天堆放场，地面均做重点防渗。
	新建

	
	成品仓库
	位于拆解车间西侧，1层，轻钢框架封闭式结构，建筑面积5183.08m2，内设成品库、一般固废暂存库及危险废物暂存库，其中成品库用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件；一般固废暂存库用于存放不可回收利用的物件；危险废物暂存库用于存放废蓄电池等危险废物。
	新建

	
	乙炔

存储库
	布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用乙炔瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送10瓶，送入厂区内的乙炔瓶包装规格为40L/瓶（约13kg/瓶）。
	新建

	
	氧气

存储库
	布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用氧气瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送20瓶，送入厂区内的氧气瓶包装规格为40L/瓶（约11kg/瓶）。
	新建

	
	成品库
	布置在成品仓库内南侧，建筑面积3903.08m2，用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件，均分类、分区堆放，最多可储存产品916吨，周转周期为15天。
	新建

	
	一般固废暂存库
	布置在成品仓库内西北侧，建筑面积180m2，用于存放汽车拆解产生的不可回收的物件，主要为不可利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、废玻璃、废塑料等，均分类堆放，最多可储存一般工业固体废物5吨，周转周期为15天。
	新建

	
	危险废物暂存库
	布置在成品仓库内东北侧，建筑面积1000m2，为独立封闭区域，用于存放废蓄电池、电容器、废电路板、废液化气罐、制冷剂、废油液、废防冻液等危险废物，上述危险废物均拆解当天入库存储，并按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，在容器外侧设置标识警示图案。最多可储存危险废物12吨，周转周期为7天。
	新建

	以新带老
	初期雨水
	目前厂区未对初期雨水进行收集处理，本次改扩建项目将建设1座雨水收集池用于收集初期雨水，以满足相应标准要求。

	公用

工程
	给水系统
	本次扩建项目厂区内不进行车辆的清洗，用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为1371.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为900m3/a。

	
	排水系统
	本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	供电系统
	供电由当地电网引入，年用电量2000万kWh。

	
	供热系统
	本次扩建项目冬季供暖依托厂区原有的1台1.4MW燃生物质热水锅炉，不新增供热设施。

	环保

工程
	废气治理
	本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。

	
	
	本次扩建项目在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。

	
	废水治理
	生产

废水
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。本次扩建项目废水沉淀池（1#）有效容积为35m3，废水沉淀池（2#）有效容积为35m3，隔油沉淀池有效容积为50m3，油水分离器设计处理规模为50m3/d，均为重点防渗区。

	
	
	
	厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	
	生活

污水
	生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	噪声治理
	优先选用低噪声设备，对噪声设备进行减震处理，并设置在封闭厂房中，建筑隔声。

	
	固废治理
	不可回收一般工业固废
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。

	
	
	除尘器收尘灰
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	
	废油液
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

	
	
	废尾气净化装置

（含尾气净化催化剂）
	

	
	
	废制冷剂
	

	
	
	废蓄电池
	

	
	
	废电容器
	

	
	
	废电路板
	

	
	
	含汞开关
	

	
	
	废液化气罐
	

	
	
	机油滤清器
	

	
	
	废吸油毡
	

	
	
	含油废劳保用品
	

	
	
	污水处理系统产生的油泥
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	生活垃圾
	在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	地下水治理
	地下水分区防渗措施
	拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、油水分离器地面及废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池各池池体四周
	为重点防渗区，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

	
	
	
	办公楼
	为一般防渗区，底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。

	
	
	
	全厂区绿地外其他构筑物
	为简单防渗区，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。

	
	风险防

范措施
	在厂区东南侧设有1个事故应急池（兼初期雨水收集池），容积为100m3，一旦发生废油液泄漏事故，立即将泄露的废油液引至事故池内暂存，防止废油液流出厂区。




4.1.3 产品方案

①拆解规模

本次扩建项目预计年拆解报废汽车8000辆，其中报废中型汽车5000辆（主要为中型箱货）、小型汽车3000辆（主要为轿车、出租车）。所拆解的报废车辆均不包括特种运输车辆、危险废物运输车辆等；主要拆解回收废旧钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、玻璃等可回收利用材料，不对发动机、变速器、电容器、蓄电池等零部件进行深度拆解，厂区内不进行车辆的清洗。报废汽车拆解下来的各种可回收的物品和零部件，包括钢铁、有色金属、各种零部件及塑料、玻璃、橡胶等，分类收集，分别进行出售；报废机动车拆解产生的铅蓄电池、废制冷剂、废油液等属于危险废物，按照危险废物的有关规定进行管理和委托处置。项目拆解报废汽车规模详见表4-2。

表4-2    项目拆解报废汽车规模表

	序号
	车辆类型
	数量（辆/a）
	来源
	运输方式

	1
	中型报废车辆
	5000
	报废汽车车主或所属单位
	汽车

	2
	小型报废车辆
	3000
	
	汽车

	合计
	8000
	
	汽车


②拆解深度

根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合包装人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。

本次改扩建项目拆解深度如下：

根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），具备再制造条件的“五大总成”，包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等，拆除下来后分类储存，出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。

“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准的，能够继续使用的，作为“报废机动车回用件”出售。

在不能利用的发动机机体上开一个至少10cm2的孔，保证其不能再被回收利用。然后进行卸油处理（废油液全部进入专用收集容器内），最后进行剪切、打包、压扁。其他不能利用的零部件，用剪切的方式将其破坏为废钢。

蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不进一步拆解，将尽快交予有资质的单位进行处理。

拆解下的油箱、水箱、油管等零部件不进一步清洗。

因此，本次改扩建项目产品为报废汽车拆解下来的各种可回收的物品和零部件，包括具备再制造条件的“五大总成”、“五大总成”以外的符合规定的“报废机动车回用件”、钢铁、有色金属、塑料、玻璃、各种液体及不能利用的零部件等，分类收集，并依据其用途、性质分别进行外售综合利用或委托处理。

③物品回收方案

本次扩建项目约30%的报废汽车“五大总成”具备再制造条件，可以出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；除报废汽车“五大总成”以外的符合包装人身和财产安全等强制性国家标准的零部件，可以作为“报废机动车回用件”出售。

根据《汽车报废拆解与材料回收利用》及《汽车产品回收利用技术政策》中相关资料的类比分析，本次扩建项目拆解得到的各类材料组成及重量见表4-3，各车型车辆拆解明细汇总见表4-4，废旧汽车拆解后，项目回收物品方案见表4-5。
表4-3    报废汽车拆解产生的物品组成比例及数量一览表

	序号
	名称
	数量（t/a）
	备注
	去向

	“五大总成”（可回收利用）

	1
	发动机
	457.5
	按30%的报废汽车“五大总成”具备再制造条件计算，小型汽车1500个/a、中型：900个/a。
	回收出售给具备再制造能力的企业

	2
	方向机
	45
	
	

	3
	变速器
	151.8
	
	

	4
	前后桥
	1350
	
	

	5
	车架
	2416.5
	
	

	报废机动车回用件（可回收利用）

	6
	其他零部件
	1395
	除报废汽车“五大总成”以外的其他零部件作为回用件计算，包括油箱、散热器、螺丝、轴承等。
	按国家政策回收出售

	拆解产品（可回收利用）

	7
	废钢铁
	10315.2
	/
	回收出售

	8
	废有色金属
	2060
	/
	

	9
	废塑料
	1107.5
	/
	

	10
	废玻璃
	850
	/
	

	11
	废橡胶
	1603
	/
	

	12
	废安全气囊
	27
	均在安全气囊引爆装置内引爆，引爆后的废安全气囊主要成分为尼龙织布。
	

	13
	废陶瓷、泡沫
	27
	/
	

	拆解产品（不可回收利用）

	14
	废制冷剂
	11
	含有机卤化物，属于危险废物。
	委托有资质单位处置

	15
	废油液
	116
	主要为汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、油水分离装置浮油、废防冻剂等，属于危险废物。
	

	16
	废电路板
	24
	废电路板包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等，属于危险废物。
	

	17
	废电容器
	5.5
	含多氯联苯，属于危险废物。
	

	18
	废蓄电池
	210
	含铅，属于危险废物。
	

	19
	废尾气净化装置（含催化剂）
	17
	含催化剂，属于危险废物。
	

	20
	废液化气罐
	90
	易爆，属于危险废物。
	

	21
	含汞开关
	3
	含汞，属于危险废物。
	

	22
	机油滤清器
	5.5
	属于危险废物。
	

	23
	其他不可

利用废物
	112.5
	即不可回收一般拆解产物，主要包括废棉、麻织物、废海绵、废皮革等。
	交环卫部门处理或外售物品回收公司

	合计
	22400
	/


表4-4    报废机动车拆解明细汇总表

	序号
	名称
	产生量（t/a）
	固废量（t/a）
	最终产品量（t/a）

	1
	“五大总成”
	发动机
	457.5
	/
	457.5

	2
	
	方向机
	45
	/
	45

	3
	
	变速器
	151.8
	/
	151.8

	4
	
	前后桥
	1350
	/
	1350

	5
	
	车架
	2416.5
	/
	2416.5

	6
	其他零部件（除报废汽车“五大总成”以外的其他零部件作为回用件计算，包括油箱、散热器、螺丝、轴承等。）
	1395
	/
	1395

	7
	废钢铁
	10315.2
	/
	10315.2

	8
	废有色金属
	2060
	/
	2060

	9
	废塑料
	1107.5
	/
	1107.5

	10
	废玻璃
	850
	/
	850

	11
	废橡胶
	1603
	/
	1603

	12
	废安全气囊
	27
	/
	27

	13
	废陶瓷、泡沫
	27
	/
	27

	14
	废制冷剂
	11
	11
	/

	15
	废油液
	116
	116
	/

	16
	废电路板
	24
	24
	/

	17
	废电容器
	5.5
	5.5
	/

	18
	废蓄电池
	210
	210
	/

	19
	废尾气净化装置（含催化剂）
	17
	17
	/

	20
	废液化气罐
	90
	90
	/

	21
	含汞开关
	3
	3
	/

	22
	机油滤清器
	5.5
	5.5
	/

	23
	其他不可利用废物
	112.5
	112.5
	/

	合计
	22400
	594.5
	21805.5


表4-5    项目回收物品方案表

	序号
	产品名称
	产量（t/a）
	暂存方式

	1
	“五大总成”
	发动机
	457.5
	分区暂存于成品仓库内

	2
	
	方向机
	45
	

	3
	
	变速器
	151.8
	

	4
	
	前后桥
	1350
	

	5
	
	车架
	2416.5
	

	6
	其他零部件（除报废汽车“五大总成”以外的其他零部件作为回用件计算，包括油箱、散热器、螺丝、轴承等。）
	1395
	

	7
	废钢铁
	10315.2
	

	8
	废有色金属
	2060
	

	9
	废塑料
	1107.5
	

	10
	废玻璃
	850
	

	11
	废橡胶
	1603
	

	12
	废安全气囊
	27
	

	13
	废陶瓷、泡沫
	27
	

	合计
	173017.5
	


4.1.4 原辅材料及能源消耗

①原辅材料

本次扩建项目所需主要原材料为报废机动车，年拆解报废机动车8000辆，其中小型汽车5000辆，中型汽车3000辆。拆解报废机动车包括：废旧轿车、废旧客货车等，主要。本次扩建项目仅接收一般性质使用机动车的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车辆等特殊装备机动车。

表4-6    主要原辅材料需求一览表

	项目
	主要原辅材料
	年用量
	最大储存量
	备注

	原材料
	小型汽车
	5000辆/a（6500t/a）
	50辆
	1.3t/辆

	
	中型汽车
	3000辆/a（15900t/a）
	70辆
	5.3t/辆

	合计
	8000辆/a（22400t/a）
	/
	/

	辅料
	乙炔
	400钢瓶/a（3.51t/a）
	10瓶（0.13t）
	40L/瓶（约13kg/瓶），由厂家定时送入，设乙炔存储库

	
	氧气
	800钢瓶/a（5.94t/a）
	20瓶（0.22t）
	40L/瓶（约11kg/瓶），由厂家定时送入，设氧气存储库

	
	电
	2000万Kwh
	/
	当地供电电网引入

	
	水
	1371.64m3/a
	/
	由当地自来水管网提供


②原料报废机动车来源

项目报废机动车主要从本溪市区域回收，主要来自报废机动车拥有单位或者个人。报废机动车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验不符合报废机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车。

报废机动车拥有单位或者个人应及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车拥有单位或者个人及时将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废机动车，并向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车回收证明》。报废机动车拥有单位或者个人凭《机动车回收证明》，向机动车注册登记地的公安机关办理注销登记。

报废机动车回收企业对回收的报废机动车应当逐车登记；发现回收的报废机动车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应及时向公安机关报告。

③原料组成

本评价根据《汽车报废拆解与材料回收利用》中相关资料、同类企业经验数据以及各类型机动车的整备质量情况进行类比核算，得到各类机动车组各部件组成明细表，见表4-7。

表4-7    单辆报废机动车各部件组成明细表

	序号
	名称
	单辆报废机动车所含平均重量（kg）
	备注

	
	
	小型汽车
	中型汽车
	

	1
	发动机
	125
	300
	五大总成

	2
	方向机
	15
	25
	五大总成

	3
	变速器
	40
	102
	五大总成

	4
	前后桥
	240
	1100
	五大总成

	5
	车架
	450
	1935
	五大总成

	6
	散热器
	10
	70
	/

	7
	油箱
	35
	90
	/

	8
	车门、座椅（金属架）
	100
	520
	/

	9
	塑料件

（仪表盘、保险杠、门椅塑料件等）
	43.6
	296.5
	/

	10
	螺丝、轴承
	75
	105
	/

	11
	玻璃
	80
	150
	/

	12
	轮胎及其他橡胶制品
	35
	476
	/

	13
	废安全气囊（已爆破）
	3
	4
	/

	14
	液化气罐
	18
	0
	/

	15
	废油液

（汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）
	6.4
	28
	/

	16
	废空调制冷剂
	1
	2
	含氟利昂

	17
	铅酸蓄电池
	12
	50
	/

	18
	废电路板
	2.4
	4
	/

	19
	废电容器
	0.5
	1
	含多氯联苯

	20
	废尾气净化装置
	1
	4
	含催化剂

	21
	陶瓷、泡沫
	3
	4
	/

	22
	含汞开关
	0.3
	0.5
	含汞

	23
	机油滤清器
	0.5
	1
	/

	24
	其他
	3.3
	32
	/

	合计
	1300
	5300
	/


备注：液化气罐按照20%小型汽车配备计算。

④主要原辅材料理化性质

报废机动车中含有汽油、柴油、氟利昂，其中汽油、柴油来自废旧汽车油箱中剩余的由来，氟利昂来自汽车空调。主要原辅材料理化性质见表4-8~表4-11。

表4-8    汽油理化性质和危险特性

	第一部分 危险性概述

	危险性类别
	第3.1类低闪点液体
	燃爆危险
	易燃

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	健康危害
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出线中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎，可知角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性肠胃炎，重者出线类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	环境危害
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

	第二部分 理化特性

	外观及性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

	熔点（℃）
	小于-60
	相对密度（水=1）
	0.70-0.79

	闪点（℃）
	-50
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）
	415-540
	爆炸上限%（V/V）
	6.0

	沸点（℃）
	40-200
	爆炸下限%（V/V）
	1.3

	溶解性
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪

	主要用途
	用作汽油机燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，可用作机械零件去污剂

	第三部分 稳定性及化学活性

	稳定性
	稳定
	避免接触的条件
	明火、高热

	禁配物
	强氧化剂
	聚合危害
	不聚合

	分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分 毒理学资料

	急性毒性
	LD5067000mg/kg，（120号溶剂汽油）

LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

	急性中毒
	高浓度吸入出线中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性肠胃炎，重者出线类似急性吸入中毒症状

	慢性中毒
	神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害

	刺激性
	人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激

	最高容许浓度
	300mg/m3


表4-9    柴油理化性质和危险特性

	第一部分 危险性概述

	危险性类别
	第3.3类高闪点液体
	燃爆危险
	易燃

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

	第二部分 理化特性

	外观及性状
	稍有粘性的棕色液体
	主要用途
	用作柴油机的燃料

	闪点（℃）
	200-350
	相对密度（水=1）
	0.87-0.9

	自燃点（℃）
	257
	爆炸上限%（V/V）
	4.5

	沸点（℃）
	40-200
	爆炸下限%（V/V）
	1.5

	溶解性
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪

	主要用途
	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	第三部分 稳定性及化学活性

	稳定性
	稳定
	避免接触的条件
	明火、高热

	禁配物
	强氧化剂、卤素
	聚合危害
	不聚合

	分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分 毒理学资料

	急性毒性
	LD50大于5000mg/kg（大鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50大于5000mg/m3（大鼠经口），4h

	急性中毒
	皮肤接触可引起接触性皮炎，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中

	慢性中毒
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛

	刺激性
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


表4-10    氟利昂理化性质和危险特性

	国际编号
	R12
	英文名称
	Freon

	中文名称
	氟利昂
	别名
	二氟二氯甲烷

	分子式
	CF2Cl2
	外观与性状
	常温常压下为无色气体

	分子量
	119
	蒸气压
	0.13kPa（145.8℃）

	熔点（℃）
	-158
	沸点（℃）
	-29.8

	密度
	1.486g/cm3（-30℃）
	稳定性
	稳定

	溶解性
	微溶于水，易溶于乙醇、乙醚

	主要用途
	主要以中、小型商品库、家用电冰箱以及水、陆冷藏运输、车用空调等制冷装置中被广泛采用

	毒性
	低毒，对人体毒性小

	危险标记
	不属《国家危险废物名录》，但为《汽车产品回收利用技术政策》指定危险废物

	爆炸燃烧性
	不燃烧，无爆炸性。只有在温度达到400℃以上并与明火接触时，才分解出有毒的光气

	危害
	化学性质稳定在对流层中不会分解，由于密度比空气小就一直上升到平流层。在平流层中受紫外线的照射含氯的氟利昂中的氯原子在平流层会分离出来，与臭氧分子作用生成氧化氯和氧分子。氧化氯能与臭氧作用，又生成氯原子和氧分子。不断重复，使臭氧大量被破坏。


表4-11    乙炔理化性质和危险特性

	国际编号
	1001
	英文名称
	dissolved

	中文名称
	乙炔
	别名
	电石气

	分子式
	C2H2
	外观与性状
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味

	分子量
	26.04
	蒸气压
	4053kPa（16.8℃）

	熔点（℃）
	-81.8
	溶解性
	微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯

	相对密度
	0.91（相对于空气）
	稳定性
	稳定

	毒性
	纯乙炔无毒
	爆炸极限（V%）
	2.1-80.0

	溶解性
	稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚

	爆炸燃烧性
	极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化性接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等化合物生成爆炸性物质。

	危害
	具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状，吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。


4.1.5 主要设备清单

本次改扩建项目主要生产设备清单详见表4-12。

表4-12    主要生产设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电子地磅
	台
	1
	/

	2
	预处理工作台
	台
	1
	拆解预处理

	3
	真空抽油机
	台
	1
	拆解预处理

	4
	制冷剂回收机
	台
	1
	拆解预处理

	5
	气囊引爆装置
	台
	1
	拆解预处理

	6
	液压剪切机
	台
	1
	拆解

	7
	乙炔-氧切割机
	台
	4
	拆解

	8
	钢丝剪
	台
	2
	拆解

	9
	气动扳手
	只
	6
	拆解

	10
	扒胎机
	台
	1
	拆解

	11
	金属打包压块机
	台
	1
	拆解

	12
	行吊
	台
	1
	输送

	13
	货车
	台
	5
	输送

	14
	叉车
	台
	1
	输送

	15
	铲车
	台
	1
	输送

	16
	油水分离器
	台
	1
	废水处理

	17
	隔油沉淀池
	套
	1
	废水处理

	18
	水泵
	台
	1
	/


4.1.6 公用工程

（1）给水

本次扩建项目厂区内不进行车辆的清洗，用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为1371.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为900m3/a。
（2）排水

本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

（3）供热

本次扩建项目冬季供暖依托厂区原有的1台1.4MW燃生物质热水锅炉，不新增供热设施。所用成型生物质燃料均为袋装，单袋重量为50kg（固态），均存放于锅炉房内。锅炉全年运行时间为150天，每天工作8小时。

（4）供电

本次扩建项目供电由当地电网引入，年用电量2000万kWh。

4.1.7 劳动定员及工作制度

本次扩建项目新增劳动定员50人，采用1班制，每班8小时，全年运营360天。

4.1.8 项目储运工程

（1）待拆车辆存放区

本次扩建项目报废汽车暂存区位于拆解车间东侧，占地面积3500m2，用于停放待拆解的报废汽车，可容纳1个月的待拆解汽车，即最多可停放120辆报废汽车，其中小型报废汽车最多可停放50辆、中型报废汽车最多可停放70辆。报废汽车暂存区为露天堆放场，地面均做重点防渗。

成品仓库

本次扩建项目设有1栋成品仓库，位于拆解车间西侧，1层，轻钢框架封闭式结构，建筑面积5183.08m2，内设成品库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、乙炔储存库及氧气储存库，其中成品库用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件；一般固废暂存库用于存放不可回收利用的物件；危险废物暂存库用于存放废蓄电池等危险废物。
①成品库

本次扩建项目成品库布置在成品仓库内南侧，建筑面积3903.08m2，用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件，均分类、分区堆放。

②一般固废暂存库

本次扩建项目一般固废暂存库布置在成品仓库内西北侧，建筑面积180m2，用于存放汽车拆解产生的不可回收的物件，主要为不可利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、废玻璃、废塑料等，均分类、分区堆放。

③危险废物暂存库

本次扩建项目危险废物暂存库布置在成品仓库内东北侧，建筑面积1000m2，为独立封闭区域，用于存放废蓄电池、电容器、废电路板、废液化气罐、制冷剂、废油液、废防冻液等危险废物，上述危险废物均拆解当天入库存储，并按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，在容器外侧设置标识警示图案。

④乙炔存储库

本次扩建项目乙炔存储库布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用乙炔瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送10瓶，送入厂区内的乙炔瓶包装规格为40L/瓶（约13kg/瓶）。

⑤氧气存储库

本次扩建项目氧气存储库布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用氧气瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送20瓶，送入厂区内的氧气瓶包装规格为40L/瓶（约11kg/瓶）。

（3）运输工程

①报废机动车拆解后可回收产物，如钢铁、有色金属、非金属等出售给需要的企业，由购买方自行运输。

②不可回收产物按固废处理，委托市政环卫部门处理；拆解后的危险废物，严格按照《危险废物转移联单管理办法》管理交由有资质的单位处理处置。

③危险废物委托有资质的单位定期运输，转运周期为1周。

（4）原材料及产品的贮存

本次扩建项目生产所需原材料为报废机动车，其重量大、占地面积大，因此运输及贮存量均较大，主要以公路运输为主。

贮存：本次扩建项目设有原料贮存区（包括中型车及小型车贮存区，即待拆车辆存放区）、成品库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、乙炔存储库及氧气存储库，项目建筑物均为钢结构，具有防风、防雨、防晒功能。

本次扩建项目原辅材料及产品的贮存情况见表4-13。

表4-13    报废机动车拆解明细汇总表

	物料名称
	贮存位置
	贮存方式
	最大贮存量
	贮存周期

	原料
	中型车
	中型车待拆车辆存放区
	露天堆放
	50辆
	30d

	
	小型车
	小型车待拆车辆存放区
	露天堆放
	70辆
	30d

	辅料
	乙炔
	乙炔存储库
	包装规格为40L/瓶（约13kg/瓶），按要求堆放。
	10瓶
	7d

	
	氧气
	氧气存储库
	包装规格为40L/瓶（约11kg/瓶），按要求堆放。
	20瓶
	7d

	产品
	“五大总成”
	发动机
	成品库
	分区堆放至成品库
	20
	15d

	
	
	方向机
	
	分区堆放至成品库
	2
	15d

	
	
	变速器
	
	分区堆放至成品库
	7
	15d

	
	
	前后桥
	
	分区堆放至成品库
	57
	15d

	
	
	车架
	
	分区堆放至成品库
	101
	15d

	
	其他零部件（除报废汽车“五大总成”以外的其他零部件作为回用件计算，包括油箱、散热器、螺丝、轴承等。）
	
	分区堆放至成品库
	59
	15d

	
	废钢铁
	
	分区堆放至成品库
	430
	15d

	
	废有色金属
	
	分区堆放至成品库
	86
	15d

	
	废塑料
	
	分区堆放至成品库
	47
	15d

	
	废玻璃
	
	盒装，分区堆放至成品库
	36
	15d

	
	废橡胶
	
	盒装，分区堆放至成品库
	67
	15d

	
	废安全气囊
	
	盒装，分区堆放至成品库
	2
	15d

	
	废陶瓷、泡沫
	
	盒装，分区堆放至成品库
	2
	15d

	固废
	一般

固废
	其他不可利用废物（即不可回收一般拆解产物，主要包括废棉、麻织物、废海绵、废皮革等）
	一般固废

暂存库
	盒装，分类、分区堆放至一般固废暂存库。
	5t
	15d

	
	危险

废物
	废油液
	危险废物

暂存库
	采用加仑油桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	3.5t
	7d

	
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	7d

	
	
	废制冷剂
	
	制冷剂收集罐盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	7d

	
	
	废蓄电池
	
	专用耐腐蚀收集容器收集，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	6.5t
	7d

	
	
	废电容器
	
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	7d

	
	
	废电路板
	
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	1.0t
	7d

	
	
	含汞开关
	
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	7d

	
	
	废液化气罐
	
	暂存于危险废物暂存库内，设置专区存放，设置标识警示图案，并远离易燃类危废。
	2.0t
	7d

	
	
	机油滤清器
	
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	7d


4.2 本次扩建项目工程分析

4.2.1 施工期工程分析

4.2.2.1 施工期工艺流程

本次扩建项目施工期工艺流程如下图4-2所示。

图4-2    施工期工艺及污染节点图
4.2.2.2施工期污染物排放分析

（1）大气污染源及污染物排放分析

根据项目工程分析，项目施工期大气污染源主要为扬尘源和机动车尾气污染源。扬尘源主要来自土方的挖掘、管沟开挖及回填、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及临时施工道路和裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP等。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOx、CO、HC。

1）扬尘

本次扩建项目主要在开挖基槽等阶段产生扬尘，扬尘产生大小与气象条件（特别是风速和降水）、施工场地状况及管理等密切相关，一般在春秋季节较为严重，是施工期的主要大气污染源。采取施工场地洒水的方式抑制扬尘是有效的抑尘方式，施工场地洒水抑尘试验结果见表4-14。

表4-14    施工场地洒水抑尘试验结果

	距离 (m)
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度(mg/m3)
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.27


本次扩建项目施工过程产生的扬尘，按辽宁省环保厅制定的《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》(试行)，扬尘量按下式估算：

W＝WB＋WK

WB＝A×B×T

WK＝A×(P11＋P12＋P13＋P14＋P15＋P2)×T

式中：W：施工工地扬尘排放量，t；

WB：基本排放量，t；

WK：可控排放量，t；

A：建筑面积(建筑工地按施工面积)，万m2；

B：基本排放量排放系数，t/万m2(月，详见表4-15；

P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数，t/万m2(月，P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，t/万m2(月，详见表4-16。

T：施工期，月。

表4-15    施工工地扬尘基本排放系数

	工地类型
	基本排放量排放系数B (t/万m2(月)

	建筑工地
	4.80


表4-16    施工工地扬尘可控排放系数 (t/万m2(月)

	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	可控排放量排放系数

	
	
	
	代码
	措施达标

	
	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘

(累计计算)
	道路硬化与管理
	P11
	0
	0.71

	
	
	边界围挡
	P12
	0
	0.47

	
	
	裸露地面覆盖
	P13
	0
	0.47

	
	
	易扬尘物料覆盖
	P14
	0
	0.25

	
	
	定期喷洒抑制剂
	P15
	0
	0.3

	
	二次扬尘

(不累计计算)
	运输车辆简易冲洗装置
	P2
	1.55
	3.1


注：运输车辆冲洗采用机械冲洗装置，未达到其基本要求时，按简易冲洗装置的基本要求进行核算。

根据上述公式计算扬尘量为：B基本排放量排放系数取建筑工地4.8t/万m2(月；T施工期6个月；

①本次扩建项目建筑施工扬尘产生量为：

WB：基本排放量为36.38吨；    WK：可控排放量为40.17吨；

W：施工工地扬尘排放量为76.55吨。

②本次扩建项目采取道路硬化与管理、边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、定期喷洒抑制剂措施，采取以上措施后，计算本项目建筑施工扬尘的排放量为：

WB：基本排放量为36.38吨；    WK：可控排放量为11.75吨；

W：施工工地扬尘排放量为48.13吨。

2）汽车尾气

施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、HC、NOx等大气污染物。施工期预计使用燃柴油施工机械4台、重型运输汽车2辆，预测日耗柴油量为140kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见表4-17。
表4-17    施工期汽车尾气污染物负荷预测结果

	污染物
	NOx
	CO
	THC

	排放量（kg/d）
	5.35
	3.7
	1.1


项目原材料运输进入施工区内行使距离短，污染物源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。

（2）水污染物排放分析

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

生活污水：施工期人数30人，用水量以每人每天25L计，日用水量0.75m3/d，排水量以用水量的80%计算，排污量为0.6m3/d。生活污水主要成分为COD和氨氮，利用厂区原有化粪池，施工期生活污水经厂区内化粪池处理后，排入市政管网，最终进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

施工废水：施工临时用地如储料场、施工机械、车辆停放区等，其中施工机械、车辆停放维修区在设备冲洗时将产生含石油类物质和SS的废水，施工产生的污水量0.5m3/d，经隔油、沉淀后用于厂区洒水降尘，不会对周围水体造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。

（3）噪声分析

本次扩建项目施工期噪声主要是施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声，这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源(突发性噪声)，且一般噪声源强较大，根据类比相关资料，各施工段主要使用设备噪声源强见表4-18。

表4-18    施工设备噪声源强

	序号
	主要设备名称
	源 强

	
	
	测距（m）
	Lpmax（dB）

	1
	挖掘机
	5.0
	85

	2
	混凝土泵车
	5.0
	85

	3
	电焊机
	1.0
	85

	4
	钢筋切断机
	7.0
	77

	5
	折弯机
	1.0
	95

	6
	混凝土搅拌车
	3.0
	72

	7
	木工刨
	1.0
	100

	8
	电锯
	1.0
	102


（4）固体废物产生分析

①施工人员的生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.7kg计，施工人员平均按30人计，共产生生活垃圾21kg/d，集中收集，定期由市政环卫部门统一处理。

②建筑垃圾

施工期平整厂地、工程建设产生弃土、弃石等建筑垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.5～1.0kg的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生1.0kg建筑垃圾。本次扩建项目施工期建筑垃圾产生总量约为12.63t。建筑垃圾、施工建设过程中产生的废弃装饰建筑材料，集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。施工期产生少量弃土，场地平整过程中可全部回用。

4.2.2 运营期工程分析

4.2.2.1 工艺流程

1、生产工艺流程
根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）、《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）中相关规定，严格遵循报废汽车回收拆解企业的工作程序，拆解工艺主要包括报废汽车预处理、报废汽车拆解，不涉及深度处理和危险废物处理，不设置破碎过程，也无零件清洗及含危险废物的线路板等部件精细拆解、翻新等步骤，拆解工艺流程如下。


图4-3    报废汽车拆解作业流程图

根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合包装人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。本次扩建项目约30%的“五大总成”和其他零部件符合回收条件。

本次扩建项目生产工艺流程以典型回收处理的普通乘用车车型进行阐述，详细工艺流程简介如下：

①检查和登记

a、报废汽车通过拖车或直接开进厂区报废汽车暂存区。报废汽车进厂后，人工检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封破损情况。对于出现有泄漏的总成部件，采用相应的收集桶先收集泄漏的液体，防止废液跑冒滴漏。

b、对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。

c、将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。

d、向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。

②拆解预处理

报废车入厂后经汽车清洗装置清洗去除车身上的泥垢后，再进入预拆解车间，以减少拆解杂质和抓纲粉尘。拆解后的部件不再进行清洗，可利用的回用件人工擦拭，不清洗，避免锈坏。

a、拆除蓄电池

人工用螺丝刀等辅助工具将蓄电池整体从汽车上拆除，拆除后的蓄电池不再进行进一步拆解，整个直接运至危险废物暂存库内废蓄电池（危废）暂存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

b、拆除安全气囊后引爆

本次扩建项目单独设置有安全气囊引爆室，设有1台安全气囊引爆器。

安全气囊引爆工艺说明：项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式，典型的气囊系统包括二个组成部分：探测碰撞点火装置（或称传感器）、气体发生器的气囊（或称气袋）。安全气囊的引爆过程如图4-4所示：


图4-4    安全气囊引爆过程图

主要反应方程式如下：

2NaN3＝2Na+3N2（↑）

10Na+2KNO3+6SiO2=5Na2SiO3+K2SiO3+N2（↑）

一般安全气囊打开后体积约60～100L，即氮气量不足5mol，经计算单个安全气囊中NaN3的含量约3.3mol，即195g。叠氮化钠一经引爆分解非常完全，不会剩余。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，属于一般工业固废。

c、拆除三元催化器、电容器

三元催化器即尾气净化催化器，是安装在汽车排气系统中机外净化装置，可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的CO2、O2和H2O。三元催化器载体一般由三氧化二铝制成，催化剂用的是金属铂、铑、钯，将其中一种喷涂在载体上，就构成了净化剂。

拆除后的三元催化器整个送至危险废物暂存库内废尾气净化催化剂（危废）暂存库暂存，不再进行拆解，定期交由资质单位处置。

汽车电容器含多氯联苯，属于危险废物。拆除后的汽车电容器不再拆解，送至危险废物暂存库内尾气净化催化剂（危废）暂存库暂存，与三元催化器分区储存，定期交由资质单位处置。

d、排空和收集车内废油液（汽油、机油、制动液、防冻液等）

采用废油抽取机将燃料抽至油桶中；冷冻液、发动机机油、变速箱油、制动液、液压油等放空，采用专用容器密闭储存（可采用钢制圆通储存，油桶顶设置小口，装油后封闭密盖），各种废油液的排空率大于90%。各种废油液单独收集暂存于危险废物暂存库内废油液（危废）暂存库，定期交由有资质的单位处置。

汽车废液提取方法见下表。

表4-19    汽车废液提取方法一览表

	序号
	液体名称
	提取方法

	1
	防冻液
	切断加热器软管，从油箱引出

	2
	制动液
	从制动系统油箱引出，切断挠性管或拧松排气栓

	3
	离合器液
	从离合器油箱引出，拧松排气栓

	4
	转向机助动液
	从油箱引出，拧松排气栓，转动方向2-3次

	5
	发动机机油
	从油底壳排出，通过液位计导管加压

	6
	自动变速器液
	从变矩器底壳排出

	7
	手动变速器液
	从变速箱底壳排出

	8
	传动液
	从变速箱底壳排出

	9
	差速器液
	从后桥差速器壳体排出


e、收集汽车空调制冷剂

采用冷媒回收机抽取空调系统中的制冷剂氟利昂至危险废物暂存库内专用的密闭容器（专用的氟利昂储罐，一般为钢结构）中，定期交有资质的单位处置。

③报废汽车贮存

报废汽车贮存要求如下：

a、避免侧放、倒放。

b、接收的报废车辆经预处理后运至废旧汽车贮存区进行堆存，大型车辆进行单层平置，其余车辆若需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过4.5m。

c、与其他废弃物分开存储。

d、接收或收购报废汽车后，在3个月之内将其拆解完毕。

④拆解

预处理后暂存在堆场报废汽车利用行车、吊车搬迁至拆解车间内，利用乙炔切割机将车体切割解体，然后利用剪断机剪断成块，完成以下拆解。

a、拆下油箱；

b、拆除机油滤清器；

c、拆除玻璃；

d、拆除包含有毒物质的部件（含有铅、汞、镉及六价铬的部件）；

e、拆除催化转化器及消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；

f、拆除车轮并拆下轮胎；

g、拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；

h、拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；

i、拆除橡胶制品部件；

j、拆解有关总成和其他零部件，并按《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）回收五大总成和报废机动车回用件，符合相关法规要求。

⑤拆解深度

本次扩建项目仅涉及到汽车的拆解，各类部件基本上不进行进一步的拆分和处置，具体如下：

a、根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），具备再制造条件的“五大总成”，包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等拆除下来后分类储存，出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。

b、“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准的，能够继续使用的，作为“报废机动车回用件”出售。

c、在不能利用的发动机机体上开一个至少10cm2的孔，保证其不能再被回收利用。然后进行卸油处理（废油液全部进入专用收集容器内），最后进行剪切、打包、压扁。其他不能利用的零部件，用剪切的方式将其破坏为废钢。

d、蓄电池、尾气净化装置和各种电器从汽车上拆除后，不进一步拆解，将尽快交予有资质的单位进行处理。

e、拆解下的油箱、淋水箱、油管等零部件不进一步清洗。

⑥存储和管理

a、应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发并交给有资质的单位收集后处理。

b、拆下的可再利用零部件以抹布清理表面并涂黄油做防锈处理后在室内存储。

c、对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合堆存。

d、对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。

e、容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。

f、拆解后废弃物的存储应严格按照GB18599和GB18597要求执行。

g、各种废弃物的存储时间一般不超过一年。

h、固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。

i、危险废物由相应的专用容器收集后在厂内危险废物暂存库暂存，定期交予具有相应资质的单位进行处理处置。

⑦拆解的一般技术要求

a、拆解报废汽车零部件时，应当使用合适的专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性。

b、应按照汽车生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。

c、存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90％。

d、不同类型的制冷剂应分别回收。

e、各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。

f、严格按工序拆解，做好防火、防爆工作。由于燃油及燃气均属于易燃易爆物质，因此在拆解油箱、燃气瓶、离合器及前后桥过程中，建议戴自给式呼吸器，严禁明火、金属碰撞，严禁穿钉鞋；预防摩擦；必须采取通风排气措施；要用防爆工具；拆解作业区要设置固定泡沫消防设备，并配有小型干粉、二氧化碳等灭火器，定期巡回检查。

报废汽车拆解工艺流程及产污位置详见图4-5。


图4-5    报废汽车拆解工艺流程及产污位置图

4.2.2.2 产污环节分析

① 废气：本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。
② 废水：本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要包括：报废车辆清洗废水、车间地面冲洗废水。
③ 噪声：本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。

④ 固废：本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

本次扩建项目污染因子汇总见表4-20。
表4-20    本次扩建项目污染因子一览表

	污染

因素
	产污

节点
	产污环节
	污染因子
	处理方式
	排放去向

	废气
	G1
	拆解过程
	颗粒物
	拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理。
	有组织排放，排气筒（1#）高度15m。

	
	
	切割过程
	颗粒物
	
	

	
	
	打包过程
	颗粒物
	
	

	
	G2
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理。
	有组织排放，排气筒（2#）高度15m。

	废水
	W1
	车间地面冲洗工序
	COD、氨氮、石油类、SS、
	经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理。
	由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	W2
	初期雨水
	COD、氨氮、石油类、SS、
	经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理。
	

	
	W3
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、总磷
	依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理。
	

	固废
	S1
	职工
	生活垃圾
	集中收集暂存。
	送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	S2
	拆解车间
	不可回收一般拆解产物
	主要包括拆解过程中产生的无法分离回收利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用垃圾等。
	集中收集暂存。
	定期统一出售给废品收购站。

	
	S3
	
	除尘器

收尘灰
	主要产生于拆解过程中粉尘配套的布袋除尘器。
	集中收集暂存。
	定期送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	S4
	
	废油液
	主要产生于发动机、气缸等、废油液包括有：汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等。
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

	
	S5
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	主要产生于汽车排气管，含尾气净化剂。
	
	

	
	S6
	
	废制冷剂
	产生于汽车空调，含有氟利昂。
	
	

	
	S7
	
	废蓄电池
	含有铅，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解。因此，该部分的铅均随着蓄电池回收利用，不单独产生。
	
	

	
	S8
	
	废电容器
	主要产生于控制线路板等。
	
	

	
	S9
	
	废电路板
	主要产生于控制线路板等。
	
	

	
	S10
	
	含汞开关
	汞开关等。
	
	

	
	S11
	
	废液化气罐
	报废机动车中有部分为油气两用机动车，装有液化气罐，拆解下来的废液化气罐内有少量残留液化气残液。
	
	

	
	S12
	
	机油滤清器
	机油、燃油过滤系统。
	
	

	
	S13
	
	废吸油毡
	主要用于拆解车间地面地漏油污吸附清洁。
	
	

	
	S14
	
	含油废

劳保用品
	主要产生于拆解过程使用的手套、抹布等劳保用品。
	
	

	
	S15
	
	污水处理系统产生的油泥
	产生于污水处理系统产生的油污、污泥和沉渣。
	
	

	
	S16
	
	废活性炭
	主要产生于活性炭吸附装置。
	
	

	噪声
	设备噪声
	70-105dB(A)
	采取隔声、减振措施
	达标排放


4.2.2.3 物料平衡

本次扩建项目年回收报废汽车8000辆/a，年拆解车辆情况见表4-21，不同类型单辆报废车拆解回收物料平衡表见表4-22，全厂报废车拆解回收物料平衡见表4-23。

表4-21    本次扩建项目拆解报废汽车类型一览表

	序号
	车型
	数量（辆/a）
	比例（%）
	重量（t/a）
	备注

	1
	小型汽车
	5000
	62.5
	6500
	1.3t/辆

	2
	中型汽车
	3000
	37.5
	15900
	5.3t/辆

	合计
	8000
	100
	22400
	


表4-22    不同类型单辆报废车拆解回收物料平衡表    单位：kg

	入方

	报废汽车类型
	小型汽车
	中型汽车

	重量
	1300
	5300

	出方

	拆解部件
	发动机
	125
	300

	
	方向机
	15
	25

	
	变速器
	40
	102

	
	前后桥
	240
	1100

	
	车架
	450
	1935

	
	散热器
	10
	70

	
	油箱
	35
	90

	
	车门、座椅（金属架）
	100
	520

	
	塑料件

（仪表盘、保险杠、门椅塑料件等）
	43.6
	296.5

	
	螺丝、轴承
	75
	105

	
	玻璃
	80
	150

	
	轮胎及其他橡胶制品
	35
	476

	
	废安全气囊（已爆破）
	3
	4

	
	液化气罐
	18
	0

	
	废油液

（汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）
	6.4
	28

	
	废空调制冷剂
	1
	2

	
	铅酸蓄电池
	12
	50

	
	废电路板
	2.4
	4

	
	废电容器
	0.5
	1

	
	废尾气净化装置
	1
	4

	
	陶瓷、泡沫
	3
	4

	
	含汞开关
	0.3
	0.5

	
	机油滤清器
	0.5
	1

	
	其他
	3.3
	32

	合计
	1300
	5300


表4-23    项目全厂报废车拆解回收物料平衡表 单位：t/a

	入方
	出方

	小型汽车
	5000辆
	6500
	五大总成
	发动机
	457.5

	中型汽车
	3000辆
	15900
	
	方向机
	45

	
	
	变速器
	151.8

	
	
	前后桥
	1350

	
	
	车架
	2416.5

	
	报废汽车回用件
	其他零部件
	1395

	
	其他可利用部件
	废钢铁
	10315.2

	
	
	废有色金属
	2060

	
	
	废塑料
	1107.5

	
	
	废玻璃
	850

	
	
	废橡胶
	1603

	
	
	废安全气囊
	27

	
	
	废陶瓷、泡沫
	27

	
	危险废物
	废制冷剂
	11

	
	
	废油液
	116

	
	
	废电路板
	24

	
	
	废电容器
	5.5

	
	
	废蓄电池
	210

	
	
	废尾气净化装置（含催化剂）
	17

	
	
	废液化气罐
	90

	
	
	含汞开关
	3

	
	
	机油滤清器
	5.5

	
	一般工业固废
	其他不可利用废物
	112.5

	合计
	22400
	合计
	22400


有色金属中，主要金属所占的比例见表4-24。

表4-24    有色金属成分一览表

	名称
	铝
	铜
	锌
	铅
	铬

	数量（t）
	1648
	267.8
	82.4
	30.9
	30.9

	比例（%）
	80
	13
	4
	1.5
	1.5

	注：有色金属成分组成参考《报废机动车拆解环境保护技术规范》编制说明


项目物料平衡图见图4-6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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图4-6    项目物料平衡图  单位：t/a

4.2.2.4 污染源强分析

（1）大气污染物排放分析

根据工程分析，本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）适用于“废弃资源加工工业排污单位排放的大气污染物、水污染物的许可证管理”，废弃资源主要包括“废弃电器电子产品、废电池、废机动车、废电机、废五金、废塑料、废矿物油、废船、废轮胎以及其他废弃资源”，本次技改项目从事报废汽车拆解服务，因此需按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）计算本项目产排污情况。对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“5.2 许可排放限值”，仅明确给出“再生橡胶、热裂解油”产品的许可排放量计算要求，并未涉及本次技改项目所生产的产品，故采用类比法对该项目的大气产排污情况进行计算。
① 汽车拆解过程中产生的粉尘

本次扩建项目为报废汽车拆解项目，所拆解车辆均为报废车，拆解过程以工具拆除为主，进行剪断（切割）、挤压打包、压扁等处理，直接外卖运输，不进一步破碎，因此粉尘主要产自报废汽车拆解、切割和打包压块工序。

a、拆解粉尘

本次扩建项目拆解过程在拆解车间内作业。车间顶部采用彩钢瓦封闭，四周设置墙体（进出通道除外）。汽车拆解过程由于机械作用使依附在汽车表面的少量灰尘、铁锈等脱离逸散到空气中形成粉尘。根据《逸散性粉尘控制技术》中废金属综合利用厂逸散尘排放因子，估算平均每辆报废汽车拆解起尘量约0.2kg/辆，本次扩建项目年拆解8000辆废旧车辆，经计算，本次扩建项目汽车拆解过程中粉尘的产生量为1.6t/a。

b、切割粉尘

本次扩建项目中大件钢材的切割主要以剪断机为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分进行切割，本次扩建项目切割作业在封闭车间内进行。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）3320钢压延加工业主要污染物排放系数可知，火焰清理、切割烟尘排放系数为0.1-0.6kg/t-钢计算，由于本次扩建项目在汽车拆解过程中配合剪断机等，仅对较难拆卸部分进行切割，因此本次环评取中间值按照0.35kg/t-钢计算，本次扩建项目总的钢材量为10315.2t，则粉尘产生量为3.61t/a，即1.25kg/h。根据《滤筒式除尘器在数控等离子切割机烟尘治理中的应用》（何嵬，《现代焊接》2013年第7期）中，金属在焊接、打磨和切割过程中会产生各种有害气体和烟尘，这些有害气体及烟尘的特点是粒径非常细小，0.5微米以下约占70%，0.5微米以上约占30%，悬浮能力强，这些有害气体及烟尘对人体危害较大。

c、打包压块过程产生的粉尘

本次扩建项目设有1台金属打包压块机，在拆解作业过程中因金属材料打包等操作，会使依附在汽车表面的少量灰尘、铁锈等脱落，经风力作业形成粉尘。打包压块过程在拆解车间内作业。车间顶部采用彩钢瓦封闭，四周设置墙体（进出通道除外）。根据《逸散性粉尘控制技术》中废金属综合利用厂逸散尘排放因子，估算平均每辆报废汽车拆解起尘量约0.3kg，本次扩建项目年拆解8000辆废旧车辆，经计算，本次扩建项目打包压块过程中粉尘的产生量为2.4t/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中要求，需对“拆解过程、切割过程、打包过程产生的颗粒物，经集气收集后由布袋除尘器处理，最终有组织排放。”，本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放，配备的风机风量为5000m3/h。经计算，有组织粉尘产生量为7.23t/a，产生速率为2.51kg/h，产生浓度为502mg/m3。经处理后，排放量为0.07t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为5.02mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）。
未被收集的粉尘量为0.38t/a。其中60%经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫，排出车间外的无组织粉尘量为0.15t/a，排放速率为0.05kg/h。

②汽车拆解过程中挥发的有机废气

本次扩建项目报废汽车在抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气，在抽取空调制冷剂过程中将泄露少量的氟利昂，上述废气均为有机废气，以非甲烷总烃计。

a、拆解过程、废油液抽取过程中产生的非甲烷总烃

本次扩建项目拆解预处理工序中，将残留于报废汽车中的废液进行排空，排空过程中废液挥发会产生少量的有机废气，其主要成分与汽油、柴油挥发成分一致，主要为C4~C12脂肪烃、环烃类和9~18个碳原子的链烷、环烷或芳烃，以非甲烷总烃计。根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008），各种废液的排空率不得低于90%，本次评价按照排空率90%计，由本次扩建项目报废汽车废液预算量116t/a计算，则得出各类废油液排空量为104.4t/a。根据《抑制汽油挥发技术的进展》（2002年油气储运，作者浮东宝），石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4‰~0.8‰。本次评价将其挥发量按排空量的0.8‰计算，则本次扩建项目非甲烷总烃的挥发量为0.08t/a，产生速率为0.03kg/h。
b、氟利昂

现状大部分汽车制冷剂已采用HFC-134a，少量汽车的制冷剂仍采用氟利昂（CF2Cl2）。在制冷剂收集过程中，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂泄露到空气中，但本次扩建项目采用专用的制冷剂收集装置，收集过程密闭进行，因此泄露出来的氟利昂量极少，经大气稀释扩散后对环境影响很小。根据《蒙特利尔协定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质。

根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号公布）相关要求，小、微型出租客运汽车使用年限为8年，租赁载客汽车使用15年，中型出租客运汽车使用年限为10年，有载货功能的专项作业车使用15年，无载货功能的专项作业车使用30年。目前本次扩建项目涉及的报废车辆仅有少部分使用氟利昂作为制冷剂，与此同时，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰，届时这种污染物将进一步减少，直至消失。
在正式拆解以前，用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，正常情况下氟利昂挥发量很少，仅有少量氟利昂在操作过程中会泄露到空气中，经大气稀释后排放。本次扩建项目年回收制冷剂约11t，氟利昂的挥发量按回收量的0.5‰计，则挥发量为5.5kg/a，折合0.002kg/h。
因制冷剂的收集方式与其他废油液类似，且氟利昂的产生量较小，故本环评将氟利昂列入非甲烷总烃计算，因此项目非甲烷总烃的产生量为0.0855t/a，即0.03kg/h。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中要求，需对“拆解预处理平台拆解预处理过程产生的非甲烷总烃，经集气收集后由活性炭吸附处理，最终有组织排放。”，建设单位拟在废液排空操作平台上方设集气罩对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集效率为95%。则项目有组织废气产生量为0.081t/a，产生速率0.03kg/h。经集气罩收集后，再经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放，排放量为0.024t/a，排放速率0.01kg/h，按风量为5000m3/h计，则有组织非甲烷总烃排放浓度为2.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中限值要求（120mg/m3，10kg/h）。

未被收集的非甲烷总烃量为0.0045t/a，即0.002kg/h，以无组织形式排放。

根据上述分析，本次扩建项目大气污染物产污节点及污染防治措施一览表见表4-25，大气污染物排放统计情况见表4-26~表4-28。

表4-25    本次扩建项目大气污染物排放量统计表    单位：t/a

	类别
	产污节点
	污染物
	处理前

产生量
	处置方式
	处理后

排放量

	有

组

织

排

放
	拆解过程
	颗粒物
	502mg/m3

7.23t/a
	拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。
	5.02mg/m3

0.07t/a

	
	切割过程
	颗粒物
	
	
	

	
	打包过程
	颗粒物
	
	
	

	
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	6.0mg/m3

0.081t/a
	在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。
	2.0mg/m3

0.024t/a

	无

组

织

排

放
	布袋除尘器集尘罩未能捕集的粉尘
	颗粒物
	0.38t/a
	经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。
	0.15t/a

	
	活性炭吸附装置集尘罩未能捕集的粉尘
	非甲烷总烃
	0.0045t/a
	在生产车间内自然扩散。
	0.0045t/a


表4-26    本次扩建项目有组织排放量核算

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度ug/m3
	核算排放速率kg/h
	核算年排放量t/a

	1
	DA001
	颗粒物
	5020
	0.02
	0.07

	2
	DA002
	非甲烷总烃
	2000
	0.01
	0.024

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.07

	
	非甲烷总烃
	0.024


表4-27    本次扩建项目无组织排放量核算

	序号
	排放口编号
	污染物
	主要污染防

治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(mg/m3)
	

	1
	—
	颗粒物
	经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
	1.0
	0.15

	
	
	非甲烷总烃
	在拆解车间内自然扩散。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
	4.0
	0.0045

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.15

	
	非甲烷总烃
	0.0045


表4-28    本次扩建项目大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量t/a

	1
	颗粒物
	0.22

	2
	非甲烷总烃
	0.0285


（2）水污染物排放分析

本次扩建项目厂区内不进行车辆的清洗，用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为1371.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为900m3/a。
本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

1）生活用水

本次扩建项目新增劳动定员为50人，年工作360天，实行1班制，每班工作8小时。根据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T1237-2015)表168，员工生活用水定额取50L/（人·d），则员工生活用水量约为2.5m3/d，即900m3/a。排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为2m3/d，即720m3/a。废水中主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS、总磷。本次扩建项目生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

本次扩建项目所依托的化粪池设计满足辽宁建筑设计（给排水标准图集）《给排水安装》（统一编号：DBJT05-86，图集号：P45201）进行设计。化粪池做好防漏、防渗，化粪池构筑物内壁及池底均采用防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺占水泥重量5%的防水剂）抹面，厚度20mm。化粪池垫层采用碎石灌浆垫层，厚度100mm。并设置检查井，便于定期检查、清洁和疏通。

经类比同类型企业，本次扩建项目生活污水污染物产生情况见下表。

表4-29    本次扩建项目生活污水中各污染物产生情况表

	种类
	排放量（m3/a）
	污染因子
	污染源强

	
	
	
	(mg/L)
	(t/a)

	生活污水
	720
	COD
	400
	0.29

	
	
	BOD5
	260
	0.19

	
	
	氨氮
	180
	0.13

	
	
	SS
	35
	0.03

	
	
	总磷
	10
	0.01


2）生产用水

本次扩建项目为保证车间地面清洁，防止废油液对地面的侵蚀渗透，定期对拆解车间地面进行清洗，清洗周期约为每两周一次（全年共26次），车间地面在清洗时会产生废水，评价要求在进行地面冲洗之前，应先对地面进行清扫并用抹布擦去地面有明显油渍的地方，以达到有效清洁地面积降低后续废水处理工艺的负荷的目的。冲洗过程仅用人工清洗，不使用清洁剂。参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）中停车场地面冲洗水用量2~3L/m2·次，项目车间地面冲洗废水用水量取3L/m2·次，项目拆解车间面积6048m2，则本次扩建项目车间冲洗年用水量为18.14m3/次，即471.64m3/a。车间地面冲洗按照20%蒸发耗散计，项目车间地面冲洗废水产生量为14.51m3/次，即377.26m3/a。

类比《厦门绿洲报废汽车拆解加工利用项目环境影响报告书》（中环国评（北京）科技有限公司，2015.5）、《临沂奥凯再生资源利用有限公司2万辆/年报废机动车回收拆解项目》（山东省环境保护科学研究设计院，2015.4），并结合本次扩建项目废水特点，地面清洗废水的水质与报废车的清洗废水水质接近，主要污染物均为石油类和SS，具体浓度为COD≤400mg/L，NH3-N≤35mg/L，SS≤300mg/L，石油类≤100mg/L。产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，经油水分离器处理，排入拆解车间外废水沉淀池（2#），随后与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理，达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

厦门绿洲报废汽车拆解加工利用项目位于翔安区新圩镇新霞南路599号，主要设拆解加工车间、报废汽车堆场、物料分类存放区等，设计年拆解加工利用3万辆报废汽车。临沂奥凯再生资源利用有限公司2万辆/年报废机动车回收拆解项目位于郯城县李庄镇，主要设拆解加工车间、报废汽车堆场、物料分类存放区等，设计年拆解加工利用2万辆报废汽车。上述两个项目拆解生产工艺与本次扩建项目项目，拆解深度一致。因此，本次扩建项目项目与厦门绿洲报废汽车拆解加工利用项目、临沂奥凯再生资源利用有限公司2万辆/年报废机动车回收拆解项目具有类比可行性。

经类比同类型企业，本次扩建项目生产废水中各污染物产生源强见下表。

表4-30    本次扩建项目生产废水中各污染物产生情况表

	种类
	排放量（m3/a）
	污染因子
	污染源强

	
	
	
	(mg/L)
	(t/a)

	生产废水
	377.26
	COD
	400
	0.15 

	
	
	氨氮
	35
	0.01 

	
	
	SS
	300
	0.11 

	
	
	石油类
	100
	0.04 


3）初期雨水

考虑到项目车辆储存及行驶过程可能存在滴漏现象，当降雨时雨水形成地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中。为防止降雨形成的初期雨水排放产生的环境影响，本次评价建议对报废汽车暂存区及运输道路的初期雨水进行收集，实行雨污分流制。按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）的要求，本次扩建项目报废汽车堆场、进场道路等区域拟设置收集沟，报废汽车暂存区及运输道路的初期雨水经排水沟进入厂区东南侧设置的初期雨水收集池处理，收集前15min的初期雨水，之后打开排水阀门，使后期雨水流出厂外，沿厂区雨水管道进入当地雨水管网。

按照暴雨强度公式：

Q=5.582（1+1.292lgP）/（t+8.22）0.7
式中：Q—设计暴雨强度（mm/miin）；

P—设计降雨重现期（年），取2年；

t—设计降雨历时，取15min；

初期雨水量：F=Q×S×R；

式中：S—雨水落地面积，取7867.17m2；

R—地面综合径流系数取0.90，地面集水时间15min。

计算得到本次扩建项目初期雨水每次量为6.1m3。按平均15天可计算为一次初期雨水量，预计全年初期雨水收集量约为146.4m3。

本次扩建项目运行后，初期雨水中的污染物主要为COD、SS、NH3-N和石油类，COD：300mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L，石油类：40mg/L，雨水收集池内的初期雨水分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），再经隔油沉淀处理达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准后排入市政污水管网，进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

经类比同类型企业，本次扩建项目初期雨水中各污染物产生源强见下表。

表4-31    本次扩建项目生产废水中各污染物产生情况表

	种类
	排放量（m3/a）
	污染因子
	污染源强

	
	
	
	(mg/L)
	(t/a)

	初期雨水
	146.4
	COD
	300
	0.04

	
	
	氨氮
	30
	0.004

	
	
	SS
	200
	0.03

	
	
	石油类
	40
	0.006


综上所述，本次扩建项目废水总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水排水量为146.4m3/a。本次扩建项目水平衡情况见图4-7。


图4-7    本次扩建项目给排水水量平衡图（单位m3/a）
（3）噪声分析

本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。项目所有噪声源均置于室内，根据相关类比资料，本次扩建项目新增主要噪声源及源强见表4-32：

表4-32    主要噪声源强

	序号
	主要噪声源
	数量（台）
	源强（dB）
	污染防治措施
	位置

	1
	金属打包压块机
	1
	90
	优先选用低噪声设备，对噪声设备进行减震处理，并设置在封闭厂房中，建筑隔声。
	拆解车间

	2
	液压剪切机
	1
	100
	
	

	3
	乙炔-氧切割机
	4
	90
	
	

	4
	真空抽油机
	1
	80
	
	

	5
	扒胎机
	1
	80
	
	

	6
	制冷剂回收机
	1
	75
	
	

	7
	行吊
	1
	70
	
	

	8
	气囊引爆装置
	1
	105
	
	


项目产生的噪声源均为间断性声源，噪声的产生具有一定的突发性。项目实行一班工作制，产生噪声的时段仅在白天。

（4）固体废物排放分析

本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

1）生活垃圾（S1）

本次扩建项目新增职工生活垃圾人均产生量0.5kg/d，则产生量约9t/a，在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理。

2）一般工业固体废物

①不可回收一般拆解产物（S2）

本次扩建项目所述不可回收一般工业固废指拆解过程中产生的无法分离回收利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用垃圾等，集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，小型汽车不可回收一般工业固废平均重量为3.3kg/辆，中型汽车不可回收一般工业固废平均重量为32kg/辆。本次扩建项目建成后，预计年拆解小型汽车5000辆、中型汽车3000辆，则不可回收一般工业固废产生量为112.5t/a。

②除尘器收尘灰（S3）

根据前文工程分析，本次扩建项目切割粉尘经布袋除尘器进行除尘处理后外排。本次扩建项目除尘器收集的粉尘总量为7.16t/a，除尘器收集的粉尘集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。
3）危险废物（S4~S16）

报废机动车拆解产生的废蓄电池、废液化气罐、废安全气囊（引爆前）、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液、废空调制冷剂、废电路板均为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物，另外含汞开关、滤清器均属于危险固废，废吸油毡、含油废劳保用品、废隔油池及油水分离器产生的废油泥、活性炭吸附装置产生的废活性炭也属于危险废物，在厂区内危险废物暂存库暂存后，委托有资质单位处置。本次扩建项目配备安全气囊引爆器，安全气囊在场内引爆后不再属于危险废物。

废油液：拆解过程产生的废油液主要包括油箱残存的燃油（汽油、柴油），以及各部件抽取出的机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，主要产生于发动机、气缸等部位。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废油液产生量为116t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废油液属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-199-08，即“内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”。废油液由抽液机抽取后分类在专门的收集桶内密封储存，废油液定期由有资质单位处置。废油液在拆解车间固定位置进行抽取，拆解车间废油液抽取区四周设置导流沟和集油池，以便收集泄漏至地面的废油液。

废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）：废尾气净化装置主要产生于汽车排气管，尾气净化装置中的催化剂是采用二氧化钛、三氧化钨、五氧化二钒、硬脂酸、偏钒酸铵、聚氧化乙烯、单乙醇胺、羧甲基纤维质素、乳酸、木浆及玻璃纤维等多种材料，成分较为复杂，属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》指定危险废物。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）产生量为17t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）属于“HW50 废催化剂”，废物代码为900-049-50，即“废汽车尾气净化催化剂”，危险特性为“T（毒性）”。废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于厂区内危险废物暂存库，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

废制冷剂：根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废制冷剂产生量为11t/a。废制冷剂为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物，产生于汽车空调，含有氟利昂。废制冷剂分类回收后分别置于密闭钢瓶中，储存于危险废物暂存库，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

废蓄电池：废蓄电池含有铅，蓄电池仅进行拆解，不再进一步进行拆解。拆解得到的废蓄电池属于危险废物，设置专门的塑料收集容器，拆解下来的蓄电池放置其中，待下班前，用叉车把收集蓄电池的容器运到危险废物暂存库，定期委托有资质单位把放置的蓄电池容器运走，待下一次运蓄电池时替换空容器。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废蓄电池产生量为210t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废蓄电池属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-044-49，即“废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管”，危险特性为“T（毒性）”。 

废电容器、废电路板：本次扩建项目拆解得到的部分废电容器中含有多氯联苯（PCBs），废电路板中含有金属、树脂、印制原件等，根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废电容器产生量为7.5t/a，废电路板产生量为29.5t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废电容器、废电路板均属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-045-49，即“废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）”，危险特性为“T（毒性）”。废电容器、废电路板需单独贮存在收集容器内，定期委托有资质单位进行处置，不再进一步进行拆解。

含汞开关：根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目含汞开关产生量为3.0t/a。报废汽车拆解下来的含汞开关为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物，集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

废液化气罐：报废机动车中有部分为油气两用机动车，装有液化气罐，拆解下来的废液化气罐内有少量残留液化气残液。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目废液化气罐产生量为90t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废蓄电池属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”。建设单位应将废活性炭集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

机油滤清器：汽车机油滤清器在使用过程中用于机油过滤。根据前文单辆报废机动车各部件组成明细表可知，本次扩建项目机油滤清器产生量为5.5t/a。报废汽车拆解下来的机油滤清器为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物，集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

废吸油毡、含油废劳保用品：在清洁零部件表面油污时会产生含油的废抹布、手套，以及地面清洁时会产生废吸油毡，产生量约为1.2t/a，其中废吸油毡产生量约为0.7t/a，含油废劳保用品产生量约为0.5t/a。项目拟将废吸油毡、含油废劳保用品纳入危险废物管理。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废吸油毡、含油废劳保用品属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-213-08，即“废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”。建设单位应将废吸油毡、含油废劳保用品集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

污水处理系统产生的油泥：主要为污水处理设施油水分离系统产生的废油、污泥等，类比同类型项目，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），油泥属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-210-08，即“油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”。建设单位应将污水处理系统产生的油泥集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。

废活性炭：本次扩建项目采用1套活性炭吸附净化装置处理非甲烷总烃，活性炭每年更换1次。活性炭针对有机废气吸附率达到20%（重量）时需要更换，本次扩建项目有机废气活性炭吸附量为0.057t/a，则本次扩建项目所需活性炭量为0.28t，废活性炭产生量为0.34t/a，根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，自2016年8月1日起施行），废活性炭属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”。建设单位应将废活性炭集中收集后在固定容器中单独存放，暂存于危险废物暂存库内，攒到一定数量后交由有资质单位处理。
本次扩建项目固体废物产生量详见表4-33。

表4-33    本次扩建项目固体废物产生量

	序号
	产污环节
	固体废物种类
	产生量(t/a)
	分类
	处置措施

	S1
	职工
	生活垃圾
	9
	一般固废
	在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理。

	S2
	拆解车间
	不可回收一般拆解产物
	112.5
	一般固废
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。

	S3
	
	除尘器收尘灰
	7.16
	一般固废
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。

	S4
	
	废油液
	116
	危险固废
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

	S5
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	17
	危险固废
	

	S6
	
	废制冷剂
	11
	危险固废
	

	S7
	
	废蓄电池
	210
	危险固废
	

	S8
	
	废电容器
	24
	危险固废
	

	S9
	
	废电路板
	5.5
	危险固废
	

	S10
	
	含汞开关
	3.0
	危险固废
	

	S11
	
	废液化气罐
	90
	危险固废
	

	S12
	
	机油滤清器
	5.5
	危险固废
	

	S13
	
	废吸油毡
	0.7
	危险固废
	

	S14
	
	含油废

劳保用品
	0.5
	危险固废
	

	S15
	
	污水处理系统产生的油泥
	0.5
	危险固废
	

	S16
	
	废活性炭
	0.34
	危险固废
	


从结果可以看出，本次扩建项目固体废弃物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日）的相关规定。项目产生的固体废弃物对区域环境质量影响不大。

4.2.3 改扩建前后污染物“三本帐”

本项目实施后污染物排放“三本帐”情况详见表4-34。

表4-34    改扩建前后污染物“三本帐”一览表

	污染物类型
	污染源
	污染物
	现有工程
	拟建工程
	“以新带老”削减量t/a
	改扩建工程完成后总排放量t/a
	增减量变化t/a

	
	
	
	产生量t/a
	排放量t/a
	产生量t/a
	排放量t/a
	
	
	

	大气

污染物
	破碎生产线废气
	颗粒物
	35
	0.35
	0
	0
	0
	0.35
	0

	
	拆解、切割、打包压块过程
	颗粒物
	0
	0
	7.61
	0.22
	0
	0.22
	+0.22

	
	锅炉废气
	颗粒物
	50
	0.5
	0
	0
	0
	0.5
	0

	
	
	二氧化硫
	0.05
	0.05
	0
	0
	0
	0.05
	0

	
	
	氮氧化物
	1.15
	1.15
	0
	0
	0
	1.15
	0

	
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	0
	0
	0.0855
	0.0285
	0
	0.0363
	+0.0363

	水污

染物
	废水

（包括生产废水和生活废水）
	COD
	0.958
	0.072
	0.48
	0.37
	0
	0.442
	+0.37

	
	
	BOD5
	0.492
	0.328
	0.19
	0.13
	0
	0.458
	+0.13

	
	
	SS
	0.711
	0.219
	0.17
	0.2
	0
	0.419
	+0.2

	
	
	氨氮
	0.0958
	0.0072
	0.144
	0.032
	0
	0.0392
	+0.032

	
	
	总磷
	0
	0
	0.01
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	
	石油类
	0
	0
	0.046
	0.032
	0
	0.032
	+0.032

	固体

废弃物
	职工
	生活垃圾
	18
	0
	9
	0
	9
	27
	+9

	
	生产过程
	破碎生产线产生的不可利用固废
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	锅炉
	锅炉灰渣
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	布袋除尘器
	收集的粉尘
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废机油
	废机油
	1.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	拆解车间
	不可回收一般拆解产物
	0
	0
	112.5
	0
	0
	0
	+112.5

	
	
	除尘器收尘灰
	0
	0
	7.16
	0
	0
	0
	+7.16

	
	
	废油液
	0
	0
	116
	0
	0
	0
	+116

	
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	+17

	
	
	废制冷剂
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	+11

	
	
	废蓄电池
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	+210

	
	
	废电容器
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	+24

	
	
	废电路板
	0
	0
	5.5
	0
	0
	0
	+5.5

	
	
	含汞开关
	0
	0
	3.0
	0
	0
	0
	+3.0

	
	
	废液化气罐
	0
	0
	90
	0
	0
	0
	+90

	
	
	机油滤清器
	0
	0
	5.5
	0
	0
	0
	+5.5

	
	
	废吸油毡
	0
	0
	0.7
	0
	0
	0
	+0.7

	
	
	含油废

劳保用品
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	+0.5

	
	
	污水处理系统产生的油泥
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	+0.5

	
	
	废活性炭
	0
	0
	0.34
	0
	0
	0
	+0.34


4.2.4“以新带老”措施

表4-35    对现有工程采取的“以新带老”一览表

	序号
	产污环节
	现有问题
	以新带老措施

	1
	废水
	初期

雨水
	该公司应对初期雨水进行收集，现厂区内未建设雨水收集池。
	针对以上现有工程存在的环境问题，本次改扩建项目将建设1座雨水收集池用于收集初期雨水，初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。本次扩建项目废水沉淀池（2#）有效容积为35m3，隔油沉淀池有效容积为50m3，均为重点防渗区。


4.3 污染物排放总量控制

4.3.1 总量控制的目的

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，提出合理可行的总量控制目标，为企业的排污总量指标申报和环保部门开展总量控制工作提供依据，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

4.3.2 总量控制因子的确定

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)，我国“十二五”期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、TVOC5种污染物实行排放总量控制。

4.3.3 污染物排放总量

废气

根据工程分析，本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

经计算，本次扩建项目TVOC年排放量为0.0285t/a。
（2）废水

本次扩建项目厂区内不进行车辆的清洗，用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为1371.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为900m3/a。
本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

本次扩建项目生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。本次扩建项目生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
根据辽环发[2015]17号文件，向集中式污水处理设施排污的建设项目，其总量指标按《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）规定的集中式污水处理设施排放标准予以核定，同时核定项目排污口最大允许排放量。因此项目排污口最大允许排放浓度按《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中核定，即排放标准为COD：300mg/L；NH3-N：30mg/L；该项目送至本溪市科态污水处理有限责任公司废水量为1243.66m3/a，则自身排污口最大允许排放量为化学需氧量：0.37t/a；氨氮：0.037t/a。

本次扩建项目总量控制指标以本溪市科态污水处理有限责任公司出水进行核定，即排放标准为COD：50mg/L；NH3-N：5mg/L。则总量指标为化学需氧量：0.06t/a；NH3-N：0.006t/a。

综上所述，建议项目总量控制指标为：

TVOC：0.0285t/a、化学需氧量：0.06t/a；NH3-N：0.006t/a。

其中，TVOC总量控制指标由本溪市远通物资回收有限公司按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标；化学需氧量、氨氮总量控制指标计入本溪市科态污水处理有限责任公司污染物总量控制指标中，最终总量控制指标以环保局下达指标为准。

4.4改扩建项目建成后全厂概况

4.4.1 全厂建设内容及项目组成

本次扩建后全厂主要建设内容为主体工程、配套工程、储运工程等，项目详细组成内容见表4-36。
表4-36    项目组成一览表

	工程类别
	建设内容及规模
	备注

	主体

工程
	拆解车间
	位于厂区东侧，1层，轻钢框架封闭式结构，建筑面积6048m2，内设预处理区（卸蓄电池、电容器、液化气罐、抽油液、回收制冷剂）、安全气囊引爆区及拆解区。
	新建

	
	生产厂房
	项目大型破碎机位于生产厂房外（已设置旋风除尘器+布袋除尘器双重除尘处理），其余生产设备均置于生产厂房内。
	原有

	辅助

工程
	办公楼
	新建1座办公楼3层，砖混结构，建筑面积1401.75m2，用于本次改扩建项目新增员工办公和休息。原有办公楼面积为2960m2。
	新建+原有

	
	宿舍楼
	建筑面积1657m2，砖混结构.
	原有

	
	办公楼
	建筑面积2055m2，砖混结构。
	原有

	
	门卫
	建筑面积22.6m2。
	原有

	
	变电所
	建筑面积177.9m2。
	原有

	储运工程
	原料堆场
	建筑面积36000m2。
	原有

	
	报废汽车暂存区
	位于拆解车间东侧，占地面积3500m2，用于停放待拆解的报废汽车，可容纳1个月的待拆解汽车，即最多可停放120辆报废汽车，其中小型报废汽车最多可停放50辆、大中型报废汽车最多可停放70辆。报废汽车暂存区为露天堆放场，地面均做重点防渗。
	新建

	
	成品仓库
	位于拆解车间西侧，1层，轻钢框架封闭式结构，建筑面积5183.08m2，内设成品库、一般固废暂存库及危险废物暂存库，其中成品库用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件；一般固废暂存库用于存放不可回收利用的物件；危险废物暂存库用于存放废蓄电池等危险废物。
	新建

	
	乙炔存储库
	布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用乙炔瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送10瓶，送入厂区内的乙炔瓶包装规格为40L/瓶（约13kg/瓶）。
	新建

	
	氧气存储库
	布置在成品仓库内西侧，建筑面积50m2，用于存放拆解工序所用氧气瓶，由厂家每周送入厂区一次，一次送20瓶，送入厂区内的氧气瓶包装规格为40L/瓶（约11kg/瓶）。
	新建

	
	成品库
	布置在成品仓库内南侧，建筑面积3903.08m2，用于存放汽车拆解产生的可回收利用的五大总成、除五大总成外的其他报废机动车回用件及其他可回收利用的物件，均分类、分区堆放，最多可储存产品916吨，周转周期为15天。
	新建

	
	一般固废暂存库
	布置在成品仓库内西北侧，建筑面积180m2，用于存放汽车拆解产生的不可回收的物件，主要为不可利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、废玻璃、废塑料等，均分类堆放，最多可储存一般工业固体废物5吨，周转周期为15天。
	新建

	
	危险废物暂存库
	布置在成品仓库内东北侧，建筑面积1000m2，为独立封闭区域，用于存放废蓄电池、电容器、废电路板、废液化气罐、制冷剂、废油液、废防冻液等危险废物，上述危险废物均拆解当天入库存储，并按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，在容器外侧设置标识警示图案。最多可储存危险废物12吨，周转周期为7天。
	新建

	公用

工程
	给水系统
	本次扩建项目厂区内不进行车辆的清洗，用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为1371.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为900m3/a。

	
	排水系统
	本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	供电系统
	供电由当地电网引入，年用电量2000万kWh。

	
	供热系统
	本次扩建项目冬季供暖依托厂区原有的1台1.4MW燃生物质热水锅炉，不新增供热设施。

	环保

工程
	废气治理
	项目破碎机采用旋风除尘器+布袋除尘器双重除尘处理，处理后的废气由15m排气筒排放，在厂房内实施洒水降尘以减少无组织粉尘产生。

	
	
	项目使用生物质锅炉，锅炉已设置水浴除尘设施，锅炉烟气由30m排气筒排放。

	
	
	本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。

	
	
	本次扩建项目在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。

	
	废水治理
	生产废水
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	
	
	厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	
	生活污水
	生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

	
	噪声治理
	优先选用低噪声设备，对噪声设备进行减震处理，并设置在封闭厂房中，建筑隔声。

	
	固废治理
	项目破碎生产线生产加工过程中会产生少量不可利用固废，定期清运至废品回收公司处理；锅炉炉渣收集后定期清运外售作为筑路材料使用。

	
	
	危险废物
	项目各生产设备维护过程产生废机油，废机油产生量为1.2t/a，统一收集至固定封闭容器中后置于危废暂存间内，积攒到一定数量后交由本溪市金油泰再生资源利用有限公司（有危险废物处理资质）处理。

	
	
	不可回收一般工业固废
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。

	
	
	除尘器收尘灰
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	
	废油液
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

	
	
	废尾气净化装置

（含尾气净化催化剂）
	

	
	
	废制冷剂
	

	
	
	废蓄电池
	

	
	
	废电容器
	

	
	
	废电路板
	

	
	
	含汞开关
	

	
	
	废液化气罐
	

	
	
	机油滤清器
	

	
	
	废吸油毡
	

	
	
	含油废劳保用品
	

	
	
	污水处理系统产生的油泥
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	生活垃圾
	在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	地下水治理
	地下水分区防渗措施
	拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库
	为重点防渗区，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

	
	
	
	办公楼
	为一般防渗区，底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。

	
	
	
	全厂区绿地外其他构筑物
	为简单防渗区，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。

	
	风险防

范措施
	在厂区东南侧设有1个事故应急池（兼初期雨水收集池），容积为100m3，一旦发生废油液泄漏事故，立即将泄露的废油液引至事故池内暂存，防止废油液流出厂区。


4.4.2 项目建设后全厂产品方案

项目建设后全厂产品方案见表4-37。

表4-37   全厂主要产品规格及规模
	序号
	名称
	数量（t/a）
	备注
	去向

	“五大总成”（可回收利用）

	1
	发动机
	457.5
	按30%的报废汽车“五大总成”具备再制造条件计算，小型汽车1500个/a、中型：900个/a。
	回收出售给具备再制造能力的企业

	2
	方向机
	45
	
	

	3
	变速器
	151.8
	
	

	4
	前后桥
	1350
	
	

	5
	车架
	2416.5
	
	

	报废机动车回用件（可回收利用）

	6
	其他零部件
	1395
	除报废汽车“五大总成”以外的其他零部件作为回用件计算，包括油箱、散热器、螺丝、轴承等。
	按国家政策回收出售

	拆解产品（可回收利用）

	7
	废钢铁
	10315.2
	/
	回收出售

	8
	废有色金属
	2060
	/
	

	9
	废塑料
	1107.5
	/
	

	10
	废玻璃
	850
	/
	

	11
	废橡胶
	1603
	/
	

	12
	废安全气囊
	27
	均在安全气囊引爆装置内引爆，引爆后的废安全气囊主要成分为尼龙织布。
	

	13
	废陶瓷、泡沫
	27
	/
	

	拆解产品（不可回收利用）

	14
	废制冷剂
	11
	含有机卤化物，属于危险废物。
	委托有资质单位处置

	15
	废油液
	116
	主要为汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、油水分离装置浮油、废防冻剂等，属于危险废物。
	

	16
	废电路板
	24
	废电路板包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等，属于危险废物。
	

	17
	废电容器
	5.5
	含多氯联苯，属于危险废物。
	

	18
	废蓄电池
	210
	含铅，属于危险废物。
	

	19
	废尾气净化装置（含催化剂）
	17
	含催化剂，属于危险废物。
	

	20
	废液化气罐
	90
	易爆，属于危险废物。
	

	21
	含汞开关
	3
	含汞，属于危险废物。
	

	22
	机油滤清器
	5.5
	属于危险废物。
	

	23
	其他不可

利用废物
	112.5
	即不可回收一般拆解产物，主要包括废棉、麻织物、废海绵、废皮革等。
	交环卫部门处理或外售物品回收公司

	合计
	22400
	/

	废钢生产线年产废钢
	20万吨
	满足《废钢铁》（GB4223-2004）标准要求。


4.4.3 全厂公用工程情况

（1）给水
本次扩建项目建成后，全厂用水主要用水为新增生活用水以及生产用水，其中生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目新鲜水均由当地自来水管网提供，总用量为2871.64m3/a，其中生产用水量为471.64m3/a，生活用水量为2400m3/a。

（2）排水

本次改扩建项目建成后，全厂废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为2443.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为11920m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
（3）供热

全厂供热由1台1.4MW燃生物质热水锅炉提供。

（4）供电

全厂供电由当地电网引入，年用电量2008万kWh。
4.4.4 项目建设后全厂工程分析

本次改扩建项目建成后，全厂设有3条废钢加工生产线、1条汽车拆解生产线。具体产污环节如下：

（1）废气

本次改扩建项目建成后，全厂运营期大气污染物主要包括：锅炉烟气和破碎生产线产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

具体全厂废气污染物排放以及处置情况见下表：
表4-38    全厂大气污染物排放量统计表    单位：t/a

	类别
	产污节点
	污染物
	处理前

产生量
	处置方式
	处理后

排放量

	有

组

织

排

放
	拆解过程
	颗粒物
	502mg/m3

7.23t/a
	拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。
	5.02mg/m3

0.07t/a

	
	切割过程
	颗粒物
	
	
	

	
	打包过程
	颗粒物
	
	
	

	
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	6.0mg/m3

0.081t/a
	在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。
	2.0mg/m3

0.024t/a

	
	破碎生产线
	颗粒物
	35t/a
	破碎机采用旋风除尘器+布袋除尘器双重除尘处理，处理后的废气由15m排气筒排放。
	0.35t/a

	
	锅炉烟气
	颗粒物
	50t/a
	锅炉已设置水浴除尘设施，锅炉烟气由30m排气筒排放。
	0.5t/a

	
	
	二氧

化硫
	0.05t/a
	
	0.05t/a

	
	
	氮氧

化物
	1.15t/a
	
	1.15t/a

	无

组

织

排

放
	布袋除尘器集尘罩未能捕集的粉尘
	颗粒物
	0.38t/a
	经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫，在厂房内实施洒水降尘以减少无组织粉尘产生。
	0.15t/a

	
	活性炭吸附装置集尘罩未能捕集的粉尘
	非甲烷总烃
	0.0045t/a
	在生产车间内自然扩散。
	0.0045t/a


（2）废水

本次改扩建项目建成后，全厂废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为2443.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为11920m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
（3）噪声

全厂噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。项目所有噪声源均置于室内，且对噪声设备进行减震处理，风机安装消音器，再经距离衰减后生产期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）3类区标准要求。

（4）固体废物

全厂固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括剪切生产线产生的边角料、破碎生产线产生的不可利用废钢、磁选过程产生的废料、布袋除尘器收集的灰尘、拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：定期更换的废机油、拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

具体处置措施如下：
剪切生产线产生的边角料可回用于龙门剪、鳄鱼剪作为原料再次处理；破碎生产线产生的不可利用废钢和磁选过程产生的废料均外售于废品回收公司；布袋除尘器收集的灰尘外售于建筑材料公司作筑路材料使用；职工生活垃圾在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理；不可回收一般工业固废集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站；除尘器收集的粉尘集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理；拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭，在成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理；五大总成、报废机动车回用件按国家规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；废钢铁在厂区内成品仓库分类收集暂存后直接外售处置，不在厂区内进一步拆解加工；废有色金属进行分类收集，分类出售，进行综合利用；废橡胶集中收集后外售给橡胶回收企业，进行综合利用；废塑料集中收集后外售给塑料回收企业，进行综合利用；废玻璃拆解下的玻璃质检合格，可直接作为旧零件配件使用于原设计制造的车型上；不能直接回收利用的玻璃收集后外售给玻璃回收生产企业；引爆后的安全气囊属一般固体废物，主要成分为尼龙织布，集中收集后外售给安全气囊回收企业，进行综合利用。
4.4.5 项目建设后全厂污染物汇总

全厂主要污染物排放情况见表4-39。
表4-39    全厂污染物排放情况汇总

	类别
	污染物
	年排放量t/a

	大气污染物
	颗粒物
	1.1063

	
	非甲烷总烃
	0.0363

	
	SO2
	0.05

	
	NOx
	1.15

	水污染物
	COD
	0.442

	
	BOD5
	0.458

	
	SS
	0.419

	
	氨氮
	0.0392

	
	总磷
	0.001

	
	石油类
	0.032

	固体废物
	生活垃圾
	27

	
	破碎生产线产生的不可利用固废
	10000

	
	锅炉灰渣
	3

	
	收集的粉尘
	0.5

	
	废机油
	1.2

	
	不可回收一般拆解产物
	112.5

	
	除尘器收尘灰
	7.16

	
	废油液
	116

	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	17

	
	废制冷剂
	11

	
	废蓄电池
	210

	
	废电容器
	24

	
	废电路板
	5.5

	
	含汞开关
	3.0

	
	废液化气罐
	90

	
	机油滤清器
	5.5

	
	废吸油毡
	0.7

	
	含油废

劳保用品
	0.5

	
	污水处理系统产生的油泥
	0.5

	
	废活性炭
	0.34


5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 自然地理情况

（1）项目位置

本溪市位于辽宁省东南部（东经123°34'～125°46'，北纬40°49'～41°35'），全境总面积8411.3平方公里。北靠沈阳、抚顺（距沈阳77公里，距抚顺79公里），南接丹东（距丹东198公里），西邻辽阳（距辽阳46公里）、鞍山，东傍吉林（距通化150公里）。溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。

（2）项目周边关系

本项目位于辽宁省本溪市溪湖区郑家，地理位置坐标为N41°17′51.57600″″E123°43′17.97600″。

5.1.2 地形地貌

本溪市境内以中低山及丘陵为主，山峰连绵不断，沟谷纵横，受地质构造的影响，形成了较典型的山地丘陵、沟谷盆地地貌形态。

本溪市溪湖区属辽东丘陵地形，地势南高北低，四周群山环绕，境内千岩万壑，大小山岭九座，还有细河、千金河、太子河，有八山一水一分田。群山之中的平顶山海拔657.8m，为市区群山之首。市区内的紫金山上有大型净水场，供全市生产和生活用水。
5.1.3 气候与气象

项目区地处中纬度，属中温带湿润气候区，受季风和大陆性气候的综合作用，其特点是四季分明，冬季受大陆气候的影响，寒冷期长达130天；夏季由于东南季风，温带或变性热带海洋气团的影响，湿润多雨。多年平均降水量为775mm，主要集中在7、8两月，占全年降水量的48.2%。区域内年陆地蒸发量（水体蒸发、土壤蒸发、植被散发量总和）为500mm。年平均气温7.8℃，夏季最高气温37.3℃，冬季最低气温-37.9℃，全年无霜期平均为164天，积雪最大厚度240mm，最大冻土层深度1300mm，年日照时数为3411.3h。夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，全年主导风向为东风。平均风速为2.8m/s，最大风速为12.6m/s。

5.1.4 水文特征

太子河是市区的主要河流，由东北向西南穿过市区，并接纳大小14条山洪沟汇入。市区被太子河分割成两部分，东南为平山区，西北为溪湖区。太子河上游分南北两大支流，北支流发源于新宾县红石磁子山；南支流发源于本溪县东部草帽顶子山；两支流在本溪县马城子会合，由东至西流经本溪县到本溪市平山区，由白石砬子出境。太子河水系境内河网发育，水量丰沛，太子河段173.2km。河道比降5.6‰，河水清澈，含沙量小。太子河雨季盈涨，枯季水浅。太子河小市水文站多年平均流量为35.5m3/s，最大流量为10500m3/s，最小流量为0.59m3/s。

本项目所在地的地表水体为厂址东南侧约930m的太子河。

5.1.5 植被

全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3，占辽宁省森林蓄积量的26%；森林覆盖率74%（其中桓仁县、本溪县分别为78%和76%），居辽宁首位，被称为辽东“绿色屏障”。

本项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。

5.2 环境质量现状调查与评价

为了解建设项目所在地区域环境质量状况，该项目环境空气质量现状优先采用《本溪市环境质量简报（2019年）》中2019年本溪市环境质量的相关数据进行评价，同时委托沈阳恒光环境检测技术有限公司于2019年7月29日至8月9日对本地区的环境质量现状进行监测，监测项目包括环境空气、声环境、地表水，引用《辽宁柏威科技有限公司年产6万吨粉体、2万吨液体聚合氯化铝环保型净水剂项目环境影响报告书》中沈阳恒源伟业环境检测服务有限公司对项目所在区域周围的地下环境质量监测数据。建设项目监测点位图见图5-1。
5.2.1 环境空气质量现状监测与评价

5.2.1.1 区域环境质量达标情况
根据前文确定该项目大气环境影响评价等级为二级，HJ2.2-2018规定环境空气质量现状调查与评价二级评价项目调查内容为①调查项目所在区域环境质量达标情况②调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

根据HJ2.2-2018要求，用于区域环境质量达标情况评价的污染物为基本污染物，基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价优先采用《本溪市环境质量简报（2019年）》中2019年本溪市环境质量的相关数据进行评价，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准评价。具体结果见表5-1。

表5-1    环境空气质量监测结果    单位：μg/m3

	污染物名称
	年评价指标
	年平均浓度（μg/m3）
	标准值

（μg/m3）
	超标倍数
	达标情况

	SO2
	年均浓度
	17
	60
	-
	达标

	NO2
	
	30
	40
	-
	达标

	PM10
	
	66
	70
	-
	达标

	PM2.5
	
	37
	35
	0.06
	不达标

	CO
	日均浓度的第95百分位数
	2.1
	4
	-
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数
	135
	160
	-
	达标


根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，六项基本污染物全部达标为区域环境质量达标，根据环境质量现状监测结果，2019年度环境空气质量PM2.5出现超标情况，最大超标倍数为0.06，因此该项目所在区域为不达标区。

为解决大气环境质量现状中监测因子PM2.5超标这一问題，根据省委、省政府《关于加强大气污染治理工作的实施意见》(辽委发201612号)和本溪市生态环境局《本溪市空气质量达标规划(2018-2020)》等文件，力争到2020年实现空气质量6项主要污染物(二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、氧化碳、臭氧)全面达标，空气质量优良天数达到335天。采取的措施为：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，不断巩固火电行业、钢铁行业超低排放和工业锅炉整治成果，深化机动车、非道路机械等移动污染源污染控制，加快推进挥发性有机物综合治理，提供扬尘、餐饮业管理水平，促进多污染协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。

5.2.1.2 区域污染物环境质量现状

根据HJ2.2-2018要求其他污染物环境质量现状数据可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目涉及的其他污染物为甲TSP、非甲烷总烃。本项目委托沈阳恒光环境检测技术有限公司于2020年03月09日至03月15日对本地区的特征污染物环境空气质量现状进行了监测。

（1）监测布点

根据该项目的用地范围，结合当地主、次导风向等因素，本项目环境空气现状监测共布设1个监测点。各监测点具体情况见表5-2。

表5-2    环境空气质量监测点布设

	序号
	监测点名称
	监测点位置
	备注

	1#
	彩屯社区
	厂界东北侧480m
	对照点（下风向）

	2#
	建设项目所在地
	项目所在地
	背景值


（2）监测项目

监测因子包括常规监测因子TSP，及特征因子非甲烷总烃共2项。监测内容为TSP的日平均浓度值；非甲烷总烃的一次最大浓度值。监测时同步观测气象要素，如风向、风速、气温、气压等。

（3）监测频率

监测点的监测因子和监测频率见表5-3。
表5-3    监测因子和监测频率

	监测点
	监测因子
	监测频率

	1#
	TSP日均值
	每日至少有20小时平均浓度值或采样时间，连续7天

	
	非甲烷总烃一次值
	每日监测4次，每次至少45min采样时间，连续7天

	2#
	TSP日均值
	每日至少有20小时平均浓度值或采样时间，连续7天

	
	非甲烷总烃一次值
	每日监测4次，每次至少45min采样时间，连续7天


（4）分析方法

按国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关规定进行。具体监测项目及分析方法见表5-4。

表5-4   环境空气监测项目及分析方法

	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析、采样仪器名称型号
	检出限

	1
	总悬浮

颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
	电子天平AUY220
	0.001mg/m3

	
	
	
	颗粒物采样器HY-100D
	

	2
	非甲烷

总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱仪GC-2010PLUS
	0.07mg/m3


（5）监测结果

本次扩建项目采样现场气象条件见表5-5。
表5-5  环境空气采样现场气象条件

	采样时间
	天气
	气温 ℃
	气压 kPa
	风速 m/s
	风向

	2020.03.09
	多云
	-5~3
	101.2
	1.7
	东北

	2020.03.10
	晴
	-5~5
	100.8
	1.9
	西北

	2020.03.11
	晴~多云
	-1~7
	101.1
	2.1
	西南

	2020.03.12
	阴~晴
	-8~6
	101.1
	1.8
	西北

	2020.03.13
	晴
	-4~4
	102.0
	2.2
	西南

	2020.03.14
	晴~多云
	-4~8
	101.4
	1.9
	西

	2020.03.15
	晴
	-10~1
	102.1
	2.6
	西北


监测因子的现状监测结果见表5-6。

表5-6    环境空气日均值监测结果    单位：mg/m3
	采样日期/检测点位
	检测项目/检测结果(日均值)

	
	总悬浮颗粒物
	非甲烷总烃

	项目所在地
	2020.03.09
	0.049
	0.42

	
	2020.03.10
	0.06
	0.48

	
	2020.03.11
	0.054
	0.48

	
	2020.03.12
	0.063
	0.47

	
	2020.03.13
	0.047
	0.42

	
	2020.03.14
	0.058
	0.48

	
	2020.03.15
	0.069
	0.46

	彩屯社区
	2020.03.09
	0.034
	0.47

	
	2020.03.10
	0.046
	0.48

	
	2020.03.11
	0.029
	0.46

	
	2020.03.12
	0.04
	0.46

	
	2020.03.13
	0.033
	0.42

	
	2020.03.14
	0.049
	0.5

	
	2020.03.15
	0.05
	0.47


5.3.1.2环境空气质量现状评价

（1）评价标准

项目建设地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准。特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中浓度要求；标准详见表5-7。
表5-7   环境空气质量标准

	污染物名称
	污染物浓度限值
	标准
	单位

	
	年平均
	24小时平均
	1小时平均
	
	

	TSP
	200
	300
	/
	《环境空气质量标准》GB3095-2012(二级)
	μg/m3

	污染物名称
	日平均
	日最大8小时平均
	1小时平均
	标准
	单位

	NMHC
	—
	—
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》*
	mg/m3


（2）评价方法

对各监测点的原始数据进行整理，对各污染物日平均浓度波动范围、日平均浓度值及日平均值超标率、超标浓度、浓度日变化规律等进行分析统计和评价。统计方法如下：

检出率=
[image: image3.wmf]总检个数

检出个数

 × 100%    

                超标率=
[image: image4.wmf]总检个数

超标个数

 × 100%

超标倍数=
[image: image5.wmf]某污染物标准值

某污染物统计值

－1

采用单向标准指数法进行评价，其公式为：

Ii=Ci/Si
式中：Ii ——污染物i的单项质量指数；

Ci ——污染物i的实测浓度平均值（mg/m3）；

Si ——污染物i的环境空气质量标准（mg/m3）。
（3）评价结果

对照评价标准，对现状监测结果进行计算、统计、整理及分析，统计各类污染物日平均浓度单因子指数、超标率和超标倍数。项目环境空气质量现状评价结果见下表。
表5-8    建设项目所在地环境空气日均值监测结果统计表

	项目
	TSP
	非甲烷总烃

	检出率(%)
	100
	100

	浓度范围(μg/m3)
	47-69
	42-48

	标准值(μg/m3)
	300
	2000

	单因子指数
	0.156-0.23
	0.021-0.024

	超标率(%)
	0
	0

	超标倍数
	0
	0


彩屯社区环境空气质量现状评价结果见下表。
表5-9  彩屯社区环境空气日均值监测结果统计表

	项目
	TSP
	非甲烷总烃

	检出率(%)
	100
	100

	浓度范围(μg/m3)
	29-50
	42-50

	标准值(μg/m3)
	300
	2000

	单因子指数
	0.097-0.167
	0.021-0.025

	超标率(%)
	0
	0

	超标倍数
	0
	0


监测结果表明：评价区各监测点位TSP日均值及特征污染物非甲烷总烃鈤均值监测结果均满足标准要求，区域环境空气质量状况良好。
5.2.2 地下水环境质量现状监测

本项目地下水环境质量现状引用《辽宁柏威科技有限公司年产6万吨粉体、2万吨液体聚合氯化铝环保型净水剂项目环境影响报告书》中沈阳恒源伟业环境检测服务有限公司对项目所在区域周围的地下环境质量监测数据。
（1）监测布点

地下水监测点位布设情况具体见表5-10。

表5-10    地下水监测点位布设

	序号
	监测点名称
	监测点位置
	备注

	1#
	厂区南侧地下水井
	厂区南侧
	敏感点（距离本项目约650m）

	2#
	郑家屯村西侧地下水水井
	厂界南侧
	敏感点（距离本项目约560m）

	3#
	下拉崴子南侧地下水水井
	厂界东侧
	敏感点（距离本项目约840m）


（2）监测项目

地下水监测项目为：pH、溶解性总固体、六价铬、汞、砷、镉、铅、铁、铝、浑浊度、耗氧量、氨氮、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、钾、钙、钠、镁、碳酸根、碳酸氢根、细菌总数和总大肠菌群，共24项。

（3）监测时间与频率

连续监测1天，每天采样1次。每个监测点报1组有效数据，同时监测井深、井温及水位。

分析方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）中地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行。具体监测项目及分析方法见表5-11。

表5-11    地下水监测项目及分析方法

	检测项目
	分析方法
	检出限

	pH
	玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	0.1

	总硬度（以碳酸钙计）
	EDTA滴定法 GB/T 7477-1987
	5mg/L

	溶解性总固体
	称量法 GB/T 5750.4-2006 8.1 
	—

	耗氧量（高锰酸盐指数）
	高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
	0.5mg/L

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	亚硝酸盐
	分光光度法 GB/T 7493-1987
	0.003mg/L

	硝酸盐
	离子色谱法 HJ 84-2016
	0.016mg/L

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	0.004mg/L

	汞
	原子荧光法 HJ 694-2014
	0.04μg/L

	砷
	
	0.3μg/L

	镉
	石墨炉原子吸收法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）
	0.1μg/L

	铅
	
	1μg/L

	铁
	火焰原子吸收分光光度法 

GB 11911-1989
	0.03mg/L

	铝
	无火焰原子吸收分光光度法      GB/T 5750.6-2006 1.3 
	10μg/L

	氯化物
	 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.007mg/L

	石油类
	紫外分光光度法 HJ 970-2018
	0.01mg/L

	钾
	离子色谱法HJ 812-2016
	0.02mg/L

	钠
	
	0.02mg/L

	钙
	
	0.03mg/L

	镁
	
	0.02mg/L

	碳酸盐
	酸碱指示剂滴定法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）
	—

	重碳酸盐
	
	—

	氯离子
	 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.007mg/L

	硫酸盐
	离子色谱法 HJ 84-2016
	0.018mg/L


（5）监测结果

项目所在区域地下水环境现状监测结果见表5-12。
表5-12    建设项目所在地地下水水质监测结果表

	检测项目
	厂区南侧
	郑家屯村
	下拉崴子村
	标准值

	pH
	7.20
	7.65
	7.42
	6.5~8.5

	总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）
	435
	333
	335
	450

	溶解性总固体（mg/L）
	476
	398
	482
	1000

	耗氧量（CODMn）（mg/L）
	1.3
	1.5
	1.6
	3.0

	氨氮（mg/L）
	0.248
	0.038
	0.071
	0.5

	亚硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	0.004
	0.003
	未检出
	1

	硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	4.79
	0.213
	1.42
	20

	六价铬（mg/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	汞（μg/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	1

	砷（μg/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	10

	镉（μg/L）
	1.3
	未检出
	0.1
	5

	铅（μg/L）
	未检出
	未检出
	未检出
	10

	铁（mg/L）
	0.04
	0.13
	0.03
	0.3

	铝（μg/L）
	未检出
	17
	14
	0.2

	氯化物（mg/L）
	59.1
	21.7
	4.25
	250

	石油类（mg/L）※
	0.03
	0.04
	0.03
	——

	钾（mg/L）
	1.25
	7.01
	2.72
	——

	钠（mg/L）
	86.6
	72.0
	23.3
	200

	钙（mg/L）
	51.8
	138
	129
	——

	镁（mg/L）
	3.53
	5.34
	4.34
	——

	碳酸盐（mg/L）
	0
	0
	0
	——

	重碳酸盐（mg/L）
	47.4
	51.1
	43.1
	——

	氯离子（mg/L）
	59.1
	21.7
	4.25
	——

	硫酸盐（mg/L）
	182
	68.5
	74.3
	250


5.2.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质标准，具体见表5-13：

表5-13    地下水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	序号
	评价因子
	分类标准

	
	
	Ⅲ类

	1
	pH
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	2
	耗氧量（CODMn法，以O2计）≤
	3.0
	

	3
	挥发性酚类（mg/L）≤
	0.002
	

	4
	氯化物（mg/L）≤
	250
	

	5
	总硬度(CaCO3)（mg/L）≤
	450
	

	6
	溶解性总固体（mg/L）≤
	1000
	

	7
	氨氮（mg/L）≤
	0.5
	

	8
	总大肠菌群数（个/L）≤
	3.0
	

	9
	硫酸盐（mg/L）≤
	250
	

	10
	氟化物（mg/L）≤
	1.0
	

	11
	硝酸盐（以N计）（mg/L）≤
	20
	

	12
	亚硝酸盐（mg/L）≤
	1.0
	

	13
	氰化物（mg/L）≤
	0.05
	

	14
	汞（mg/L）≤
	0.001
	

	15
	铬（六价）（mg/L）≤
	0.05
	

	16
	砷（mg/L）≤
	0.01
	

	17
	镉（mg/L）≤
	0.005
	

	18
	铁（mg/L）≤
	0.30
	

	19
	锰（mg/L）≤
	0.10
	

	20
	铅（mg/L）≤
	0.01
	


（2）评价方法

评价方法采用标准指数法。
单项水质因子i在第j点的标准指数：
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式中：Si,j— 标准指数；


   Ci,j— 评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

      Cs,i— 评价因子i的评价标准限值，mg/L。
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值的标准指数：
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式中：
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若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值；水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（3）评价结果

对各监测点的原始数据进行整理，利用所选评价标准和评价方法对污染物进行评价，统计各监测项目标准指数、超标率及超标倍数。评价结果见表5-14。
表5-14    地下水水质评价结果统计表

	序号
	采样

点位
	项目
	检测范围(mg/L)
	标准值(mg/L)
	标准指数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1
	厂区南侧地下水井
	pH
	7.20
	6.5~8.5
	0.4
	0
	0

	2
	
	总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）
	435
	450
	0.967
	0
	0

	3
	
	溶解性总固体（mg/L）
	476
	1000
	0.476
	0
	0

	4
	
	耗氧量（CODMn）（mg/L）
	1.3
	3.0
	0.433
	0
	0

	5
	
	氨氮（mg/L）
	0.248
	0.5
	0.496
	0
	0

	6
	
	亚硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	0.004
	1
	0.004
	0
	0

	7
	
	硝酸盐（以氮计）

（mg/L）
	4.79
	20
	0.2395
	0
	0

	8
	
	六价铬（mg/L）
	未检出
	0.05
	/
	/
	/

	9
	
	汞（μg/L）
	未检出
	1
	/
	/
	/

	10
	
	砷（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	11
	
	镉（μg/L）
	1.3
	5
	0.26
	0
	0

	12
	
	铅（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	13
	
	铁（mg/L）
	0.04
	0.3
	/
	/
	/

	14
	
	铝（μg/L）
	未检出
	200
	/
	/
	/

	15
	
	氯化物（mg/L）
	59.1
	250
	0.236
	0
	0

	16
	
	石油类（mg/L）※
	0.03
	/
	/
	/
	/

	17
	
	钾（mg/L）
	1.25
	/
	/
	/
	/

	18
	
	钠（mg/L）
	86.6
	200
	0.433
	0
	0

	19
	
	钙（mg/L）
	51.8
	/
	/
	/
	/

	20
	
	镁（mg/L）
	3.53
	/
	/
	/
	/

	21
	
	碳酸盐（mg/L）
	0
	/
	/
	/
	/

	22
	
	重碳酸盐（mg/L）
	47.4
	/
	/
	/
	/

	23
	
	氯离子（mg/L）
	59.1
	/
	/
	/
	/

	24
	
	硫酸盐（mg/L）
	182
	250
	0.728
	0
	0

	1
	郑家屯村地下水井
	pH
	7.65
	6.5~8.5
	0.43
	0
	0

	2
	
	总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）
	333
	450
	0.74
	0
	0

	3
	
	溶解性总固体（mg/L）
	398
	1000
	0.398
	0
	0

	4
	
	耗氧量（CODMn）（mg/L）
	1.5
	3.0
	0.5
	0
	0

	5
	
	氨氮（mg/L）
	0.038
	0.5
	0.076
	0
	0

	6
	
	亚硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	0.003
	1
	0.003
	0
	0

	7
	
	硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	0.213
	20
	0.01
	0
	0

	8
	
	六价铬（mg/L）
	未检出
	0.05
	/
	/
	/

	9
	
	汞（μg/L）
	未检出
	1
	/
	/
	/

	10
	
	砷（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	11
	
	镉（μg/L）
	未检出
	5
	/
	/
	/

	12
	
	铅（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	13
	
	铁（mg/L）
	0.13
	0.3
	0.43
	0
	0

	14
	
	铝（μg/L）
	17
	200
	0.085
	0
	0

	15
	
	氯化物（mg/L）
	21.7
	250
	0..0868
	0
	0

	16
	
	石油类（mg/L）※
	0.04
	/
	/
	/
	/

	17
	
	钾（mg/L）
	7.01
	/
	/
	/
	/

	18
	
	钠（mg/L）
	72.0
	200
	0.361
	0
	0

	19
	
	钙（mg/L）
	138
	/
	/
	/
	/

	20
	
	镁（mg/L）
	5.34
	/
	/
	/
	/

	21
	
	碳酸盐（mg/L）
	0
	/
	/
	/
	/

	22
	
	重碳酸盐（mg/L）
	51.1
	/
	/
	/
	/

	23
	
	氯离子（mg/L）
	21.7
	/
	/
	/
	/

	24
	
	硫酸盐（mg/L）
	68.5
	250
	0.274
	0
	0

	1
	下拉崴子南侧地下水水井
	pH
	7.70
	6.5~8.5
	0.467
	0
	0

	2
	
	总硬度（以碳酸钙计）（mg/L）
	135
	450
	0.3
	0
	0

	3
	
	溶解性总固体（mg/L）
	738
	1000
	0.738
	0
	0

	4
	
	耗氧量（CODMn）（mg/L）
	1.6
	3.0
	0.53
	0
	0

	5
	
	氨氮（mg/L）
	0.202
	0.5
	0.404
	0
	0

	6
	
	亚硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	0.054
	1
	0.054
	0
	0

	7
	
	硝酸盐（以氮计）（mg/L）
	4.28
	20
	0.214
	0
	0

	8
	
	六价铬（mg/L）
	未检出
	0.05
	/
	/
	/

	9
	
	汞（μg/L）
	未检出
	1
	/
	/
	/

	10
	
	砷（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	11
	
	镉（μg/L）
	0.3
	5
	0.06
	0
	0

	12
	
	铅（μg/L）
	未检出
	10
	/
	/
	/

	13
	
	铁（mg/L）
	0.03
	0.3
	0.1
	0
	0

	14
	
	铝（μg/L）
	126
	200
	0.63
	0
	0

	15
	
	氯化物（mg/L）
	58.2
	250
	0.233
	0
	0

	16
	
	石油类（mg/L）※
	0.04
	/
	/
	/
	/

	17
	
	钾（mg/L）
	1.20
	/
	/
	/
	/

	18
	
	钠（mg/L）
	158
	200
	0.79
	0
	0

	19
	
	钙（mg/L）
	366
	/
	/
	/
	/

	20
	
	镁（mg/L）
	15.06
	/
	/
	/
	/

	21
	
	碳酸盐（mg/L）
	0
	/
	/
	/
	/

	22
	
	重碳酸盐（mg/L）
	45.1
	/
	/
	/
	/

	23
	
	氯离子（mg/L）
	58.2
	/
	/
	/
	/

	24
	
	硫酸盐（mg/L）
	177
	250
	0.708
	0
	0


根据区域地下水监测结果，评价区域内地下水化学类型多为碳酸氢钙型，地下水中阴离子以碳酸氢根为主；阳离子以钙离子为主。由上表可知，评价区域内各点位地下水各项因子中，建设项目所在地各点位地下水中其他各项因子标准指数值均小于1，能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质量标准。

5.2.3 地表水环境质量现状监测与评价

5.2.3.1 地表水环境质量现状监测

（1）监测布点

项目所在地东南侧约780m为太子河。根据项目所在地的实际情况，共布设1个地表水监测点。

（2）监测项目

地表水监测项目为：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群共6项监测因子。采样同时测量水温、流速、河宽、水深、流量等参数。

（3）监测时间与频率

连续监测3天，每天报1组有效数据。采样同时测量水温、流速、河宽、水深、流量等参数。

（4）分析方法

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中地表水水质样品的管理、分析执行。具体监测项目及分析方法见表5-15。

表5-15   地表水监测项目及分析方法

	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称、型号
	检出限
	单位

	1
	pH值
	水质 PH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
	酸度计PHS-25
	0.01
	无量纲

	2
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	酸式滴定管
	4
	mg/L

	3
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	生化培养箱

LRH-250型
	0.5
	mg/L

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	可见分光光度计

T6新悦
	0.025
	mg/L

	5
	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018
	紫外可见分光光度计T6新世纪
	0.01
	mg/L

	6
	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018
	生化培养箱 LRH-250型
	/
	/


（4）监测结果

项目所在区域地表水环境现状监测结果见表5-16。

表5-16    地表水水质监测结果表

	采样点位
	检测项目
	检测结果
	单位

	
	
	2020.03.09
	2020.03.10
	2020.03.11
	

	1#太子河（项目地西约780m，与项目地最近位置；

E:123°43’48”，N：41°17’13”）
	pH值
	7.65
	7.71
	7.61
	无量纲

	
	氨氮
	0.867
	0.890
	0.908
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	40
	50
	40
	MPN/mL

	
	化学需氧量
	9
	11
	8
	mg/L

	
	生化需氧量
	2.7
	2.9
	2.4
	mg/L

	
	石油类*
	0.044
	0.042
	0.040
	mg/L


5.2.3.2 地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体见表5-17：

表5-17    地表水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	序号
	污染物
	标准值
	标准

	1
	pH
	6-9
	《地表水环境质量标准》

（GB3838—2002）

	2
	COD
	≤20
	

	3
	BOD5
	≤4
	

	4
	NH3-N
	≤1.0
	

	5
	石油类
	≤0.05
	

	6
	粪大肠杆菌群（个/L）
	≤10000
	


（2）评价方法

评价方法采用标准指数法。
单项水质因子i在第j点的标准指数：
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式中：Si,j— 标准指数；


   Ci,j— 评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

      Cs,i— 评价因子i的评价标准限值，mg/L。
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值的标准指数：
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式中：
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—《地表水质量标准》（GB3838—2002）中规定的pH值下限值；
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若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值；水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（3）评价结果

对各监测点的原始数据进行整理，利用所选评价标准和评价方法对污染物进行评价，统计各监测项目标准指数、超标率及超标倍数。评价结果见表5-18。

表5-18   地表水水质评价结果统计表

	序号
	采样

点位
	项目
	检测范围(mg/L)
	标准值(mg/L)
	标准指数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1
	1#太子河（项目地东南约780m，与项目地最近位置）
	pH值
	7.61-7.71
	6-9
	0.35-0.6
	0
	0

	2
	
	化学需氧量
	8-11
	≤20
	0.4-0.55
	0
	0

	3
	
	五日生化需氧量
	2.4-2.9
	≤4
	0.6-0.72
	0
	0

	4
	
	氨氮
	0.867-0.908
	≤1.0
	0.867-0.908
	0
	0

	5
	
	石油类
	0.04-0.044
	≤0.05
	0.8-0.088
	0
	0

	6
	
	粪大肠菌群
	40-50
	≤10000
	0.02-0.025
	0
	0


由上表可知，评价区域内地表水各项因子标准指数值均小于1，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质量标准。

5.2.4 声环境质量现状监测与评价

5.2.4.1 声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据项目所在地的实际情况，拟在厂界四周、及最近敏感点各布设一个噪声监测点。具体见表5-19。

表5-19    声环境质量监测点布设

	监测点编号
	监测点位置
	备注

	1#
	场界东
	背景点

	2#
	场界南
	

	3#
	场界西
	

	4#
	场界北
	


（2）监测项目

分别监测各点位的等效声级（Leq）。
（3）监测时间及频率

本次扩建项目噪声现状监测时间为2020年3月9日、2020年3月10日，监测2天，分别监测昼、夜间代表性时段的等效声级Leq。

（4）分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测要求进行，测点的声压级以A声级计。测量应在无雨且风量小于5m/s，加防风罩条件下进行。监测结果

（5）监测结果

本次扩建项目噪声现状监测结果见表5-20。

表5-20    噪声现状监测结果表（单位：dB(A)）

	测点名称
	检测结果   Leq  dB（A）

	
	2020年3月9日
	2020年3月10日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东
	49
	48
	40
	40
	49
	49
	41
	40

	厂界南
	48
	49
	39
	40
	49
	48
	40
	39

	厂界西
	49
	49
	40
	39
	48
	49
	39
	40

	厂界北
	52
	51
	41
	41
	52
	52
	40
	41


5.2.4.2 声环境质量现状评价

（1）评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

（2）评价方法

声环境质量现状对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价。

（3）评价结果

本项目声环境现状监测及评价结果见表5-21：
表5-21   评价区域声环境现状监测及评价结果

	监测点名称
	监测时段
	统计噪声LAeq（dB）
	评价标准（dB）
	达标情况

	厂界东
	昼间
	48-49
	65
	达标

	
	夜间
	40-41
	55
	达标

	厂界南
	昼间
	48-49
	65
	达标

	
	夜间
	39-40
	55
	达标

	厂界西
	昼间
	48-49
	65
	达标

	
	夜间
	39-40
	55
	达标

	厂界北
	昼间
	51-52
	65
	达标

	
	夜间
	40-41
	55
	达标


由表5-21中可见，项目所在区域东、南、西、北厂界处昼、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，区域声环境质量现状较好。











附图5-1    建设项目监测点位图

6 环境影响预测与评价
6.1施工期环境影响评价

6.1.1施工期环境空气影响分析

项目施工期大气污染源主要为扬尘源和机动车尾气污染源。扬尘源主要来自土方的挖掘、运输及现场堆放；建筑材料的运输及堆放；施工垃圾的运输及堆放，以及裸露地面的风致扬尘，主要污染物是TSP等。机动车尾气污染源主要是施工机械和车辆排放的尾气，主要污染物是NOX、CO、THC。主要的大气污染源如下：

（1）土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；

（2）建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

（3）施工机械和运输车辆往来造成地面扬尘；

（4）施工垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘；

（5）施工机械和运输车辆往来排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。

1、扬尘

施工扬尘污染属低空面源污染，其影响范围有限，影响面主要为施工场地附近区域。施工扬尘产生量受天气和施工场地状况及管理等多因素影响，变化大，随机性强，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法，参考其他项目施工场地实测资料进行分析。

参照北京市环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，结果如下： 

风速：2.4m/s时；

测点：上风向对照点、工地内、下风向150m之内；

监测结果：上风向对照点的TSP浓度为0.28～0.33mg/m3，平均为0.31mg/m3。工地内的TSP浓度为0.42～0.75mg/m3，平均0.59mg/m3，是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.9倍，相当于环境空气标准日均值的1.4～2.5倍，平均1.97倍。下风向150m之内的TSP平均浓度为0.49 mg/m3。是上风向对照点的1.6倍，相当于环境空气标准日均值的1.6倍。

以上结果表明，建筑施工扬尘严重，但影响范围有限。国内外的其它研究成果也表明，地面、堆场和道路扬尘由于排放高度低，一般影响范围在下风向100～200m以内区域。

从本项目施工场地周围的社会环境现状看，最近的居民区未处于施工扬尘的影响范围之内，项目施工扬尘会对其产生影响很小。
2、汽车尾气

施工期尾气污染源主要是各种施工车辆。在土石方和结构施工阶段，施工作业车辆相对较多，是污染物排放较集中的阶段，主要污染源是大型运输车，主要污染物是NOx、CO、THC等。施工期预计使用燃柴油施工机械4台、重型运输汽车2辆，预测日耗柴油量为140kg，其汽车尾气主要污染物排放负荷预测结果见表6-1。

表6-1    施工期汽车尾气污染物负荷预测结果

	污染物
	NOx
	CO
	THC

	排放量（kg/d）
	5.35
	3.7
	1.1


表6-2列出了不同工况条件下汽车排气中的CO、THC的变化情况，可以看出空挡、减速时排放的尾气中CO、THC的浓度比正常行驶时高。

表6-2    汽车尾气中CO、THC浓度的变化情况

	行车情况
	空挡
	正常行驶
	加速
	减速

	
	
	慢速
	快速
	中等
	快速
	

	CO浓度
	高
	低
	极低
	低
	高
	低

	THC浓度
	高
	低
	极低
	低
	中等
	低


在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，主体建筑物施工结束后，施工机械即停止运转，因此施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

6.1.2施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

生活污水：本次扩建项目施工期生活污水主要成分为COD和氨氮，利用厂区原有化粪池，施工期生活污水经厂区内化粪池处理后，排入市政管网，最终进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
施工废水：施工临时用地如储料厂、施工机械、车辆停放区等，其中施工机械、车辆停放维修区在设备冲洗时将产生含石油类物质和SS的废水，经隔油、沉淀后用于厂区洒水降尘，不会对周围水体造成不良影响，并且随着施工的结束该影响也随着结束。
6.1.3 施工期噪声影响分析

项目施工期噪声主要是施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声，这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，对周围环境影响较大。

根据类比相关资料，仅按点声源的距离衰减估算，各施工段主要使用设备噪声源强及各施工期主要施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径见表6-3：

表6-3    各种施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径

	主要声源名称
	噪声源强

（dB（A））
	对应于不同限值的干扰半径（m）

	
	
	r55
	r65
	r70

	折弯机
	90（1m）
	281
	89
	50

	挖掘机
	81（5m）
	100
	32
	18

	电焊机
	86（1m）
	177
	56
	32

	混凝土搅拌车
	87（3m）
	119
	38
	21

	钢筋切断机
	77（7m）
	88
	28
	16

	混凝土泵车
	85（5m）
	158
	50
	28

	木工刨
	87（1m）
	119
	38
	21

	电锯
	103（1m）
	251
	79
	45


注：表中为每种设备单台作业时的数据，多台时会有所变化。

本次扩建项目厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准中昼间70dB，夜间55dB，从表6-3中可以看出，施工设备在距周边场界距离为12m～50m以外的范围作业时，昼间场界噪声可以达标；夜间场界噪声达标则需要施工设备在距周边场界距离67m～281m以外范围。本次扩建项目施工厂界为长方形区域，南北长约100m，东西宽约200m。由于施工设备位置不固定，流动性强，对比达标要求与场地大小分析，并结合实际考虑，项目施工场界噪声昼夜均有不同程度的超标，但尤以夜间为重。

根据声环境功能区划，项目建设区域声环境执行3类标准，即昼间65dB，夜间55dB。按照环保要求，夜间禁止施工，因此，仅分析昼间施工噪声对周围环境的影响。

从表6-3中可以看出，施工设备在距周边场界距离为21m～89m以外的范围作业时，对周围环境无影响。

项目厂界周边200m内无居民住宅，因此施工噪声对周围居民的影响较小。

6.1.4 施工期固体废弃物影响分析及对策

（1）施工人员的生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾集中收集，定期由市政环卫部门统一处理。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾、施工建设过程中产生的废弃装饰建筑材料，集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。施工期产生少量弃土，场地平整过程中可全部回用。

项目施工期固体废物处置率为100%。

6.2营运期环境影响评价

6.2.1运营期环境空气影响分析

根据工程分析，本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。
6.2.1.1基本气象资料

（1）长期污染气象分析

①常规气象参数

采用本溪市气象站累年地面常规气象资料进行统计分析。本溪气象站气象资料整编表如表6-4所示。

表6-4    本溪气象站常规气象项目统计（1999-2018）

	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	8.5
	/
	/

	累年极端最高气温（℃）
	35.1
	2017-06-15
	38.5

	累年极端最低气温（℃）
	-25.8
	2001-01-15
	-34.5

	多年平均气压（hPa）
	994.4
	/
	/

	多年平均水汽压（hPa）
	9.5
	/
	/

	多年平均相对湿度（%）
	63.4
	/
	/

	多年平均降雨量（mm）
	783.4
	2012-08-04
	155.9

	灾害天

气统计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.1
	/
	/

	
	多年平均雷暴日数（d）
	23.6
	/
	/

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.8
	/
	/

	
	多年平均大风日数（d）
	2.9
	/
	/

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	19.4
	2004-03-09
	23.5S

	多年平均风速（m/s）
	2.1
	/
	/

	多年主导风向、风向频率（%）
	E、22.4%
	/
	/

	多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%）
	6.1
	/
	/


②地面风观测数据统计

A、月平均风速

本溪气象站月平均风速见表6-5，04月平均风速最大（2.4米/秒），08月风最小（1.7米/秒）。

表6-5    本溪气象站月平均风速统计（单位m/s）

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	平均风速
	1.9
	2.1
	2.3
	2.4
	2.3
	2.0
	1.8
	1.7
	1.9
	2.0
	2.1
	1.9


B、风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰见图6-1，本溪气象站主要风向为E和ESE、W、SW，占49.8％，其中以E为主风向，占到全年22.4％左右，统计结果见表6-6。

表6-6    本溪气象站年风向频率统计（单位%）

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	4.0
	2.6
	2.6
	4.6
	22.4
	14.0
	2.0
	1.5
	3.4
	5.3
	6.4
	4.1
	7.0
	6.0
	4.6
	3.3
	6.1



图6-1    本溪风向玫瑰图（静风频率6.1%）

各月风向频率统计见表6-7。

表6-7    本溪气象站月风向频率统计（单位%）

	风向

频率

月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	01
	4.1
	2.1
	2.1
	5.3
	28.7
	20.6
	0.8
	0.3
	1.1
	2.1
	4.0
	2.7
	6.3
	6.0
	5.4
	3.7
	4.7

	02
	4.2
	2.6
	2.2
	3.7
	21.6
	17.6
	0.9
	0.4
	2.4
	4.4
	6.1
	4.2
	7.4
	7.0
	6.2
	4.6
	4.5

	03
	5.1
	2.5
	1.9
	3.7
	15.6
	14.0
	1.3
	0.9
	2.5
	5.9
	7.3
	5.1
	9.0
	9.7
	6.2
	3.9
	5.4

	04
	3.9
	3.1
	2.2
	3.2
	13.8
	12.8
	2.5
	1.4
	4.5
	6.6
	8.6
	6.1
	10.2
	7.5
	5.7
	2.8
	5.3

	05
	4.5
	2.3
	2.3
	3.7
	14.6
	10.7
	2.8
	2.4
	5.1
	8.5
	8.7
	5.6
	10.9
	5.6
	4.7
	1.7
	5.9

	06
	4.5
	2.1
	2.7
	5.0
	19.9
	10.8
	3.6
	3.0
	5.3
	7.1
	8.3
	4.3
	5.7
	4.5
	3.2
	2.1
	7.9

	07
	2.9
	2.5
	3.1
	6.2
	20.1
	10.4
	3.4
	2.9
	6.4
	7.9
	8.2
	4.6
	5.5
	3.9
	2.8
	1.8
	7.4

	08
	2.9
	3.4
	4.2
	6.6
	29.0
	12.4
	2.5
	2.1
	3.4
	5.0
	4.6
	2.5
	4.3
	3.2
	3.1
	2.3
	8.4

	09
	2.9
	2.9
	3.4
	6.0
	33.7
	14.7
	2.1
	1.5
	3.2
	3.9
	3.8
	2.1
	3.8
	3.2
	3.2
	3.4
	6.1

	10
	3.4
	2.9
	2.0
	4.2
	23.9
	14.3
	1.9
	1.4
	2.9
	4.8
	6.5
	3.7
	7.4
	5.6
	4.8
	4.1
	6.3

	11
	5.1
	3.2
	2.4
	4.0
	20.9
	13.7
	1.4
	1.3
	2.6
	4.3
	6.4
	4.3
	6.8
	8.1
	5.2
	4.8
	5.5

	12
	4.4
	2.0
	2.4
	4.0
	26.4
	16.3
	1.1
	0.4
	1.5
	3.0
	4.4
	3.7
	7.1
	8.3
	5.0
	4.5
	5.5


C、风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，本溪气象站风速无明显变化趋势，1999年年平均风速最大（2.3米/秒），2009年年平均风速最小（1.9米/秒），周期为6-7年。


图6-2    本溪（1999-2018）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

③气象站温度分析

A、月平均气温与极端气温

本溪气象站07月气温最高（24.5℃），01月气温最低（-11.1℃），近20年极端最高气温出现在2017-06-15（38.5℃），近20年极端最低气温出现在2001-01-15（-34.5℃）。


图6-3    本溪月平均气温（单位：℃）

B、温度年际变化趋势与周期分析

本溪气象站近20年气温无明显变化趋势，2004年年平均气温最高（9.5℃），2005年年平均气温最低（7.5℃），无明显周期。


图6-4    本溪（1999-2018）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

④气象站降水分析
A、月平均降水与极端降水

本溪气象站08月降水量最大（183.4毫米），01月降水量最小（9.4毫米），近20年极端最大日降水出现在2012-08-04（155.9毫米）。


图6-5    本溪月平均降水量（单位：毫米）

B、降水年际变化趋势与周期分析

本溪气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2010年年总降水量最大（1259.8毫米），2014年年总降水量最小（535.2毫米），周期为2-3年。


图6-6    本溪（1999-2018）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

⑤气象站相对湿度分析

A、月相对湿度分析

本溪气象站08月平均相对湿度最大（77.1%），04月平均相对湿度最小（49.2%）。


图6-7  本溪月平均相对湿度（纵轴为百分比）

B、相对湿度年际变化趋势与周期分析

本溪气象站近20 年年平均相对湿度呈现下降趋势,每年下降0.23%，2007年年平均相对湿度最大（69.0%），2017 年年平均相对湿度最小（57.3%），周期为10年。


图6-8    本溪（1999-2018）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

（2）短期污染气象分析

本评价选取2018年作为评价基准年。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，环境影响预测模型所需气象、地形、地表等基础数据应优先使用国家发布的标准化数据。因此本次预测评价的气象数据均来自环境保护部环境工程评估中心国家环境保护部影响评价重点实验室发布的数据，具体数据信息见表6-8和表6-9。

表6-8   观测气象数据信息

	站点名称
	站点编号
	站点

类型
	经度/°
	纬度/°
	海拔高度（m）
	数据

年份
	气象要素

	本溪
	54346
	基本站
	123.78333
	41.31667
	186
	2018年
	风速、风向、总云量、干球温度等


表6-9   模拟气象数据信息

	模拟网格中心点坐标（°）
	平均海拔高度（m）
	数据

年份
	模拟气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	
	

	123.80400
	41.36250
	276
	2018年
	大气压、距地面高度、干球温度、露点温度、风向偏北度数、风速
	WRF


①地面风场分析

本溪地区2018年主导风向为E风，频率为26.6%。从月份看，全年均盛行E风，特别是9月E风频率在39.44%。

表6-10为利用本溪观象台2018年资料统计得出的年及各月各季风频。

图6-9给出了利用本溪观象台2018年的资料绘出的年及各月各季风玫瑰图。

表6-11给出本溪观象台的年及各月各风向平均风速统计结果。

由表6-11可看出，本溪市2018年年平均风速2.20m/s，月平均风速4月份较大为2.73m/s，8月份较小为1.80m/s。


图6-9    本溪地区2018年及各月风玫瑰图

表6-10    本溪地区2018年及各月各季风频/％

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	一月
	5.38
	2.15
	2.42
	3.36
	31.05
	17.34
	0.67
	0
	0.94
	1.88
	1.88
	2.55
	10.48
	8.87
	4.84
	6.18
	0

	二月
	6.1
	2.08
	1.79
	2.23
	26.19
	14.43
	0.74
	0.74
	2.83
	3.27
	2.08
	3.57
	10.12
	9.82
	6.55
	7.44
	0

	三月
	8.6
	6.45
	4.3
	2.28
	19.62
	6.32
	0.27
	0.27
	5.11
	6.99
	9.68
	6.18
	9.68
	5.24
	3.09
	5.24
	0.67

	四月
	6.94
	3.61
	1.67
	3.19
	16.25
	6.39
	0.69
	1.25
	8.89
	9.03
	10
	7.5
	11.53
	5.56
	3.06
	4.44
	0

	五月
	6.18
	3.09
	4.03
	3.23
	21.1
	6.59
	0.54
	2.28
	6.72
	8.87
	9.54
	6.18
	9.01
	5.24
	4.03
	3.36
	0

	六月
	2.08
	2.36
	1.81
	2.22
	20.69
	4.44
	2.22
	4.58
	14.72
	11.67
	11.11
	6.25
	8.19
	3.89
	1.67
	2.08
	0

	七月
	3.09
	1.48
	1.75
	3.09
	20.3
	4.97
	2.42
	3.36
	16.8
	15.05
	10.35
	5.11
	4.17
	2.96
	2.69
	2.42
	0

	八月
	6.99
	7.26
	3.9
	4.44
	36.42
	4.84
	0.81
	1.21
	3.09
	2.96
	3.36
	2.28
	7.66
	3.23
	3.76
	6.72
	1.08

	九月
	3.33
	3.61
	1.67
	3.75
	39.44
	6.39
	1.94
	2.64
	6.67
	4.44
	2.64
	3.75
	9.72
	3.06
	3.06
	3.75
	0.14

	十月
	3.63
	2.02
	1.75
	2.02
	32.8
	15.05
	0.27
	1.21
	5.11
	2.55
	3.49
	2.15
	14.11
	6.85
	3.49
	3.49
	0

	十一月
	7.36
	3.19
	2.78
	2.22
	30.42
	19.86
	0.42
	0.42
	2.08
	4.03
	4.31
	2.64
	7.64
	3.75
	4.17
	4.72
	0

	十二月
	5.91
	4.03
	2.55
	2.28
	24.87
	18.82
	0.27
	0.54
	1.75
	3.63
	4.7
	4.17
	10.08
	6.45
	4.97
	4.97
	0

	全年
	5.47
	3.46
	2.55
	2.87
	26.6
	10.43
	0.94
	1.54
	6.23
	6.21
	6.12
	4.36
	9.36
	5.39
	3.77
	4.55
	0.16

	春季
	7.25
	4.39
	3.35
	2.9
	19.02
	6.43
	0.5
	1.27
	6.88
	8.29
	9.74
	6.61
	10.05
	5.34
	3.4
	4.35
	0.23

	夏季
	4.08
	3.71
	2.49
	3.26
	25.86
	4.76
	1.81
	3.03
	11.5
	9.87
	8.24
	4.53
	6.66
	3.35
	2.72
	3.76
	0.36

	秋季
	4.76
	2.93
	2.06
	2.66
	34.2
	13.78
	0.87
	1.42
	4.62
	3.66
	3.48
	2.84
	10.53
	4.58
	3.57
	3.98
	0.05

	冬季
	5.79
	2.78
	2.27
	2.64
	27.41
	16.94
	0.56
	0.42
	1.81
	2.92
	2.92
	3.43
	10.23
	8.33
	5.42
	6.16
	0


表6-11    本溪地区2018年及各月各季平均风速/m/s

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	1.6
	1.26
	1.04
	1.08
	1.8
	1.92
	1.8
	0
	3.83
	3.23
	2.42
	2.48
	2.36
	2.45
	2.35
	1.96
	1.98

	二月
	1.68
	1.24
	1.16
	1.27
	1.76
	2.03
	1.92
	2.4
	3.05
	3.58
	3.27
	1.94
	2.78
	2.92
	2.35
	1.99
	2.17

	三月
	2.7
	2.91
	2.19
	1.48
	1.86
	1.93
	2.3
	3.1
	3.9
	4.3
	4.02
	3.37
	2.71
	1.9
	2.4
	2.04
	2.69

	四月
	2.46
	2
	2.24
	1.21
	1.67
	1.7
	2.48
	3.16
	4.05
	3.93
	3.73
	2.82
	2.83
	3.02
	2.55
	2.24
	2.73

	五月
	2.28
	1.9
	1.94
	1.31
	1.73
	1.86
	2.9
	2.08
	2.91
	3.32
	3.49
	2.87
	2.55
	1.94
	2.26
	2.19
	2.37

	六月
	1.29
	1.12
	1.15
	1.24
	1.7
	1.71
	2.18
	2.58
	3.47
	3.36
	2.75
	2.54
	2.85
	2.37
	2.18
	1.39
	2.46

	七月
	1.07
	1.4
	1.42
	1.29
	1.75
	1.56
	1.73
	2.88
	3.22
	3.06
	2.62
	2.33
	1.88
	1.66
	1.89
	1.58
	2.30

	八月
	1.62
	1.68
	1.26
	1.35
	1.75
	1.64
	1.88
	2.38
	2.54
	2.48
	2.44
	2.42
	2.26
	1.75
	1.56
	1.77
	1.8

	九月
	1.16
	1.24
	1.05
	1.19
	1.88
	1.67
	1.53
	2.34
	2.9
	2.81
	2.43
	2.1
	2.48
	2.06
	1.79
	1.73
	1.97

	十月
	2.23
	1.51
	1.23
	1.09
	1.74
	1.8
	0.95
	3.07
	2.81
	2.41
	2.32
	2.43
	2.76
	2.65
	2.17
	1.94
	2.09

	十一月
	1.59
	1.48
	1.17
	1.08
	1.7
	1.82
	1.3
	1.5
	2.71
	2.86
	2.58
	2.42
	2.19
	2.25
	2.03
	1.56
	1.87

	十二月
	2.19
	1.91
	1.76
	0.99
	1.7
	1.87
	1.2
	1.85
	2.59
	2.92
	2.64
	2.29
	2.25
	2.34
	2.21
	2.22
	2.03

	全年
	1.94
	1.8
	1.54
	1.22
	1.76
	1.84
	1.88
	2.55
	3.27
	3.31
	3.07
	2.59
	2.54
	2.38
	2.16
	1.92
	2.20

	春季
	2.5
	2.43
	2.1
	1.32
	1.76
	1.83
	2.6
	2.5
	3.64
	3.82
	3.75
	3.01
	2.71
	2.29
	2.39
	2.15
	2.59

	夏季
	1.43
	1.53
	1.27
	1.31
	1.74
	1.64
	1.93
	2.67
	3.26
	3.12
	2.65
	2.44
	2.42
	1.96
	1.79
	1.66
	2.18

	秋季
	1.66
	1.39
	1.15
	1.13
	1.78
	1.79
	1.43
	2.47
	2.84
	2.73
	2.45
	2.28
	2.54
	2.41
	2.01
	1.73
	1.98

	冬季
	1.83
	1.58
	1.35
	1.1
	1.76
	1.93
	1.75
	2.16
	3.04
	3.22
	2.73
	2.22
	2.45
	2.59
	2.31
	2.04
	2.06


②地面风速演变规律

表6-12和图6-10分别为2018年本溪气象站全年和四季小时平均风速日变化的统计结果和曲线图。

表6-12    2018年本溪地区季小时平均风速日变化统计表/m/s

	小时（h）
	春季
	夏季
	秋季
	冬季

	1
	2.11
	1.86
	1.82
	1.94

	2
	2.23
	1.91
	1.82
	1.94

	3
	2.10
	1.92
	1.89
	2.00

	4
	2.22
	1.77
	1.90
	2.02

	5
	2.28
	1.86
	1.92
	2.07

	6
	2.23
	2.00
	1.91
	2.05

	7
	2.29
	1.97
	1.94
	2.16

	8
	2.44
	2.14
	1.97
	2.16

	9
	2.63
	2.38
	2.00
	2.17

	10
	3.02
	2.42
	2.09
	2.17

	11
	3.23
	2.79
	2.25
	2.28

	12
	3.45
	2.67
	2.51
	2.42

	13
	3.42
	2.74
	2.62
	2.54

	14
	3.45
	2.85
	2.53
	2.63

	15
	3.29
	2.76
	2.40
	2.51

	16
	3.17
	2.70
	2.29
	2.44

	17
	2.98
	2.60
	1.85
	2.02

	18
	2.54
	2.17
	1.59
	1.77

	19
	2.4
	2.01
	1.59
	1.61

	20
	2.27
	1.80
	1.63
	1.57

	21
	2.08
	1.77
	1.63
	1.66

	22
	2.16
	1.75
	1.69
	1.67

	23
	2.11
	1.71
	1.81
	1.79

	24
	2.14
	1.83
	1.78
	1.83



图6-10    本溪地区2018年季小时平均风速日变化
本溪地区2018年的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同，都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨06时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后14时（秋季13时）小时平均风速达到最大，最大值为3.45m/s，随后小时平均风速逐渐下降。四季当中，春季的小时平均风速相对其他三季而言较大。

③评价区平均温度月变化

表6-13和图6-11为利用本溪地区2018年资料统计得出的年平均温度月变化和曲线图。

表6-13    本溪地区2018年平均温度月变化/℃

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-11.88
	-8.03
	2.75
	11.41
	17.74
	22.25
	26.68
	24.73
	16.97
	9.18
	2.01
	-7.53



图6-11   本溪地区2018年平均温度月变化

从图表中可看出，项目地区2018年1月份平均气温最低-11.88℃、7月份平均气温最高26.68℃。

6.2.1.2 大气评价等级判定

①预测因子

根据工程分析，本次扩建项目面源预测因子为TSP、非甲烷总烃，点源预测因子为NMHC、PM10、SO2、NOx。

②预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目产生的废气对大气环境的影响进行预测。

③预测参数

根据工程分析，污染源排放参数见表6-14~表6-15。

表6-14    点源参数表

	编号
	名称
	排放口编号
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速(m/s)
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	PM10

	1
	1#排气筒
	DA001
	123°43′20.52548″
	41°17′50.26174″
	0
	15
	0.5
	0.5
	25
	2880
	正常

工况
	/
	0.02

	2
	2#排气筒
	DA002
	123°43′19.38608″
	41°17′49.52789″
	0
	15
	0.5
	0.5
	25
	2880
	正常

工况
	0.01
	/


表6-15    面源参数表

	编号
	名称
	面源起点坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	NMHC

	1
	厂区
	123°43′19.31229″
	41°17′50.38567″
	152.841
	200
	100
	0
	8
	2880
	正常工况
	0.05
	0.002


④影响预测结果

采用AERSCREEN估算模式对本次扩建项目排放的有组织、无组织的废气进行了估算，预测结果见下表。

表6-16    1#排气筒有组织废气主要污染因子估算模式的计算结果

	序号
	距离(m)
	1#点源

	
	
	PM10

	
	
	下风向预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	1
	10
	0
	0.00

	2
	100
	0.001331
	0.30

	3
	200
	0.001519
	0.34

	4
	221
	0.001545
	0.34

	5
	300
	0.001357
	0.30

	6
	400
	0.00134
	0.30

	7
	500
	0.001236
	0.27

	8
	600
	0.00108
	0.24

	9
	700
	0.0009305
	0.21

	10
	800
	0.0008008
	0.18

	11
	900
	0.0006925
	0.15

	12
	1000
	0.000603
	0.13

	13
	1100
	0.0006015
	0.13

	14
	1200
	0.0006089
	0.14

	15
	1300
	0.0006081
	0.14

	16
	1400
	0.0006014
	0.13

	17
	1500
	0.0005906
	0.13

	18
	1600
	0.000577
	0.13

	19
	1700
	0.0005616
	0.12

	20
	1800
	0.0005451
	0.12

	21
	1900
	0.0005281
	0.12

	22
	2000
	0.0005109
	0.11

	下风向最大落地点浓度
	0.001545
	0.34

	最大落地点浓度距离(m)
	221


表6-17    2#排气筒有组织废气主要污染因子估算模式的计算结果

	序号
	距离(m)
	2#点源

	
	
	NMHC

	
	
	下风向预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	1
	10
	0
	0.00

	2
	100
	0.000865
	0.04

	3
	200
	0.0009876
	0.05

	4
	221
	0.001004
	0.05

	5
	300
	0.0008821
	0.04

	6
	400
	0.0008707
	0.04

	7
	500
	0.0008033
	0.04

	8
	600
	0.0007023
	0.04

	9
	700
	0.0006048
	0.03

	10
	800
	0.0005205
	0.03

	11
	900
	0.0004501
	0.02

	12
	1000
	0.000392
	0.02

	13
	1100
	0.000391
	0.02

	14
	1200
	0.0003958
	0.02

	15
	1300
	0.0003952
	0.02

	16
	1400
	0.0003909
	0.02

	17
	1500
	0.0003839
	0.02

	18
	1600
	0.000375
	0.02

	19
	1700
	0.000365
	0.02

	20
	1800
	0.0003543
	0.02

	21
	1900
	0.0003433
	0.02

	22
	2000
	0.0003321
	0.02

	下风向最大落地点浓度
	0.001004
	0.05

	最大落地点浓度距离(m)
	221


表6-18    无组织废气估算模式计算结果表

	序号
	距离(m)
	无组织排放

	
	
	TSP
	NMHC

	
	
	下风向预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	下风向预测浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	1
	10
	0.004326
	0.48
	0.0001236
	0.01

	2
	100
	0.007997
	0.89
	0.0002285
	0.01

	3
	200
	0.01093
	1.21
	0.0003122
	0.02

	4
	300
	0.01148
	1.28
	0.0003281
	0.02

	5
	400
	0.01152
	1.28
	0.0003292
	0.02

	6
	457
	0.0117
	1.30
	0.0003343
	0.02

	7
	500
	0.01163
	1.29
	0.0003324
	0.02

	8
	600
	0.01113
	1.24
	0.0003181
	0.02

	9
	700
	0.01042
	1.16
	0.0002976
	0.01

	10
	800
	0.009632
	1.07
	0.0002752
	0.01

	11
	900
	0.008857
	0.98
	0.0002531
	0.01

	12
	1000
	0.008126
	0.90
	0.0002322
	0.01

	13
	1100
	0.007461
	0.83
	0.0002132
	0.01

	14
	1200
	0.006863
	0.76
	0.0001961
	0.01

	15
	1300
	0.006323
	0.70
	0.0001807
	0.01

	16
	1400
	0.005837
	0.65
	0.0001668
	0.01

	17
	1500
	0.005401
	0.60
	0.0001543
	0.01

	18
	1600
	0.005011
	0.56
	0.0001432
	0.01

	19
	1700
	0.00466
	0.52
	0.0001331
	0.01

	20
	1800
	0.004345
	0.48
	0.0001241
	0.01

	21
	1900
	0.004061
	0.45
	0.000116
	0.01

	下风向最大落地点浓度
	0.0117
	1.30
	0.0003343
	0.02

	最大落地点浓度距离(m)
	457


根据预测结果，本次扩建项目1#排气筒~2#排气筒有组织排放及厂界无组织排放的各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表6-19。

表6-19    项目主要污染物最大浓度及浓度占标率

	污染物
	Cmax（mg/m3）
	Pmax（%）
	最大落地点浓度距离(m)

	DA001
	颗粒物
	0.001545
	0.34
	221

	DA002
	颗粒物
	0.001004
	0.05
	221

	厂区
	NMHC
	0.0117
	1.30
	457

	
	TSP
	0.0003343
	0.02
	


根据上表可知，项目建设地区排放的污染物浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的公告（生态环境部公告，公告2018年第29号，2018年8月13日）中二级标准要求，非甲烷总烃浓度值低于《大气污染物综合排放标准详解》中浓度要求。

⑤大气评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，将大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表6-20。

表6-20    大气评价等级确定表

	评价工作等级判据
	评价工作等级

	Pmax≥10%
	一级

	1%≤Pmax＜10%
	二级

	Pmax＜1%
	三级


评价工作等级按表6-20的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
经计算，确定本次扩建项目大气评价等级为二级，《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价一般性要求为“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。因此，本次评价不对大气环境环境影响进行预测与评价。

表6-21    建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx

排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NOx、PM10）

其他污染物（TSP、非甲烷总烃计）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目

污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（/）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放

短期浓度

贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放

年均浓度

贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排

放1h浓度

贡献值
	非正常持续时长

（）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%☑
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP、NMHC、二氧化硫、氮氧化物、PM10）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质

量监测
	监测因子：（TSP、NMHC）
	监测点位数（2）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受(

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（/）t/a
	NOx:（/）t/a
	颗粒物:（0.22）t/a
	VOCs:（0.0285）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


6.2.1.3大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对于大气环境防护距离的要求为“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

在确定评价等级时采用导则推荐的AEERSCREEN模式运算结果，本次扩建项目厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，因此，本次扩建项目不需要设置大气环境防护距离。
6.2.2 运营期地表水环境影响分析

本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ 2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级划分原则，本次扩建项目为水污染型项目，地表水评价等级为三级B，本次评价着重对项目依托本溪市科态污水处理有限责任公司可行性进行分析。

（1）生活污水

本次扩建项目生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。本次扩建项目生活污水日产生量为2m3/d，厂区原有化粪池总容积为72m3，厂区现有工程生活污水产生量为4.8m3/d，则化粪池剩余处理量为67.2m3，可满足本次扩建项目需求。

本次扩建项目生活污水污染物产排情况详见表6-22。

表6-22    生活污水污染物的产生情况一览表

	种类
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	总磷

	生活污水（720m3/a）
	产生浓度(mg/L)
	400
	260
	35
	180
	10

	
	产生量(t/a)
	0.29
	0.19
	0.03
	0.13
	0.01

	
	排放浓度(mg/L)
	250
	180
	220
	25
	2

	
	排放量(t/a)
	0.18
	0.13
	0.16
	0.02
	0.001

	《辽宁省污水综合排放标准》表2
	300
	250
	300
	30
	5.0


从处理效果上可以看出，处理后的生活污水水质可以达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求，可以做到达标排放。

（2）生产废水

本次扩建项目生产用水为车间地面冲洗用水。本次扩建项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置

本次扩建项目污水处理系统主要包括废水沉淀池（1#）、油水分离器、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池，其中废水沉淀池（1#）有效容积为35m3，废水沉淀池（2#）有效容积为35m3，隔油沉淀池有效容积为50m3，油水分离器设计处理规模为50m3/d。根据前文工程分析可知，本次扩建项目日最大污水产生量为16.159m3/d，则污水处理系统可满足生产需求。本次扩建项目污水处理系统处理效率及污染物产排情况详见表6-23。

表6-23    污水处理系统处理效率及出水水质

	项目
	废水量
	COD
	NH3-N
	SS
	石油类

	生产废水
	产生浓度mg/L
	/
	400
	35
	300
	100

	
	产生量m3/a
	377.26
	0.15
	0.01
	0.11
	0.04

	
	处理方式
	油水分离器+隔油沉淀池

	
	去除率(%)
	/
	44
	35
	60
	88

	
	处理后浓度mg/L
	/
	225
	23
	120
	12

	
	排放量m3/a
	377.26
	0.08
	0.008
	0.02
	0.03

	标准值（mg/L）
	/
	300
	30
	300
	20

	是否符合标准
	/
	符合
	符合
	符合
	符合


从处理效果上可以看出，采取上述方法处理后的生产废水水质可达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求，可以做到达标排放。

（3）初期雨水

考虑到项目车辆储存及行驶过程可能存在滴漏现象，当降雨时雨水形成地表径流对地面冲刷，使污染物汇集于降雨径流中。为防止降雨形成的初期雨水排放 产生的环境影响，本次评价建议对报废汽车暂存区及运输道路的初期雨水进行收集，实行雨污分流制。本次扩建项目厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。根据前文工程分析可知，本次扩建项目初期雨水每次量为6.1m3，则初期雨水收集池可满足生产需求。本次扩建项目初期雨水中各污染物产排情况详见表6-24。

表6-24    初期雨水中各污染物产排情况

	项目
	废水量
	COD
	NH3-N
	SS
	石油类

	初期雨水
	产生浓度mg/L
	/
	300
	30
	200
	40

	
	产生量m3/a
	146.4
	0.04
	0.004
	0.03
	0.006

	
	处理方式
	隔油沉淀池

	
	去除率(%)
	/
	20
	10
	30
	60

	
	处理后浓度mg/L
	/
	240
	27
	140
	16

	
	排放量m3/a
	146.4
	0.04
	0.004
	0.02
	0.002

	标准值（mg/L）
	/
	300
	30
	300
	20

	是否符合标准
	/
	符合
	符合
	符合
	符合

	是否符合标准
	/
	符合
	符合
	符合
	符合


从处理效果上可以看出，采取上述方法处理后的初期雨水水质可以达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求，可以做到达标排放。

因此项目在正常工况下，基本不会对地表水环境造成影响。在事故状态下，如污水处理系统故障或生产废水发生溢流时，建设单位应立即停止生产，并将事故废水暂存在各收集池内，待故障结束后方可继续生产。另外，建设单位的所有生产资料及危废、固废均应安置在防风防雨防晒防渗的室内空间，防止雨水冲刷后漫流至地表水体，造成地表水体的污染，并加强管理，严防跑冒滴漏在污染地下水的同时，随着地表地下水之间的水力联系污染地表水体。
表6-25     建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	应用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体□；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 (；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 ☑；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污

染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建□；拟建□；其他□；
	拟替代的污染源□
	排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；

春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 (
	生态环境保护主管部门□；补充监测(；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；发量40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 (
	(pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群)
	监测断面或点位个数（ 1 ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（    ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	评价因子
	（      ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □；

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（  ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标 □

水环境保护目标质量状况□：达标 □；不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□:达标□；不达标□

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 ☑

不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（    ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	预测因子
	（     ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制可减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标 □； 替代消减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合去外满足水环境保护要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	
	
	

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（  /  ）
	（  /  ）
	（  /  ）
	（  /  ）
	（  /  ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s

生态水位：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域消减依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动 (；自动(；无检测 (
	手动(；自动(；无检测☑

	
	
	监测点位
	（   /   ）
	（污水总排口）

	
	
	监测因子
	（   /   ）
	（COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂、磷酸盐）

	
	污染物

排放清单
	☑COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、磷酸盐

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 □；

	注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。


6.2.3运营期地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本次扩建项目地下水评价等级为三级，三级评价应了解调查评价区和场地环境水文地质条件，基本掌握评价区的地下水补给径流条件和地下水环境质量现状。采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价。提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

6.2.3.1评价区水文地质条件

6.2.3.1.1评价区地质条件

（1）评价区地址构造

根据《辽宁省区域地质志》及《辽宁省构造体系图》，评价区所处地质构造单元为中朝准地台（I）～胶辽台隆（I1）～太子河—浑江台陷（I12）～辽阳—本溪凹陷（I12-1）。太古界鞍山群上部地层及大面积的混合岩和混合花岗岩出露在本区。区内经历了多次造山运动，产生了复杂的褶曲、断裂，形成了复杂的褶皱断裂带。辽宁省大地构造分区见图6-12。 

根据区域内盖层发育特征及构造与地层的相互关系，将盖层构造划分为印支旋回和喜山旋回。在印支期以前形成的NE向和近SN向断裂构造再次北活化运动，并延伸到盖层地层中，同时形成了一系列新的断裂，使盖层地层支离破碎。喜山期地壳以差异性升降运动为主，伴随有温泉及地震活动。河谷平原区，见有一级阶地、二级基座阶地及现代河床。受深部构造运动影响，断裂构造的主基调以北北东向走滑断裂为主，其次也有北西向断裂，与本区关系最密切的，对之影响较大的断裂构造主要为寒岭—偏岭岩石圈断裂带。



图6-12    辽宁省大地构造分区图
（2）评价区地层岩性

评价区地层属第四纪（Q4）坡积成因的粉质黏土、洪积成因的粗砂、角砾覆盖层及下伏的前寒武纪花岗岩组成，现分述如下：

①杂填土（Q4ml）：灰褐色、湿、松散，主要由粘性土、碎石及建筑垃圾、煤灰等组成，含少量砂粒。硬杂质含量大于30%。层厚0.30~6.00m，层底标高146.82~162.07m，全场区分布。

②粉质黏土（Q4dl）：黄褐色，可塑，刀切面稍有光泽，局部夹薄层硬塑粉质黏土，层厚0.40~3.20m，层顶埋深0.50~3.60m，层顶标高149.00~162.07m，分布于场地南侧。

③粗砂（Q4pl）：黄色，稍密至中密，稍湿，粒径大于0.5mm 含量大于70%，成分长石、石英质，层顶埋深0.40~3.80m，层厚0.60~2.80m，层顶标高148.10~156.51m，在场地北侧待建区域内分布。

④角砾（Q4pl）：灰绿色，稍密至中密，粒径大于20mm 含量大于70%，含碎石，成分为花岗岩、片麻岩等；次棱角状，充填混粒组砂及少量粘性土, 层顶埋深0.30~6.20m，层厚0.70~8.40m，层顶标高146.82~160.51m，分布于全场区，仅北侧局部区域缺失。

⑤花岗岩（Ar）：强风化,黄色，岩样为砂土状、角砾状、碎石状，暗色矿物成分已经变质，冲击不能钻进，主要矿物为石英、长石，碎块手捻可碎，极破碎，软岩，岩石为碎裂状结构，岩石基本质量等级为Ⅴ级。该层连续均匀分布，层位稳定，层顶埋深1.50~9.00m，层顶标高139.80~157.34m。


图6-13     地质剖面图1（比例尺水平1:500 垂直1:150）


图6-14    地质剖面图2（比例尺水平1:1500 垂直1:250）


图6-15    地质剖面图3（比例尺水平1:1000 垂直1:150）
6.2.3.1.2评价区水文地质条件

（1）地下水类型及富水性

评价区内分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、基岩构造裂隙水3种类型。

①第四系松散岩类孔隙水。广泛分布于沟谷及坡麓地带残坡积层、河床砂卵砾石层，含水层厚度变化较大，一般在5-10m之间，水位埋深2-5m左右。单井涌水量100-1000m3/d。矿化度小于1.0g/l。地下水水化学类型HCO3Cl-Na型水。

②碎屑岩类孔隙裂隙水。分布在由混合花岗岩、泥岩、灰岩、砂岩等组成的剥蚀低丘地带、含水岩组主要为钓鱼台组石英砂岩裂隙水和南芬组泥灰岩裂隙溶隙水。地表岩石风化较强烈，深度可达20m左右，地下水赋存于风化裂隙中，水位埋深5-10m，单井涌水量小于200m3/d，矿化度小于0.5g/l。

③基岩构造裂隙水。基岩构造裂隙水指以断裂破碎带和其两侧影响带裂隙作为富水空间的地下水，一般呈脉状或条带状分布，是区内地下水的主要富集形式。大面积分布于本区马鹿沟侵入岩体花岗岩及流纹斑岩中，富水不均匀，伴随构造断裂带的羽状横向断裂，与断裂带交织在一起，相互切割，使岩石破碎，裂隙发育，形成构造裂隙水赋存的场所。区内地下水化学类型主要为SO4-Na型水。

（2）地下水运移条件（补给、径流、排泄）

地下水循环（补给、径流、排泄）条件主要受地质、地形、地貌等诸多条件的控制。该区地下水的补给来源主要是以大气降水及地表水的入渗补给，以渗流运动的形式，补充第四系潜水。潜水经发育的节理裂隙通道渗入基岩强风化带，构造裂隙为主要的径流通道，径流方向由北东流向南西。本区内地下水的排泄主要有两种方式；人工排泄和天然排泄。人工排泄主要以地下水井为主；天然排泄大部分以排泄于地表水体和泉的形式存在。

（3）区域地下水资源开发利用

溪湖区地下水资源量0.07亿m3，已开发利用地下水163.98万m3。项目所在区域水文地质情况见图6-9。 

6.2.3.2地下水污染途径分析

（1）正常工况

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，项目采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，一般情况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。以上分析表明，因防渗层对污废水的阻隔作用，厂区在正常运行工况下，对地下水环境影响小。

（2）非正常工况

非正常工况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。同时也包括违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。非正常工况属于不可控的、随机的工况；污染来源于事故排放，同时事故工况下防渗层破损，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）最大可信事故，预测情景通常考虑埋在地下不可视部分的破损如污水处理系统、地下管线泄漏，地下污水池泄漏，以及火灾、爆炸导致的泄漏。

6.2.3.3地下水环境影响预测与分析

（1）预测情景与范围

根据地下水导则第9.6条的要求，非正常状况下，预测源强可根据工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。本次扩建项目设定项目废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池等池体、污水管道等防渗系统老化、腐蚀保护效果达不到设计要求时的情景，最不利情况，防渗层出现漏洞，持续点源发生渗漏的情景，该情景下不考虑包气带防污性能带来的吸附作用和时间滞后效应，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到潜水含水层进行预测。

本次扩建项目预测范围同评价范围。地下水系统的上边以自由水面为界，通过该边界，潜水与系统外界发生垂向水量交换，如接受大气降水入渗补给、地表水渗漏等。

（2）预测时间

污染发生后100d、1000d。由于本次扩建项目企业自身环境管理目标设定较高且有定期跟踪监测和环境保护主管部门的监管，因此出现1000d以上的非正常状况持续泄露（例如运营期20年），长期污染地下水而未发现或发现确不采取应急响应措施是不现实的，因此本次扩建项目最长的持续泄露时间取导则规定的时间为1000d。

（3）预测方法

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。不考虑吸附解析作用和化学反应作用，公式如下：
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式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；

（4）预测因子、标准

本次扩建项目对地下水产生污染的主要为报废车辆清洗废水、车间地面冲洗废水，主要污染物为COD、氨氮、石油类、SS，其中COD浓度为400mg/L，本次扩建项目选取标准指数法排序靠前的COD为预测因子。参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准要求，即3.0mg/L作为评价标准。
（5）预测参数选取

表6-26    非正常状况地下水预测参数选取一览表

	项目
	单位
	取值
	选取依据

	注入示踪剂（COD）浓度
	mg/L
	400
	按最不利情况，工程自身无防渗效果，取各工序氨氮最大污染物浓度为源强

	水流速度
	m/d
	0.286
	根据达西定律并考虑孔隙度计算。含水层为砂砾层，参照导则附录B中砂砾的参数取值，渗透系数100m/d， 孔隙度0.35。水力坡度1/1000

	纵向弥散系数
	m2/d
	8.57
	根据弥散度计算。在野外大区域求得的弥散度值在0.1至1000量级范围内，弥散度取30m/d


（6）预测结果

表6-27   非正常状况COD污染物运移100d随距离变化一览表

	距离x（m）
	浓度c（mg/L）

	0
	400

	10
	367.4053

	20
	326.6453

	30
	280.0252

	40
	230.7168

	50
	182.1841

	60
	137.5541

	70
	99.11044

	80
	68.03646

	90
	44.4378

	100
	27.58431

	110
	16.25779

	120
	9.090908

	130
	4.819598

	140
	2.421184

	150
	1.151994

	160
	0.5189193

	170
	0.22122

	180
	0.08922591

	190
	0.03403963

	200
	0.01228019

	140(达标距离)
	2.421184



图6-16    非正常状况COD污染物运移100d随距离变化图

表6-28   非正常状况COD污染物运移1000d随距离变化一览表

	距离x（m）
	浓度c（mg/L）

	0
	400

	20
	399.1369

	40
	397.6569

	60
	395.3176

	80
	391.8362

	100
	386.9004

	120
	380.1878

	140
	371.3912

	160
	360.2488

	180
	346.5773

	200
	330.3017

	220
	311.4798

	240
	290.3156

	260
	267.1588

	280
	242.4903

	300
	216.8923

	320
	191.0081

	340
	165.4942

	360
	140.973

	380
	117.9886

	400
	96.97338

	420
	78.22697

	440
	61.9097

	460
	48.0493

	480
	36.55851

	500
	27.26005

	520
	19.915

	540
	14.25087

	560
	9.98651

	580
	6.851908

	600
	4.602117

	620
	3.025402

	640
	1.992607

	660
	1.253224

	680
	0.7711372

	640（达标距离）
	1.992607



图6-17     非正常状况COD污染物运移1000d随距离变化图

COD迁移方向在不进行防渗的情况下，各污染物在水动力条件作用下主要由西南向东北方向运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层COD浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源100m地下水COD浓度满足Ⅲ类水标准的规定；在运移1000d时，距离污染源640m地下水COD浓度满足Ⅲ类水标准的规定。评价范围内地下水下游方向无集中式饮用水水源地，应杜绝事故排放发生。


图6-18    拟设置监测井处非正常状况COD污染物运移随时间变化图

本次扩建项目在厂区西侧、东侧各设置1个地下水观测井，作为地下水环境影响跟踪监测点，西侧、东侧观测井距离本项目约50m，污染源下游50米处在17天时本次扩建项目COD污染物贡献浓度达到3.026241mg/L，出现超标浓度，对该处地下水产生影响；因此检测频率17天一次为宜，由于设定采取的渗漏检测发现及修复非正常工况时间为30天，因此，在此期间做好监测监管，本次扩建项目的地下水环境风险可以接受。项目监测井布置图见图6-20。



图6-20    地下水观测井点位分布图

6.2.4 运营期噪声影响预测

（1）噪声源强分析

本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。项目所有噪声源均置于室内，噪声控制措施主要是隔声、消声和减振。

依据项目平面布置，项目所有噪声源均置于生产厂房内，与预测点的距离见表6-29：

表6-29     噪声源距厂界的距离

	序号
	项目
	距东厂界（m）
	距南厂界（m）
	距西厂界（m）
	距北厂界（m）

	1
	拆解车间
	20
	25
	200
	20


（2）厂房主要围护结构状况

项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取厂房围护结构隔声，所有噪声设备均被置于生产车间厂房内，并对其中的较大型设备设置了基础减振。生产车间围护结构采用框架结构，通常该种结构建筑物的墙体平均隔声量均在30dB以上。

参考冶金工业出版社出版的《工业企业环境保护》，α取0.10；厂房透声系数取10-2；Q值取2。

（3）噪声影响预测与评价

①预测工况

处于生产状态，预测多台设备同时运行，平均辐射噪声工况。

②预测时段

项目昼间、夜间均生产，因此，预测时段确定为昼间、夜间。

③预测点位

本次扩建项目预测点位确定为项目厂界四周外1m处。

④预测方法

按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了简化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测结果见表6-28。预测方法如下：

室内声源等效室外声源的计算方法：
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式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB；

Lw — 某个声源的声功率级，dB；

r  — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

Q — 方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R  — 房间常数，按下式计算：
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 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]
式中：S — 房间的总表面积，m2；

α— 平均吸声系数，取0.1。

室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1）：
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外室靠近围护结构处的声压级（L2）：

L2 = L1 - （TL+6）

式中：TL — 隔墙（或隔窗）的传输损失，按下式计算：
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式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2；

τk — 围护结构的透声系数

将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下：

Lw2 = L2 + 10lgS
计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc）

L（r0）=LW2 – 20lgr0 – 8
Adiv  = 20lg（r/r0）
式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级；

L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级；

Adiv — 声波几何发散引起的衰减量；

Abar  — 遮挡物引起的衰减量；

Aatm — 空气吸收引起的衰减量；

Aexc  — 附加衰减量。

根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。

计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq）
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式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

n—等效室外声源个数。

T—预测计算的时间段，S；

ti—i声源在T时段的运行时间，S。

计算预测点的预测等效声级（Leq）
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式中：Leq—声源在预测点的等效声级预测值，dB；

Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

⑤评价标准

评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的3类功能区标准。

⑥预测结果与评价

表6-30    噪声预测结果    单位：dB（A）
	预测点
	时段
	本底值
	贡献值
	预测值
	达标情况
	评价标准

	东厂界
	昼间
	55.6
	46
	56
	达标
	65

	
	夜间
	46.8
	46
	49
	达标
	55

	南厂界
	昼间
	55.3
	44
	54
	达标
	65

	
	夜间
	47.6
	44
	47
	达标
	55

	西厂界
	昼间
	55.6
	26
	56
	达标
	65

	
	夜间
	46.8
	26
	47
	达标
	55

	北厂界
	昼间
	55.6
	46
	56
	达标
	65

	
	夜间
	46.8
	46
	49
	达标
	55


从表6-30中预测结果可以看出，在项目采取了设计和本环评要求的污染防治措施后，生产期间厂界昼间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）3类区标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。

6.2.5 运营期固体废物影响分析

本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。本次扩建项目固体废物的来源、产生量及处理方式见表6-31。

本次扩建项目成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理，危废暂存间内危险废物详细分区存储情况见表6-32。

表6-31    项目固体废物产生及处置一览表    单位：t/a 

	废物或产品类型
	名称
	产生量
	废物类别及代码
	来源及成分
	暂存方式及去向
	处置方法

	危险废物
	废油液
	116
	HW08（900-199-08）
	主要产生于发动机、气缸等、废油液包括有：汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等。
	采用加仑油桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	委托有资质单位处置

	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	17
	HW50（900-049-50）
	主要产生于汽车排气管，含尾气净化剂。
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废制冷剂
	11
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	产生于汽车空调，含有氟利昂。
	制冷剂收集罐盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废蓄电池
	210
	HW49（900-044-49）
	含有铅，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解。因此，该部分的铅均随着蓄电池回收利用，不单独产生。
	专用耐腐蚀收集容器收集，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废电容器
	24
	HW49（900-045-49）
	主要产生于控制线路板等。
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废电路板
	5.5
	HW49（900-045-49）
	主要产生于控制线路板等。
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	含汞开关
	3.0
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	汞开关等。
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废液化气罐
	90
	HW49（900-041-49）
	报废机动车中有部分为油气两用机动车，装有液化气罐，拆解下来的废液化气罐内有少量残留液化气残液。
	暂存于危险废物暂存库内，设置专区存放，设置标识警示图案，并远离易燃类危废。
	

	
	机油滤清器
	5.5
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	机油、燃油过滤系统。
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废吸油毡
	0.7
	HW08（900-213-08）
	主要用于拆解车间地面地漏油污吸附清洁。
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	含油废

劳保用品
	0.5
	HW08（900-213-08）
	主要产生于拆解过程使用的手套、抹布等劳保用品。
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	污水处理系统产生的油泥
	0.5
	HW08（900-210-08）
	产生于污水处理系统产生的油污、污泥和沉渣。
	采用加仑油桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	
	废活性炭
	0.34
	HW49（900-041-49）
	主要产生于活性炭吸附装置。
	袋装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	

	一般固废
	不可回收一般拆解产物
	112.5
	一般固废
	主要包括拆解过程中产生的无法分离回收利用的废棉、麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用垃圾等。
	分类收集，分区存放于一般固废暂存库。
	定期统一出售给废品收购站。

	
	除尘器

收尘灰
	7.16
	一般固废
	主要产生于拆解过程中粉尘配套的布袋除尘器。
	分类收集，分区存放于一般固废暂存库。
	定期送至环卫部门指定地点统一处理。

	生活垃圾
	生活垃圾
	9
	-
	员工日常生活产生的垃圾
	封闭式垃圾桶收集
	送至环卫部门指定地点统一处理。

	合计
	产品：32160.5t/a；一般固体废物：206.068t/a；危险废物：665.2t/a；生活垃圾：9t/a


表6-32    工程分析中危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废油液
	HW08
	900-199-08
	116
	主要产生于发动机、气缸等、废油液包括有：汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等。
	液态
	石油类
	石油类
	每周
	T、I
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

	2
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	HW50
	900-049-50
	17
	主要产生于汽车排气管，含尾气净化剂。
	固态
	金属氧

化物等
	重金属
	每周
	T
	

	3
	废制冷剂
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	11
	产生于汽车空调，含有氟利昂。
	液态
	氟利昂
	氟利昂
	每周
	/
	

	4
	废蓄电池
	HW49
	900-044-49
	210
	含有铅，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解。因此，该部分的铅均随着蓄电池回收利用，不单独产生。
	固态
	塑料、酸液
	铅
	每周
	T
	

	5
	废电容器
	HW49
	900-045-49
	24
	主要产生于控制线路板等。
	固态
	金属、树脂
	多氯联苯
	每周
	T
	

	6
	废电路板
	HW49
	900-045-49
	5.5
	主要产生于控制线路板等。
	固态
	金属、树脂
	多氯联苯
	每周
	T
	

	7
	含汞开关
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	3.0
	汞开关等。
	固态
	金属
	汞
	每周
	/
	

	8
	废液化气罐
	HW49
	900-041-49
	90
	报废机动车中有部分为油气两用机动车，装有液化气罐，拆解下来的废液化气罐内有少量残留液化气残液。
	固态
	金属

液化气
	液化气
	每周
	T、In
	

	9
	机油滤清器
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	5.5
	机油、燃油过滤系统。
	固态
	金属
	石油类
	每周
	/
	

	10
	废吸油毡
	HW08
	900-213-08
	0.7
	主要用于拆解车间地面地漏油污吸附清洁。
	固态
	纺织品
	石油类
	每周
	T、I
	

	11
	含油废

劳保用品
	HW08
	900-213-08
	0.5
	主要产生于拆解过程使用的手套、抹布等劳保用品。
	固态
	纺织品
	石油类
	每周
	T、I
	

	12
	污水处理系统产生的油泥
	HW08
	900-210-08
	0.5
	产生于污水处理系统产生的油污、污泥和沉渣。
	液态
	石油类

泥土
	石油类
	每周
	T、I
	

	13
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	0.34
	主要产生于活性炭吸附装置。
	固态
	活性炭、非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	每年
	T、In
	


表6-33    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	1
	危险废物

暂存库
	废油液
	HW08
	900-199-08
	在成品仓库内东北侧
	1000m2
	195m2
	采用加仑油桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	3.5t
	每周

	
	
	废尾气净化装置

（含尾气净化催化剂）
	HW50
	900-049-50
	
	
	30m2
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废制冷剂
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	
	
	30m2
	制冷剂收集罐盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废蓄电池
	HW49
	900-044-49
	
	
	365m2
	专用耐腐蚀收集容器收集，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	6.5t
	每周

	
	
	废电容器
	HW49
	900-045-49
	
	
	30m2
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废电路板
	HW49
	900-045-49
	
	
	60m2
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	1.0t
	每周

	
	
	含汞开关
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	
	
	30m2
	盒装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废液化气罐
	HW49
	900-041-49
	
	
	110m2
	暂存于危险废物暂存库内，设置专区存放，设置标识警示图案，并远离易燃类危废。
	2.0t
	每周

	
	
	机油滤清器
	《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物
	
	
	30m2
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废吸油毡
	HW08
	900-213-08
	
	
	30m2
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	含油废

劳保用品
	HW08
	900-213-08
	
	
	30m2
	塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	污水处理系统

产生的油泥
	HW08
	900-210-08
	
	
	30m2
	采用加仑油桶盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
	0.5t
	每周

	
	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	
	30m2
	袋装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内。
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根据上表可知，危险废物暂存库可满足本次扩建项目需求。为了防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。危险废物临时储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日），建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，应建造专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等，同时制定防止泄漏、散失的安全措施。同时要求对危险废物暂存库做防渗处理，并设置危险废物警示标志，危废暂存间底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。
综上所述，在固体废物得到妥善处置情况下，对周围环境影响不大。

7 污染防治措施及其可行性论证
7.1施工期污染防治措施

7.1.1施工期废气防治措施

扬尘

为使施工过程中产生的扬尘和废气对周围环境空气的影响降低，建议采取以下防护措施：

（1）易产生扬尘的施工作业应伴随洒水，使作业面保持一定的湿度；对施工厂地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；

（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；

（3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；

（4）运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；

（5）对运输过程中散落在路面上的泥土及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；

（6）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于1.8米；

（7）施工结束时，应及时对施工占用厂地恢复地面道路及植被。
为最大限度减轻施工扬尘对周围的环境污染，参照《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（2013年5月2日辽宁省第十二届人民政府第4次常务会议审议通过，2013年5月14日辽宁省人民政府令第283号公布，自2013年7月1日起施行）要求，建设单位在施工中还应采取如下必要的控制措施：

（1）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理；

（2）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

（3）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

（4）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

（5）需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌；
（6）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装；
（7）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施；

（8）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

采取以上措施后，扬尘的产生可得到有效控制，可减少对外界的影响，施工期产生的颗粒物浓度满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB212642-2016）无组织排放监控浓度限值，对环境空气及敏感点的影响可接受。

2、汽车尾气

为减轻项目施工期间汽车尾气对周围环境空气及居民的影响，建设单位拟加强设备维护和车辆管理，控制车辆和施工机械的非使用时间的运行，减少车辆空挡等候和减速状态下的运行，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放，最大限度的减少尾气污染物的排放。

7.1.2施工期废水防治措施

工程施工期间，严禁污水乱排和污染道路、环境等。项目施工期设置隔油沉淀池，施工设备清洗废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地降尘。施工人员生活污水利用厂区原有化粪池，施工期生活污水经厂区内化粪池处理后，排入市政管网，最终进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。建材（包括废弃建材）、弃渣、生活垃圾的堆放、弃置点必须经地方环保部门的同意，严禁乱堆、乱弃。

管线施工过程中注意维护污水管材质量，不得使用出现裂纹、接口缺损的管材，接口处施工保持良好的密封性能，以防污水管线投入使用后出现污水渗漏，污染地下水系。
设置车轮冲洗平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置车轮冲洗平台，车辆驶离工地前，应在车轮冲洗平台清洗轮胎，不得带泥上路。车轮冲洗平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水沉淀池、沉砂池及其它防治设施，收集车轮冲洗、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。

由于项目施工内容较少，施工期持续时间短，在采取上述措施后，施工过程中产生废水对周围环境不会造成影响。

7.1.3施工期噪声防治措施

为了使场界噪声达标排放，环评要求采取以下措施：

①对固定高噪声设备采取搭建临时隔声设施，并尽量设置在远离居民安放，避免施工噪声扰民。

②要求建设单位使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土，混凝土需要连续浇注的必须办理夜间施工证。

③合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的，噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。

④严禁在22时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。加强施工管理，减少人为噪声产生。

⑤尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

⑥运输车辆经过附近居民住宅时要慢行减速，严格禁止进、出项目的所有运输车辆鸣喇叭，尽量压缩工区的车流量和行车密度，避免施工噪声影响附近居民休息。

在采取上述措施后，将最大限度减少项目施工噪声对周围环境的影响，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对场界声环境及敏感点声环境的影响可接受。
7.1.4施工期固体废物防治措施

（1）施工人员产生的生活垃圾要求集中收集后定期交由环卫部门统一清运处理，施工建设过程中产生的建筑垃圾、废弃装饰建筑材料要求集中收集，尽量回用，不能回用的送至建筑垃圾填埋场。

（2）建筑垃圾的清运应当采用封闭式车辆，禁止随意抛撒。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。

（3）施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。

（4）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。

（5）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

项目施工期固体废物处置率为100%，施工期产生的固体废物对周围环境的影响可接受。
7.1.5生态环境保护措施

（1）施工现场周围生态环境保护措施

施工期要保护周围生态环境，不允许占用工程征地外的土地。运送物料车辆要设定固定行车路线，落实运输车辆防止扬尘、降噪措施，保护施工现场周围农田生态环境。禁止在区外随意取土，用作区内土地平整等，以保护区域土地资源。

加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

（2）水土流失防治措施

施工期挖方集中堆积并苫盖，采用彩钢板临时遮挡，避免造成水土流失，施工弃土用于场地平整，平整过程中及时压实。合理安排施工时间，避免雨天施工。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1运营期大气污染防治措施

7.2.2.1有组织废气污染防治措施

（1）粉尘污染防治措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中要求，需对“拆解过程、切割过程、打包过程产生的颗粒物，经集气收集后由布袋除尘器处理，最终有组织排放。”，本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放，配备的风机风量为5000m3/h。

1）集气罩

集气罩是废气净化系统污染源的收集装置，可将气体污染源导入净化装置，同时防止其像生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有着直接的影响。

项目拟在液压剪切机、乙炔-氧切割机上方各设置1个规格为1m×1m的伞形集尘罩，共计5个。各集尘罩距离设备不高于30cm，每个集尘罩均配套设有一台风机，风机量为5000m3/h，各集尘罩收集效率可达95%；

2）布袋除尘器

布袋除尘器是一种利用滤袋进行过滤除尘的除尘设备，其工作机理为空气过滤理论，即含尘气体通过一定孔径大小的滤料，颗粒物被阻挡收集，净化后的气体排入大气。一般地，旋风布袋除尘器的除尘效率很高，适应力强，能处理不同类型的颗粒物，适应的质量浓度范围大，对烟气流速的变化也具有一定的稳定性，结构简单，内部无复杂结构。
根据工程分析，本次扩建项目有组织粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（最高允许排放浓度<120mg/m3）。
（2）有机废气污染防治措施
根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中要求，需对“拆解预处理平台拆解预处理过程产生的非甲烷总烃，经集气收集后由活性炭吸附处理，最终有组织排放。”，本次扩建项目拟在废液排空操作平台上方设集气罩对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集效率为95%。经集气罩收集后，再经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。

活性炭吸附装置，系利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面，能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附，更适用于大风量低浓度的废气治理，适用于电子、化工、轻工、橡胶、机械、船舶、汽车、石油等行业。

吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与废气中的有机气体成分充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔内，所以活性炭具有极强的吸附能力。活性炭吸附的物理作用，利用范德华力进行吸附，无任何化学添加剂。企业须定期更换活性炭，保证活性炭的吸附效率。

根据工程分析，本次扩建项目有组织非甲烷总烃排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（最高允许排放浓度<120mg/m3）。
7.2.2.2 无组织废气污染防治措施

项目无组织废气主要是生产过程中未被集气罩收集到而逸散到空气中的非甲烷总烃和颗粒物、拆解过程中产生的粉尘，废气以无组织的形式扩散到周围大气中。为了确保无组织废气排放量达到最少，本次扩建项目拟采取以下措施：

（1）设备上方集气罩安装的位置，应考虑能最大效率的收集产生的废气；

（2）对废气收集设备、管道等定期检查、检修，以保证其收集效率；

（3）拆解过程在拆解车间内作业，车间顶部采用彩钢瓦封闭，四周设置墙体（进出通道除外）。本次扩建项目拆解车间占地面积较大，粉尘随重力作用在车间内沉降至地面，与此同时，对生产车间内的地面采取洒水降尘的措施，并定期清扫地面；

（4）加强车间通风，所有操作严格按照既定的规程进行；

通过上述措施，本次扩建项目的无组织排放的污染物将得到有效控制，对当地大气环境影响较小。

7.2.2 运营期废水污染防治措施

根据工程分析结果，本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

（1）废水治理方案

本次扩建项目生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

本次扩建项目各废水具体处理工艺如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图7-1    废水处理工艺流程图

工艺流程说明：

项目生产废水主要包括车间地面冲洗废水，经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理去除石油类污染物，随后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），然后进入车间外隔油沉淀池进一步去除石油类、SS等污染物；项目待拆车间储存区及运输道路的初期雨水收集到初期雨水收集池（兼事故应急池）内，再分批转入车间外废水沉淀池（2#），经车间外隔油沉淀池去除石油类、SS等污染物；生活污水由化粪池进行预处理。项目各类废水经处理达标后由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。

（2）污水处理设施可行性分析

①初期雨水收集池（兼事故应急池）可行性分析

根据计算项目报废汽车暂存区及运输道路汇集前15分钟的初期雨水量为6.1m3/次。根据工程分析，本次扩建项目地埋式初期雨水收集池（兼事故应急池）容积为100m3，该设施收集初期雨水及事故废水是可行的。

②油水分离器、隔油沉淀池处理可行性分析

本次扩建项目车间地面冲洗废水主要污染物为COD、SS、石油类，经车间内废水沉淀池，经油水分离器处理（石油类去除效率70%），再经室外的隔油沉淀池（石油类去除效率60%、SS去除效率60%），油水分离器和隔油沉淀池的综合去除效率为石油类：88%、SS：60%，根据工程分析可知，处理后的废水均可达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求，措施可行。

（3）废水接入本溪市科态污水处理有限责任公司可行性分析
①废水外排路径分析

本次扩建项目所在地位于本溪市科态污水处理有限责任公司服务范围，项目建成后，厂区内生产、生活废水经处理后从厂区污水总排口接入市政污水管网，排入本溪市科态污水处理有限责任公司，最终达标排放。

②废水处理容量可行性分析

根据本溪市科态污水处理有限责任公司设计，于2003年建设，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为300000立方米/日，处理工艺为A2/O及污水深度处理系统，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的一级标准中的A级标准。根据工程分析可知，本次扩建项目废水总排口生产废水排放量为16.159m3/d，生活污水排放量4.8m3/d，初期雨水排放量6.1m3/d，排放量较少，因此，从水量分析，本溪市科态污水处理有限责任公司接纳本项目废水是可行的。

③处理水质可行性分析

项目生活废水经化粪池预处理后，废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷浓度分别为250mg/L、180mg/L、220mg/L、25mg/L、2mg/L；车间地面冲洗废水经油水分离器和隔油沉淀池处理后，废水中COD、氨氮、SS、石油类浓度分别为225mg/L、23mg/L、120mg/L、12mg/L；初期雨水经隔油沉淀池处理后，废水中COD、氨氮、SS、石油类浓度分别为240mg/L、27mg/L、140mg/L、60mg/L；满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求。
综上，本次扩建项目在保证各项污水处理措施正常运行的前提下，能够达标排放，且对项目所在地水环境影响较小。

本次扩建项目废水污染物排放信息表见表7-1~表7-2。

表7-1    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水

类别
	污染物种类
	排放

去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	初期雨水、生产废水、生活污水
	COD

BOD5

SS

NH3-N

石油类

总磷
	本溪市科态污水处理有限责任公司
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	TW001
	废水沉淀池（1#）、油水分离器、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池
	隔油

沉淀池
	DW001
	是
	一般

排放口


表7-2    废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/(万m3/a)
	排放

去向
	排放

规律
	间歇排放

时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放

标准浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	123°43′19.31229″
	41°17′50.38567″
	0.124366
	本溪市科态污水处理有限责任公司
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	全天间断排放
	本溪市科态污水处理有限责任公司
	COD
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	5.0


表7-3    废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	COD
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准要求
	300

	
	
	BOD5
	
	250

	
	
	SS
	
	300

	
	
	NH3-N
	
	30

	
	
	石油类
	
	20

	
	
	总磷
	
	5.0


表7-4    废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（kg/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	240
	0.83
	0.30

	
	
	BOD5
	71
	0.25
	0.09

	
	
	SS
	164
	0.56
	0.20

	
	
	NH3-N
	24
	0.08
	0.03

	
	
	石油类
	7
	0.03
	0.01

	
	
	总磷
	0.5
	0.003
	0.001

	全厂排放口合计
	COD
	0.30

	
	BOD5
	0.09

	
	SS
	0.20

	
	NH3-N
	0.03

	
	石油类
	0.01

	
	总磷
	0.001


综上所述，项目拟设废水处理方案技术、经济可行，各类废水均得到合理处置。
7.2.3 运营期地下水污染防治措施

7.2.3.1 防控措施
对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

重点防渗区

项目拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、油水分离器地面及废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池各池池体四周做防渗处理，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s；

一般防渗区

办公楼底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖，取上述防渗措施后，防渗层系数小于10-7cm/s；

简单防渗区

全场区均需硬化防渗，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。防渗措施具体内容见表7-5。
表7-5    防渗区域及防渗内容

	序号
	类型
	防渗区域
	防渗内容
	防渗系数

	1
	重点防渗区
	拆解车间
	底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。
	≤10-10cm/s

	2
	
	报废汽车暂存区
	
	

	3
	
	成品仓库
	
	

	4
	
	乙炔存储库
	
	

	5
	
	氧气存储库
	
	

	6
	
	一般固废暂存库
	
	

	7
	
	危险废物暂存库
	
	

	8
	
	油水分离器
	
	

	9
	
	废水沉淀池（1#）
	
	

	10
	
	废水沉淀池（2#）
	
	

	11
	
	隔油沉淀池
	
	

	12
	一般防渗区
	办公楼
	底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。
	≤10-7cm/s

	13
	简单防渗区
	全厂区绿地外其他构筑物
	采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。
	≤10-7cm/s


本次扩建项目采取的防渗措施均满足《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的规定。

7.2.3.2 跟踪监测

根据区域地下水流向由西南向东北，定期对地下水环境进行监测，委托具有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016：11.3.2.1 跟踪监测点要求  b）三级评价的项目，应至少在建设项目场界下游布置1个。本次扩建项目在厂区东侧、西侧各设置1个地下水观测井，即在厂区地下水上游、下游设置1个地下水观测井，作为地下水环境影响跟踪监测点，观测井距离本项目均约50m，跟踪监测计划见表7-6。

表7-6    地下水环境监测计划表

	点位
	功能
	监测因子
	井深
	监测层位
	监测频次

	厂区西侧、东侧的观测井
	跟踪

监测点
	pH、COD、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷
	20m
	潜水
	每年1次 


企业在运营过程中应认真落实跟踪监测的工作，专职人员应编写地下水环境跟踪监测报告，报告中的内容应包括：地下水跟踪监测的数据（污染物种类、数量、浓度），生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录。

7.2.3.3 信息公开

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。公众参与的主体是项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

7.2.3.4 应急响应措施

由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每年1次的地下水跟踪监测职责，运营期的地下水保护目标应定为氨氮监测浓度≤0.5mg/L。如果在跟踪监测的过程氨氮检出浓度大于0.5mg/L，则有可能说明污水发生泄漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水泄漏事故。当明确发生污水泄漏事故时，应根据泄漏位置将泄漏单元的污水排入暂存池，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水修复工作。


附图7-2   建设项目分区防渗图

7.2.4 噪声控制措施

（1）噪声防治措施

本次扩建项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的噪声源主要有各液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等设备，噪声强度为70-105dB(A)。项目所有噪声源均置于室内，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

①建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的泵类等，以从声源上降低设备本身噪声；

②泵类等发声设备应设减振垫；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

③着重生产厂房四周绿化，既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响。

评价结合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）中相关技术要求，同时要求建设单位做好以下噪声防护措施：

①禁止露天拆解、切割报废汽车；

②厂房墙面为实体墙，加强门窗隔声措施；

③安全气囊应设置独立爆破间，采取封闭式建筑结构，墙体内部采取隔声降噪措施；

④加强运输车辆管理，控制运输车行驶路线，严禁厂区内鸣笛。

综上所述，项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标要求。

（2）噪声防治措施可行性分析

根据噪声特性，本次扩建项目从噪声产生、传播及入耳三方面进行噪声防治。

①噪声源治理措施可行性分析

本次扩建项目噪声源主要为生产设备产生的噪声。将各类噪声设备采取基座固定，增加柔性减垫层的方式可有效的减小各类设备噪声产生。同时，对于对高噪声设备增加消声器，可有效减小噪声产生。

②传播途径治理措施可行性分析

通过合理布局，可将高噪声源远离东北侧彩屯居民，降低噪声源对周围居民的影响。使得噪声通过距离衰减、墙体阻隔等措施有效降低噪声影响。

③声源接受点防治措施可行性分析

通过预测分析，本次扩建项目运营期噪声在周边敏感点的预测值能够达到相应的质量标准，对敏感点影响较小。另外，评价要求建设单位对可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。

通过以上环保措施后，本次扩建项目噪声对周围声环境影响较小。评价认为，所提出的环保措施有效可行。

7.2.5 固体废物污染防治措施

本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

（1）生活垃圾及一般工业固体废物

本次扩建项目在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理；不可回收一般工业固废集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站；除尘器收尘灰集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。
（2）危险废物

本次扩建项目产生的废油液属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-199-08，即“内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”；废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）属于“HW50 废催化剂”，废物代码为900-049-50，即“废汽车尾气净化催化剂”，危险特性为“T（毒性）”；废制冷剂、含汞开关、机油滤清器为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物；废蓄电池属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-044-49，即“废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管”，危险特性为“T（毒性）”；废电容器、废电路板均属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-045-49，即“废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）”，危险特性为“T（毒性）”；废蓄电池属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”；废吸油毡、含油废劳保用品属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-213-08，即“废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”；油泥属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-210-08，即“油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”；废活性炭属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49，即“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T（毒性），In（感染性）”。

成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。

为了防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。危险废物临时储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号，2013年6月8日），建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，应建造专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等，同时制定防止泄漏、散失的安全措施。同时要求对危废暂存间做防渗处理，并设置危险废物警示标志，危废暂存间底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。采取上述防渗措施后，防渗层渗透系数小于10-10cm/s。
环评要求建设单位处理危险废物处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求执行，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行贮存、转移、处置。由专人负责危险废弃物的收集和厂区内的运输。并负责监督危废暂存间的运行，对各车间废弃物的管理情况进行监督检查。仓库负责建立专门的危险废物管理台账簿，由专人管理，准确记录每天产生危险废物的名称及贮存、去向数量等。向外转移的危险废物，台帐记录必须与危险废物转移联单及其它相关票据等内容相一致；台账材料必须齐全，并按要求向环保部门上报危险废物登记报告。

根据《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物管理要求见表7-7，危险废物暂存间及危险废物暂存池建设要求表7-8。

表7-7    危险废物管理要求

	序号
	项目
	要求内容

	1
	申报登记制度
	做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位

	2
	收集
	根据危险废物生产的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

	
	
	制定危险废物收集详细的操作规程。

	
	
	收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，安全防护和污染防治措施。

	
	
	危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，分类收集，性质不相容的危险废物不应混合包装

	
	
	危险废物内部转运作业应采用专用的工具，确定转运路线，确保无危险废物遗失在转运路上。

	3
	暂存
	按要求设置危险废物暂存库，暂存不得超过一年

	
	
	危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

	
	
	按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

	
	
	贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置

	
	
	危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度

	
	
	根据贮存的废物种类和特性设置标志

	4
	转移
	按照有关规定填写危险废物转移联单，包括转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况等。

	5
	运输
	由持有危险废物转移联单，包括转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量转移时间、主要危废成分等基本情况。

	6
	处置
	委托资质单位处置，签订委托处置协议，接受单位具有利用和处置危废的资格。


表7-8    危险废物暂存场所建设要求

	序号
	项目
	要求内容

	1
	暂存时间
	不得超过一年

	2
	分区设置
	按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

	
	
	不相容的危废不能堆放在一起

	3
	防渗防漏
	基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	
	
	地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝

	
	
	地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危废相容

	4
	泄漏物收集
	应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一

	
	
	必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置

	5
	其他
	危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

	
	
	贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置

	
	
	危废堆放要防风、防雨、防嗮

	
	
	根据贮存的废物种类和特性设置标志


经采取上述措施后本项目产生的固体废物均可得到有效处置，对环境影响较小。

8 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素在运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故暴露范围内的人员与财产损害。

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求对建设项目所涉及的有毒有害和易燃易爆的危险物质在生产、使用、贮运过程中可能发生的突发性事故（除人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。

1、一般性原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2、评价工作程序
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图8‑1环境风险评价工作程序图
8.1 风险调查
⑴ 风险评价依据

通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。

⑵ 风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目运营期涉及的危险化学品主要为回收的汽油、柴油、润滑油等可燃性液体、氟利昂等低毒液体、氧割用乙炔等易燃气体、蓄电池中包含的酸液、天然气储罐中的石油天然气等。

本项目产生的危险废物种类较多，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1，当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q：

式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；
对照附录B.2，对风险物质进行Q值计算，见表8-1：

表8-1    项目危险物质临界量计算结果表

	单元
	装置/工段
	物质名称
	一次最大储存量（qn）
	临界量(Qn)
	比值Q

	拆解车间
	乙炔储存房
	乙炔
	0.13
	1
	0.13

	危废暂存库
	废油液收集桶
	废油液（汽油、柴油、润滑油等）
	3.5
	200
	0.0175

	危废暂存库
	蓄电池
	硫酸
	6.5
	10
	0.65

	危废暂存库
	废液化气罐
	甲烷
	2.0
	10
	0.2

	合计
	0.9975


项目危险物质Q=0.9975＜1。

⑶ 风险潜势初判

项目Q=0.827＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。

⑷ 评价等级的确定
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照下表确定评价工作等级。

表8-2   环境风险评价等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ，Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据判定结果，具体见风险章节分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。

⑸ 环境保护目标
项目位于本溪市溪湖区郑家，项目四周均为山地，距离项目较近的敏感点为项目东北侧480m的彩屯社区居民点。

⑹ 环境风险识别

① 物质危险性识别

本项目涉及的危险化学品主要有废油液（汽油、柴油、润滑油等）、乙炔、蓄电池中的酸液、天然气储罐中的天然气，乙炔暂存于拆解车间南侧，废蓄电池、废天然气储罐、废油液储存于危废暂存库。

化学品在运输、储存和使用过程中如发生泄露，可能会造成局部或区域环境的污染，危及周围人的生命安全，甚至引发一定的环境问题。项目在生产中使用化学品主要组成成分的理化性质及危害见表8-3，物质危险性判定结果见表8-4。

表8-3  化学品主要组成成分和毒性

	序号
	名称
	CAS号
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理性质

	1
	乙炔
	74-86-2
	无色气体，分子式是C2H2，分子量为26.04，因含杂质有大蒜气味，可微溶于水，很容易分解成氢和碳产生爆炸，乙炔也易聚合生成乙烯基乙炔，发生爆炸，能溶解于丙酮。乙炔能与铜、银、汞等化合生成爆炸性化合物，与氯化合生成爆炸性的乙炔基氯。乙炔与空气（氧）混合形成爆炸性混合气体，最小引爆能量为0.019mJ，爆炸极限为2.8%~81%。
	易燃易爆
	乙炔本身无毒，具有窒息性和弱麻醉作用，会产生眩晕、恶心、头痛等症状，会造成缺氧窒息而亡。

	2
	汽油
	8006-61-9
	无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。为火灾危险程度的甲类物质，爆炸危险组别/类别为T3/IIA，其闪点为-50℃，爆炸下限为1%， 爆炸上限为7.6%，其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。有较大的挥发性。
	易燃易爆
	中等毒性

LD50：67000mg/kg（小鼠经口）；LC50：300000mg/m3/5min（大鼠吸入）。易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30-40mg/l时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。

	3
	柴油
	68334-30-5
	稍有粘性的浅黄至棕色液体。本品对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。为火灾危险程度的乙B或丙A类物质，其闪点≥60℃，爆炸危险组别/类别为T3/IIA，未列入危险化学品范围，在重大危险源辨识中，没有列出辨识临界值。
	易燃易爆
	低毒

LD50：7500mg/kg（大鼠经口），LD50：5ml/kg（兔经皮）。

对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎

	4
	机油、润滑油
	8002-05-9
	油状液体，淡黄色至褐色, 无气味或略带异味，燃点：300~350℃ 闪点：120~340℃
	遇明火、高热可燃
	侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	5
	硫酸
	7664-93-9
	稀硫酸是指质量分数小于等于70%的硫酸，常温下无色透明液体，密度大于水。稀硫酸显酸性，具有一定的腐蚀性。
	不易燃不易爆
	中等毒性

LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/kg，2小时（小鼠吸入）

	6
	液化气 罐（天然气
	74-82-8
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 
	易燃易爆
	急性毒性：LD50无资料，LC50无资料；毒性无资料；

健康危害：纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异；

	7
	氟利昂
	/
	常温常压下为无色气体，二氟二氯甲烷，分子式为CF2CL2，分子量119，熔点－158℃，沸点－29.8℃，稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚。只有在温度达到400℃以上并与明火接触时，才分解出有毒的光气。
	不燃烧，无爆炸性。
	低毒，对人体毒性最小的制冷剂


表8-4  物质危险性判定结果

	序号
	危险物质名称
	类别和项目分类
	CAS号
	闪点℃
	熔点℃
	沸点℃
	火灾等级
	空气中的爆炸极限（V/V）
	急性毒性

	
	
	
	
	
	
	
	
	爆炸下限%
	爆炸上限%
	LD50
	LC50

	1
	乙炔
	2.1
	74-86-2
	-17.78
	-80.8
	-84
	甲
	2.5
	80
	/
	/

	2
	汽油
	3
	8006-61-9
	-50至-20
	-60
	30-200
	甲
	1.4
	7.6
	67000mg/kg

（小鼠经口）
	300000mg/m3

（大鼠吸入）

	3
	柴油
	3
	68334-30-5
	55
	-18
	180-370
	乙
	0.6
	7.5
	LD50：7500mg/kg（大鼠经口）
	LD50：5ml/kg（兔经皮）

	4
	润滑油
	3
	8002-05-9
	120-340
	/
	/
	丁
	/
	/
	/
	/

	5
	稀硫酸
	8
	7664-93-9
	/
	/
	/
	戊
	/
	/
	LD50：2140mg/kg（大鼠经口）
	LC50：510mg/kg，2小时（小鼠吸入）

	6
	甲烷
	2.1
	74-82-8
	-190
	-182.5
	-161.5
	甲
	5
	15
	/
	/


② 生产系统危险性识别

识别范围：项目危险源识别范围包括生产系统、贮运系统、公用工程及环保工程等。

生产系统危险性识别：本项目生产装置危险性主要存在于拆解车间、危废暂存库；同时还有废水处理设施发生故障，废水无法达标排放或池体发生破裂，废水泄漏；以及废气处理设施发生故障或失效，废气排放对环境空气的影响。

根据项目工艺流程及厂区平面布置，结合物质危险性识别，本项目危险单元划分结果见表8-5。

表8-5  危险单元划分结果

	序号
	类别
	名称

	1
	主体工程
	拆解车间

	2
	环保工程
	废水处理设施、废气处理设施、危废暂存库、事故应急池（初期雨水收集池）


扩散途径识别：项目生产运营过程中，危险物质发生泄漏，进而发生火灾、爆炸等事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，扩散途径主要有危险物质挥发向大气环境扩散，以及泄漏物质、消防废水等收集处置不当，污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。

生产过程可能存在的风险因素见表8-6。

表8-6   项目生产过程主要风险因素分析

	事故发生
	风险类型
	原因分析

	生产

过程
	泄露
	管道破裂

	
	火灾
	泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击

	
	中毒
	泄漏导致现场危险品浓度超标

	
	腐蚀
	物质泄漏或违章作业导致对设备及人员的腐蚀

	贮存

过程
	泄露
	容器破损、违章操作

	
	火灾
	泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击

	
	中毒
	泄漏导致现场危险品浓度超标

	
	腐蚀
	物质泄漏或违章作业导致对设备及人员的腐蚀

	运输

过程
	火灾、爆炸
	运输过程中碰撞、翻车、交通事故造成危化品泄漏并遇明火、雷击、静电等而引发火灾、爆炸

	
	泄露
	包装物破损、管线破损、密封不佳、车辆事故、违章操作

	
	中毒
	物质泄漏引起人员中毒


结合项目生产情况，项目生产过程中主要环境风险为：

a、生产、贮存或运输过程中，油品一旦泄漏，危化品中易挥发物质进入大气，易引起中毒及通过扩散后对周围大气环境造成影响或引燃烧、火灾、爆炸的风险；

b、生产、贮存或运输过程中，油品泄露污染土壤、地下水。

本项目主要运输装卸货种为废旧汽车。不具有泄漏扩散等危险危害特性，不会发生货油泄漏、化学品泄漏等污染事故，对周边环境污染较小。本项目危险废物委托有资质单位处理和运输，故本环评对运输过程风险不开展进一步详细分析。

③ 风险识别结果

根据上述分析，本项目的分析识别结果见表8-7。

表8-7   项目环境风险识别结果

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险

类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	拆解车间
	危险废物
	稀硫酸、汽油、柴油、润滑油、乙炔、甲烷、氟利昂等
	泄露、火灾、爆炸
	蒸发进入大气或渗透进入土壤、地下水
	周边居民

	2
	危废暂存库
	危险废物
	汽油、柴油、润滑油、稀硫酸、甲烷及废电路板等
	泄露、火灾、爆炸
	蒸发进入大气或渗透进入土壤、地下水
	周边居民

	3
	废水处理设施
	生产废水、初期雨水
	石油类
	泄露
	渗透进入土壤、地下水
	周边居民

	4
	废气处理设施
	粉尘、非甲烷总烃
	粉尘、非甲烷总烃
	设施故障，无法达标排放
	污染环境空气
	周边居民


⑺ 环境风险分析
① 大气环境影响

废油液、乙炔、甲烷发生火灾事故时，由于火势较猛，会产生大量的烟气，主要有毒有害污染物为CO、SO2 等，而火灾急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量很大，而SO2等其他次生污染物产生量较少。由于该项目专用密封容器的规模小，废油液定期、及时委托有资质单位处理，厂区暂存量较小，因此，只要在企业运营过程中，切实做好管理预防工作，在事故发生时候及时迅速启动应急预案，基本不会对周边环境产生影响。

② 地表水环境影响

事故泄漏的排放：若泄漏液体直接外排将对下游河流产生严重影响，对周围区域水体造成严重污染，因此必须高度重视，严防事故的发生，一旦发生后采取严密处理和处置措施，避免造成对水体的污染。

雨水系统污染排放：在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过雨水系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。水质一旦受到事故性污染，特别是项目中难以降解的有机物的污染，将对下游水体产生严重影响。

为防止消防废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。

项目采取在主要生产场所设置水泥硬化地面等防透漏措施，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。同时在设计中将雨水管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切断。

事故水储存设施容积：为了防止事故状况下的污染区泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下：

本项目生产区域水环境风险来自于易燃物料泄漏引发的火灾和爆炸的消防水，消防水中含有大量的物料，应收集消防水。

根据《石油化工企业设计防火规范》要求，消防用水按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，应设置能够储存事故排水的储存设施。

事故储存设施总有效容积：V总＝（V1＋V2－V3）＋V4＋V5。

式中：V1－收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2－发生事故的消防水量；

V3－发生事故时可以传输到其它储存设施的物料量；

V4－发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量；

V5－发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

项目厂区内危险化学品最大包装为200L铁桶，单桶最大储存量为175kg，体积约0.2m³，则V1=0.2m³；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）， 项目火灾发生时，室外消防用水总量20L/s，火灾延续时间为1小时，因此发生事故时消防水产生量为72m3；V3=0m³，(不考虑围堰及导排系统管道容积)，本项目V4很小可忽略；根据当地降雨强度和装置区雨水汇水面积，经计算，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量约5.24m3。因此考虑一定的富余系数，本项目事故水池的设计容积不宜低于100m3，以满足项目事故状况的废水临时储存需要。该事故池应设排水设施，及时排除池内雨水，保持事故池始终处于空置状态。

③ 地下水环境影响

在事故状态下，生产废水在未经处理时，发生泄漏事故。生产废水主要含有少量悬浮物、石油类。由本区的底层结构及地下水类型可以看出，项目所在区地下水潜水埋深较深。相关研究表明，黄土对石油污染物的截留能力较强，大部分被截留在表层土壤，有关试验所测得的最大迁移深度为30cm，因此这种情况下，地下含水层不易受到污染。但考虑到地下水自净能力较差，评价认为，为避免事故状态对地下水污染，要采取必要的措施，最大限度预防事故，降低发生概率；建立完善的地下水监测网络，发生水质异常，立即启动应急机制，解决问题。

④ 对土壤环境影响分析

当废油液泄漏时，废油液与土壤粘合凝结成较大的含油土块，并在重力作用下向土壤表层渗透。废油液中的石油烃类黏附于土壤颗粒表面上，改变了土壤性质，破坏了土壤结构及土壤微生物的生存环境。其富含的反应基能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱硫酸作用，从而使土壤有效氮、磷的含量减少。低分子烃能穿透到植物组织内部破坏正常生理机制。高分子虽然难以穿透到植物内部组织，但易于在植物表面形成一层粘膜，阻塞植物气孔，影响植物蒸腾、水份吸收、呼吸和光合作用，甚至引起根系的腐烂。石油类物质还可能通过影响土壤酶的活性，从而干扰作物生长。

⑻ 风险计算和评价
风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：
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风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度见表8-8。

表8-8    各种风险水平及其可接受程度

	风险值(死亡/a）
	危险性
	可接受程度

	10-3数量级
	操作危险性特别高，相当于人的自然死亡
	不可接受

	10-4数量级
	操作危险性中等
	必须立即采取措施改进

	10-5数量级
	与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级
	人们对此关心，愿采取措施预防

	10-6数量级
	相当于地震和天灾的风险
	人们并不关心这类事故发生

	10-7～10-8数量级
	相当于陨石坠落伤人
	没有人愿为这种事故投资加以预防


根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦等，2000），设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-5/a左右，低于石油化工行业风险统计值8.3×10-5/a。因此，通过采取风险防范措施，项目的风险水平可以接受。

⑼ 风险防范措施
通过科学的设计、施工、操作和管理，可预防、降低事故的发生，将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然。项目采用的具 体防范及应急处理措施如下：

① 建筑安全防范措施

根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》、《报废机动车 拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），厂区建筑建设应满足以下要求：

a、报废汽车存储场地地面要硬化并防渗漏，废油液暂存区全部进行防渗、 防漏处理，修筑防火堤墙，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界 环境造成污染。危废暂存间内严禁烟火，废油液分别放置在危废暂存间内。

b、拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全。

c、库房条件：库房应当干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理。

d、库房卫生条件：库房地面、门窗应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。

e、涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

② 危险品贮存要求

由于本项目回收处理处置的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，建设单位应根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》、《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）中的相关规定，对在厂区内临时暂存的危险物品采取以下措施：

a、设置旧零件仓库。

b、按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志，性质相抵的禁止同库储存。

c、安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。

d、卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。

e、涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

f、拆解得到工业固废应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并 设立明显的区分标识，库区严禁烟火，其贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

g、拆解过程产生的危险废物按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，同时，应设置危险废物标识、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标 志。

h、各种废弃物贮存时间不得超过一年。

③ 危险物品运输风险事故防范措施

a、对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全；

b、场区内应设回车场；装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式；

c、在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害；

d、危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行，并向市环保部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行 全过程严格管理和安全处置。

④ 危险废物泄漏的防范措施

a、危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰，围堰高度≥0.2m，防止外溢。

b、贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕。

c、危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。

d、废油液泄漏时，由经过训练的人员穿消防防护服、切断泄漏源。

e、危险废物设置专人看管，防止危废流失进入外环境。

f、废油液分别桶装收集后，分类暂存于废油液暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理。

g、危险废物实行危险废物转移联单制度，送资质单位处理。本项目只负责对危险废物的收集，运输车辆由接收单位提供。厂区建立危险废物台账制度。

⑤ 易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施

a、易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求；

b、贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计；

c、做好储气瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求；

d、建议辅料间安装可燃气体检测报警装置。

e、控制与消除火源：企业必须划定禁火区域，并制定影响的管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等。使用防爆型电器，严禁钢制工具的敲打、撞击、抛掷，并安装避雷装置。

f、严格控制设备质量及安装质量：罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品对设备、管线等定期检查、保养、维修。

g、严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

h、加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理。

⑥ 事故防范措施

a、厂区配备灭火器；

b、拆解车间为防止废油泄漏，在车间内设置截污沟，与事故池连通，收集后与危险固废一起处理。

c、本项目事故池有效容积为100m3。发生事故时及时将废水导流至事故池，待事故处理完毕后再将事故池中的废水进行除油处理分批次进入“隔油沉淀池和油水分离装置”进行处理，经处理达标后用于厂区道路喷洒和绿化。收集的泄漏废油或废酸应按危险废物进行管理。残留地面的少量液体，用沙土吸干，然后集中收集，并做好标识，由建设单位清运。

d、本项目在运营过程中安排专人对排污管、水池定时、定期进行检查，同时加强对环保设施的运行管理，一旦发现隐患应当及时报告和排除，当出现废水事故排放时，应立即将水引入事故池，同时组织人力抢修，排除故障，尽量缩短事故排放时间。
⑦ 应急预案

应急预案编制要求：根据国家环保局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，主要内容见表8-9。

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行，并定期组织应急演练。按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号文，企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，尽快建立区域环境风险联控机制。

表8-9  应急预案一览表

	序号
	项    目
	内容及要求

	1
	总  则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	评述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、贮存区、邻区、附近敏感点

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥

专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理

	5
	应急状态分类及

应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备

与材料
	生产装置：

⑴ 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；

⑵ 防止原辅材料外溢、扩散

	7
	应急通讯、通知

和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、

消除泄漏措施

方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害、同时，抢修设备，最短时间的使设备恢复正常；相应的设施器材配备

邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备，同时，做好现场污染的检测

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对化学物品的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	协助当地政府有关部门对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


应急救援预案其他要求与建议：

a、落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照专业对口，便于领导、便于集结的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

b、做好该应急救援预案中实施应急救援工作所必需的救援物资和防护用品的配置、补充、报废、维护、更新工作，保证应急物资处于良好状态。

c、该应急预案应该每年进行一次演练，演练可以采取桌面演练、专项演练、专业演练、局部演练等多种形式，应急演练由生产部组织，演练后应立即召开演练总结会，对应急预案的可执行性、应急资源的配置和管理、各应急队伍素质等环节进行评审，并形成书面材料报环保科，以便对应急预案进行修改和补充，并监督检查各专业救援小组对演练所暴露出问题的整改完善情况。

d、公司环保科应将演练情况，特别是通过演练暴露出的问题向公司主管领导汇报，并落实公司领导的指示和要求，同时对领导指示如实记录以便对照执行。

e、进一步完善事故救援预案，请专家评审，及时报当地政府和环保部门备案。
⑽ 小结
本项目生产过程中产生可燃、有毒物料，对环境存在风险隐患。

a、项目所涉及到的较大环境风险的物质为油类物质（矿物油类），厂区内的最大存在量与临界量的比值为 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本次评价属于简单分析。

b、项目最大可信事故为储存区矿物油泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故对 人员安响较小，项目的环境风险属于接受。

8.2 环境风险应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，建设单位制定了风险事故应急预案，以便确保厂区的安全运行，防止突发事件的发生，并保证能在发生意外时通过事故鉴别能够及时采取具有针对性的措施控制事故的进一步发展，把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度。对应急预案简述如下：

项目应急预案分为三级，即车间级、厂级、社会联动级。除此之外，还服从地区社会应急预案的调配。本项目应制定《突然环境事件应急预案》，该预案从应急指挥机构设置、职责分工、应急响应程序、厂区重大危险源应急措施等进行详细安排，以应对可能发生的环境风险事故发生，采取有效的措施及时处置。

1、应急计划区

项目的危险目标确定为：危废暂存间。

2、应急组织机构与职责

为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障厂区风险事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应组建环境风险事故应急救援工作领导小组（简称“应急救援领导小组”），全面负责整个厂区的风险事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组最高指挥机构是应急救援指挥部，指挥部下设各个救援小组。建议各个机构的组成与职责如下。


图8-2    建设单位应急组织机构

3、预警

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境风险应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境风险应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4、应急响应

为了体现“企业自救、属地自主、分类管理、分级响应、区域联动”的原则，并与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案相衔接。本项目环境风险应急预案分级响应机制分为三级，即车间级、厂区级、社会联动级。除此之外，还须服从地区社会应急预案的调配。

5、信息报送与处理

事故发生后，最早发现者应立即向厂部进行简明扼要的通报。同时应尽快组织本部门人员进行力所能及的扑救，尽可能采取一切办法控制事态，把事故处理在萌芽状态。厂部接到事故部门的通报后，应立即拉响公司警报器，并同时用电话通知各部门做好相应的应急措施，公司安全领导小组接到报警后，迅速赶到厂部进行集合，听取事故发生单位人员的汇报，查明事故部位和原因，采取相应对策，下达应急救援指令，进行现场扑救。如果事故进一步扩大，应立即向外界请求支援。

6、指挥和协调

（1）人员疏散

①事故现场人员清点和撤离：

A．当发生重大事故时，事故区域所有员工必须迅速撤离至安全地域；

B．安保部根据当日上班签到记录和来访登记记录清点人员；

C．当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车后撤离。

②周边事故影响区的单位、社区及非事故现场的人员紧急疏散：

A．办公室、安保部负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；

B．本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；

C．发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全地点。

（2）危险区隔离

①危险区的设定

依据可能发生的危险化学品事故的类别，危害程度设定危险区域范围。

②隔离的方式、方法

A．按设定的危险区边缘设置警示带（绳），色彩为“黄黑相间”（或“红白相间”）；

B．出入口及各道路口设治安人员把守；

C．应急救援的通道要保持畅通，需派专人负责疏导。

（3）抢险和控制

①检测

根据企业的实际情况，确定检测方法和手段；

检测人员佩带正压自给式呼吸器，穿防化服；

C．用可燃气体浓度检测仪检测现场可燃气体浓度；

D．检测时应有专人监护。

②抢险、救援抢险、救援人员按预定的处理措施采取应急行动。

③现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离 

密切监视火灾现场的情况； 

发现可能引起重大事故时应立即撤离。

④应急救援队伍的调度 A．总指挥根据抢险的需要和人员情况及时调度； B．应急救援队伍应服从指挥。

⑤控制事故扩大的措施

A．有效冷却事故现场容器、设备；

B．迅速将现场易燃、易爆、有毒、有害物品移离火场，放置于安全处；

C．作出局部停车或全部停车的决定；

D．事故现场两边的建筑物用水幕隔离。

7、应急监测

（1）大气污染源监测

监测点布设：环境空气敏感点。

监测项目：甲烷、非甲烷总烃、乙炔。

监测频次：事故发生时，实施24小时的连续监测；险情得到控制后则每3天进行一次监测，监测时间为02、08、14、20时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止。监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（2）水污染源监测

监测点布设：厂区排污口；在事故现场周围浅层地下水监测孔（或周围水井）进行采样。

监测项目：选择pH值、CODCr、氨氮、SS、石油类作为基本的应急监测项目；另外，根据事故的类型和性质决定其它特殊监测项目。

监测频次：事故发生时，每6个小时采一次水样进行监测；险情得到控制后，每天采集一次水样进行监测，直至影响水域水环境质量恢复到事故前的水平。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

8、应急终止

（1）应急终止的条件

①事故现场得到控制，事故发生条件已经消除。

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

③事故造成的危害已经消除，无继发可能。

④事故现场各种专业应急处置行动已无继续的必要。

⑤采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害。

⑥采取了必要的收集与防护措施，避免事故产生的泄漏物或消防废水或其他污染物进入环境，环境影响基本消除。

（2）应急终止的程序

①应急结束，事故现场应急救援总指挥命令检测人员进入现场检测现场。

②当进入现场的检测人员向总指挥通报危险已得到有效控制后，由总指挥发布应急救援中心终止指令。

③总指挥宣布结束应急状态，邻近区域解除事故警戒，疏散组召集工作人员回到工作岗位，恢复生产，并向总指挥汇报。

（3）应急终止后的行动

①总指挥安排人员清理现场，进行事故调查、善后处理、保险索赔和灾后重建工作，并视情况向当地政府的主管部门、环保、安监、公安、消防、交通、卫生等部门汇报。

②事故发生部门查找事故原因，防止事故再次发生。

③对事故进行记录，建立档案，并根据实践经验，组织专业部门对应急预案进行评估，并及时修订应急救援预案。

9、应急保障

（1）资金保障

应急救援指挥部根据突发环境事件应急需要，提出项目支出预算并报公司财务部审批后执行。

（2）装备保障

各应急救援领导小组结合其应急职能，提出装备计划，列明所需应急物资品种、数量等，经应急救援指挥部审查，报公司财务部审定后，予以配置，各应急救援领导小组负责对本小组应急物资储备的管理。

（3）人力资源保障

1）应急救援指挥部负责组织对员工定期进行突发环境污染事件应急处理专业知识和技能的培训，并不定期组织相关工作人员进行应急处理知识和技能的考核。

2）每年至少组织开展一次突发环境污染事件应急处理模拟综合演练，检验并提高应急指挥体系、信息报告体系、环境污染控制体系的应急处理能力。

3）建立专业人员资源库，制定人力资源调配计划。突发环境污染事件发生时，纳入专业人员资源库的工作人员必须服从统一调配。

10、技术保障

（1）主要污染物的快速监测

针对本项目环境危险源的分布及特点，由环境应急组选定一定数量的污染危害大，能真实反映污染现状的污染因子作为监测对象，明确监测方法，装备监测仪器，配备专业监测人员，制定应急监测方案，以保证在突发性环境污染事件发生后，通过现场监测布点、采样、分析化验等快速反应行动，获得真实的监测数据，为应急决策提供信息支援。

（2）主要污染物的现场处置

针对本项目环境危险源的分布及特点，结合国内外环境治理最新技术，环境应急组选定一到两家能承担突发性环境污染事件现场应急处置任务的抢险单位。

（3）设立警戒区域的技术支持

环境应急组对突发性环境污染事件可能的规模和发展趋势进行预测、评估；按防护和救援的不同要求，将污染物可能涉及的范围划分为救援区域、防护区域和安全区域，实时调整警戒区域范围，并明确各专业应急人员在各区域、各时段的应急重点。

11、宣传、培训与演练

为提高救援人员的技术水平和抢险救援队伍的整体应急能力，厂区应经常或定期开展应急救援培训和演练。培训和演练的基本任务是锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速反应能力，包括抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。本预案培训和演练的指导思想为：“加强基础、突出重点、逐步提高”。

（1）预案培训和宣传

①厂区操作人员

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

a.企业的安全生产规章制度、安全操作规程；

b.防火、防爆、防毒的基本知识；

c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

d.事故后如何开展自救互救；

e.事故发生后的撤离和疏散方法。

可采取课堂教学、综合讨论、现场讲解等方式。

②兼职应急救援队伍

对应急救援各专业队人员的业务培训，由公司安保科每半年组织一次，主要培训内容：

a.熟悉、掌握事故应急救援预案内容；

b.熟练使用各类防护器具；

c.如何展开事故现场抢险、救援及事故的处置；

d.事故现场自我保护及监护措施。

可采取课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等的方式。

③应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就风险事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。可采取综合讨论、专家讲座等的方式。

④周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对风险事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。可采取口头宣传、应急救援知识讲座等的方式。

（2）演练

①演练分类及频次

a.组织指挥演练：由指挥部的领导和专业队负责人按应急救援预案要求，进行演练，每半年组织一次；

b.单项演练：由各专业队各自展开应急救援任务中的单项科目进行演练，每季组织一次；

c.综合演练：由指挥部按应急救援预案要求，开展全面的演练。

②演练内容

a.贮存设备发生火灾、泄漏的处置抢险；

b.废气处理设施事故排放的处置抢险；

c.通信及报警信号联络；

d.急救与医疗；

e.消毒及洗消处理；

f.监测与化验处理；

g.防护指挥，包括专业人员的个人防护和员工的自我防护；

h.各种标志、设置警戒范围及人员控制；

i.厂内交通管制；

j.人员疏散撤离及人员清查；

k.向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

l.自救的善后工作。

③预案的评估和修正

指挥部和各专业队经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现问题，对存在问题进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化。

12、应急能力评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对应急救援领导小组的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

13、善后处置

（1）应急指挥部办公室组织专家制定环境恢复计划，责成责任单位予以落实。

（2）应急监测队伍继续监测事件现场和评价环境污染状况，直至基本恢复。必要时，对人群和动植物的长期影响作跟踪监测。

（3）应急指挥部办公室组织对应急过程评价

①评价的依据：应急过程记录；各应急单位的总结报告；现场应急过程的其它应急信息；应急的实际效果及产生的社会影响；公众的反映等。

②评价的主要结论包括：事件等级；应急各项任务完成情况；是否符合保护公众，保护环境的要求；人员的出动是否及时；应急保障物质是否充分、有效；应急单位、人员之间的协作是否高效；应急处置是否科学合理；发布的公众信息的内容是否真实、时机是否得当，公众的反映如何；应急预案是否需要修订；需得出的其它结论等。

14、预案管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。

8.2 小结

本项目涉及的危险化学品主要有废油液（汽油、柴油、润滑油等）、乙炔、蓄电池中的酸液、天然气储罐中的天然气，乙炔暂存于拆解车间南侧，废蓄电池、废天然气储罐、废油液储存于危废暂存库。在运输、储存过程中如发生泄露，可能会造成局部或区域环境的污染，危及周围人的生命安全，甚至引发一定的环境问题。以及在遇到明火时有可能发生火灾爆炸事故，从而导致环境污染并可能影响人体健康、对周围人员、财产造成的伤害及事故伴生污染。报告书针对项目特点提出了具体环境风险防范措施，在认真落实采取相应的防范与应急措施，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内，本项目环境风险事故对周围影响是基本可以接受的，本项目的选址从环境风险的角度考虑是可行的。

表8-10     环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风

险

调

查
	危险物质
	名称
	废油液
	乙炔
	硫酸
	甲烷

	
	
	存在总量/t
	3.5
	0.13
	6.5
	2.0

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 3100 人
	5km范围内人口数  /   人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	

	
	
	地表水
	地表水功能敏

感性
	F1 □
	F2 □
	F3  ☑

	
	
	
	环境敏感目标

分级
	S1 □
	S2 □
	S3  ☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏

感性
	G1 □
	G2 □
	G3  ☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2  □
	D3 □

	物质及工艺系统

危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4  □

	环境敏感程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3□

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ □
	I ☑

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析  ☑

	风

险

识

别
	物质危险性
	有毒有害 ☑
	易燃易爆 ☑

	
	环境风险

类型
	泄漏 ☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □

	
	影响途径
	大气 ☑
	地表水 ☑
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 ☑
	其他估算法 □

	风险

预测

与

评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	厂区内设有消防水池、事故池、废酸液暂存槽

	评价结论与建议
	加强厂区储存管理。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


9 环境影响经济损益分析

9.1 评价目的

建设项目环境影响评价有两个基本目标：一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调与环境目标一致的问题；二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益和社会效益。因此，在建设项目环境影响评价工作中，除首先应注意那些由于污染对生态环境造成的影响外，应同时开展社会经济效益分析，把提高社会经济效益作为分析研究问题的一个出发点，把环境资源作为一种经济实体对待，选择合理的开发和保护措施，一方面尽可能做到近期和远期有显著的经济效益，另一方面付出的环境代价要小。

结合项目的实际情况，在发展经济的同时，应注意采用新工艺和新设备，体现“以新带老”的污染治理原则，提高资源的利用率，减少浪费，结合建设单位的情况，采取切实可行的治理措施，有效地利用环境的自净能力，做到建设项目经济效益、环境效益和社会效益的统一。

9.2 项目社会效益情况

1、对提高本地区经济发展水平的影响

本次扩建项目是在符合国家产业政策的情况下设立的，具有较高的技术含量，市场前景广阔。作为创新性产品，本次扩建项目的投产对促进本溪地方经济建设将发挥重要作用，对本地区经济发展有积极地推动作用。

2、就业效益分析

本次扩建项目的建成将提供50个就业岗位，可以解决部分剩余劳动力就业问题。同时，建成的废钢加工产品的生产和销售可以带动周过地区的配套产业发展，提高当地的经济效益。

3、税收效益分析

本次扩建项目的建设对增加地方财政收入、加快当地的建设发展具有正面影响。

9.3 项目经济效益情况

项目经济评价执行国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》及国家现行的有关财务规定，项目投资利润率高于行业基本利润率，投资回收期较短，财务内部收益率较高，经济效益良好。

9.4 项目环境效益分析

9.4.1污染防治设施的投资估算

本次扩建项目总投资为3000万元，环保投资估算为95万元，占总投资的3.2%。环保投资估算详见表9-1。

表9-1    环保投资明细表

	序号
	投资项目
	治理设施内容
	投资估算(万元)

	1
	运营期废气治理
	本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。
	20

	2
	
	本次扩建项目在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。
	10

	3
	运营期废水治理
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	35

	
	
	厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	

	4
	运营期地

下水治理
	拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、油水分离器地面及废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池各池池体四周
	为重点防渗区，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。
	20

	
	
	办公楼
	为一般防渗区，底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。
	

	
	
	全厂区绿地外其他构筑物
	为简单防渗区，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。
	

	5
	运营期噪声治理
	设备基础减振、风机安装消声器、隔声材料等
	3

	6
	运营期固废治理
	1个封闭式垃圾箱
	0.1

	7
	
	1座危险废物暂存库
	5.4

	8
	
	1座一般固废暂存库
	1.5

	合计
	
	95


9.4.2 环保措施的环境效益分析

项目采取的环境保护措施比较完善，噪声控制技术及废气、废水处理实用有效且经济。项目虽然能够保证废气达标排放，固废有序处置处理，厂界噪声达标，但项目实施的同时增大了环境的纳污负荷。经预测，项目对周围环境的影响较小，因此环境效益比较显著。

9.5 环境经济损益分析结论

本次扩建项目工艺技术先进成熟，规模适当，技术力量有保障，市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著，产品具有广阔的市场前景。

10 环境管理与监测计划

10.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c、负责组织污染源调查，填写环保报表；

d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e、加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

10.1.1 运营期环境管理

（1）环保管理机构对厂内环保统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。

（2）环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

（3）定期对厂区的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

（4）对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

（5) 接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。
10.1.2 环境管理目标

评价对项目所带来的各种环境问题及所排污染物分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环境保护设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以及达到预定的处理效果，具体管理目标见表10-1。

表10-1    环保设施管理目标

	类别
	污染源
	主要污染物
	环保设施
	管理目标

	废气
	拆解过程
	颗粒物
	拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求

	
	切割过程
	颗粒物
	
	

	
	打包过程
	颗粒物
	
	

	
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。
	

	废水
	办公室
	COD、BOD5、氨氮、SS、

总磷
	生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准

	
	生产废水
	COD、氨氮、石油类、SS、
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	

	
	
	
	厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	

	地

下

水
	拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、油水分离器地面及废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池各池池体四周
	CODcr、氨氮、SS、BOD
	在厂区上游、下游各设置1眼地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测。
	为重点防渗区，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

	
	办公楼
	
	
	为一般防渗区，底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。

	
	全厂区绿地外其他构筑物
	
	
	为简单防渗区，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。

	噪声
	液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等
	噪声
	减振、降噪、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固废
	职工
	生活垃圾
	集中收集后送至环卫部门指定地点统一处理。
	合理处置

	
	拆解车间
	不可回收一般拆解产物
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。
	

	
	
	除尘器收尘灰
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。
	

	
	
	废油液
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。
	

	
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	
	

	
	
	废制冷剂
	
	

	
	
	废蓄电池
	
	

	
	
	废电容器
	
	

	
	
	废电路板
	
	

	
	
	含汞开关
	
	

	
	
	废液化气罐
	
	

	
	
	机油滤清器
	
	

	
	
	废吸油毡
	
	

	
	
	含油废

劳保用品
	
	

	
	
	污水处理系统产生的油泥
	
	

	
	
	废活性炭
	
	


10.2 环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

10.2.1 环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现厂监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

10.2.2 环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

10.2.3 设立排放口（源）标识

项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在项目的大气排放源、噪声排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，具体标识见图10-1~图10-3。


图10-1    环境保护图形标志图


图10-2    室内外悬挂的危险废物暂存间警告标志图


图10-3    粘贴于危险废物储存容器上的危险废物警告标志图

10.2.4 环境监测计划

根据工程的生产规模，污染排放的实际情况及企业发展规划，由环保科负责企业污染源和环境质量监测管理。环境质量监测可委托有资质的监测机构完成，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求，环境监测以企业生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性来进行确定。

10.2.4.1 环境监测内容

(1) 监测项目

重点监测企业各污染源和附近关心点、敏感点的污染物排放状况和污染动态。

(2) 监测内容

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关规定，确定本次扩建项目监测内容如下：

废气：颗粒物、非甲烷总烃
废水：pH、COD、石油类、氨氮、SS、BOD5、总磷

噪声：厂界环境噪声

地下水：pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷和粪大肠菌群
10.2.4.2 环境监测计划

监测和分析方法按国家有关规定进行。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关规定，结合项目特点和企业监测能力，可采用委托监测的方式，监测计划见表10-2。
表10-2  环境监测计划

	要素
	监测项目
	监测点
	监测频率
	监测方式

	废气
	颗粒物
	1#排气筒
	每年1次
	委托监测

	
	非甲烷总烃
	2#排气筒
	每年1次
	委托监测

	
	非甲烷总烃、颗粒物
	厂界四周
	每年1次
	委托监测

	废水
	pH、COD、石油类、氨氮、SS、BOD5、总磷
	污水总排口
	每年1次
	委托监测

	噪声
	噪声
	厂界
	每季度1次
	委托监测

	地下水
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、

SS、总磷和粪大肠菌群
	厂区上游、

下游监测井
	每年1次
	委托监测


10.3 环境保护验收

项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。环境保护验收是环境影响评价制度的延伸。项目环境保护验收内容详见表10-3。

表10-3  建设项目竣工环境保护验收一览表

	类型
	类别
	污染源
	污染物
	建设内容
	排污口信息
	验收标准

	废气
	粉尘治理
	拆解过程
	颗粒物
	拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的粉尘经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫。
	1#排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求

	
	
	切割过程
	颗粒物
	
	
	

	
	
	打包过程
	颗粒物
	
	
	

	
	废气治理
	拆解过程、废油液抽取过程及制冷剂抽取过程
	非甲烷总烃
	在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。
	2#排气筒
	

	废水
	生活污水
	办公室
	COD、BOD5、氨氮、SS、总磷
	生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	污水总排口
	《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准

	
	生产废水
	生产废水
	COD、氨氮、石油类、SS
	项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	
	

	
	初期雨水
	初期雨水
	COD、氨氮、石油类、SS
	厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
	
	

	
	地

下

水
	拆解车间、报废汽车暂存区、成品仓库、乙炔存储库、氧气存储库、一般固废暂存库、危险废物暂存库、油水分离器地面及废水沉淀池（1#）、废水沉淀池（2#）、隔油沉淀池各池池体四周
	CODcr

氨氮

SS

BOD
	在厂区上游、下游各设置1眼地下水跟踪监测井，定期对地下水环境进行监测
	/
	为重点防渗区，底部铺设300mm黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

	
	
	办公楼
	
	
	
	为一般防渗区，底部做基础防渗，铺设1m厚黏土层，再用耐腐蚀混凝土15cm浇铸，上部铺设耐腐蚀砖。

	
	
	全厂区绿地外其他构筑物
	
	
	
	为简单防渗区，采取混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料。

	噪声
	噪声

控制
	液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪等
	噪声
	减振、降噪、隔声
	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固废
	生活

设施
	办公室
	生活垃圾
	集中收集后送至环卫部门指定地点统一处理。
	/
	合理处置

	
	生产区
	拆解车间
	不可回收一般拆解产物
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站。
	
	

	
	
	
	除尘器收尘灰
	集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理。
	/
	

	
	
	
	废油液
	成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。
	/
	

	
	
	
	废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）
	
	/
	

	
	
	
	废制冷剂
	
	/
	

	
	
	
	废蓄电池
	
	/
	

	
	
	
	废电容器
	
	/
	

	
	
	
	废电路板
	
	/
	

	
	
	
	含汞开关
	
	/
	

	
	
	
	废液化气罐
	
	/
	

	
	
	
	机油滤清器
	
	/
	

	
	
	
	废吸油毡
	
	/
	

	
	
	
	含油废

劳保用品
	
	/
	

	
	
	
	污水处理系统产生的油泥
	
	/
	

	
	
	
	废活性炭
	
	/
	


11 环境影响评价结论与建议

11.1 结论
11.1.1 项目概况

本溪市远通物资回收有限公司报废汽车拆解项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。本次扩建项目总投资3000万元，总占地面积为20000m2，总建筑面积约12632.83m2，主要建设内容包括：新建拆解车间1栋，建筑面积6048m2；新建成品仓库1栋，建筑面积5183.08m2；新建办公楼1栋，建筑面积1401.75m2；报废汽车暂存区1座，建筑面积3500m2。本次扩建项目新增报废汽车拆解生产线1条。该项目建成后，预计年拆解小型汽车5000辆、中型汽车3000辆，共8000辆。
11.1.2 产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展和改革委员会令2019年第29号），本项目属于鼓励类项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用，5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设），项目建设符合相关产业政策要求。

11.1.3 公众参与采纳情况

通过企业进行的环评公示及公众参与问卷调查整理分析可以看出，项目地区公众对项目的总体意见是大力支持的，他们认为该项目建设可以推动当地经济发展，提供就业机会。

从总体上看，公众对该项目的建设是持肯定意见的。

11.1.4 厂址选择合理性结论

该项目拟建于辽宁省本溪市溪湖区东风街道办事处远通路，即本溪市远通物资回收有限公司院内，主要利用本溪市远通物资回收有限公司院内东南侧闲置区域进行建设，地理位置坐标为N41°17′50.38567″E123°43′19.31229″。该项目用地不占用基本农田，不干扰周边农田的耕种和作业，所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、重要水源地和其他需要特殊保护的区域，从区域土地利用方面分析，选址可以满足规划要求。

项目选址综合考虑了场地地形、地势、水源、当地气候条件、原材料供应及交通运输，项目原材料供应、能源、交通等设施便利，给水、排水、电力、交通等均可与该项目相衔接，具有良好的外部条件。距离该项目最近的居民点为厂区东北侧480m处的彩屯社区，经对产生的废气、废水、噪声及固废采取相应的污染控制措施后，对周围环境质量影响较小。

11.1.5 环境质量现状评价结论

11.1.5.1 环境空气现状评价结论

本次评价优先采用《本溪市环境质量简报（2019年）》中2019年本溪市环境质量的相关数据进行评价，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准评价。根据环境质量现状监测结果，2019年度环境空气质量PM2.5出现超标情况，最大超标倍数为0.06，因此该项目所在区域为不达标区。

为解决大气环境质量现状中监测因子PM2.5超标这一问題，根据省委、省政府《关于加强大气污染治理工作的实施意见》(辽委发201612号)和本溪市生态环境局《本溪市空气质量达标规划(2018-2020)》等文件，力争到2020年实现空气质量6项主要污染物(二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、氧化碳、臭氧)全面达标，空气质量优良天数达到335天。采取的措施为：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，不断巩固火电行业、钢铁行业超低排放和工业锅炉整治成果，深化机动车、非道路机械等移动污染源污染控制，加快推进挥发性有机物综合治理，提供扬尘、餐饮业管理水平，促进多污染协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。

监测结果表明：评价区各监测点位TSP日均值及特征污染物非甲烷总烃、小时均值监测结果均满足标准要求，区域环境空气质量状况良好。
11.1.5.2 地表水环境现状评价结论

评价区域内地表水各项因子标准指数值均小于1，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质量标准。
11.1.5.3 地下水环境现状评价结论

评价区域内地下水化学类型多为碳酸氢钙型，地下水中阴离子以碳酸氢根为主；阳离子以钙离子为主。由上表可知，评价区域内各点位地下水各项因子中，建设项目所在地各点位地下水中其他各项因子标准指数值均小于1，能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质量标准。

11.1.5.4声环境现状评价结论

监测数据表明：厂区所处声环境现状监测值均优于3类标准要求，表明该区域声环境本底值较好。

11.1.6 污染防治措施结论
11.1.6.1 废气

施工期：采取加强管理、厂界设置围挡、洒水等措施减少扬尘排放；

运营期：本次扩建项目运营期大气污染物主要包括：报废汽车抽取废油液过程、拆解过程中挥发的少量油气以及抽取空调制冷剂过程中泄露的少量氟利昂，主要污染因子为非甲烷总烃；报废汽车拆解、切割、打包压块过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

本次扩建项目拟在拆解车间厂房内安装1套布袋除尘器，分别在液压剪切机、乙炔-氧切割机、钢丝剪、金属打包压块机处各设置1个集气罩，共计8个；上述粉尘经过集气罩（收集效率95%）收集后经过一套布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，最终通过一根15m高排气筒（1#）进行高空排放，集尘罩未能捕集的粉尘经重力沉降和车间墙体阻隔后落到地面上，定期清扫；本次扩建项目在废液排空操作平台上方设置集气罩（收集效率95%）对废油液抽取、废制冷剂抽取等有机废气进行收集，收集后的废气经处理效率为70%的废气净化装置（活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒（2#）进行高空排放。集尘罩未能捕集的非甲烷总烃在拆解车间内自然扩散。

11.1.6.2 废水

施工期：生活污水经厂区内化粪池处理后，排入市政管网，最终进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；
运营期：本次扩建项目废水主要包括生活污水、生产废水及初期雨水，其中生产废水主要为车间地面冲洗废水；总排水量为1243.66m3/a，其中生产废水排水量为377.26m3/a，生活废水排水量为720m3/a，初期雨水量为146.4m3/a。

项目拟在拆解车间内东侧新建1座废水沉淀池（1#），产生的的生产废水经拆解车间内废水沉淀池（1#）收集，送入油水分离器处理，处理后排入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），与初期雨水一同排入隔油沉淀池处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；生活污水依托厂区内原有化粪池，员工产生的生活污水排放至化粪池内处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置；厂区初期雨水经厂区东南侧新建的100m3初期雨水收集池（兼事故应急池）收集后，分批转入厂区东南侧的拆解车间外废水沉淀池（2#），经隔油沉淀处理后，由厂区南侧的污水总排口（DW001）接入市政污水管网，最后经污水管网进入本溪市科态污水处理有限责任公司集中处置。
11.1.6.3 噪声

施工期：加强管理，夜间禁止施工，远离居民区；

运营期：合理布局，首选低噪声设备，减振、隔声，厂界达标。

11.1.6.4 固体废物

施工期：废弃砂石运往政府指定地点堆存，生活垃圾运往垃圾填埋场；

运营期：本次扩建项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。其中，一般工业固体废物包括拆解过程中产生的不可利用废物及布袋除尘器收集的粉尘，不可利用废物包括拆解过程产生的废棉、麻织物、废海绵、废皮革、碎玻璃等。危险废物包括：拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭。

职工生活垃圾在厂区内设置集中收集垃圾箱，员工生活垃圾收集到指定垃圾箱内，随后运送至环卫部门指定地点统一处理；不可回收一般拆解产物集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，定期统一出售给废品收购站；除尘器收尘灰集中收集在厂区一般固废暂存仓库暂存后，随后送至环卫部门指定地点统一处理；拆解过程产生的废油液、废空调制冷剂、废铅酸蓄电池、废液化气罐、废电路板、废电容器、废尾气净化装置（含催化剂）、机油滤清器、含汞开关、污水处理系统油泥、废吸油毡、含油废劳保用品及废活性炭，在成品仓库内东北侧新增1间危险废物暂存库，建筑面积1000m2，拆解过程产生的危险废物按形态、种类不同分别采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，分区暂存于危险废物暂存库内，积攒到一定数量后交由有资质单位处理。
综合分析，项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可使区域环境质量得到明显改善。

11.1.7 总量控制指标

建议项目总量控制指标为：

TVOC：0.0285t/a、化学需氧量：0.06t/a；NH3-N：0.006t/a。

其中，TVOC总量控制指标由本溪市远通物资回收有限公司按照上述指标向当地环保管理部门申请污染物总量控制指标；化学需氧量、氨氮总量控制指标计入本溪市科态污水处理有限责任公司污染物总量控制指标中，最终总量控制指标以环保局下达指标为准。
11.1.8 环境风险分析

本工程具有潜在的事故风险，但风险概率较小。为了防范事故和减少危害，企业应制定事故应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要时，采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害；加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定应急预案并加强演练，可降低风险发生的几率和造成的影响。本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

11.1.9 总结论

该项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废气、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。从环保角度出发，本次扩建项目的建设是可行的。

11.2 建议

（1）在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

（2）厂区及厂界加强绿化，以降低噪声，净化空气，美化环境。
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图2-1    建设项目环境保护目标及评价范围图
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图4-1    建设项目地理位置图
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图6-19    项目区域水文地质图
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