建设项目基本情况

	项目名称
	本溪辽油新时代燃气有限公司郑家门站-溪湖地区燃气管线建设项目

	建设单位
	本溪辽油新时代燃气有限公司

	法人代表
	赵东
	联系人
	李佳鹏

	通讯地址
	辽宁省本溪市溪湖区复兴街2栋

	联系电话
	15541399367
	传真
	—
	邮政编码
	117000

	建设地点
	主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路。

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√ 改扩建 技改
	行业类型
及代码
	管道工程建筑[E4852]

	占地面积
	/
	绿化面积
	/

	总投资
（万元）
	2600
	其中：环保投资（万元）
	20
	环保投资占
总投资比例
	0.77%

	评价经费(万元)
	—
	预期投产
日期
	2018年12月

	工程内容及规模：

1．建设项目的由来

为了加快溪湖区城镇化进程的推进，同时优化本地能源结构、改善环境质量、完善基础设施、提高人民群众的生活质量，溪湖城区急需大面积发展管道天然气。因此，兴建溪湖城区燃气项目是完善城市基础设施、节约能源、带动相关产业发展的重要举措，社会效益和经济效益非常显著，对改变能源结构和保护环境方面是十分必要的。为此，本溪辽油新时代燃气有限公司拟投资2600万元建设本溪辽油新时代燃气有限公司郑家门站-溪湖地区燃气管线建设项目。该项目主要建设内容包括配套建设城区中压管网13.53公里。其中主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km。工程以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源，经该项目中压管网系统送入各用气用户。该项目建成后将为溪湖城区输送天然气7008万立方米/年，主要用户为溪湖城区居民住户、公建、商业用户以及工业用户。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，南芬城区燃气项目须进行环境影响评价，编制环境影响报告表。
为此，本溪辽油新时代燃气有限公司委托中辉国环（北京）科技发展有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我公司即组织技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照建设项目环境影响评价相关的法律法规、标准及技术规范的相关规定，编制了该项目的环境影响报告表，由建设单位提交当地环保行政管理部门审查批复。
2．产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第36号令，2016年3月25日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），该项目产业政策符合性分析情况见表1。

表1    该项目产业政策符合性分析情况表

项目
内容
符合性分析
《产业结构调整指导目录
（2011年本，2016年修订）》
第一类“鼓励类”

七、石油、天然气 
3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设

该项目属于 “鼓励类”项目。
《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》
无

该项目不属于“淘汰、限制类”，为“允许类”项目。
根据表1分析可知，该项目符合现行的产业政策要求。
3．规划符合性分析

（1）与本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要符合性分析

《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（节选）：加快新能源和可再生能源开发利用。围绕桓仁绿色能源示范县建设，持续推进生物质固化成型燃料工程、沼气工程和生物质燃料综合开发和利用，统筹开展太阳能、地热能开发利用。推进传统能源基础设施改造升级。建立城乡骨干电网和智能电网，实施城乡电网升级改造工程；加快推进城区、两县中心城区实现热电联产集中供热，推动实施供热管网改造和计量收费，继续实施余热暖民工程，推进“互联网+智慧能源”、“物联网+热源”；加快“气化本溪”建设进程，全面引入大唐国际阜新煤制气天然气、中石油管道天然气，完善本溪城区燃气管网及液化天然气、压缩天然气母站建设。

该项目建设内容主要包括配套建设城区中压管网13.53公里。其中主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km。工程以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源，经该项目中压管网系统送入各用气用户，该项目的建设可显著提高溪湖城区居民区及企业的燃气化率，可使溪湖城区基础设施更加齐全、居民生活更加便利，因此项目建设符合本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。
（2）与“蓝天工程”实施方案符合性分析

为进一步改善环境空气质量，切实保障人民群众身体健康，辽宁省委、省政府决定实施蓝天工程。蓝天工程重点任务包括：（一）区域一体高效供热工程；（二）“气化辽宁”工程；（三）工业提标淘汰工程；（四）城市全覆盖工程；（五）绿色交通工程；（六）大气监控预警工程。其中“气化辽宁”工程内容包括“全面推进气源建设。……加快推进工业燃料的天然气替代工作。以冶金、建材、石化行业为重点，实施煤改气或油改气。到2015年，天然气管网覆盖地区全面完成天然气替代燃料工作。”

该项目全部建成投产后将为溪湖城区输送天然气量7008万m3/a，属于难溪湖城区的配套基础设施服务业，项目建设符合蓝天工程“气化辽宁”工程实施方案。

4．选址合理性分析

线路走向、管道与建筑物、构筑物和各种相邻管道的安全距离应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006）及其它相关规范的要求，本项目管线选址合理性分析如下：
①燃气管道走向主要位于公路人行道和国道路边边，燃气管道沿线200m范围内无文物古迹、风景名胜等。而且本工程所有管道均为埋地敷设，工程施工结束后即对其进行恢复，对当地生态景观影响较小。

②管道主要沿现有道路或已规划道路人行道敷设，周边交通十分便利，便于运输施工和生产维护管理。

③根据现场踏劫，本项目新建燃气管道沿途未见滑坡、崩塌等不良地质现象，地质条件较好。

④线路工程区域以人行道为主，无国家珍稀野生动植物等，管道的建设通过采取有效的控制和植被恢复措施，对环境影响可接受。
⑤选线基本避开了施工困难段和不良工程地质地段，确保管道安全运营。

因此，该项目选址符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的相关要求。

同时根据《本溪市人民政府规划委员会2017年第5次会议的纪要》（本溪市政府规委会办公室，2017年7月18日）中“三、关于辽油新时代天然气管道路由规划（郑家门站一溪湖地区）项目目路由规划的审查意见”，原则同意该项目的路由规划方案，同时明确要求：

“2．该项目需征询林业部门意见，同意后方可实施。

3．应尽量结合现有道路进行管网布置；与建设单位签订协议，明确穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的管网为临时路由，若需调整建设单位应无偿迁移；如有破路部分应尽快恢复。

4．该项目应满足安全防护要求，在施工设计时应避免出现与城市规划相冲突、占压等方面的问题。”

根据《建设项目选址意见书》中本溪市溪湖区林业局盖章，原则上同意该项目建设。该项目均沿现有道路进行管网布置，穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的2.68km管网为临时路由，若需调整建设单位将无偿迁移。沿路敷设部分如有破路均尽快恢复。

综上所述，该项目选址合理。

根据该项目《建设项目选址意见书》（选字第210503201800001号，见附件）, 本项目的选址符合当地规划要求。
5．建设项目主要内容

本溪辽油新时代燃气有限公司郑家门站-溪湖地区燃气管线建设项目位于本溪市溪湖城区内，其地理位置图见附图1，现势地形图见附图2。该项目总投资2600万元，主要建设内容包括配套建设城区中压管网13.53公里，管道设计压力为0.10-0.35mpa，管径选用dn315mm，主要管道采用聚乙烯PE管，翻山段及河道段采用3PE无缝钢管。其中主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km。全程共穿越3处公路，穿越1处河流，共计约200m。沿线共设26处阀门井用于检修。

工程以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源，经该项目中压管网系统送入各用气用户。该项目建成后将为溪湖城区输送天然气7008万立方米/年，主要用户为溪湖城区居民住户、公建、商业用户以及工业用户。
具体建设内容及项目组成见表2。

表2                         项目组成表

工程类别

序号

项目

工程内容

主体工程

1

天然气管线
主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km；共计建设城区中压管网13.53km。管道设计压力为0.10-0.35mpa，管径选用dn315mm，主要管道采用聚乙烯PE管，翻山段及河道段采用3PE无缝钢管。线路全程共穿越3处公路，穿越1处河流，共计约200m。沿线共设置dn300钢制阀门及阀门井26处，用于检修。管线均沿现有道路进行管网布置，穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的2.68km管网为临时路由，若需调整建设单位将无偿迁移。
环保工程

1

废气治理

施工期

⑴施工现场周边设置围挡；

⑵施工现场主要道路进行硬化，土方集中堆放并采取覆盖措施；

⑶施工现场洒水降尘；

⑷运输垃圾、渣土采用密闭式运输车辆。

⑸加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油；合理规划施工进度及进入场地的车流量，防止施工现场车流量过大。
2

废水治理

施工期

施工期生活污水主要污染物为BOD5、COD，施工人员使用防渗旱厕，定期清掏。
试压后排水中污染物主要是SS，浓度值约为100mg/L。项目试压废水冲洗、试压废水水质较清洁，经过滤、沉淀处理后回用于绿化。
3
噪声治理

施工期

⑴尽量选用低噪声的施工机械设备和施工工艺；

⑵高噪声施工机械布置在远离居民区和施工场界一侧施工；

⑶强噪声施工机械采取隔声、消声和减振措施；

⑷途经居民等环境敏感区禁止夜间施工作业。
4
固废治理

施工期

施工人员生活垃圾收集到指定垃圾箱内及时清运，由环卫部门统一处理。

建筑垃圾收集后可回收的废弃建筑材料如管材可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。
该项目废方产生量为1054m3，可用于筑路及小区建设，边挖边运，不随意丢弃，工程不设置弃土场。
6．主要建设规模
（1）供气范围

本工程天然气供应区域为溪湖城区，主要用户为溪湖城区居民住户、公建、商业用户以及工业用户。
（2）配套管网

①管网布置、材质及工程量

工程建设建设中压管网13.53公里，中压管网设计压力为中压A，即0.4 MPa，运行压力为0.1~0.35MPa。中压管网主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km，管道铺设为带状，管道途径：新兴村、腰堡、东风镇医院、康宁医院、月崖岭、太平社区、三和小学、北山社区、河西社区、河西小学、瑞鑫佳园、头道社区、本溪市第三中学、顺鑫园敬老院；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km，管道铺设为带状，管道途径：本溪综合轧钢厂、本钢天和钢管有限公司、本钢新型暖通有限公司、辽宁心太阳科技有限公司、本钢环宇磁性材料有限公司。
管道主要采用聚乙烯PE管，翻山段及河道段采用3PE无缝钢管，管径选用de315mm，全程共穿越3处公路，穿越1处河流，共计约200m。穿越工程具体情况见表3。
表3                       穿越工程具体情况
序号

穿越工程类别
穿越次数
穿越方式
位置

备注

1
穿越高速公路
3
顶管法进行穿越

穿越点1为复兴街与郑三线交叉口；穿越点2为本溪世恒机床有限公司北侧的沈本线；穿越点3为瑞鑫佳园东侧的本鸡线。
穿越点1为郑三线；穿越点2为沈本线；穿越点3为本鸡线。
1
穿越河流
1
随桥敷设
穿越点为头道社区北侧的火连寨河；

穿越的河流为火连寨河，为Ⅳ类水体。

②管道安全间距

管网采用埋地敷设，并按《城镇燃气设计规范》的要求确定与建、构筑物或其它相邻管道之间的距离。管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）按《城镇燃气设计规范》的要求埋设。

③管材和防腐

1）管材

根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)，中压和低压燃气管道可以采用聚乙烯管道、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管。该项目工程建设中压管网13.53公里，中压管网设计压力为中压A，即0.4 MPa，运行压力为0.1~0.35MPa，管道主要采用聚乙烯PE管燃气管道，其质量应符合GB15558.1—2005的有关要求；翻山段及河道段采用3PE无缝钢管燃气管道，其质量应符合GB/T8163—2008的有关要求。
2）防腐

天然气是经过脱水净化的气体，故不考虑天然气管道的内防腐。采用PE管道的部分，不考虑外防腐。埋地钢质管道的外防腐采用挤塑聚乙烯三层结构防腐层，防腐等级采用加强级，加牺牲阳极保护。

④管道敷设

管道敷设应严格遵守《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)。管道采用埋地敷设，埋设在机动车道下时覆土厚度不应小于0.9m，埋设在非机动车道（含人行道）下时覆土厚度不应小于0.6m，埋设在机动车不可能到达的地方时覆土厚度不应小于0.3m。埋设在水田下是不得小于0.8m。地下燃气管道与建、构筑物和相邻管道之间的水平净距和垂直距离应满足《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第6.3节的要求。

⑤阀门

本工程所有天然气管道上安装的阀门必须是具有产品合格证，质量优良的燃气专用阀门，安装前均应进行严格的强度试验和严密性试验。

为便于维修及事故时切断天然气气源，在下列各处设置阀门：

1）各类站场进出口处设置截断阀门；

2）中压环状干管分支处设置截断阀门；

3）中压支管起始点；

4）穿、跨越城市主干道两侧。

本工程沿线共设置dn300钢制阀门及阀门井26处，用于检修。
7．主要原料及能源消耗

该项目运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无需用电及新鲜水，主要原辅材料及能源消耗情况见表4。
表4                 主要原辅材料及能源消耗情况表

序号

原料名称

单位

年用量

备注

1
CNG输送量
万Nm3/a

7008
以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源。
8．天然气组分

气源：该项目以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源，经该项目中压管网系统送入各用气用户。该项目建成后将为溪湖城区输送天然气7008万立方米/年，主要用户为溪湖城区居民住户、公建、商业用户以及工业用户。
该项目天然气主要成分为甲烷（CH4），其具体组分见表5。

表5   本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站CNG组分表

名称

CH4
C2H6
C3H8
iC4H10
nC4H10
O2
N2
合计

组分%

91.79
7.23
0.39
0.07
0.08
0.08
0.36
100

由表5可以看出，该项目经营的天然气成分，不存在硫化氢污染问题。主要物理性质如下：

20℃低位热值：35.59MJ/Nm3(8504Kcal/Nm3)

密度（15℃）：0.688kg/m3
气化率（20℃）：1480m3/t

9．主要生产设备

该项目主要生产设备情况见表6。
表6                        主要生产设备情况表

序号

设备名称

规格及参数

单位

数量

1
闸阀
—

个

26
10．公用工程

（1）给水
运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，无需新鲜水。

（2）排水

该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。
（3）供电
该项目运行过程中无需供电。

（4）供暖
该项目运行过程中无需供热。

11．劳动定员及工作制度

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员。
与本项目有关的原有污染情况及环境问题：

该项目性质为新建项目，场址所在地土地类型为旱地，不涉及居民住户及企业拆迁问题，无原有污染问题。


建设项目所在地自然环境和社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、动植物、生物多样性等）

1、地理位置
本溪市位于辽宁省的中南部偏东，是进入辽东半岛东部山区的起点。它南临边境城市丹东，北连省会沈阳和煤都抚顺，东界吉林省通化市，西与古城辽阳接壤。地理坐标为东经123°34＇～125°46＇，北纬40°49＇～41°35＇。全境总面积8348km2。明山区位于本溪市东北部，总面积408.1km2。区内距沈阳桃仙机场50km、大连港350km、营口港180km、大东港170km。

溪湖区位于辽东半岛腹地，是中国辽宁省本溪市所辖的一个市辖区，是一个老工业基地。东界抚顺，西接辽阳，南衔丹东，北邻沈阳。

2、地形、地貌

本溪市山河交错，地质复杂，有“天然地质博物馆”之称。地质构造体系上大体可分为5个构造带：1）西北向构造带，处在本溪地区北部和西部的太古代鞍山群地层中；2）近东西向构造带，即太子河凹陷带，摩天岭至四棵杨树近东西向构造带和马鹿沟近东西向岩体带；3）东北向构造带，主要是断裂构造；4）弧形构造带；5）伽玛射线地温异常带。

本溪市地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。

溪湖区地势自东南向西北倾斜，群山连绵，沟壑纵横，为长白山脉，千山余脉，最高海拔 651米（三会场烟囱垃子），最低海拔99.3米。全区平原很少，大部分是丘陵坡地，山地占80%，耕地占8%，其余主要是河道和水面，地面构成素有“八山一水一分田”之称。

3、气候

溪湖属大陆性气候，受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，寒暑变化剧烈，四季分明。一月份平均气温为零下 12℃，七月份平均气温为24.3℃，冬季最低温度零下32.3℃，全年平均气温为7.8℃。全年无霜期平均为156天，冰冻期5个月左右，年平均降雨量为793.7mm，降雨最多集中的七、八两个月。全年日照时数平均2400小时，日照时间占可照时间的50-55%。平均活动积温为3200℃，月平均温度9℃，积雪最深25cm左右，年平均蒸发量1600mm，全年以东风、南风、西南风为多，主导风向为西南风，平均风速为2.8米/秒，最大风速为21米/秒，四月份最大平均风速为3.7米/秒，八月份为少风季节。
4、水文状况

本地区地表水系为太子河，太子河全长464公里，流经本溪173.2公里。根据本溪市水文站近年观测资料，太子河年平均流量26.5-96m3/s

本区地下水主要是第四系松散层中的孔隙潜水，含水层以砂砾石为主，分布于漫滩和阶地。该层孔隙发育，透水性、富水性强，渗透系数为42.1-115.8m/d，含水丰富，主要受大气降水补给，其次为低山丘陵基岩浅部风化裂隙水补给。水量、水位动态变化受季节影响，与河水水力联系密切，据钻探测定和长期观测资料，枯水期地下水位略高于太子河水位，为地下水补给河水，丰水期受大气降水补给，地下水位、河水水位均有所上升，但近几年受上游水库调节，河水位上升值很低，故仍为地下水补给河水。砂砾石层下伏基岩，岩性为安山岩，坚硬完整，属隔水岩层。地下水及河水经取样分析，均属弱碱性水，对砼无腐蚀性。

项目所在地附近的地表水体为头道社区北侧的火连寨河。

5．植被

全市林业用地1000万亩（其中有林地面积925万亩），人均6.4亩，是辽宁中部城市群重要的水源涵养林区和辽东天然次生林区。共有木本植物47科100属251种，其中有大量红松、油松、落叶松以及柞、桦、椴、榆、柳等珍贵木材，森林蓄积量4860万m3。

6．生物多样性

该项目所在地周围无需要特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。

社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）

1．行政区划及人口

本溪市辖2县4区，即本溪满族自治县、桓仁满族自治县和平山区、明山区、溪湖区、南芬区。全市有汉、满、回、朝、蒙等26个民族，2011全国人口普查本溪常住人口为170万，其中非农业人口占61.3%。

溪湖区辖6个街道、1个镇：河东街道、河西街道、彩屯街道、竖井街道、彩北街道、东风街道、火连寨镇；区政府驻河东街道。总人口18万人。溪湖区有25个少数民族、共3.5万人。

2．工农业发展现状

溪湖区工业以钢铁、煤炭、建材为主，逐步形成电子、化工、轻工等门类企业同步发展的工业体系。其中有本溪湖牌32.5、27.5水泥、内O型密封装置、油泵系列产品、亚砜、轻轨铁铁路配件、彩色喷绘等十几种优质产品远销国内外。农业以畜禽、果品、蔬菜、果树、养牛、速生丰产林和乡村旅游等“四个基地，一个园区”的农业产业发展格局。同时，以东风湖、怪石洞、后湖公园为主线的城乡特色生态旅游、庭院旅游已蓬勃发展起来，构成了山、水、林、湖、洞一体的自然风景和人文景观。

3．城市公用配套服务设施

（1）交通运输

沈丹高速公路贯穿溪湖区境内。沈丹高速公路始建于1998年，2003年7月全线通车，沈阳至丹东全长222公里。沈丹高速全线共有3个服务区，1个停车场。

丹阜高速公路过境，溪湖区紧邻沈阳桃仙国际机场，有往返世界各地的航班。

（2）人文景观

本溪湖位于本溪市溪湖区卧云山西麓崖下。原名“杯犀湖”、“碑西湖”、“白溪湖”，清雍正年间改称本溪湖。本溪市由本溪湖而得名。本溪湖为一洞中湖。洞内水面二十余平米，是世界最小的湖。湖水每昼夜流量近二万吨。洞顶崖壁有“辽东本溪湖”的大字石刻。洞外有一古寺，始建于明代的慈航寺，寺内有塑像和壁画。洞中清泉注入解放后修建的人工湖。人工湖面积为二千余平方米。湖中建有拱桥、湖心亭。一九八四年，修筑了登山石阶、观景亭和文物陈列馆。文物陈列馆常年展出本溪庙后山古人类遗志发掘出的文物。公园南千米处山腰间有一石灰岩溶洞，俗称“龙洞”、“怪石洞”，长数百米，洞中有一石榻，传说长眉李大仙曾长居于此。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1．环境空气质量现状

为了解项目所在地环境空气质量现状，收集了本溪市环境监测中心站对本溪市溪湖区例行监测点位的监测数据，监测时间为2018年6月21日~10月25日连续5天，该点位位于本项目场址西侧约350m处，监测点位图见附图3，监测结果见表7。
表7              空气质量现状监测及评价结果               单位：ug/m³
采样日期/检测点位

检测项目/检测结果（日均值）
SO2
NO2
PM10
PM2.5
本溪市溪湖区 
2018.06.21
27

41

104

50

2018.06.22
80

79

180
95

2018.06.23
35

70

100

55

2018.06.24
54

76

86

48

2018.06.25
30

62

98

52

GB3095-2012二级

150

80

150

75
达标情况

达标

达标

达标

达标

由表7可以看出，该项目所在地的SO2、NO2监测结果24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，PM10、PM2.5监测结果除2018.06.22超标外，其他日24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，表明区域环境空气质量较好。            
2．地表水质量现状

为了解项目所在地地表水环境质量现状，引用《本溪市河流水质监测数据报表》（2015年11月）本溪市环境监测中心站对太子河兴安断面的监测结果。该点位位于本项目场址南侧约550m处，监测点位图见附图3，监测结果见表8。
表8                  地表水水质监测结果表            单位：pH无量纲
       采样时间

检测项目

平均值

Sij
超标倍数

评价标准（IV）

pH值（无量纲）

8.06

0.55

0

6~9

生化需氧量（mg/L）

3.7

0.70

0

6

化学需氧量（mg/L）

18.3

0.61

0

30

氨氮（mg/L）

1.45

0.96

0

1.5

高锰酸盐指数（mg/L）

5.98

0.598

0

10

总磷（mg/L）

0.005

0.017

0

0.3

挥发酚（mg/L）

0.0040

0.4

0

0.01

由表8可以看出，太子河各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求，水质较好。

3．声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对此项目沿线敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年6月20日~2018年6月21日，监测点位图见附图3，监测结果见表9。
表9             环境噪声监测结果（Leq）                 单位：dB(A)

监测日期/监测点位

监测日期/监测结果

2018.6.20
2018.6.21
昼间

夜间

昼间

夜间

1#新兴村
52.3
41.6
51.7
42.3
2#腰堡
52.2
42.6
51.6
43.2
3#东风镇医院
51.8
43.3
52.1
42.5
4#康宁医院
52.0
43.2
52.5
43.6
5#太平社区
51.9
43.0
53.2
44.7
6#三和小学
52.2
44.6
52.2
43.6
7#河西社区
54.0
43.2
53.8
42.8
8#顺鑫园敬老院
52.1
44.5
51.6
43.5
9#瑞鑫佳园
52.9
43.7
53.6
43.2
10#本溪市第三中学
52.8
42.7
52.1
42.6
11#河西小学
52.5
42.1
53.0
43.5
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类
60
50
60
50
达标情况

达标
达标
达标
达标
由表9可以看出，该项目沿线敏感点昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

该项目主要位于辽宁省本溪市溪湖区内。各管线均沿规划路铺设，管线附近主要为各溪湖区居民、企业、商户、空地等，管线两侧200m范围内没有需要特殊保护的环境敏感目标。此区域以外涉及的环境保护目标主要为管线两侧200m范围内的居民，其具体主要保护目标名单及保护级别见表10。
表10                    环境保护目标和对象

环境

要素

环境保护对象

环保目标

敏感点

方位

距离(m)
功能

规模

环境

空气

新兴村
北侧

50
村庄
180户，630人

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
腰堡
东侧
50
村庄
140户，490人

东风镇医院
北侧

15
医院
300人

康宁医院
北侧

10
医院
500人

太平社区

北侧
10
住宅

1800户，6300人

三和小学

东侧
100
学校
1500人

北山社区

北侧
15
住宅

540户，1890人

河西社区

东侧
10
住宅

3360户，11760人

河西小学

东侧
70
学校
1500人

瑞鑫佳园

北侧
10
住宅

1860户，6500人

头道社区

南侧
10
住宅

1000户，3500人

本溪市第三中学

南侧
50
学校

1000人

顺鑫园敬老院
西侧

20
养老院
100人

声环境

敏感点

方位

距离(m)
功能

规模

《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准

新兴村
北侧
50
村庄
180户，630人
腰堡
东侧
50
村庄
140户，490人
东风镇医院
北侧
15
医院
300人
康宁医院
北侧
10
医院
500人
太平社区
北侧
10
住宅
1800户，6300人
三和小学
东侧
100
学校
1500人
北山社区
北侧
15
住宅
540户，1890人
河西社区
东侧
10
住宅
3360户，11760人
河西小学
东侧
70
学校
1500人
瑞鑫佳园
北侧
10
住宅
1860户，6500人
头道社区
南侧
10
住宅
1000户，3500人
本溪市第三中学
南侧
50
学校
1000人
顺鑫园敬老院
西侧
20
养老院
100人
水环境

敏感点

方位

距离(m)
功能

规模
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

火连寨河

——

——

河流

——

太子河

南
550
河流

——

太子河支流

东
10
河流

——

生态环境
管线两侧各50m范围内生态环境，

包括植被、野生动物、土壤环境等。
降低管线建设对区域植物、野生动物、生物多样性以及水土流失影响，并尽快做好生态补偿措施，避免因项目的建设造成不可逆转的生态破坏。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1．环境空气质量标准
建设项目处于环境空气质量二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准，见表11。

表11          《环境空气质量标准》(GB3095-2012)         单位：μg/m3
级（类）别

污染物

取值时间

标准值

二级

TSP

年平均

200

24小时平均

300

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

PM10
年平均

70

24小时平均

150

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

2．地表水环境质量标准

项目附近地表水体为火连寨河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准，详见表12。

表12     《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类     单位：mg/L

项目

PH

COD

BOD5
NH3-N

标准值

6~9

≤30
≤6
≤1.5

3．声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表13。

表13        《声环境质量标准》（GB3096-2008）       单位：dB（A）

类别

时段

昼间

夜间

2类

60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	1．废气排放标准

（1）施工期

该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于1.0mg/m3。

（2）运营期

排放的天然气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值，见表14。

表14    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）     单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

非甲烷总烃

4.0

2．噪声排放标准

（1）施工期

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表15。

表15  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表16。

表16  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
．

3．固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号，2007年7月1日）。



	总

量

控

制

指

标
	根据辽环发[2015]17号《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，确定总量控制因子为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。
废气：该项目运营期正常工况下无大气污染物产生，非正常工况下，管道维修时产生的少量天然气泄漏。

废水：该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。
因此，该项目运营期无总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述：
施工期
该项目主要建设内容包括配套建设城区中压管网13.53公里。其中主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km。该项目管线采用埋地方式敷设，管沟采用机械开挖和人工开挖相结合的方法。具体施工过程如下：
（1）清理地表：首先由施工人员用铁锹等工具将场地表面的杂草碎石清理干净（穿越公路地段需用破路机将路面破开）。
（2）a分段开挖管沟：管线在一般地段时采取开挖或破路方式施工，管道开挖一般采用机械开挖式施工，局部易塌落地段设置支护。本工程管道施工作业带宽度为10m，此范围内影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草、树木、农作物等将予以清理。管道安装完毕后，立即按原貌恢复地面和路面；采取开挖方式时不设保护套管。

b公路穿越：本工程高速公路、县道均采用顶管法进行穿越，顶进的混凝土套管距路面不小于2.0m。

根据穿越主干道的长度和深度，在要穿越的一侧开挖一条发送沟。将已合格的管段，根据穿越主管的长度，采用移动吊车和人工结合的方式置入管沟内，按设计图纸要求安装好套管与主管之间的支撑管卡缓慢的传入套管中。按设计要求进行套管与主管两端进行封堵工作和阴极保护工作。

顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管线的施工技术，该技术分为泥水平衡法、土压平衡法和人工掘土顶进法。目前国内采用较多的是采用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中，再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。

（3）焊接、补口、补伤、防腐：运至施工场地的管材在管沟上方进行焊接、补口、补伤、防腐等处理。
（4）下管入沟：处理后的各段管材由移动吊车和人工结合的方式置入管沟内，并将各段管材组合连接。
（5）清管、试压：天然气管道投产，一般要经过清管、试压、除水、干燥、置换、投产这一程序。为了排除新建天然气管道的隐患和缺陷，投产前必须进行试压。由于气体的压缩性大，可以储存巨大的能量，在管道出现裂纹的情况下可能导致裂纹失稳扩展甚至爆炸。因而，世界各国一般推荐水或其他经过批准的液体作为试压介质。而水是引起天然气管道水合物堵塞的重要因素，试压后必须将水排除。

天然气管道在采用水进行试压后，虽经清管器扫线除水，但地势低洼地段的积水及附着在管壁上的水膜仍很难通过简单的清管方式加以清除，管道中残留的液态水会引起管道内部腐蚀等危害，因此，在管道投入运行之前，必须进行干燥处理，以保证其长期、安全、稳定地运行。干燥过程主要包括清管擦拭、干燥、稳定观察、验收等几个阶段。
（6）清理场地、恢复地貌：覆土回填后，由工人对施工现场进行清理、恢复施工场地原有地貌、植被。同时设置明显标志，线路标识包括线路标志桩、警示牌和警示带，其设置参照《油气管道地面标识设置规范》（Q/SY1357-2010）执行。
本工程施工期工艺流程及产污流程见图1。

[image: image2]
图1  施工期工艺流程及产污流程图

主要污染工序：

1．施工期污染工序：
（1）大气污染
①扬尘
施工期管沟的挖、填过程将会有扬尘产生；建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。
②汽车尾气
施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。
③焊接烟尘

施工期该项目翻山段及河道段采用3PE无缝钢管，钢管焊接过程有焊接烟尘产生。

（2）废水污染
施工废水主要来自于施工人员少量的生活污水和管道冲洗、试压废水，排放的污染物主要为COD和SS。
（3）噪声污染
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如装载机、挖掘机、推土机、平地机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。
（4）固体废物污染
施工期间产生的固体废弃物包括管线施工过程产生的防腐废弃物、废焊条、废弃土石方和施工人员的生活垃圾。
（5）生态环境影响
临时占地影响：管线工程施工时将临时占用沿线的土地，部分管段开挖时的临时堆土会覆盖沿线的植被，可能造成植物死亡，涉及的土地类型主要为旱地和草地。施工过程可能会导致区域内的生物量有所下降，但不会导致区域物种数量减少。临时占地对项目区域内植被的破坏是局部的、可逆的，随着施工期的结束，可以通过种植植被进行补偿。
河流穿越影响：采用定向钻法施工，因定向钻法不接触河水，涉及穿越河流的管道长度较短且施工时间不长，穿越工程不会对河流水生生态构成明显影响。
（6）社会和交通影响

该项目管道敷设涉及的范围较广，管线沿城区布设，以保证为溪湖区各用户供气。施工开挖占地将对工程沿线的车辆行驶和居民出行造成影响，施工噪声也会产生一定的不利影响。建设单位应制定好施工方案和计划，并提前向社会公布，把施工对居民的生活和出行造成的影响降到最低程度。
2．运营期污染工序

该项目建设内容为地埋式管线工程，环境污染影响主要集中在施工期。运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此该项目建成投入运营后无环境污染。运营期对环境产生的污染主要为运营期非正常工况下，管道维修时产生的少量天然气泄漏。具体污染工序如下：

大气污染工序

该项目运营期正常工况下无大气污染物产生，非正常工况下，管道维修时产生的少量天然气泄漏。
废水污染工序

该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。

（3）噪声污染
该项目天然气管线全程采用埋地式敷设，在正常工况下不会产生噪声。
（4）固体废物污染工序
该项目无新增劳动定员，因此无固废产生。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	处理后排放浓度及

排放量(单位)

	大气
污染物
	施工期
	施工扬尘
道路二次扬尘
	TSP（下风向50m）：0.383mg/m3
	TSP：＜0.3mg/m3

	
	
	汽车尾气
	NOX：5.40g/km·辆
	NOX：＜0.18mg/m3

	
	
	
	CO：30.18g/km·辆
	CO：＜0.2mg/m3

	水污
染物
	施工期
	冲洗试压废水
	192m3/次
	回用于绿化

	
	
	施工人员

生活污水

（0.24m3/d）
	CODCr：250mg/L
	0

	
	
	
	BOD5：150mg/L
	0

	
	
	
	SS：200mg/L
	0

	
	
	
	氨氮：40mg/L
	0

	固体
废物
	施工期
	建筑垃圾
	20t
	20t

	
	
	废弃土石方
	1054m3
	1054m3

	
	
	生活垃圾
	2.25t/a
	2.25t/a

	噪声
	施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。要求采取以下措施：⑴尽量选用低噪声的施工机械设备和施工工艺；⑵高噪声施工机械布置在远离居民区和施工场界一侧施工；⑶强噪声施工机械采取隔声、消声和减振措施；⑷途经居民等环境敏感区禁止夜间施工作业。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

	主要生态影响(不够时可附另页)

施工期生态环境影响主要表现在对植物、野生动物、生物多样性、土地利用等方面的影响，还易引起水土流失。临时占用土地和土石方开挖将对项目区域内的植被造成破坏。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1．环境空气影响分析

（1）扬尘

管线施工作业特点是施工线路长、动用土方量较大，分段施工。施工扬尘产生的主要环节为施工场地清理、管沟开挖、回填等，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中，将造成风起扬尘。同时，建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘，运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。
在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有施工场地清理、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：
[image: image3.jpg]!
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式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

      v—汽车速度，km/h；

      W—汽车载重量，t；

      P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表17所示。

表17      不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘          单位：kg/km·辆
P(kg/m2)

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.01806

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由表17可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。
根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，是一个复杂、较难定量的问题。本环评采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。根据国内施工类比调查的监测资料，预测该项目施工扬尘影响强度和范围，见表18。
表18          施工扬尘浓度变化及影响范围                 单位：ug/m3
污染物

工地上风向

工地内

工地下风向

50m

50m

100m

150m

TSP

293.0

409.0

383.0

326.0

284.0

由上表可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度随距离增加而逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。敏感点如果处于建设项目上风向，在50m以外时，TSP浓度即可达标（《环境空气质量标准》(GB3095-1996)，TSP：300ug/m3）；如敏感点处于下风向，则与施工工地距离需大于150m，TSP浓度才可达到标准要求。本项目管网工程沿线较近的环境敏感点主要为：新兴村、腰堡、东风镇医院、康宁医院、月崖岭、太平社区、三和小学、北山社区、河西社区、河西小学、瑞鑫佳园、头道社区、本溪市第三中学、顺鑫园敬老院，距离在10m~100m。由于敏感点与施工工地距离较近，因此其受施工工地扬尘影响程度较大。
施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。粉尘夹带大量的病原菌，被施工人员和周围居民吸入后可引起各种呼吸道疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。根据类比调查，对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

本评价对拟建工程施工过程提出以下控制措施：

A大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等措施。

B对定向钻穿越等集中施工作业场地，未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起扬尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和范围，最大限度地减少起尘量；同时对施工便道进行定期养护、清扫，确保路况良好。

C对施工临时堆放的土方，采取防护措施，如加盖保护网、四周设置围墙、喷淋保湿等，防止扬尘污染。

D施工期间，运输工具和定向钻、顶管穿越等大型机械施工中，会产生机械尾气，主要污染物为SO2、NOx等。由于废气量较小,且施工现场在野外，有利于空气的扩散，同时该类污染具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。但施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，以确保废气排放满足国家有关标准的规定。

E车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源。

F严格执行规范施工、分层开挖、分层回填的操作制度，实施分段作业，避免长距离施工，合理利用弃土，工程措施与绿化措施相结合等生态保护措施，防止和减轻施工期的扬尘污染。

G施工过程中，建设单位应当在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。施工单位应当按照相关规定，指定扬尘污染防治方案，并安排专人负责施工过程中的环保管理工作。

（2）汽车尾气

施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。中型车辆平均时速为50km时，CO排放量为30.18g/km·辆，NOX为5.40g/km·辆。由于施工机械数量少且分散，其污染程度相对较轻。据已有施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NOX 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.18mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.07mg/m3，均能满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施：

①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；

②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放；

③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。

随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。

（3）焊接烟尘

本项目钢管焊接过程有焊接烟尘产生。焊接烟尘是在焊接过程中金属及非金

属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。本项目采用的焊接方法为电弧焊，焊材为实芯焊丝，本项目焊接场地设在空旷地带，焊接烟尘可以很快经大气稀释扩散，焊接场地边界外焊接烟尘无组织排放浓度≤1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控点浓度限值要求。
2．水环境影响分析

施工废水主要来自于施工人员少量的生活污水和管道冲洗、试压废水，排放的污染物主要为COD和SS。
（1）管道冲洗、试压废水

管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行冲洗、试压。管道冲洗、试压时分段进行（两阀门之间段，平均长度约2km），按最大管径（DN315）计算，每次冲洗、试压后各段的最大排水量约为192m3/次（96m3/km）。主要管道所选管材为聚乙烯PE管，翻山段及河道段采用3PE无缝钢管，均为新管，故冲洗、试压所排废水中主要污染物为悬浮物，SS浓度约为100mg/L。冲洗、试压废水水质较清洁，经过滤、沉淀处理后回用于绿化。

（2）施工人员生活污水

该项目施工期预计进场工人30人，计划施工5个月，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，用水定额10L/人·d计算，其污水排放系数0.8，则项目施工期排放污水量0.24m3/d。参照其他类似生活污水监测数据，施工期间排放的污水水质及污染物产生量如表19。
表19               施工期施工人员生活污水排放量
项目

CODCr
BOD5
SS

氨氮

浓度（mg/L）

250

150

200

40

日产生量（kg/d）

0.06
0.036
0.048
0.0096
施工工人的生活污水产生量相对较少，施工场地修建旱厕，定期清掏用做生物肥料，不会对周围水环境造成明显影响，且随施工期结束而结束。

该项目中部分管线沿河铺设，距离较近，因此环评要求：①严格控制施工范围，减小作业面，以免对河床大面积破坏。②严禁向河流内直接排放管道清洗、试压废水，禁止在水体附近清洗施工器具、机械等。③加强施工机械维护，防止漏油，污染地表水体。④水泥等建筑材料不准堆放在水体附近，并应设篷盖和围栏，防止雨水冲刷污染水体；管道敷设作业产生的弃土石方应在指定地点堆放，用于修筑水保设施等，禁止将其弃入河道、河滩；施工结束后，保持原有地面高度，恢复河床原貌，以保护水生生态环境的完整性。⑤在管道穿越河流的施工过程中，需提前通知施工区域范围内可能受到影响的居民。
3．声环境影响分析

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，本次评价仅根据《建筑

施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，针对不同施工阶段计算不同施工

设备的噪声污染范围，以便施工单位在实际施工时，采取适当的噪声污染防治措

施。

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如装载机、挖掘机、推土机、平地机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据对同类施工阶段的类比调查，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。

工程施工机械噪声主要属于中低频噪声，噪声源均在地面产生，施工设备噪声都是点声源，其噪声预测模式为：
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式中：Li——距声源Ri 米处的施工噪声预测值，dB(A)；

          L0——距声源R0 米处的施工噪声级，dB(A)；

ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对施工过程中的主要施工机械不同距离噪声级进行计算，有关计算结果见表

20。

表20              主要施工机械不同距离噪声级 单位dB（A）

主要施工噪声源

距噪声源不同距离（m）噪声级

10

20

30

40

50

100

120

150

200

装载机

80.0

74.0

70.5

68.0

66.0

60.0

58.4

56.4

54.0

压路机

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

48.4

46.5

44.0

推土机

80.0

74.0

70.5

68.0

66.0

60.0

58.4

56.4

54.0

钻井机

81.0

75.0

71.5

69.0

67.0

61.0

59.4

57.4

55.0

挖掘机

78.0

72.0

68.5

66.0

64.0

58.0

56.4

54.4

52.0

电焊机

79.0

73.0

69.5

67.0

65.0

59.0

57.4

55.4

53.0

经预测，施工期大部分施工机械设备噪声昼间在距施工场界外30m~100m 可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值要求，夜间则普遍超标。因此，除了生产工艺上需要必须进行夜间建筑施工作业外，本项目夜间应禁止施工。根据工程沿线现场调查可知，本项目施工期环境敏感区主要为管道施工沿线的居民，其中100米范围内的村庄居民主要包括：新兴村、腰堡、东风镇医院、康宁医院、月崖岭、太平社区、三和小学、北山社区、河西社区、河西小学、瑞鑫佳园、头道社区、本溪市第三中学、顺鑫园敬老院，受本项目施工噪声影响较大。
为尽可能减轻施工噪声对周边声环境质量的影响，尤其是对管道施工沿线的居民的影响，采取以下施工噪声污染防治措施：
从声源上控制。建设单位在建设时选用主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中，施工单位派专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员培训，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械。

加强施工管理，合理安排施工作业时间，噪声大的土方工程的挖掘、填埋、平整等工程应安排在白天，在敏感区附近施工时要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在路线近距离内有居民区等敏感点的路段，高噪声施工机械运行应尽量避开居民休息时间，晚22:00至次日凌晨6:00停止作业。由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。

采取距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量布置在远离敏感点处，对相对固定的设备应放在房间内。

施工场地的运输车辆出入地点，尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速，禁鸣。装卸材料时应减轻撞击，碰撞发生，最大限度的减少噪声产生。
由于该项目施工期噪声源强度不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工期噪声对周围声环境影响就会停止。

4．固体废物影响分析
（1）污染源及影响分析
施工期间产生的固体废弃物包括管线施工过程产生的防腐废弃物、废焊条、废弃土石方和施工人员的生活垃圾。
①生活垃圾：管线施工一般分段进行，施工人员较为分散，不设施工营地，现场施工人员平均每天按30人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，管线各标段产生施工生活垃圾约为15kg/d，管线共施工5个月，整个管道施工期产生的生活垃圾为2.25t。施工期生活垃圾应收集到指定垃圾箱内及时清运，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成不利影响。
②弃土：施工期间工程挖方量为42000m3，填方量为40946m3，废弃土石方量为1054m3，将产生许多弃土，这些弃土在运输、装卸过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程散落满地，车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和区域环境质量。弃土堆放地不明确或无规划乱丢乱放，将影响该地区的建设和整洁。

③建筑垃圾：建筑垃圾主要来源于施工过程废弃的建筑材料如防腐废弃物、废焊条等，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料会随风飘入大气成为扬尘而污染环境空气。施工垃圾乱堆乱放，也会给景观环境带来负面影响。建筑垃圾预计产生量约为20t，可回收的废弃建筑材料如管材可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。
（2）施工期固体废弃物控制对策

为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量的影响，建议工程施工时采取如下防护措施：

①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免污染环境，影响市容。

②工程建设单位应与有关部门联系，为本工程的弃土制定处理计划，尽可能做到土方平衡，弃土的出路可用于筑路及小区建设等。

③项目建设单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查落实计划情况。
    ④施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工，并与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。

综上所述，本项目施工期采取上述各种有效措施后，对当地的环境影响较小。
原料运输环境影响分析

该项目不自设采砂场、混凝土搅拌站，由当地购买商品砂石料及商品混凝土。其中砂石料通过自卸汽车运至场地内，混凝土由专用混凝土运输车运至场地内。原料运输过程中产生的环境影响主要为车辆扬尘及噪声。
（1）车辆扬尘

该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。

对于施工场地外的运输道路，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求：
①限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，环评建议尽量采用箱车运输，防止砂石料撒落；
②场地出口处设置车辆冲洗装置，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，运输车辆冲洗干净后，方可驶离，并及时清扫路面。

（2）运输车辆噪声

运输车辆行驶时噪声主要来自汽车鸣笛，其噪声值约为60～70dB(A)，具有瞬时性，对周围环境有一定影响。要求运输车辆行驶过程中限速行驶，途径居民区时禁止鸣笛，其正常行驶时产生的噪声对周围声环境影响不大。

施工期运输车辆扬尘及噪声影响具有临时性，随施工期的结束而消失，采取上述措施后对周围环境的影响是可以接受的。

6．生态环境影响分析

施工期生态环境影响主要表现在对植物、野生动物、生物多样性、土地利用等方面的影响，还易引起水土流失。
（1）施工对植被的影响
临时占地影响：管线工程施工时将临时占用沿线的土地，部分管段开挖时的临时堆土会覆盖沿线的植被，可能造成植物死亡，涉及的土地类型主要为旱地和草地。施工过程可能会导致区域内的生物量有所下降，但不会导致区域物种数量减少。临时占地对项目区域内植被的破坏是局部的、可逆的，随着施工期的结束，可以通过种植植被进行补偿。
该项目管线工程选线位于溪湖城区内，全线采用埋地方式敷设。管沟采用机械开挖和人工开挖相结合、分层开挖的方法，将表土与底土分别堆放，回填埋时分层回填，尽可能保护生物原有的生态环境。回填时留足适宜的堆积层，以防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失，回填后立即进行地貌恢复。本工程敷设的管道较长，在施工中拟分段施工、随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，尽量减缓施工对附近环境的影响。
（2）对土壤和景观的影响

施工期由于机械的辗压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被破坏后，地面裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。此外，敷设燃气管道的临时占地，使这些土地短期内丧失原有的生态功能。因此，要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。
（3）对陆地动物及其栖息地的影响

该项目均沿现有道路进行管网布置，管线穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的2.68km管网为临时路由，若需调整建设单位将无偿迁移。施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。项目区域和燃气管道沿线没有自然保护区和珍稀濒危动物，因此，不会对动物的重要生境和珍稀濒危的动物造成影响。一般的陆生动物会随着工程结束逐渐回迁到原来的住处或附近干扰较少的地方。故本项目的建设对它们的影响不大。但是项目的永久占地会使一些动物的生境永远消失，并使生境破碎化，减少它们的生存空间。
工程施工期间，将给施工区的陆生脊椎动物、鸟类和部分中、小型兽类的生存、繁衍环境带来一定程度的破坏和干扰。但工程施工对陆生动物的影响是暂时的，随着工程的完工，施工活动停止以及施工迹地植被恢复后，某些爬行类、鸟类和中、小型兽类的生境将逐步恢复。
（4）对水生生态环境的影响

施工期对水生生态环境产生影响的不利因素主要是施工期排放的管道清洗、试压废水和雨季可能引起的泥沙冲刷进入河道中，对接纳河段水质和底质会产生一定的影响。

由于冲洗、试压废水水质较清洁，经过滤、沉淀处理后回用于绿化，不直接外排进入水体，基本不会对水环境产生影响。
该项目河流穿越采用定向钻法施工，因定向钻法不接触河水，涉及穿越河流的管道长度较短且施工时间不长，穿越工程不会对河流水生生态构成明显影响。而且施工期对水生环境的影响多是暂时性的，随着工程的竣工，这些轻微的不利影响会逐渐减轻并消失。

（5）施工期生态保护与恢复措施

①植被、动物保护和生态恢复措施
a.管道施工尽量避免对原有植被进行开挖，不可避免时，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。
b.施工结束后，对管道沿线开挖处和站场进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优选选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构，并加强养护提高成活率。管道沿线恢复植被时限制深根植物以防止植物根茎穿破管线防护层。
c.合理设计，尽量利用已有道路，少建施工便道，便于管道施工机具、管材运输，并少占绿地。
d.施工过程中若发现沿线有野生动物出没需加以保护，严禁伤害与偷猎任何野生动物。如果不能避免在野生动物的孵化期和哺育期内施工，应相对减少噪声大的机械设备施工，加大人工操作力度，防止惊扰野生动物繁殖。
e.加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。
f.施工开始前，施工单位必须先与当地政府相关部门取得联系，协调有关施工场地交通、水电等问题，以减少作业区及周围的土壤和植被破坏。

②水土保护措施
该项目管线穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地，共计2.68km，管道区在施工前对经过草地、林地的管道开挖区域进行表土剥离，并与生土分开堆放，施工结束后将表土回覆至剥离区域。本项目施工结束后应对经过的林地、草地、裸地施工临时道路占压区域进行土地整治（机械施工）措施。

在山坡地段敷管作业时，当坡体坡度小于15°时，修筑排水沟并种草护坡；当坡体坡度在15°～25°之间时，采用块石干砌；坡度大于25°时，采用水泥砂浆砌。
管道区在管线施工结束后，原为林地、草地及裸地区域采取植树种草措施，恢复施工过程中破坏的植被。根据适地适树的原则，本区域选择乔木树种为杨树，株距为 2.0m，栽植乔木范围为管槽开挖线外沿两侧各 2.0m 范围外至临时占地边界，同时在乔木下撒播草籽，撒播草种选择早熟禾，为防止深根性树木对管道造成破坏，对管槽开挖线外沿两侧各 2.0m 范围内采取撒播草籽方式进行绿化。
管线穿越河流时，对原本有砼护砌的河渠，采取与原来护砌相同的方式恢复原貌。对于水体不稳的河岸，采取浆砌石护砌措施。对于粘性土河岸，可以只采取分层夯实回填土措施。

③水生生态保护措施
a.工程施工尽量安排在枯水季节，河床底面应砌片石，两岸有陡坡时设浆砌块石护坡。

b.禁止施工期间固体废物投入水中，以避免对底栖生物的生态环境造成影响。
c.在河流沿岸修筑挡土墙和截水沟，防止水土流失入河流。

d.严格控制施工范围，减小作业面，以免对河床大面积破坏。

e.严禁向河流内直接排放管道清洗、试压废水，禁止在水体附近清洗施工器具、机械等。

f.加强施工机械维护，防止漏油，污染地表水体。

g.水泥等建筑材料不准堆放在水体附近，并应设篷盖和围栏，防止雨水冲刷污染水体；管道敷设及河道穿越作业产生的弃土石方应在指定地点堆放，用于修筑水保设施等，禁止将其弃入河道、河滩；施工结束后，保持原有地面高度，恢复河床原貌，以保护水生生态环境的完整性。

6．社会和交通影响分析
该项目管道敷设涉及的范围较广，管线沿城区布设，以保证为溪湖区各用户供气。施工开挖占地将对工程沿线的车辆行驶和居民出行造成影响，施工噪声也会产生一定的不利影响。建设单位应制定好施工方案和计划，并提前向社会公布，把施工对居民的生活和出行造成的影响降到最低程度。
管道施工是分段进行，造成的影响也是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。通过加强与居民的沟通，取得谅解，施工期社会和交通影响也是可以接受的。

运营期环境影响分析：
该项目建设内容为地埋式管线工程，环境污染影响主要集中在施工期。运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此该项目建成投入运营后无环境污染。运营期对环境产生的污染主要为运营期非正常工况下，管道维修时产生的少量天然气泄漏。

1．环境空气影响分析
该项目营运期废气主要为管道非正常工况下天然气泄漏时产生的废气。

该项目输送的天然气为浄化天然气，在密闭管道中输送，项目正常运营过程中不会产生废气。

非正常工况下天然气泄漏时所产生的废气为间断性排放，加之大气扩散作用，预计泄漏的天然气对周围大气环境的影响是可以接受的。

为减少非正常工况下天然气泄漏时所产生的废气，本次环评提出如下保护措施：
①供气管道按国家现行设计标准规范执行，管道系统采用密闭输送流程，并选用密封性能好的设备、仪表，以减少天然气泄漏。

②积极与地方政府沟通，制定完善的应急预案，作好沿线居民的宣传、教育及应急预案落实工作，加强居民自我救护、应急防范的预案。

③燃气管道两侧各5m范围内禁止种植深根植物。安排专人负责管线巡检。
通过采取以上减缓措施后，拟建项目营运期废气对周围环境的影响可以降至最低，环境可以接受。

2．水环境影响分析

该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。

3．噪声环境影响分析

该项目天然气管线全程采用埋地式敷设，在正常工况下不会产生噪声。
4．固体废物环境影响分析

该项目输送的天然气为浄化天然气，正常运行时无固废产生。
运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无固废产生。
5．环境风险影响分析

环境风险影响分析见专题。

6．环保设施投资估算
该项目总投资2600万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.77%。环保投资及其环境效益见表21。
表21               环保设施及投资估算情况一览表
序号

阶段
环境

要素

污染物

名称
环保项目名称
投资金额

（万元）
1
施工

期

废气治理

施工扬尘
⑴施工现场周边设置围挡；

⑵施工现场主要道路进行硬化，土方集中堆放并采取覆盖措施；

⑶施工现场洒水降尘；

⑷运输垃圾、渣土采用密闭式运输车辆。

11
2
废水治理

试压废水

项目试压废水冲洗、试压废水经过滤、沉淀处理后回用于绿化。

4
4
噪声治理

噪声

强噪声施工机械采取隔声、消声和减振措施。
2
5
固废治理

建筑垃圾
施工人员固体废物处置。

1
7
全线工程

生态恢复
定期清理、收集、清运

2

合计

20
7．“三同时”验收

环境保护“三同时”是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保验收是环境保护“三同时”全过程管理中最后一道程序，也是环境保护投资转化为环境效益的标志，建设项目环保验收不仅是对项目前期环境评价、配套环境设施建设等各阶段环境管理效果的最终检查和测试，也是保证建设项目在今后运行中实现污染物稳定达标的主要手段。本项目的环境保护“三同时”验收一览表详见表22。
表22                  本项目“三同时”验收一览表

时段
项目

污染物

污染防治措施

验收标准

施

工

期

环境

空气

施工扬尘
道路二次扬尘

施工现场周边设置围挡；

⑵施工现场主要道路进行硬化，土方集中堆放并采取覆盖措施；

⑶施工现场洒水降尘；

⑷运输垃圾、渣土采用密闭式运输车辆。
区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（TSP：0.3mg/m3
CO：4.0mg/m3
NO2：0.08mg/m3）。
汽车尾气

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油；合理规划施工进度及进入场地的车流量，防止施工现场车流量过大。

废水

管道冲洗、

试压废水

经过滤、沉淀处理后回用于绿化。
无废水外排。

工人生活污水

修建旱厕，定期清掏做生物肥料。
噪声

机械噪声
作业噪声
车辆噪声
⑴尽量选用低噪声的施工机械设备和施工工艺；⑵高噪声施工机械布置在远离居民区和施工场界一侧施工；⑶强噪声施工机械采取隔声、消声和减振措施；

⑷途经居民等环境敏感区禁止夜间施工作业。
符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。（昼间<70dB(A)；夜间<55dB(A)。）

固废

建筑垃圾

建筑垃圾收集后可回收的废弃建筑材料如管材可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。
均得到合理处置。

废弃土石方

可用于筑路及小区建设，边挖边运，不随意丢弃，工程不设置弃土场。
生活垃圾

由环卫部门收集处理

生态

环境
—

管道施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式；施工结束后对管道沿线开挖处和站场进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。尽量利用已有道路，少建施工便道。加强对施工人员的环保教育。工程施工两岸有陡坡时设浆砌块石护坡。在河流沿岸修筑挡土墙截水沟，防止水土流失入河流。

区域生态环境得到有效保护。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘
道路二次扬尘
	施工现场周边设置围挡；

⑵施工现场主要道路进行硬化，土方集中堆放并采取覆盖措施；

⑶施工现场洒水降尘；

⑷运输垃圾、渣土采用密闭式运输车辆。
	区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（TSP：0.3mg/m3
CO：4.0mg/m3
NO2：0.08mg/m3）。

	
	
	汽车尾气
	加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标车辆；尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油；合理规划施工进度及进入场地的车流量，防止施工现场车流量过大。
	

	水污染物
	施工期
	管道冲洗、

试压废水
	经过滤、沉淀处理后回用于绿化。
	无废水外排。

	
	
	工人生活污水
	修建旱厕，定期清掏做生物肥料。
	

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	建筑垃圾收集后可回收的废弃建筑材料如管材可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。
	得到合理处置

	
	
	废弃土石方
	可用于筑路及小区建设，边挖边运，不随意丢弃，工程不设置弃土场。
	

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门收集处理
	

	噪声
	施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源的强度一般都在80-95dB(A)之间。要求采取以下措施：⑴尽量选用低噪声的施工机械设备和施工工艺；⑵高噪声施工机械布置在远离居民区和施工场界一侧施工；⑶强噪声施工机械采取隔声、消声和减振措施；⑷途经居民等环境敏感区禁止夜间施工作业。采取上述措施后，再经距离衰减，厂界四周噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

	生态保护措施
	施工期生态环境影响主要表现在对植物、野生动物、生物多样性、土地利用等方面的影响，还易引起水土流失。临时占用土地和土石方开挖将对项目区域内的植被造成破坏。


结论与建议

	一、结论
1．建设项目概况

本溪辽油新时代燃气有限公司郑家门站-溪湖地区燃气管线建设项目位于本溪市溪湖城区内，主要建设内容包括配套建设城区中压管网13.53公里，管道设计压力为0.10-0.35mpa，管径选用dn315mm，主要管道采用聚乙烯PE管，翻山段及河道段采用3PE无缝钢管。其中主线管线起点为本溪辽油新时代郑家燃气门站，终点为溪湖头道，长度为11.97km；支线管线起点为沈本线公路与郑家路交叉口，终点为滨河北路，长度为1.56km。全程共穿越3处公路，穿越1处河流，共计约200m。沿线共设26处阀门井用于检修。该项目均沿现有道路进行管网布置，穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的2.68km管网为临时路由，若需调整建设单位将无偿迁移。
工程以本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站过滤、计量、调压、加臭后的天然气为主气源，经该项目中压管网系统送入各用气用户。该项目建成后将为溪湖城区输送天然气7008万立方米/年，主要用户为溪湖城区居民住户、公建、商业用户以及工业用户。
2．环境质量现状

（1）环境空气

为了解项目所在地环境空气质量现状，收集了本溪市环境监测中心站对本溪市溪湖区例行监测点位的监测数据，本溪市溪湖区例行监测点位的SO2、NO2监测结果24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，PM10、PM2.5监测结果除2018.06.22超标外，其他日24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，表明区域环境空气质量较好。

（2）地表水

为了解项目所在地地表水环境质量现状，引用《本溪市河流水质监测数据报表》（2015年11月）本溪市环境监测中心站对太子河兴安断面的监测结果，太子河各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求，水质较好。

（3）声环境

为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对此项目沿线敏感点的声环境质量现状进行了监测，该项目沿线敏感点昼间、夜间噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，没有超标现象，声环境质量现状较好。
4．环境影响预测
（1）施工期环境影响分析

①环境空气

a.扬尘

施工期施工场地清理、管沟开挖、回填等，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中，将造成风起扬尘。同时，建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘，运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度随距离增加而逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。敏感点如果处于建设项目上风向，在50m以外时，TSP浓度即可达标（《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，TSP：300ug/m3）；如敏感点处于下风向，则与施工工地距离需大于150m，TSP浓度才可达到标准要求。本项目管网工程沿线较近的环境敏感点主要为：新兴村、腰堡、东风镇医院、康宁医院、月崖岭、太平社区、三和小学、北山社区、河西社区、河西小学、瑞鑫佳园、头道社区、本溪市第三中学、顺鑫园敬老院，距离在10m~100m。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘。在采取本次环评提出的各项污染治理措施后，可有效的控制扬尘对周围敏感点的影响。
b.汽车尾气

施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOX、CO、THC等。中型车辆平均时速为50km时，CO排放量为30.18g/km·辆，NOX为5.40g/km·辆。由于施工机械数量少且分散，其污染程度相对较轻。据已有施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NOX 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.18mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.07mg/m3，均能满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

焊接烟尘

本项目钢管焊接过程有焊接烟尘产生。焊接烟尘是在焊接过程中金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。本项目采用的焊接方法为电弧焊，焊材为实芯焊丝，本项目焊接场地设在空旷地带，焊接烟尘可以很快经大气稀释扩散，焊接场地边界外焊接烟尘无组织排放浓度≤1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控点浓度限值要求。
②水环境影响分析

a.管道冲洗、试压废水

管道冲洗、试压的平均排水量约为192m3/次，废水中主要污染物为悬浮物，SS浓度约为100mg/L，经过滤、沉淀处理后回用于绿化。

b.施工人员生活污水

本项目施工期生活污水产生量约为0.24m3/d，施工工人的生活污水产生量相对较少，施工场地修建旱厕，定期清掏用做生物肥料，不会对周围水环境造成明显影响，且随施工期结束而结束。

③声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其噪声级在80dB(A)~95dB(A)。施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），避免夜间施工，以减轻项目施工期声环境影响。

④固体废物影响分析

a.生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量2.25t/a，收集到指定垃圾箱内及时清运，由环卫部门统一处理。

b.建筑垃圾

预计产生量约为20t。收集后可回收的废弃建筑材料如管材可由施工单位进行回收利用，不能回收利用的废弃建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行消纳。施工单位应实行标准施工、规划运输，不得随意倾倒建筑垃圾。

c.废弃土石方

该项目废方产生量为1054m3，可用于筑路及小区建设，边挖边运，不随意丢弃，工程不设置弃土场。

⑤原料运输环境影响分析
a.车辆扬尘

该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。

b.运输车辆噪声

运输车辆行驶时噪声主要来自汽车鸣笛，其噪声值约为60～70dB(A)，具有瞬时性，对周围环境有一定影响。要求运输车辆行驶过程中限速行驶，途径居民区时禁止鸣笛，其正常行驶时产生的噪声对周围声环境影响不大。

施工期运输车辆扬尘及噪声影响具有临时性，随施工期的结束而消失，采取上述措施后对周围环境的影响是可以接受的。

（2）运营期环境影响分析

①废气

该项目营运期废气主要为管道非正常工况下天然气泄漏时产生的废气。

该项目输送的天然气为浄化天然气，在密闭管道中输送，项目正常运营过程中不会产生废气。

非正常工况下天然气泄漏时所产生的废气为间断性排放，加之大气扩散作用，预计泄漏的天然气对周围大气环境的影响是可以接受的。

    ②废水

该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。   

③噪声

该项目天然气管线全程采用埋地式敷设，在正常工况下不会产生噪声。
    ④固废

该项目输送的天然气为浄化天然气，正常运行时无固废产生。
运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无固废产生。
5．总量控制

该项目运营期正常工况下无大气污染物产生，非正常工况下，管道维修时产生的少量天然气泄漏。该项目为管线输送天然气项目，不涉及站场工程，不会产生生产废水。

运营期间设有检修、巡视人员4人，均为本溪辽油新时代燃气有限公司东风湖钢铁深加工产业园门站原有员工，无新增劳动定员，因此无废水产生。

因此，该项目运营期无总量控制指标。

6．环保投资

该项目总投资2600万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.77%。
7．总结论

本项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废气、废水、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。从环保角度出发，本项目的建设是可行的。
二、建议

1.严格落实各项污染治理措施，确保污染物达标排放。

2.在施工前应做好规划，与其他公用事业需要铺设的管线相协调，一次铺设到位，避免对道路进行反复刨掘给交通和市容带来不利影响，在施工期间应注意对各种已有电力、电信、热力管线的保护，避免因施工造成不必要的损失。
3.该项目均沿现有道路进行管网布置，穿越规划新溪湖·印象及月崖岭用地的2.68km管网为临时路由，若需调整建设单位将无偿迁移。
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